Takaisin Sisältö-sivulle

# Tietoja säädöksistä: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -käyttöopas

Tietoja käyttäjälle
Tietoja säädöksistä

### Tietoja käyttäjälle

### Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection -sovitin (malli WM3B2200BG)

### Turvatiedot

FCC on toiminnallaan julkaisussa ET Docket 96-8 määrittänyt turvallisuusstandardin ihmisen altistumiselle FCC:n hyväksymän laitteiston säteilemälle sähkömagneettiselle radiotaajuusenergialle. Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovitin täyttää OET-julkaisussa Bulletin 65, 2001 ja standardissa ANSI/IEEE C95.1, 1992 määritetyt ihmisen altistumiselle asetettuja rajoja koskevat vaatimukset. Kun tätä radiota käytetään käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, käytöstä aiheutuva altistuminen on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi.

Seuraavia turvatoimia on noudatettava:

- Älä koske antenniin tai siirrä sitä, kun laite lähettää tai vastaanottaa.
- Älä koske mihinkään radion sisältävään osaan niin, että laitteen lähettäessä antenni on hyvin lähellä elimistön paljasta osaa tai koskettaa sitä.
- Älä käytä radiota tai yritä lähettää tietoja ellei antenni ole kytketty. Muussa tapauksessa radio voi vahingoittua.
- Käyttö erityisissä ympäristöissä:
  - Langattomien laitteiden käyttö vaarallisissa paikoissa on kyseisten ympäristöjen turvallisuuspäälliköiden asettamien määräysten rajoittamaa.
  - Langattomien laitteiden käyttö lentokoneissa on FAA:n (Federal Aviation Administration) määräysten alaista.
  - Langattomien laitteiden käyttö sairaaloissa on kunkin sairaalan asettamien rajoitusten alaista.
- Antennin käyttö:
  - FCC:n radiotaajuusenergialle asettamien altistumisrajojen mukaisesti alhaisen vahvistuksen integroidut antennit on pidettävä vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä henkilöiden kehosta.
  - Seinään kiinnitetyt tai mastoon kiinnitetyt High-Gain-antennit on tarkoitettu ammattilaisten asennettaviksi ja niiden tulee sijaita vähintään 30 cm (12 tuumaa) tai enemmän henkilöiden kehosta. Pyydä oikeaa asennusta koskevia vaatimuksia ammattiasentajalta, jälleenmyyjältä tai antennin valmistajalta.
- Räjähtävän laitteen läheisyyttä koskeva varoitus (katso alla)
- Antennia koskeva varoitus (katso alla)
- Käyttöä ilma-aluksessa koskeva varoitus (katso alla)
- Muut langattomat laitteet (katso alla)
- Virtalähde (tukiasema) (katso alla)

#### Räjähtävän laitteen läheisyyttä koskeva varoitus

Varoitus:Älä käytä kannettavaa lähetyslaitetta (kuten langaton verkkolaite) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai räjähdysalttiissa ympäristössä, ellei laitetta ole muunnettu sellaista käyttöä varten sopivaksi.

#### Antennia koskevat varoitukset

Varoitus: FCC:n ja ANSI C95.1:n mukaisten radiotaajuudelle altistumisen raja-arvojen noudattamiseksi suositellaan, että Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovitin asennetaan pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen, ja että laitteen antenni asennetaan niin, että se on vähintään 20 cm:n (8 tuumaan) päässä kaikista henkilöistä, ja antenni ei ole minkään muun antennin tai radiolähettimen kanssa samassa paikassa tai samanaikaisessa käytössä. On suositeltavaa, että käyttäjä rajoittaa altistumisaikaa, jos antenni on lähempänä kuin 20 cm (8 tuumaa).

Varoitus: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -tuotetta ei ole suunniteltu käytettäviksi suunnattujen High-Gain-antennien kanssa. Tällaisten antennien käyttäminen näiden tuotteiden kanssa on laitonta.

#### Lentokoneessa käytön varoitus

Varoitus: FCC:n ja FAA:n säädökset kieltävät radiotaajuisten langattomien laitteiden käytön lentokoneissa, koska niiden signaalit voivat häiritä lentokoneen tärkeiden hallintalaitteiden toimintaa.

#### Muut langattomat laitteet

Turvatiedot muille laitteille langattomassa verkossa: Tarkista tiedot langattomien Ethernet-sovittimien tai muiden langattoman verkon laitteiden mukana tulleesta dokumentaatiosta.

#### Radiotiedonsiirtoa koskevat paikalliset rajoitukset

Varoitus: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -laitteen käyttämiä taajuuksia ei ehkä vielä ole harmonisoitu kaikissa maissa. Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain tietyissä maissa eikä se käyttäminen muissa kuin erikseen määritetyissä maissa ole sallittua. Tuotteen käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tuotetta käytetään vain niille määritetyissä maissa, ja tarkistamaan, että sen taajuusvalinta ja kanava on määritetty kyseisen maan määräysten mukaisesti. Maan luvallisista asetuksista poikkeaminen on maan lain rikkomus, josta voidaan rangaista.

Katso maakohtaiset tiedot laitteen mukana toimitetuista yhteensopivuustiedoista.

#### Langaton yhteentoimivuus

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovitin on tarkoitettu toimimaan yhdessä minkä tahansa lähiverkkotuotteen kanssa, joka perustuu DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) -radiotekniikkaan ja täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

- IEEE-Standardi 802.11b-1999. Langattomia lähiverkkoja koskeva standardi.
- IEEE-Standardi 802.11g-yhteensopivuus. Langattomia lähiverkkoja koskeva standardi.
- Wireless Fidelity (WiFi) -sertifiointi, WECA:n (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) määritelmän mukaan.

#### Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200BG -sovittimen käyttöturvallisuus

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovitin säteilee kaikkien muiden radiolaitteiden tavoin sähkömagneettista energiaa. Tämän laitteen säteilemän energian määrä on kuitenkin pienempi kuin muiden langattomien laitteiden, kuten matkapuhelinten, säteilemän energian määrä. Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovitin vastaa radiolaitteita koskevia turvallisuusstandardien ja -suositusten vaatimuksia. Nämä standardit ja suoritukset perustuvat tiedeyhteisön yksimieliseen näkemykseen, ja ne on luotu sellaisten toimikuntien ja -elinten toimesta, joiden jäseninä toimivat tiedemiehet jatkuvasti seuraavat ja tulkitsevat aiheeseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä kiinteistön omistaja tai asianmukaisen organisaation vastuuhenkilöt ovat voineet asettaa rajoituksia langattomien laitteiden, kuten Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovittimen, käyttämiselle. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa seuraavat:

- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovittimen käyttäminen lentokoneessa ja
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovittimen käyttäminen missä tahansa muussa ympäristössä, jossa mahdollisia häiriöitä muiden laitteiden toimintaan pidetään haitallisena.

Jos olet epävarma siitä, onko langattomien laitteiden käyttäminen sallittua tietyssä tilanteessa tai ympäristössä (esimerkiksi lentokentällä), selvitä ennen langattoman Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovittimen käyttämistä, onko tämä sallittua.

### Tietoja säädöksistä

### Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan OEM-valmistajille.
Laitetta ei saa sijoittaa yhteen minkään muun lähettimen kanssa.

Tietoja OEM-integroijille: Katso muita rajoituksia laitteiston luovutuksen täydellisestä dokumentoinnista.

Langatonta Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Katso maakohtaiset hyväksynnät kohdasta Radiohyväksynnät. Intel Corporation ei vastaa mistään radio- tai televisiovastaanottoon aiheutuvista häiriöistä, jotka johtuvat Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovittimen toimitukseen sisältyvien laitteiden luvattomasta muuttamisesta tai siitä, että tietokoneeseen on liitetty tai vaihdettu kytkentäkaapeleita tai laitteita, jotka eivät ole Intel Corporationin määritysten mukaisia. Käyttäjä on vastuussa tällaisen luvattoman muuttamisen, korjaamisen tai kytkemisen aiheuttamien häiriöiden korjaamisesta. Intel Corporation ja sen valtuutetut jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista tai viranomaismääräysten rikkomisesta, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden laiminlyömisestä.

HUOMAUTUS: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovittimen lähetysteho on pienempi kuin 100 mW, mutta suurempi kuin 10 mW.

#### Yhdysvallat—Federal Communications Commission (FCC)

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, joka saattaa aiheuttaa asiaankuulumatonta toimintaa.

HUOMAUTUS: Langattoman Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovittimen säteilemä lähtöteho on huomattavasti FCC:n suosittelemia raja-arvoja pienempi. Tästä huolimatta langatonta Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -lähiverkkolaitetta on käytettävä niin, että suora kosketus käyttäjään normaalin käytön aikana on mahdollisimman vähäinen. Jotta FCC:n suosittelemat radiotaajuiselle säteilylle altistumisen raja-arvot eivät missään tapauksessa ylittyisi, pysyttele (ja huolehdi siitä, että myös muut henkilöt pysyttelevät) vähintään 20 cm:n päässä tietokoneessa sijaitsevasta antennista.

#### Häiriöitä koskeva vakuutus

Tämä laitteisto on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-säännöstön osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitteistoa ei asennetta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaiset häiriöiden esiintyminen ei kuitenkaan ole varmaa kaikissa asennuskohteissa. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle), voit yrittää poistaa häiriöiden muodostumisen suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista:

- Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Kysy lisätieoja kokeneelta radio/TV-teknikolta.

HUOMAUTUS—Langatonta Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -sovitinta asennettaessa ja käytettäessä on huolellisesti noudatettava valmistajan antamia ohjeita tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa asennus tai käyttö voi olla ristiriidassa FCC-määräysten osan 15 vaatimusten kanssa.

Taajuuskaistat Yhdysvalloissa

2,400–2,4835 GHz

#### Kanada—Industry Canada (IC)

Tämä luokan B digitaalilaite täyttää Kanadan ICES-003:n, julkaisun 2 ja RSS-210:n, julkaisun 4 (jouluk. 2000) vaatimukset.

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

"Radiohäirinnän estämiseksi lisensoidulle palvelulle tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja poissa ikkunoista suurimman mahdollisen suojan saamiseksi. Ulkotiloihin asennettu laitteisto (tai sen lähetysantenni) on lisensoinnin alaista."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Eurooppa—EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Taajuuskaistat Euroopassa

2,400–2,4835 GHz (Europe ETSI)

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales exigences essentielles définies dans la Directive européenne RTTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EY) vaatimuksia.

##### Ranska

Suurkaupungeissa 2,400–2.4835 Ghz sisätiloissa. 2,400–2,454 Ghz (kanavat 1–7) ulkokäytössä.

Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte: 2,400–2,4835 Ghz sekä sisä- että ulkokäytössä.

Reunion, Guyana:
2,400–2,4835 Ghz sisäkäytössä.
2,420–2,4835 Ghz (kanavat 5–13) ulkokäytössä.

Langattoman sovittimen lähettsyteho on pienempi kuin 100 mW, mutta suurempi kuin 10 mW.

Belgique
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Italia

#### Yksityiset tilat: ei rajoituksia ulko- eikä sisätiloissa, 2,400–2,4835 Ghz
Julkiset tilat: ei rajoituksia ulko- eikä sisätiloissa, 2,400–2,4835 Ghz; käyttö kuitenkin edellyttää posti- ja televiestintäministeriön myöntämää lupaa.

#### Taajuuskaistat Japanissa

2,400–2,497 GHz (Japani)

#### Radiohyväksynnät

Voit määrittää, onko langattoman verkkolaitteen käyttäminen sallittua tietyssä maassa, tarkistamalla, että laitteen arvokilvessä oleva radiotyyppinumero sisältyy valmistajan OEM-säädösasiakirjaan (OEM Regulatory Guidance).

Underwriters Laboratories Inc. (UL) Säädöstenmukainen varoitus

Tarkoitettu käytettäväksi UL-luetteloon sisältyvissä tietokoneissa (tai niiden kanssa) tai yhteensopivissa laitteissa.

Takaisin Sisältö-sivulle

Lue myös Rajoitukset ja vastuuvapautuslausekkeet.