返回目录页面

# 法规信息:英特尔(R) PRO/无线 2200BG 用户指南

给用户的信息
法规信息

### 给用户的信息

### 英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器（型号 WM3B2200BG）

### 安全通告

FCC 按照其在 ET Docket 96-8 中的行动已采用了对人体曝露于 FCC 认可设备发射的无线电频率（RF）电磁能量的安全标准。英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器符合 OET Bulletin 65, 2001 和 ANSI/IEEE C95.1, 1992 中的“人体曝露”限制。遵照本手册中的指导正确操作此无线电设备将使人体曝露大大低于 FCC 的建议限制。

应当遵守以下安全注意事项：

- 当设备在传输或接收时不要接触或移动天线。
- 不要在传输时把任何含有无线电设备的组件使得其天线靠近或解除人体的曝露部分（尤其是脸和眼）。
- 不要在未接天线时操作无线电设备或试图传输数据；否则设备可能损坏。
- 在特定环境下使用：
  - 在危险地区使用无线设备受此类设备安全指南提出的制约的限制。
  - 在飞机上使用无线设备受联邦航空管理局（FAA）管辖。
  - 在医院中使用无线设备受每家医院的规定的限制。
- 天线的使用：
  - 为遵守 FCC RF 曝露限制，低增益集成天线应距离任何人体至少 20 厘米（8 英寸）。
  - 高增益壁装或柱装天线的设计应由专业人员安装，距离任何人体至少 30 厘米（12 英寸）。有关正确安装的要求，请与专业安装员、VAR 或天线生产商联系。
- 爆炸性设备距离警告（见下文）
- 天线警告（见下文）
- 在飞行器上使用注意事项（见下文）
- 其他无线设备（见下文）
- 电源设备（接入点）（见下文）

#### 爆炸性设备距离警告

警告：不要在靠近无防护的爆炸物或爆炸性环境中操作便携式发射器（如无线网络设备），除非该设备已经改装适合这种用途。

#### 天线警告

警告：为遵照 FCC 和 ANSI C95.1 RF 曝露限制的标准，建议将英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器安装在台式机或便携机中，使得该设备的天线安装得距离所有人至少 20 厘米（8 英寸），而且该天线不得与任何其他天线或无线电发射器位于同一位置或一起操作。如果天线的位置距离用户不到 20 厘米（8 英寸），建议用户限制曝露时间。

警告：英特尔(R) PRO/无线 2200BG 产品不是为高增益方向性天线设计的。在这些产品中使用此类天线是非法的。

#### 在飞行器上使用注意事项

小心： FCC 和 FAA 的法规禁止在飞行器上使用无线电频率的无线设备，因为它们信号可能干扰飞行器的重要仪器。

#### 其他无线设备

无线网络中其他设备的安全通告： 参阅随无线网络中的无线以太网适配器或其他设备所提供的文档。

#### 对于无线电利用的本地法规

小心： 鉴于英特尔(R) PRO/无线 2200BG 产品设备适用的频率可能尚未在所有国家协调，英特尔(R) PRO/无线 2200BG 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为此产品的用户，您有责任保证此产品只在允许的国家中使用，并确认其已配置为使用该国使用的频率和频道。任何背离使用国的允许设置都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

有关特定国家的信息，参阅随产品提供的额外法规遵守信息。

#### 无线互操作性

英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器设计为可与任何基于直接序列展布频谱（DSSS）无线电技术的无线 LAN 产品互操作，并符合以下标准：

- IEEE Std.802.1b-1999. 无线 LAN 标准。
- IEEE Std.符合 802.11g。无线 LAN 标准。
- Wireless Fidelity (WiFi) certification（无线保真 (WiFi) 认证），由 WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) 所定义。

#### 英特尔(R) PRO/无线 LAN 2200BG 适配器与您的健康

英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器，与任何无线电设备一样，发射无线电频率电磁能量。不过，此设备所发射的能量水平低于其他无线设备（如移动电话）所T发射的电磁能量。英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器无线设备在无线电频率安全标准和建议指引的范围内操作。这些标准和建议反映了科学界的一致意见，是由科学家组成的委员会商议的结果，这些委员会不断审阅和解释大量研究文献。在有些场合，建筑物的拥有者或有关机构的负责代表可能会限制使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器无线设备。此类场合的例子如下：

- 在飞机上使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器设备，或者
- 在对其他设备或服务的干扰被认为是有害的其他任何环境中使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器设备。

如果您不确定在特定机构或环境中（例如在飞机上）适用于无线设备的政策，您应当先请求准许适用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器无线设备，然后再将其打开。

### 法规信息

### 本设备仅供 OEM 集成商使用。
本设备不得与其他任何发射器并存。

给集成商的信息： 请参阅设备全面授权的文档以了解其他限制。

英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。有关各国特定的准许，参阅无线电准许。英特尔公司对于未经授权的更改英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器中所含设备，或者替换或附加非英特尔公司指定的电缆或设备而造成的任何无线电或电视干扰概不负责。纠正此类未经授权的更改、替换或附加所造成的干扰是用户的责任。对于用户不遵守这些指引所造成的任何损坏或违反政府法规，英特尔公司及其授权经销商或分销商概不负责。

注意——英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器发射功率低于 100 mW，但高于 10 mW。

#### 美国——联邦通讯委员会（FCC）

此设备符合美国通信委员会规章的第 15 部分。操作此设备必须符合以下两个条件：

- 此设备不得导致有害干扰。
- 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。

注意——英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器无线网络设备的辐射输出功率大大低于 FCC 无线电频率曝露限制。然而，使用特尔(R) PRO/无线 2200BG 无线网络设备时，应当尽量减少正常操作过程中人体接触的可能性。为避免超过 FCC 无线电频率曝露限制，应当在您（或附近的其他任何人）与计算机内置天线之间至少保持 20 cm 的距离。

#### 干扰声明

此设备已依照美国通信委员会规章第 15 部分进行测试，并符合其中 B 类数字设备的限制。这些限制用于针对设备在居民区安装时产生的有害干扰提供合理保护。此设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量。如果未按照指导安装和使用此设备，此设备可能造成对无线电通讯地干扰。然而，无法保证在一个特定安装中不出现干扰。如果此设备的确造成对收音机和电视机接收信号的干扰（可以通过打开和关闭设备来检测），用户可以尝试用下列的一种或多种方法来消除干扰：

- 重新调整或重新安装接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至与连接接收机电路不同的电路上的电源插座。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

注意——英特尔(R) PRO/无线 2200BG 适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。其他任何安装或使用将违反 FCC 规章的第 15 部分。

美国频带

2.400 - 2.4835 GHz

#### 加拿大— 加拿大工业部 (IC)

此 B 类数字式装置符合加拿大 ICES-003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000)。

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

“为防止对持执照服务的无线电干扰，本设备旨在室内和离开窗户操作，以提供最大屏蔽。安装在室外的设备（或其发射天线）需要获得许可证。”

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal.Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

欧洲—EU 符合性声明

欧洲频带

2.400 - 2.4835 GHz （欧洲 ETSI）

此设备符合欧盟指令 1999/5/EC 的基本要求。

Cet équipement est conforme aux principales exigences essentielles définies dans la Directive européenne RTTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

##### 法国

在都会部门，室内使用：2.400 - 2.4835 Ghz。室外使用：2.400 -2.454 Ghz（信道 1 至 7）。

在 Guadeloupe、Martinique、St Pierre et Miquelon、Mayotte：室内和室外使用：2.400 - 2.4835 Ghz。

在 Reunion、Guyane：
室内使用：2.400 - 2.4835 Ghz。
室外使用：2.420 - 2.4835 Ghz（信道 5 至 13）。

无线 适配器发射功率低于 100 mW，但高于 10 mW。

比利时
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

意大利

#### 在私人领地： 室外无限制，室内 2.400 - 2.4835 Ghz
在公共领地：室外无限制，室内 2.400 - 2.4835 Ghz，但必须向邮电部提出通用授权请求。

#### 日本频带

2.400 - 2.497 GHz（日本）

#### 无线电准许

为确定在特定国家中是否允许使用您的无线网络设备，请核实印制在您设备的标识标签上的无线电类型号码是否列在制造商“OEM 法规指引”文档中。

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 法规警告

用于列有 UL 的个人计算机或兼容机。

返回目录页面

请阅读所有规定和免责声明。