Takaisin Sisältö-sivulle

# Verkkoyhteyden muodostaminen: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG -käyttöopas

## Verkkoyhteyden muodostaminen Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman avulla

- Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman määrittäminen hallitsemaan langattomia yhteyksiä
- Lisäasetusten käyttäminen
- Järjestelmänlaajuiset lisäasetukset
- Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -asetustenmäärityspalvelu
- Käytettävissä olevien verkkojen etsiminen
- Verkkoyhteyden muodostaminen tukiaseman kautta
- Yhteyden muodostaminen vertaisverkkoon (Ad Hoc -verkkoon)
- Radion kytkeminen päälle ja pois päältä
- Radion kytkeminen pois päältä Windows-käyttöjärjestelmässä
- Sovittimen lisäasetusten tarkasteleminen Windows-käyttöjärjestelmässä
- 802.1x -salasanan synkronointiominaisuuden asentaminen ja asennuksen poistaminen

## Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman määrittäminen hallitsemaan langattomia yhteyksiä

Jos käytät Windows XP:tä langattoman käytön hallintasovelluksena, voit ottaa Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman käyttöön langattoman käytön hallintasovellukseksi seuraavasti:

1. Valitse tehtäväpalkista Käynnistä-painike > Ohjauspaneeli. Kaksoisnapsauta Verkkoyhteydet-kuvaketta, napsauta hiiren kakkospainikkeella langatonta verkkoyhteyttä ja valitse sitten Ominaisuudet.
2. Valitse Ominaisuudet: Langaton verkkoyhteys -valintaikkunan Langaton verkko -välilehti.
3. Tarkista, että Salli Windowsin määrittää langattoman verkon asetukset -valintaruutu on tyhjä (valitsematta).
4. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin ilmaisinalueen Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -kuvaketta.
5. Jos olet määrittänyt profiilit jo aikaisemmin, valitse Verkot-välilehti. Profiililuettelossa pitäisi näkyä käytettävissä olevat verkot, joihin voidaan muodostaa yhteys. Jos profiileja ei ole määritetty, katso lisätietoja kohdasta Uuden profiilin luominen.

## Lisäasetusten käyttäminen

Lisäasetusten avulla voi määrittää verkkoyhteyden ensisisijaisuusasetuksia ja profiilinhallinta-asetuksen.

Lisäasetusten käyttäminen:

1. Valitse Yleiset-sivun Verkot-välilehti.
2. Valitse Lisäasetukset-painike.

Lisäasetukset:

- Yhteyden automaattinen muodostus

- Ensisijainen yhteys

- Perusrakenteen langattoman tilan valinta

- Profiilinhallinta

- 11b/11g-sekaympäristön suojausyhteyskäytäntö

- Suojauksen lisäasetukset

- Tuonti/vienti-painike

Kohdassa Järjestelmänlaajuiset asetukset on lisätietoja Lisäasetukset-valintaikkunan profiilinhallinta-asetuksista.

## Järjestelmänlaajuiset lisäasetukset

Profiilin hallinta-asetukset

Lisäasetukset sisältävät alla luetellut profiilinhallintavaihtoehdot.

Näytä käytettävissä olevat verkot, kun ei liitetty:Kun tämä vaihtoehto on valitsematta, käytettävissä olevien verkkojen luettelon sisältävä langattoman käytön Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -hallintasovellus ei ole käytössä. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, taustalla suorittuva Intel-asetustenmäärityspalvelu näyttää automaattisesti käytettävissä olevat verkot, jotka eivät näy profiililuettelossa. Tämän menetelmän avulla voidaan muodostaa automaattisesti yhteys langattoman sovittimen toiminta-alueella käytettävissä oleviin verkkoihin. Asetustenmäärityspalvelu valvoo jatkuvasti langattoman sovittimen yhteystilaa. Jos profiililuettelosta ei löydy verkkoa vastaavia profiileja, valintaikkunassa näkyy automaattisesti langattoman sovittimen toiminta-alueella olevat tukiasemat ja tietokoneet (Ad Hoc -tila). Asetustenmäärityspalvelua voidaan käyttää myös silloin, kun järjestelmään on asennettu useampi kuin yksi 802.11b-kaistoja käyttävä langaton sovitin. Kun käytettävissä olevat verkot sisältävä Intel-asetustenmäärityspalvelun valintaikkuna on näytössä, Älä näytä tätä uudelleen -valintaruudun valitseminen estää tämän valintaikkunan tuomisen uudelleen näyttöön, jos sovittimen kytkentä poistuu. Asetustenmäärityspalvelu jatkaa toimintaansa ja valitun tilan mukaan yrittää muodostaa yhteyden käyttämällä profiililuetteloon sisältyvää profiilia tai muodostaa yhteyden käytettävissä olevaan verkkoon. Tämä merkitsee sitä, että kun tilaksi on valittu Muodostetaan yhteys käyttämällä ainoastaan suositeltuja profiileja eikä sopivaa profiilia löydy, sovitinta ei liitetä. Tästä huolimatta käytettävissä olevaan verkkoon voi muodostaa yhteyden valitsemalla Verkot-välilehden Yhdistä-painikkeen.

Ilmoita profiilin hallintaominaisuuksien poistamisesta käytöstä:

Valitse: Jos Intel(R) PROSet langattomille sovittimille on parhaillaan määritetty hallitsemaan langatonta sovitinta ja Windows XP Zero Configuration otetaan käyttöön, näyttöön tulee Windows XP hallitsee profiileja -sanoma.

- Valitse Kyllä, jos haluat määrittää Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman hallitsemaan langatonta sovitinta.
- Valitse Ei, jos haluat Windows XP:n hallitsevan langatonta sovitinta.

Jos mikä tahansa muu langattoman käytön hallintaohjelma (muu kuin Windows XP:n langattoman käytön hallintasovellus), näyttöön tulee Toinen langaton verkkosovellus on yhteydessä langattoman Intel® PRO -verkkosovittimen kanssa -sanoma. Ristiriitojen välttämiseksi Intel(R) PROSet langattomille sovittimille on tilapäisesti poistanut profiilinhallintatoiminnot käytöstä.

Poista valinta: Jos Intel(R) PROSet langattomille sovittimille on parhaillaan määritetty hallitsemaan langatonta sovitinta ja Windows XP Zero Configuration tai jokin muu langattoman käytön hallintasovellus otetaan käyttöön, näyttöön ei tule varoitussanomaa.

Jos Windows XP Zero Configuration on käytössä eikä tätä valintaruutua ole valittu tai jos edelliseen kysymykseen vastataan valitsemalla Ei-painike, mihinkään käytettävissä olevaan verkkoon ei voi muodostaa yhteyttä Profiili-sivun Yhdistä-painiketta käyttämällä. Käytettävissä olevia verkkoja voi hakea Haku-painikkeen avulla. Yhdistä-painike ei kuitenkaan ole toiminnassa yhteyden muodostamiseksi käytettävissä olevaan verkkoon.

- Ad Hoc -tila on poissa käytöstä. Ad Hoc -yhteysvalintaikkunan Yhdistä-painike ei toimi.
- Tehtäväpalkin kuvakkeen valikko: Ad Hoc -profiilin käynnistäminen ja profiilin käyttäminen on poissa käytöstä tehtäväpalkin kuvakkeen valikossa.

Ilmoita kun Windows XP:n Zero Configuration -ominaisuus on käytössä:

Valitse: Jos valintaruutu on valittuna Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman käynnistyessä, näyttöön tulee Windows XP hallitsee profiileja -sanoma otettaessa Windows XP Zero Configuration käyttöön. Tämä ilmaisee, että Windows XP on parhaillaan määritetty hallitsemaan langatonta sovitinta. Haluatko poistaa Windows XP -hallinnan käytöstä ja antaa Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman hallita langatonta verkkoa?

- Valitse Kyllä, jos haluat määrittää Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman hallitsemaan langatonta sovitinta.
- Valitse Ei, jos haluat Windows XP:n hallitsevan langatonta sovitinta.

Poista valinta: Jos valintaruudun valinta poistetaan Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman käynnistyksen yhteydessä näyttöön ei tule sanomaa, kun Windows XP Zero Configuration -hallintasovellus otetaan käyttöön.

Ota profiilin hallintaominaisuudet käyttöön: Jos tämä ruutu on valittuna, Intel(R) PROSet langattomille sovittimille on langattoman verkon hallintasovellus. Jos valintaruutu ei ole valittuna, Windows XP on langattoman verkon hallintasovellus.

### Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -asetustenmäärityspalvelu

Asetustenmäärityspalvelu-ominaisuus toimii taustalla ja näyttää automaattisesti käytettävissä olevat verkot, jotka eivät näy profiililuettelossa. Tämän menetelmän avulla voidaan 2,4 GHz:n verkoissa muodostaa automaattisesti yhteys langattoman sovittimen toiminta-alueella käytettävissä oleviin verkkoihin. Asetustenmäärityspalvelu valvoo jatkuvasti langattoman sovittimen yhteystilaa. Jos profiililuettelosta ei löydy verkkoa vastaavia profiileja, valintaikkunassa näkyvät automaattisesti langattoman sovittimen toiminta-alueella olevat tukiasemat ja tietokoneet (Ad Hoc -tila). Asetustenmäärityspalvelua voidaan käyttää myös silloin, kun järjestelmään on asennettu useampi kuin yksi 802.11b-kaistaa käyttävä langaton sovitin.

Asetustenmäärityspalvelun ominaisuudet:

- Asetustenmäärityspalvelu käynnistetään, kun tietokoneeseen kirjaudutaan.
- Aktiivisen profiilin kytkentää ei suoriteta. Jos suuremman prioriteetin omaava profiili tulee käytettäväksi ja sovitin on liitetty tukiasemaan, kytkemistä ei tapahdu.
- Asetustenmäärityspalvelu on käytettävissä vain silloin, kun Intel® PROSet langattomille sovittimille on asennettu tietokoneeseen.
- Jos tukiasemaan ei voi muodostaa yhteyttä käyttämällä jotain profiililuettelon profiilia, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa luetellaan käytettävissä olevat verkot.
- Jos luettelossa on käytettävissä olevan verkon useita profiileja, käyttäjä voi valita valintaikkunasta haluamansa profiilin.
- Jos järjestelmä tunnistaa käytettävissä olevan verkon, jossa käytetään WEP-suojausta ja laillisuustarkistusta, ennen yhteyden muodostamista näyttöön tulee valintaikkuna WEP-salauksen määrittämistä varten.

Asetustenmäärityspalvelua voidaan käyttää seuraavalla kahdella tavalla:

1. Yhdistää käytettävissä oleviin verkkoihin vain profiileja käyttämällä: Tässä tilassa asetustenmäärityspalvelu yrittää muodostaa yhteyden verkon tukiasemaan käyttämällä ainoastaan profiililuettelon sisältämiä profiileja. Jos sopivaa profiilia ei löydy, näyttöön tulee käytettävissä olevien profiilien luettelon sisältävä valintaikkuna. Tämän valintaikkunan voi sulkea muodostamatta yhteyttä valitsemalla Peruuta-painikkeen. Sovitinta ei liitetä eikä käytettävissä olevien verkkojen luetteloa tuoda näyttöön uudelleen, jos ei havaita muuta käytettävissä olevaa verkkoa. Tämä tila määritetään Lisäasetus-kohdassa.
2. Yhdistää mihin tahansa käytettävissä olevaan verkkoon, jos vastaavaa profiilia ei löydy: Tässä tilassa asetustenmäärityspalvelu yrittää muodostaa yhteyden verkon tukiasemaan käyttämällä ensin profiililuettelon sisältämiä profiileja. Jos sopivaa profiilia ei löydy, asetustenmäärityspalvelu muodostaa automaattisesti yhteyden mihin tahansa käytettävissä olevaan verkkoon. Tämä tila määritetään Lisäasetus-kohdassa.

### Yhteyden automaattisen muodostamisen ottaminen käyttöön

Asetustenmäärityspalvelu myös valvoo "palautustilaa" kannettavan tietokoneen keskeytystilatapahtuman jälkeen. Kun tämä tapahtuu, asetustenmäärityspalvelu ottaa uudelleen automaattisen yhteyspalvelun käyttöön.

Nämä ominaisuudet voi ottaa uudelleen käyttöön tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen tai keskeytystilaan siirtymisen ja sitä seuranneen järjestelmän palauttamisen jälkeen.

Ominaisuudet, joihin toisen profiilin hallintasovelluksen havaitseminen vaikuttaa

AAA-asiakas:

Valitse OK ja AAA-asiakassovellus hallitsee sovitinta. Nykyistä yhteyttä jatketaan alla olevilla Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman ominaisuuksilla: Ristiriitojen välttämiseksi Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman profiilinhallintaominaisuudet on tilapäisesti poistettu käytöstä. Nämä ominaisuudet voidaan ottaa uudelleen käyttöön poistamalla ensin toinen LAN-apuohjelma käytöstä ja sen jälkeen joko:

1. Ota ominaisuudet uudelleen käyttöön Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman lisäasetusten avulla.
2. Palauta keskeytystilassa oleva tietokone toimintatilaan.
3. Käynnistä tietokone uudelleen.

| HUOMAUTUS: Langattoman käytön AAA-asiakashallintasovellus - Jos Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelma tunnistaa toisen langattoman käytön AAA-asiakashallintasovelluksen, näyttöön tulee valintaikkuna. Jos valitset tässä valintaikkunassa OK-painikkeen, Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman profiilinhallintaominaisuudet poistetaan automaattisesti käytöstä. Ilmoita profiilin hallintaominaisuuksien poistamisesta käytöstä -valintaruudun pitää olla valittuna, jotta valintaikkuna tuotaisiin näyttöön silloin, kun Windows XP Zero Configuration ei ole käytössä. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Windows XP Zero Configuration:

- Poista Windows XP Zero Configuration käytöstä valitsemalla Kyllä. Intel(R) PROSet langattomille sovittimille jatkaa sovittimen hallintaa.
- Valitse Ei, Windows XP hallitsee sovitinta. Nykyistä yhteyttä jatketaan alla olevilla Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman ominaisuuksilla: Valintaikkunan uudelleen avautuminen voidaan estää, jolloin Windows XP Zero Configuration automaattisesti hallitsee langatonta sovitinta. Valintaikkunan voi ottaa uudelleen käyttöön Lisäasetukset-kohdasta.

Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman toiminnot, joihin tämä vaikuttaa:

- Profiili-sivun Yhdistä-painike ei toimi.
- Haku-painikkeen avulla voidaan etsiä käytettävissä olevia verkkoja, mutta Yhdistä-painikkeella ei voi muodostaa yhteyttä käytettävissä olevaan verkkoon.
- Ad Hoc -tila on poissa käytöstä. Ad Hoc -yhteysvalintaikkunan Yhdistä-painike ei toimi.
- Tehtäväpalkin kuvakkeen valikko: Ad Hoc -profiilin käynnistäminen ja profiilin käyttäminen on poissa käytöstä tehtäväpalkin kuvakkeen valikossa.

| HUOMAUTUS: Jos yllä kuvattuja painikkeita käytetään, seuraava sanoma tulee esiin: Toinen langaton verkkosovellus on yhteydessä langattoman Intel® PRO -verkkosovittimen kanssa. Ristiriitojen välttämiseksi Intel(R) PROSet langattomille sovittimille on tilapäisesti poistanut profiilinhallintatoiminnot käytöstä."

## Käytettävissä olevien verkkojen etsiminen

Verkkoon voi nopeasti muodostaa yhteyden etsimällä langattoman sovittimen toiminta-alueella olevan verkon tukiaseman käyttämällä Haku-painiketta. Kun verkko löydetään, voidaan välittömästi muodostaa yhteys käyttämättä profiilia tai luoda uusi profiili.

| HUOMAUTUS: Myös Ota automaattinen tuonti käyttöön -ominaisuuden avulla käyttöön otetut profiilit näkyvät käytettävissä olevien verkkojen profiililuettelossa. Lisätietoja on kohdassa Profiilien automaattinen jakaminen.

Käytettävissä olevien verkkojen hakeminen:

1. Valitse langaton sovitin Yleiset-sivun vasemmasta ruudusta.
2. Valitse Verkot-välilehti.
3. Valitse Haku-painike.
4. Käytettävissä olevat verkot näkyvät Käytettävissä olevat verkot -valintaikkunassa. Päivitä käytettävissä olevien verkkojen luettelo valitsemalla Päivitä-painike.
5. Valitse luettelosta verkko ja valitse Yhdistä-painike.
6. Valitse verkkoprofiili nimeltä <ei profiilia> ja valitse Yhdistä-painike.
7. Valitse Ei, muodostetaan yhteys suoraan luomatta profiilia -vaihtoehto. Ota huomioon, että voit luoda profiilin myöhempää käyttöä varten valitsemalla Kyllä, luodaan profiili tätä verkkoa varten -vaihtoehdon.

| HUOMAUTUS: Jos valitussa verkossa käytetään 802.1x-laillisuustarkistusta, sinun täytyy ensin luoda profiili käyttämällä ohjattua profiilitoimintoa. Jos verkossa ei kuitenkaan käytetä WEP-suojausta (avoin), 64- tai 128-bittistä WEP-salausta tai WPA-PSK-suojausta, voit antaa tarvittavat suojausasetukset valintaikkunassa, joka tulee näyttöön Yhdistä-painikkeen napsauttamisen jälkeen. Tämän jälkeen on mahdollista muodostaa kertayhteys ilman profiilia.

> - Valitulla verkolla on WPA-suojausasetukset: Jos valitulla verkolla on 802.1x-laillisuustarkistusasetukset, Yhdistä-painikkeen napsauttamisen jälkeen näyttöön tulee Suojauksen lisäasetukset -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voi määrittää 802.1x-asetukset ja muodostaa yhteyden verkkoon.
> - The selected network has no (Open) WEP security settings: If the selected network has no security (Open). Muodosta yhteys verkkoon valitsemalla Yhdistä-painike.
> - Valitussa verkossa käytetään WPA- tai WPA-PSK-suojausasetuksia: Jos valitulla verkolla on WEP-suojausasetukset, Yhdistä-painikkeen napsauttamisen jälkeen näyttöön tulee Suojauksen lisäasetukset -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voi antaa WEP-suojausasetukset ja muodostaa yhteyden verkkoon.

8. Muodosta yhteys verkkoon valitsemalla OK.

## Verkkoyhteyden muodostaminen tukiaseman kautta

Perusrakenneverkko käsittää vähintään yhden tukiaseman ja vähintään yhden langattomalla sovittimella varustetun tietokoneen. Kunkin tukiaseman pitää olla kytketty kaapelilla lähiverkkoon.

Voit muodostaa verkkoyhteyden luomalla ensin profiilin ohjatun profiilitoiminnon avulla ja valitsemalla sitten tämän profiilin yhteyden muodostamiseksi verkon tukiasemaan Yhdistä-painike valittaessa. Voit myös muodostaa yhteyden verkkoon käyttämällä Haku-painiketta. Lisätietoja on kohdassa Profiilin luominen.

## Yhteyden muodostaminen vertaisverkkoon (Ad Hoc -verkkoon)

Yhteyden muodostaminen Ad Hoc -verkkoon
Ad Hoc -verkon käynnistäminen
Ad Hoc -istunnon lopettaminen
Ad Hoc -profiilin luominen käyttämällä ohjattua profiilitoimintoa

Vertaisjärjestelmätilassa (Ad Hoc -tilassa) voi lähettää ja vastaanottaa tietoja muiden Ad Hoc -verkossa olevien tietokoneiden kanssa. Ad Hoc -verkon kaikissa langattomissa asiakkaissa pitää käyttää samaa verkon nimeä (SSID) ja kanavanumeroa. Sallitut 802.11b Ad Hoc -kanavat on lueteltu Sovitinasetukset-kohdassa.

| HUOMAUTUS: Jos Ad Hoc -profiiliin on määritetty tietty lähetyskanava ja haun aikana löytyy jotain muuta kanavaa käyttävä Ad Hoc -verkko, yhteys muodostetaan käyttämällä uutta kanavaa. Uuden kanavan numero näkyy Sovitinasetukset-kohdassa.

### Yhteyden muodostaminen Ad Hoc -verkkoon

| HUOMAUTUS: Katso tietoja Ad Hoc -verkkoon yhdistämisestä profiilin avulla kohdasta Ad Hoc -profiilin luominen käyttämällä ohjattua profiilitoimintoa.

Ad Hoc -verkkoyhteyden muodostaminen käyttämällä profiilia

- Valitse profiililuettelosta Ad Hoc -profiili ja valitse Yhdistä-painike. Tässä menetelmässä käytetään ohjatulla profiilitoiminnolla luotua ennalta määritettyä Ad Hoc -profiilia. Ad Hoc -verkkoyhteyttä muodostettaessa käytetään ensimmäisen tietokoneen muodostamaa lähetyskanavaa. Tämä voi olla eri kanava kuin se, joka valittiin ohjatun profiilitoiminnon luodessa Ad Hoc -profiilin.

Liittyminen Ad Hoc -verkkoon ilman profiilia

- Liity Ad Hoc -kertaistuntoon ilman profiilia. Tässä menetelmässä ei käytetä ennalta määritettyä profiilia. Voit muodostaa yhteyden mihin tahansa Ad Hoc -verkkoon hakemalla ensin Ad Hoc -verkkoja valitsemalla Haku-painikkeen, antamalla salasanan (SSID) ja muodostamalla sitten yhteyden valitsemalla Yhdistä-painikkeen. Kun liitytään Ad Hoc -verkkoon, käytetään ensimmäisen tietokoneen muodostamaa lähetyskanavaa.

### Ad Hoc -verkon käynnistäminen

Voit aloittaa Ad Hoc -verkon käyttämällä omaa tietokonettasi langattomana asemana. Tämä menetelmä käyttää tietokoneesi SSID:tä sellaisen Ad Hoc -verkon muodostamiseksi, johon toiset käyttäjät voivat muodostaa yhteyden. Kun olet Ad Hoc -verkon alkuunpanija, kaikkien muiden käyttäjien on käytettävä tätä kanavaa ja SSID:tä.

### Ad Hoc -istunnon lopettaminen

Voit lopettaa Ad Hoc -istunnon valitsemalla oletusprofiilin profiililuettelosta ja valitsemalla sitten Sulje-painikkeen.

### Ad Hoc -profiilin luominen käyttämällä ohjattua profiilitoimintoa

Tässä kohdassa kuvataan uuden Ad Hoc -profiilin luominen käyttämällä ohjattua profiilitoimintoa ja yhteyden muodostaminen Ad Hoc -verkkoon.

Yleisasetukset

1. Valitse Yleiset-sivun Verkot-välilehti.
2. Valitse Lisää-painike. Näyttöön tulee Yleisasetukset-valintaikkuna.
3. Anna profiilin nimi Profiilin nimi -ruutuun.
4. Anna verkon nimi Verkon nimi (SSID) -ruutuun.
5. Valitse Ad Hoc -tila.
6. Määritä profiilin salasana valitsemalla Suojaa profiili salasanalla.
7. Valitse Seuraava.

Suojausasetukset

8. Valitse tiedon salaukseksi joko Ei mitään tai WEP.
9. Jos valitset WEP-salauksen määritä salaustasoksi joko 64- tai 128-bittinen salaus.
10. Valitse avainindeksi 1, 2, 3 tai 4.
11. Anna vaadittava salalause tai WEP-avain.
12. Jos Yleisasetukset-sivun Salasanasuojaus-valintaruutu on valittuna, tuo Salasana-sivu
    näyttöön valitsemalla Seuraava.

Salasanasuojauksen asetukset

13. Valitse Suojaa profiili salasanalla -valintaruutu.
14. Anna salasana Salasana-ruutuun.
15. Kirjoita salasana uudelleen Vahvista uusi salasana -ruutuun.
16. Muuta tai tarkista asetukset valitsemalla Takaisin tai tallenna valmiit profiiliasetukset ja palaa Verkot-sivulle valitsemalla Valmis.

Verkkoyhteyden muodostaminen

17. Oletuslähetyskanavan muuttaminen Sovitin-välilehdellä: Oletuskanavaa ei ole tarpeen muuttaa, jos Ad Hoc -verkon muut tietokoneet eivät käytä jotain muuta kanavaa. Voit halutessasi muuttaa oletuskanavaa valitsemalla Sovitin-välilehden ja valitsemalla Ad Hoc -kanavan valinta -kohdasta Määritä. Valitse toimintakaista valitsemalla kanava. Tallenna asetus valitsemalla OK.
18. Valitse Verkot-välilehti.
19. Kun olet luonut uuden profiilin, valitse profiili profiililuettelosta. Ad Hoc -tilaa käyttävät profiilit on merkitty niiden nimen vieressä olevalla tietokonekuvakkeella.
20. Muodosta yhteys Ad Hoc -verkkoon valitsemalla Yhdistä-painike.

## Radion kytkeminen päälle ja pois päältä

Kun tietokone on päällä, radio lähettää käytössä ollessaan jatkuvasti signaaleja. Tietyissä tilanteissa, kuten lentokoneen nousun ja laskeutumisen aikana, radiosignaalien lähettäminen pitää poistaa käytöstä, koska nämä signaalit voivat aiheuttaa häiriöitä. Seuraavassa kuvataan, miten voit näppäimistön (jos tämä toiminto on käytettävissä) ja Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman avulla kytkeä radion päälle tai pois päältä.
Radio voidaan kytkeä päälle tai pois päältä näppäimistöstä, tehtäväpalkin kuvaketta käyttämällä ja Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman avulla. Radion nykyinen tila näkyy tehtäväpalkin langattoman käytön kuvakkeessa ja Yleiset-sivulla.

Radion valinnaisen laitekatkaisimen käyttäminen
Radio voidaan kytkeä päälle tai pois päältä näppäimistöstä tai ulkoisen laitekatkaisimen avulla, jos nämä vaihtoehdot ovat käytettävissä. Lisätietoja on tietokoneen valmistajan julkaisuissa. Intel(R) PROSet langattomille sovittimille näyttää radion nykyisen tilan Yleiset-sivulla, jos jokin näistä valinnaislaitteista on asennettu.
Radion kytkeminen päälle ja pois päältä Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman avulla
Radio voidaan kytkeä päälle ja pois päältä Yleiset-sivulta Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelmassa. Radion nykyinen tila näkyy langattoman sovittimen tehtäväpalkin valikossa. Lisäksi radion nykyinen tila näkyy Yleiset-sivulla, jos valinnainen laitteisto on asennettu.
Radion kytkeminen päälle ja pois päältä
Huomautus: Kun kannettava tietokone on päällä, radio lähettää jatkuvasti signaaleja. Tietyissä tilanteissa, kuten lentokoneessa, radiosignaalit voivat aiheuttaa häiriöitä.
Radion kytkeminen POIS PÄÄLTÄ: Valitse Yleiset-sivulta Pois päältä -painike, joka on Kytke radio päälle/pois päältä -kohdan vieressä.

- Langaton sovitin ei ole liitetty verkkoon, kun radio on pois päältä.
- Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman avulla voidaan muokata tai lisätä profiilisisältöä, kun radio on pois päältä.

Radion kytkeminen PÄÄLLE: Valitse Yleiset-sivulta Päälle-painike, joka on Kytke radio päälle/pois päältä -kohdan vieressä.
Kun radio on päällä, verkon tukiasemaan yritetään liittyä käyttäen viimeistä profiilia. Jos sovitin ei onnistu muodostamaan yhteyttä tukiasemaan, asetustenmäärityspalvelu yrittää löytää käytettävissä olevan verkon. Lisätietoja on kohdassa Asetustenmäärityspalvelu.

### Radion kytkeminen päälle tai pois päältä tehtäväpalkin kuvakkeen kautta

Napsauta ilmaisinalueen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse käytössä oleva langaton sovitin. Valitse radion edellisen tilan mukaan Kytke radio pois päältä (radio on jo PÄÄLLÄ, kytke se POIS PÄÄLTÄ) tai Kytke radio päälle (radio on jo POIS PÄÄLTÄ, kytke se PÄÄLLE).

## Radion kytkeminen pois päältä Windows-käyttöjärjestelmässä

Radio voidaan poistaa käytöstä (deaktivoida) Windows-käyttöjärjestelmän Laitehallinnan kautta.

Windows XP ja 2000:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydän Oma tietokone -kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet.
2. Valitse Laitteisto-välilehti.
3. Valitse Laitehallinta-painike.
4. Kaksoisnapsauta Verkkosovittimet-kuvaketta.
5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietokoneeseen asennettua käytössä olevaa sovitinta.
6. Valitse pikavalikosta Poista käytöstä.
7. Valitse OK.

## Sovittimen lisäasetusten tarkasteleminen Windows-käyttöjärjestelmässä

Jos Intel(R) Proset langattomille sovittimille -ohjelmaa ei ole asennettu tietokoneeseen, seuraavat lisäasetukset ovat käytettävissä Windowsin Laitehallinnan Lisäasetukset-välilehdellä. Jos PROSet langattomille sovittimille -ohjelma on asennettu tietokoneeseen, Lisäasetukset-välilehdellä on Avaa-painike. Voit käynnistää PROSet langattomille sovittimille -ohjelman valitsemalla tämän painikkeen.

Lisäasetukset-vaihtoehtojen käyttäminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydän Oma tietokone -kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet.
2. Valitse Laitteisto-välilehti.
3. Valitse Laitehallinta-painike.
4. Kaksoisnapsauta Verkkosovittimet-kuvaketta.
5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietokoneeseen asennetun käytössä olevan langattoman sovittimen nimeä.
6. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

Lisäasetukset-välilehti Windows XP- ja 2000-käyttöjärjestelmässä:

- Ad Hoc -lähetysteho - Määrittää langattoman sovittimen 802.11b Ad Hoc -lähetystehon.
- Sekatilasuojaus - RTS/CTS käytössä: (Oletusasetus). Tämä tila ehkäisee yhteentörmäyksiä sekatilaympäristöissä, jossa 802.11g- ja 802.11b-asiakkaat eivät kuule toisiaan. CTS otetaan käyttöön itse: Tämä tila parantaa suorituskykyä sekatilaympäristöissä, joissa 802.11g- ja 802.11b-asiakkaat sijaitsevat lähellä toisiaan ja voivat kuulla toisensa. Tämä asetus voidaan valita myös Lisäasetukset-valintaikkunassa.
- Virranhallinta - Määrittää tietokoneen virtalähteen ja akun välisen tasapainon.
- Langaton tila - Valitse langaton tila (modulointilaji) tiedonsiirtonopeudelle. Oletusasetus on 802.11g ja 802.11b. Tämä asetus käyttää sekä 11 Mbps että 54 Mbps tiedonsiirtonopeutta. Muut asetukset ovat Vain 802.11g ja Vain 802.11b.

## 802.1x -salasanan synkronointiominaisuuden asentaminen ja asennuksen poistaminen

Jos haluat asentaa 802.1x -salasanan synkronointiominaisuuden (Käytä Windowsin sisäänkirjautumista), poista Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman asennus ensiksi ja asenna sen jälkeen Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelma uudestaan 802.1x -salasanan synkronointiominaisuuden kanssa.

1. Valitse Käynnistä à Asetukset à Ohjauspaneeli à Lisää tai poista sovellus à Intel(R) PROSet.
2. Valitse Poista..
3. Aseta Asennus-CD-levy CD-asemaan.
4. Valitse autorun.exe CD-levyltä.
5. Valitse Asenna ohjelmisto.
6. Valitse Tervetuloa Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -InstallShield Wizardiin -ikkunassa Seuraava.
7. Lue Lisenssisopimus -ikkunassa oleva käyttöoikeussopimus, valitse Hyväksyn lisenssisopimuksen ehdot ja valitse sitten Seuraava.
8. Valitse Mukautettu Asennustyyppi-näytössä ja valitse Seuraava.
9. Valitse 802.1x -salasanan synkronointiominaisuus. Valitse Tämä ominaisuus asennetaan paikalliselle kiintolevylle.
10. Valitse Seuraava.
11. Valitse Asenna Asennus voidaan aloittaa -ikkunassa.
12. Valitse Valmis, kun ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen.
13. Sulje Intel(R) PRO -verkkoliitännät -ikkuna valitsemalla Lopeta.
14. Käynnistä tietokone uudelleen.
15. Voit käynnistää Intel(R) PROSetin kaksoisnapsauttamalla Intel(R) PROSet -kuvaketta tehtäväpalkin ilmaisinalueessa tai valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat Intel-verkkosovittimet à Intel(R) PROSet..

| HUOMAUTUS: Windows XP -nopea vaihto ja Tervetuloa-näyttö on poistettu käytöstä, kun 802.1x -salasanan synkronointiominaisuus on asennettu.

Jos haluat poistaa 802.1x -salasanan synkronointiominaisuuden (Käytä Windowsin sisäänkirjautumista) asennuksen, poista Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelman asennus ensiksi ja asenna sen jälkeen Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -ohjelma uudestaan ilman 802.1x -salasanan synkronointiominaisuutta.

1. Valitse Käynnistä à Asetukset à Ohjauspaneeli à Lisää tai poista sovellus à Intel(R) PROSet.
2. Valitse Poista..
3. Aseta Asennus-CD-levy CD-asemaan.
4. Valitse autorun.exe CD-levyltä.
5. Valitse Asenna ohjelmisto.
6. Valitse Tervetuloa Intel(R) PROSet langattomille sovittimille -InstallShield Wizardiin -ikkunassa Seuraava.
7. Lue Lisenssisopimus -ikkunassa oleva käyttöoikeussopimus, valitse Hyväksyn lisenssisopimuksen ehdot ja valitse sitten Seuraava.
8. Valitse Mukautettu Asennustyyppi-näytössä ja valitse Seuraava.
9. Valitse 802.1x -salasanan synkronointiominaisuus. Valitse Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.
10. Valitse Seuraava.
11. Valitse Asenna Asennus voidaan aloittaa -ikkunassa.
12. Valitse Valmis, kun ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen.
13. Sulje Intel(R) PRO -verkkoliitännät -ikkuna valitsemalla Lopeta.
14. Käynnistä tietokone uudelleen.
15. Voit käynnistää Intel(R) PROSetin kaksoisnapsauttamalla Intel(R) PROSet -kuvaketta tehtäväpalkin ilmaisinalueessa tai valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat Intel-verkkosovittimet à Intel(R) PROSet..

| HUOMAUTUS: Windows XP -nopea vaihto ja Tervetuloa-näyttö otetaan käyttöön, kun 802.1x -salasanan synkronointiominaisuuden asennus on poistettu.

Takaisin Sisältö-sivulle

Lue myös Rajoitukset ja vastuuvapautuslausekkeet.