Regresar a la página de contenido

# Uso de los perfiles de PROSet: Guía del usuario de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

# Uso de perfiles de Intel(R) PROSet para redes inalámbricas

- Configuración de perfiles de redes de Windows
- Preferencias de conexión de perfiles
- Velocidades de transmisión de datos y puntos de acceso
- Creación de un perfil nuevo
- Importación y exportación de perfiles
- Configuración de una contraseña de perfil
- Distribución automática de perfiles
- Edición de un perfil existente
- Eliminación de un perfil
- Conexión a una red sin un perfil
- Conexión a una red cuando se ve un SSID en blanco
- Carga de un perfil desde la bandeja de tareas

## Configuración de perfiles de redes de Windows

Un perfil es un grupo guardado de configuraciones de red. Los perfiles se visualizan el la Lista de perfiles de la página General del administrador de clientes inalámbricos. Los perfiles pueden colocarse en orden de prioridad para la conexión de red. Puede conectarse a una red mediante el primer perfil de la Lista de perfiles y luego conectarse de forma automática a otra red mediante el perfil siguiente. Esto permite que se mantenga conectado mientras cambia de forma despreocupada entre una red inalámbrica y otra. Aunque puede asignar varios perfiles a una sola red, únicamente se puede utilizar un perfil para cada conexión. Para agregar un perfil nuevo, utilice la secuencia de diálogos del Asistente de perfil a fin de configurar el contenido del perfil. El ejemplo siguiente utiliza todos los diálogos del Asistente de perfil. Es probable que no se requieran algunas de las configuraciones para algunos perfiles.

Consulte la sección siguiente para configurar las preferencias de conexión con perfil:

## Preferencias de conexión de perfiles

Para tener acceso a las opciones de preferencias de conexión de perfil:

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Haga clic en el botón Avanzadas.
3. Bajo el encabezado Conexión automática, haga clic en una de las opciones siguientes:

- Conectar a la red disponible mediante perfiles solamente (opción predeterminada): utiliza los perfiles de la Lista de perfiles para conectarse a cualquier red disponible.
- Conectar a cualquier red disponible, si no se encuentra un perfil concordante: se conecta a cualquier red disponible sin utilizar un perfil de la Lista de perfiles.
- Conectar a cualquier red sólo mediante perfiles (modo Cisco): se conecta a cualquier punto de acceso de red disponible con perfiles activados para el modo Cisco CCX (versión 1). Este modo permite la conexión a puntos de acceso compatibles con nombres de red (SSID) múltiples y en blanco.

  - Habilitar celdas mixtas (requiere la opción Cisco CCX): Seleccione la casilla Opciones avanzadas para permitir que el adaptador de red local inalámbrica se comunique con celdas mixtas. Una celda mixta es una red inalámbrica en la que algunos dispositivos utilizan WEP y otros no. La opción Activar Cisco-Client eXtentions en la página Opciones generales del Asistente de perfil, debe activarse para la compatibilidad con celdas mixtas.

4. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y regresar al diálogo anterior.

## Velocidades de transmisión de datos y puntos de acceso

Para lograr la velocidad de transmisión de datos óptima es importante identificar el tipo de punto de acceso al que se conecta el adaptador inalámbrico. Las Opciones avanzadas ofrecen las selecciones de modo para optimizar el sistema operativo.

### Modo de infraestructura

A continuación se describe el funcionamiento de los modos de preferencia inalámbrica con el modo de infraestructura. El adaptador puede funcionar en tres modos:

- Conectar a 802.11g y 802.11b: Este es el valor predeterminado. El adaptador busca los puntos de acceso 11g u 11b con las velocidades de transmisión de datos de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps. De forma predeterminada, la conexión se realiza con puntos de acceso 11g. La lista Redes disponibles muestra todos los puntos de acceso 11b y 11g.

- Conectar sólo a redes 802.11g: El adaptador busca solamente un punto de acceso 11g con las velocidades de transmisión de datos de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps*. La lista Redes disponibles muestra solamente los puntos de acceso 11g.

- Conectar sólo a redes 802.11b: El adaptador busca los mejores puntos de acceso 11b y 11g con las velocidades de datos de 1, 2, 5,5 u 11 Mbps. La lista Redes disponibles muestra cualquier punto de acceso 11b y 11g.

### Combinaciones de punto de acceso y cliente

La tabla siguiente compara el modo de preferencia inalámbrica del adaptador con las velocidades de transmisión de datos al hacer uso de un tipo de punto de acceso específico. Las opciones de modo inalámbrico (tipo de modulación) determinan los puntos de acceso detectados que se muestran en la lista Explorar (diálogo Redes disponibles).

Punto de acceso 11b

Modo inalámbrico | Lista de exploración | Conectar | Velocidades de transmisión de datos
11g y 11b | Sí | Sí | 1, 2, 5,5 u 11 Mbps
Sólo 11b | Sí | Sí | 1, 2, 5,5 u 11 Mbps
Sólo 11g | No | No | Ninguno

Punto de acceso 11g (11g t 11b)

Modo inalámbrico | Lista de exploración | Conectar | Velocidades de transmisión de datos
11g y 11b | Sí | Sí | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps*.
Sólo 11b | Sí | Sí | 1, 2, 5,5 u 11 Mbps
Sólo 11g | Sí | Sí | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps*.

Punto de acceso 11g (modo de sólo 11g)**

Modo inalámbrico | Lista de exploración | Conectar | Velocidades de transmisión de datos
11g y 11b | Sí | Sí | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps*.
Sólo 11b | No | No | Ninguno
Sólo 11g | Sí | Sí | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps*.

Nota: (*) depende de la potencia y calidad de la señal. Utilice RTS/CTS (valor predeterminado) para evitar colisiones en entornos de modo mixto donde los clientes 11g y 11b no se pueden escuchar entre sí. Utilice CTS automático para mejorar el desempeño en los entornos de modo mixto donde los clientes 11g y 11b están próximos y pueden escucharse entre sí.

Nota: (**) Debido a que los clientes 11b no pueden establecer conexión con este punto de acceso, no se utiliza la protección de modo mixto (RTS/CTS o CTS automático).

### Modo específico

A continuación se resume el funcionamiento de las opciones de modulación con el modo específico.

Iniciador específico | Enlazador específico | Acción | Comentarios
Sólo 11b | Sólo 11b | Velocidades básicas (1, 2, 5,5 u 11 Mbps) | Sólo 11b
Sólo 11g | Reducir velocidades básicas, activar protección* (1, 2, 5,5 u 11 Mbps) | 11b y 11g
11b y 11g | Velocidades básicas (1, 2, 5,5 u 11 Mbps) | 11b y 11g
Sólo 11g | Sólo 11b | No se aplica al adaptador Intel(R) PRO/Wireless 2200BG. Para otras tarjetas, reducir velocidades básicas, activar protección* (1, 2, 5,5 u 11 Mbps) | 11b y 11g
Sólo 11g | Velocidades básicas (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps) | Sólo 11g
11b y 11g | Aumentar velocidades básicas (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps) | Sólo 11g
11b y 11g | Sólo 11b | Velocidades básicas, activar protección* (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps) | 11b y 11g
Sólo 11g | Reducir velocidades básicas, activar protección*, depende del iniciador (1, 2, 5,5 u 11 Mbps) | 11b y 11g
11b y 11g | Velocidades básicas, activar protección*, depende del iniciador (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps) | 11b y 11g

Nota: (*) Consulte Visualización de las opciones avanzadas del adaptador en Windows , utilice "Habilitado para RTS/CTS" (valor predeterminado) para evitar colisiones en entornos de modo mixto donde los clientes 11g y 11b no pueden escucharse entre sí. Utilice "Habilitar CTS automático" para mejorar el desempeño en los entornos de modo mixto donde los clientes 11g y 11b están próximos y pueden escucharse entre sí.

### Descripción de las velocidades de transmisión específicas

A continuación se describe el funcionamiento de los modos de preferencia inalámbrica con el modo específico. El adaptador puede funcionar en tres modos:

- Conectar a 802.11g y 802.11b: modo mixto (valor predeterminado). El adaptador busca los puntos de acceso 11g u 11b con las velocidades de transmisión de datos de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps. De forma predeterminada, la conexión se realiza con puntos de acceso 11g. La lista Redes disponibles muestra todos los puntos de acceso 11b y 11g.
- Conectar sólo a redes 802.11g: El adaptador busca solamente un punto de acceso 11g con las velocidades de transmisión de datos de 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps. La lista Redes disponibles muestra solamente los puntos de acceso 11g.
- Conectar sólo a redes 802.11b: El adaptador busca los mejores puntos de acceso 11b y 11g con las velocidades de datos de 1, 2, 5,5 u 11 Mbps. La lista Redes disponibles muestra cualquier punto de acceso 11b y 11g.

Cuando se utilizan distintas opciones de emulación en el modo específico, tienen influencia en el equipo de los modos siguientes:

- Determina con qué red específica se puede establecer conexión.
- Determina lo que se muestra en la lista de exploración.

Una estación en una red específica se adapta constantemente a la situación actual de la red específica en lo que se refiere a la capacidad de otras estaciones. La actualización de las velocidades de transmisión de datos compatibles se realiza del modo siguiente:
Cambian solamente las velocidades básicas. Las velocidades compatibles de la estación no cambian nunca. En todo momento, las velocidades básicas anunciadas por las estaciones de la red específica deben ser las mismas y deben reflejar el conjunto de velocidades básicas admitidas en cada estación de la red específica. Debido a que las velocidades básicas conforman la información actual utilizada por la estación para decidir si se puede unir a la red específica, esto es suficiente para determinar si la estación se puede conectar a la red específica.

### Modo mixto

Las estaciones de modo mixto (802.11g y 802.11b) pueden unirse a cualquier red específica a la que escuchen.

Unión a una red específica

- Unión a una red específica 11b solamente: mantenga las velocidades admitidas y actualice las velocidades básicas para adaptarse a la red específica a la que se une. La protección (RTS/CTS o CTS automático) está activada.
- Unión a una red específica 11g solamente: mantenga las velocidades admitidas y aumente las velocidades básicas anunciadas en los beacons. Tenga en cuenta que no es recomendable debido a que la estación deja de estar en el "modo mixto" y se convierte en una estación de sólo 11g.
- Unión a una red específica 11b y 11b solamente: mantenga las velocidades admitidas y actualice las velocidades básicas para adaptarse a la red específica a la que se une.

Inicio de una red específica

Cuando se inicia una red específica de modo mixto, las velocidades predeterminadas del modo mixto son: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps con las velocidades básicas 1, 2. Cuando otras estaciones se unen, las velocidades básicas se reducen de ser necesario. La protección se activa cuando se unen estaciones 11b.

### Modo de sólo 11b

Unión a una red específica
En este modo, solamente se puede unir a una red específica que anuncie sólo velocidades de datos básicas de 1, 2, 5,5 u 11 Mbps. De modo que la lista de redes específicas posibles incluye 11b, 11b y 11g, pero no 11g. Las velocidades admitidas no cambian y las velocidades básicas se adaptan a las anunciadas por la red específica a la que se une en los beacons.
Inicio de una red específica

Cuando se inicia una red específica 11b, las velocidades son 1, 2, 5,5 y 11 Mbps, con 1 y 2 como velocidades básicas. A medida que se unen otras estaciones se reducen sus velocidades básicas de ser necesario. La protección (RTS/CTS o CTS automático) está activada.

### Modo de sólo 11g

Inicie una red específica como de sólo 11g (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps). Se admite la unión y la reducción del mismo modo que en el modo mixto. Cuando se inicia una red específica de este modo, las velocidades anunciadas son: 1, 2, 5.5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 con las velocidades básicas 1, 2, 5.5, 6, 11, 12 y 24 Mbps.

Las estaciones de sólo 11g se pueden unir a cualquier red específica que escuchen.
Unión a una red específica

Las velocidades básicas en este caso se toman de los beacons.

- Unión a una red específica 11b solamente: mantenga las velocidades admitidas y reduzca las velocidades básicas para adaptarse a la red específica a la que se une. La protección (RTS/CTS o CTS automático) está activada.
- Unión a una red específica 11g solamente: mantenga las velocidades admitidas y adopte las velocidades básicas anunciadas en los beacons.
- Unión a una red específica 11b y 11b solamente: mantenga las velocidades admitidas
  y actualice las velocidades básicas para adaptarse a la red específica a la que se une.

Inicio de una red específica

Cuando se inicia una red específica de sólo 11g, las velocidades anunciadas son: 1, 2, 5.5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps con las velocidades básicas 1, 2, 5.5, 6, 11, 12 y 24 Mbps.

Cuando otras estaciones se unen, las velocidades básicas se reducen de ser necesario. La protección (RTS/CTS o CTS automático) está activada cuando se une una estación 11b.

### Creación de un perfil nuevo

Para agregar un perfil nuevo, utilice la secuencia de diálogos del Asistente de perfil a fin de configurar el contenido del perfil. El ejemplo siguiente utiliza todos los diálogos del Asistente de perfil, aunque no se requieren algunas opciones.

Para crear un perfil nuevo y conectarse a una red:

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Haga clic en el botón Agregar. Se muestra el diálogo Configuración general.

| NOTA: Si es la primera vez que crea un perfil, haga clic en el perfil denominado Predeterminado en la Lista de perfiles, luego haga clic en el botón Editar y cambie el nombre del perfil determinado en el campo Nombre de perfil de la página General.

Opciones generales

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Haga clic en el botón Agregar. Se muestra el diálogo Configuración general.
3. Escriba un nombre de perfil en el campo Nombre de perfil.
4. Escriba el SSID de la red en el campo Nombre de la red (SSID).
5. Haga clic en Infraestructura o Red específica para el modo de operación.
6. Haga clic en Proteger este perfil con contraseña para definir una contraseña para el perfil.
7. La opción AP obligatorio, se utiliza solamente si tiene seleccionado el modo de infraestructura. Utilice esta opción para conectarse a un punto de acceso específico. Haga clic en el botón AP obligatorio, introduzca la dirección MAC para el punto de acceso. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y regresar a la página Configuración general.
8. Si utiliza Cisco CCX, haga clic en Activar las extensiones de cliente Cisco para activar la codificación de datos CKIP en la página Opciones de seguridad. Si ha marcado la casilla "Celda mixta" de Cisco en las Opciones avanzadas, también debe marcar esta opción.
9. Marque la casilla Habilitar la importación automática para permitir que se importe el perfil. Para obtener información adicional, consulte Distribución automática de perfiles.
10. Haga clic en Siguiente.

Opciones de seguridad

11. Seleccione Abrir o Compartida en la opciones de Autenticación de redes. La opción Abrir no utiliza ningún método de autenticación. La opción compartida utiliza la clave WEP como el método de autenticación.
12. Seleccione Ninguno, WEP o CKIP (si se ha seleccionado Activar las extensiones de cliente Cisco en la página Configuración general), para la codificación de datos.
13. Si selecciona WEP, seleccione ya sea 64 ó 128 bits para el nivel de codificación.
14. Seleccione el índice de clave 1, 2, 3 ó 4.
15. Escriba la frase de autenticación o clave hexadecimal requerida.
16. Haga clic en la casilla de verificación Activado para 802.1x para habilitar la opción de seguridad 802.1x.
17. Seleccione MD5 o el tipo de autenticación 802.1x definido por el administrador de sistemas.
18. Después de seleccionar el tipo de autenticación, haga clic en el botón Configurar para abrir el diálogo Opciones. Escriba el nombre de usuario y la contraseña del usuario que creó en el servidor de autenticación. El nombre de usuario y la contraseña no tienen que ser los mismos que se utilizan para el inicio de sesión en Windows. Puede utilizarse la "identidad del servidor" como la opción predeterminada. El "certificado del cliente" debe ser el obtenido del servidor RADIUS o de otro servidor de certificación.
19. Haga clic en Cerrar para guardar las opciones.
20. Si se marcó la casilla de verificación Protección con contraseña en la página Configuración general y haga clic en Siguiente para visualizar la página Contraseña.

Configuración de la protección con contraseña

21. Haga clic en la casilla Proteger este perfil con contraseña.
22. Escriba una contraseña en el campo Contraseña.
23. Escriba la misma contraseña en el campo Confirmar contraseña nueva.
24. Haga clic en el botón Atrás para cambiar o verificar la configuración o haga clic en Finalizar cuando haya completado la configuración del perfil para regresar a la página Redes.

Conectar a la red

25. Haga clic en el nombre del perfil nuevo mostrado en la Lista de perfiles. Utilice las flechas de arriba y abajo para colocar el perfil nuevo en la prioridad deseada en la lista de prioridades.
26. Haga clic en el botón Avanzadas para definir las preferencias de conexión de red.
27. Haga clic en el botón Conectar para conectarse a la red.
28. Haga clic en Aceptar para cerrar la utilidad Intel(R) PROSet para redes inalámbricas.

## Importación y exportación de perfiles

| NOTA: Un perfil protegido con contraseña puede importarse y exportarse, no obstante, debe introducirse la contraseña antes de editar el perfil. Consulte Configuración de una contraseña de perfil para más información.

Para importar perfiles:

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Haga clic en el botón Avanzadas.
3. Haga clic en el botón Importar/Exportar.
4. Haga clic en el botón Importar.
5. Ubique el perfil que se importará al disco duro o escriba el nombre del perfil en el campo Nombre de archivo. La extensión del perfil es .profile.
6. Haga clic en Importar para importar el perfil en la Lista de perfiles.
7. Haga clic en Aceptar dos veces para regresar a la ficha Redes.
8. Haga clic en Aceptar para cerrar la utilidad Intel(R) PROSet para redes inalámbricas.

Para exportar perfiles:

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Haga clic en el botón Avanzadas.
3. Haga clic en los perfiles que desea exportar en la lista de perfiles.
4. Haga clic en el botón Examinar y seleccione un directorio donde se guardarán los perfiles. Haga clic en Aceptar para regresar al diálogo anterior.
5. Haga clic en el botón Exportar para iniciar la exportación de los perfiles.
6. Haga clic en Aceptar dos veces para regresar a la ficha Redes.
7. Haga clic en Aceptar para cerrar la utilidad Intel(R) PROSet para redes inalámbricas.

## Configuración de una contraseña de perfil

Para definir una contraseña para un perfil existente:

1. Seleccione el perfil en la Lista de perfiles de la página Redes y haga clic en el botón Editar.
2. Haga clic en la ficha Contraseña.
3. Haga clic en la casilla de verificación junto a "Proteger este perfil con una contraseña" para habilitar la contraseña de perfil.
4. Escriba una contraseña de diez caracteres en el campo Contraseña.
5. Vuelva a escribir la contraseña nueva en el campo Confirmar contraseña nueva.
6. Haga clic en Aceptar para salir y regresar a la ficha Redes.
7. Haga clic en Aceptar para cerrar y salir de la utilidad Intel(R) PROSet para redes inalámbricas.

Para proteger un perfil nuevo con contraseña:

1. Seleccione el perfil en la Lista de perfiles en la página Redes y haga clic en el botón Agregar.
2. Haga clic en la ficha Contraseña.
3. Haga clic en la casilla de verificación junto a "Proteger este perfil con una contraseña" para habilitar la contraseña de perfil.
4. Escriba una contraseña de diez caracteres en el campo Contraseña.
5. Vuelva a escribir la contraseña nueva en el campo Confirmar contraseña nueva.
6. Aparece un mensaje que indica que la contraseña nueva se aplicó de forma satisfactoria. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de mensaje. Si no se confirmó la contraseña, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de mensaje y repetir los pasos 4 y 5.
7. Haga clic en Aceptar para salir y regresar a la ficha Redes.
8. Haga clic en Aceptar para cerrar y salir de la utilidad Intel(R) PROSet para redes inalámbricas.

## Distribución automática de perfiles

La función Habilitar la importación automática permite que los administradores de red distribuyan los perfiles de forma automática a los equipos conectados a la red. La casilla Habilitar la importación automática se encuentra en los diálogos del Asistente de perfil. Cuando se marca esta casilla, debe copiarse el perfil en un directorio específico del equipo host para que pueda distribuirse a varios equipos. Una vez que el equipo remoto recibe el perfil, éste estará disponible para su uso de forma automática en la lista de exploración de perfiles. Si se intenta editar un perfil distribuido el cual está protegido con contraseña, aparecerá un indicador de contraseña.

Para importar perfiles WLAN de forma automática, supervise la carpeta de importación del disco duro para ubicar los archivos de perfil nuevos. Sólo los perfiles que tienen marcada la opción Habilitar la importación automática en el diálogo Asistente de perfil pueden importarse de forma automática. Si ya existe un perfil con el mismo nombre en la Lista de perfiles, aparece un diálogo desde el cual se puede rechazar o aceptar la importación, y en el último caso se reemplaza el perfil existente. Todos los perfiles importados se colocan al final de la Lista de perfiles y se elimina el nombre del perfil inmediatamente después de la importación ya sea que la importación sea satisfactoria o no.

Paso 1: Para exportar un perfil "habilitado para la importación automática" de la lista de perfiles:

1. Seleccione el perfil que desea editar en la Lista de perfiles de la página Redes, y haga clic en el botón Editar o en el botón Agregar para crear un perfil nuevo con el Asistente de perfil.
2. Marque la casilla Habilitar la importación automática en la página General.
3. Haga clic en Aceptar (cuando se edita un perfil) o en Finalizar (cuando se agrega un perfil) para guardar la configuración.

Paso 2: Exporte el perfil de la lista de perfiles a una carpeta del equipo.

4. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.

5. Haga clic en el botón Avanzadas
   .

6. Haga clic en el perfil que desea exportar en la lista de perfiles.

7. Haga clic en el botón Examinar y seleccione la carpeta donde se guardarán los perfiles. Haga clic en Aceptar para regresar al diálogo anterior.

8. Haga clic en el botón Exportar para iniciar la exportación del perfil.

9. Haga clic en Aceptar dos veces para regresar al diálogo Redes.

10. Haga clic en Aceptar para cerrar Intel(R) PROSet para redes inalámbricas.

Paso 3: Copie (no arrastre y suelte) el perfil exportado de la carpeta (vea el paso 7) al directorio siguiente, Archivos de programa\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import. El perfil se encuentra listo para distribuirse en otros equipos. Una vez que el equipo remoto recibe el perfil, éste estará disponible para su uso de forma automática en la lista de perfiles.

## Edición de un perfil existente

Para editar un perfil existente:

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Seleccione el perfil que desea editar en la Lista de perfiles.
3. Haga clic en el botón Editar. Aparece la página General.
4. Haga clic en las fichas General, Seguridad y Contraseña, para efectuar los cambios necesarios para la configuración del perfil de red:
5. Haga clic en Aceptar en cualquiera de las páginas para guardar todas las configuraciones y regresar a la ficha Redes.
6. Haga clic en el nombre del perfil nuevo mostrado en la Lista de perfiles. Utilice las flechas de arriba y abajo para colocar el perfil nuevo en la prioridad deseada en la lista de prioridades.
7. Haga clic en el botón Avanzadas para definir las preferencias de conexión de red.
8. Haga clic en el botón Conectar para conectarse a la red.
9. Haga clic en Aceptar para cerrar la utilidad Intel(R) PROSet para redes inalámbricas.

## Eliminación de un perfil

Para eliminar un perfil:

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Haga clic en los perfiles que desea exportar en la lista de perfiles.
3. Haga clic en el botón Eliminar.
4. Haga clic en Sí para eliminar el perfil de forma permanente.

| NOTA: No puede eliminar todos los perfiles de la lista de perfiles. Siempre debe haber un perfil en la lista.

## Conexión a una red sin un perfil

Para conectarse a una red disponible sin un perfil:

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Haga clic en el botón Explorar.
3. Seleccione el nombre del perfil de red que indica <sin perfil> y haga clic en el botón Conectar.
4. Haga clic en la opción No, conécteme directamente sin crear un perfil. Observe que puede hacer clic en Sí, cree un perfil para esta red de inmediato para crear un perfil que se utilizará más adelante.
5. Haga clic en Aceptar para conectarse.

## Conexión a una red cuando se ve un SSID en blanco

Si el adaptador inalámbrico recibe un nombre de red (SSID) en blanco de un punto de acceso dudoso, se muestran tanto el SSID en blanco como el texto <sin perfil> en la lista de redes disponibles. Para asociarse con un punto de acceso dudoso, primero se debe crear un perfil nuevo antes de conectarse. Después de la conexión, se pueden ver tanto el SSID en blanco como el SSID asociado en la lista de redes disponibles.

Para conectarse a un punto de acceso que transmite un nombre de red (SSID) en blanco en la lista de redes disponibles:

1. Desde la página General, haga clic en la ficha Redes.
2. Haga clic en el botón Explorar.
3. Seleccione el nombre de la red con un SSID en blanco y que muestra el texto <sin perfil> en la lista de redes disponibles.
4. Haga clic en el botón Conectar.
5. Aparece el diálogo del Asistente de perfil. Escriba el nombre del perfil, el nombre de red (SSID) y las opciones de seguridad, como se requiera. Haga clic en Siguiente para guardar la configuración del perfil y regresar a la ficha Redes.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Haga clic en Finalizar.
8. Seleccione el perfil nuevo en la lista de perfiles y haga clic en Conectar.

## Carga de un perfil desde la bandeja de tareas

Para cargar un perfil desde la bandeja de tareas:

1. Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Intel(R) PROSet para redes inalámbricas de la bandeja de tareas.
2. Seleccione el adaptador Intel PRO/Wireless 2200BG.
3. Haga clic en Seleccionar un perfil y seleccione el perfil que desea iniciar.

Regresar a la página de contenido

Sírvase leer todas las restricciones y renuncias de responsabilidad.