Torna al Sommario

# Utilizzo dei profili PROSet: Manuale dell'utente di Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

# Utilizzo di profili di reti wireless Intel(R) PROSet for Wireless

- Impostazione dei profili di rete di Windows
- Preferenze di connessione dei profili
- Velocità di trasmissione dei dati e punti di accesso
- Creazione di un nuovo profilo
- Importazione ed esportazione di profili
- Impostazione della password di un profilo
- Distribuzione automatica di profili
- Modifica di un profilo esistente
- Eliminazione di un profilo
- Connessione a una rete senza un profilo
- Connessione a una rete quando l'SSID è vuoto
- Caricamento di un profilo dalla barra delle applicazioni

## Impostazione dei profili di rete di Windows

Un profilo è un gruppo memorizzato di impostazioni di rete. I profili sono visualizzati in Elenco profili della pagina Generale del programma di gestione dei client wireless. I profili possono essere ordinati in base alla priorità di connessione di rete. Ci si può ad esempio collegare a una rete usando il primo profilo di Elenco profili, quindi connettersi automaticamente a un'altra rete usando il profilo successivo. In questo modo è possibile rimanere connessi mentre si passa liberamente da una rete wireless all'altra. Sebbene sia possibile assegnare più profili a una sola rete, è possibile usare un solo profilo per connessione. Per aggiungere un nuovo profilo usare le finestre di dialogo della Creazione guidata profilo che consentono di configurare il contenuto del profilo. Nell'esempio seguente vengono utilizzate tutte le finestre di dialogo della Creazione guidata profilo. Alcune impostazioni potrebbero non essere necessarie per alcuni profili.

Per impostare le preferenze di connessione dei profili, fare riferimento alle istruzioni seguenti:

## Preferenze di connessione dei profili

Per accedere all'opzione che consente di definire le preferenze di connessione dei profili:

1. Dalla pagina Generale, fare clic sulla scheda Reti.
2. Fare clic sul pulsante Avanzate.
3. Sotto l'intestazione Connessione automatica, selezionare una delle opzioni seguenti:

- Effettua connessione alla rete disponibili utilizzando solo i profili (impostazione predefinita): usa i profili di Elenco profili per connettersi a una rete disponibile.
- Effettua connessione a qualsiasi rete in assenza di profilo corrispondente: collegamento a una rete disponibile senza usare un profilo di Elenco profili.
- Effettua la connessione a qualsiasi rete basata solo su profili (modalità Cisco): connettersi a un qualsiasi punto di accesso disponibile della rete usando i profili abilitati per la modalità Cisco CCX (versione 1). Questa modalità consente la connessione ai punti di accesso che supportano più nomi di rete e i nomi di rete vuoti (SSID).

  - Attiva cella mista (opzione Cisco CCX richiesta): selezionare questa casella di Impostazioni avanzate per consentire alla scheda di rete LAN wireless di comunicare con celle miste. Per cella mista si intende una rete wireless in cui alcune periferiche usano WEP e altre non lo usano. Per ottenere il supporto per celle miste è necessario selezionare Attiva Cisco Client eXtensions nella pagina delle impostazioni generali di Creazione guidata profilo.

4. Fare clic su OK per salvare l'impostazione e tornare alla finestra di dialogo precedente.

## Velocità di trasmissione dei dati e punti di accesso

Per ottenere la velocità di trasmissione dei dati ottimale è importante identificare a che tipo di punto di accesso si sta collegando la scheda di rete. Le Impostazioni avanzate consentono di selezionare la modalità che ottimizza il proprio ambiente operativo.

### Modalità infrastruttura

Qui di seguito viene descritto il funzionamento delle varie modalità wireless quando si usa la modalità infrastruttura. La scheda di rete può operare in tre modi:

- Effettua la connessione sia a 802.11g che 802.11b: questa è l'impostazione predefinita. La scheda di rete ricercherà i punti di accesso 11g o 11b che usano le velocità di trasmissione dei dati da 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps. L'impostazione predefinita è la connessione ai punti di accesso 11g. L'elenco Reti disponibili mostra tutti i punti di accesso, sia 11b che 11g.

- Effettua connessione solo alle reti 802.11g: la scheda di rete ricercherà un punto di accesso 11g che usa solo le velocità di trasmissione dei dati da 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps. L'elenco Reti disponibili mostra solo i punti di accesso 11g.

- Effettua la connessione solo a reti 802.11b: la scheda di rete ricercherà i punti di accesso 11b e 11g migliori che usano le velocità di trasmissione dei dati da 1, 2, 5,5 o 11 Mbps. L'elenco Reti disponibili mostra un punto di accesso 11b e 11g.

### Combinazioni di punti di accesso e client

Nella tabella seguente sono confrontate le opzioni della modalità wireless e le velocità di trasmissione ottenute usando un tipo specifico di punto di accesso. Le opzioni della modalità wireless (tipo di modulazione) determinano i punti accesso rilevati che sono visualizzati nell'elenco Scansione (finestra di dialogo Reti disponibili).

Punto di accesso 11b

Modalità wireless | Elenco Scansione | Connetti | Velocità di trasmissione dei dati
11g e 11b | Sì | Sì | 1, 2, 5,5 o 11 Mbps
Solo 11b | Sì | Sì | 1, 2, 5,5 o 11 Mbps
Solo 11g | No | No | Nessuna

Punto di accesso 11g (11g e 11b)

Modalità wireless | Elenco Scansione | Connetti | Velocità di trasmissione dei dati
11g e 11b | Sì | Sì | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps*.
Solo 11b | Sì | Sì | 1, 2, 5,5 o 11 Mbps
Solo 11g | Sì | Sì | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps*.

Punto di accesso 11g (solo modalità 11g)**

Modalità wireless | Elenco Scansione | Connetti | Velocità di trasmissione dei dati
11g e 11b | Sì | Sì | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps*.
Solo 11b | No | No | Nessuna
Solo 11g | Sì | Sì | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps*.

Nota: (*) dipende dal livello e dalla qualità del segnale. Usare RTS/CTS (impostazione predefinita) per evitare le collisioni negli ambienti in modalità mista in cui i client 11g e 11b e non riescono a sentirsi a vicenda. Usare Da CTS a sé per migliorare le prestazioni negli ambienti in modalità mista in cui i client 11g e 11b sono molto vicini e possono sentirsi a vicenda.

Nota: (**) poiché i client 11b non possono connettersi a questo punto di accesso, la protezione in modalità mista (RTS/CTS o Da CTS a sé) non è usata.

### Modalità ad hoc

Qui di seguito è descritto brevemente il funzionamento delle impostazioni di modulazione usando la modalità ad hoc.

Iniziatore ad hoc | Elemento collegato ad hoc | Azione | Commenti
Solo 11b | Solo 11b | V elocità di base (1, 2, 5,5 o 11 Mbps) | Solo 11b
Solo 11g | Diminuire proporzionalmente le velocità di base, attivare la protezione* (1, 2, 5,5 o 11 Mbps) | 11b e 11g
11b e 11g | V elocità di base (1, 2, 5,5 o 11 Mbps) | 11b e 11g
Solo 11g | Solo 11b | Non si applica alla scheda di rete Intel(R) PRO/Wireless 2200BG. Per le altre schede - diminuire proporzionalmente le velocità di base, attivare la protezione* (1, 2, 5,5 o 11 Mbps) | 11b e 11g
Solo 11g | V elocità di base (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps) | Solo 11g
11b e 11g | A umentare proporzionalmente le velocità di base (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps) | Solo 11g
11b e 11g | Solo 11b | V elocità di base, attivare la protezione* (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps) | 11b e 11g
Solo 11g | Diminuire proporzionalmente le velocità di base, attivare la protezione* a seconda dell'iniziatore (1, 2, 5,5 o 11 Mbps) | 11b e 11g
11b e 11g | V elocità di base, attivare la protezione* a seconda dell'iniziatore (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps) | 11b e 11g

Nota: (*) vedere Visualizzazione delle impostazioni avanzate della scheda di rete in Windows - Usare RTS/CTS (impostazione predefinita) per evitare le collisioni negli ambienti in modalità mista in cui i client 11g e 11b e non riescono a sentirsi a vicenda. Usare "Attivato da CTS a sé" per migliorare le prestazioni negli ambienti in modalità mista in cui i client 11g e 11b sono molto vicini e possono sentirsi a vicenda.

### Panoramica sulle velocità di trasmissione ad hoc

Qui di seguito viene descritto il funzionamento delle varie modalità wireless quando si usa la modalità ad hoc. La scheda di rete può operare in tre modi:

- Effettua la connessione sia a 802.11g che 802.11b: modalità mista (impostazione predefinita). La scheda di rete ricercherà i punti di accesso 11g o 11b che usano le velocità di trasmissione dei dati da 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps. L'impostazione predefinita è la connessione ai punti di accesso 11g. L'elenco Reti disponibili mostra tutti i punti di accesso, sia 11b che 11g.
- Effettua connessione solo alle reti 802.11g: la scheda di rete ricercherà un punto di accesso 11g che usa solo le velocità di trasmissione dei dati da 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps. L'elenco Reti disponibili mostra solo i punti di accesso 11g.
- Effettua la connessione solo a reti 802.11b: la scheda di rete ricercherà i punti di accesso 11b e 11g migliori che usano le velocità di trasmissione dei dati da 1, 2, 5,5 o 11 Mbps. L'elenco Reti disponibili mostra un punto di accesso 11b e 11g.

Quando in modalità ad hoc sono usate diverse impostazioni di modulazione il computer esegue le operazioni seguenti:

- Determina a quali reti ad hoc è consentito effettuare la connessione.
- Determina quali reti visualizzare nell'elenco scansione.

Una stazione di una rete ad hoc si adatta di continuo alla situazione attuale delle funzionalità delle altre stazioni della rete ad hoc. L'aggiornamento delle velocità di trasmissione dei dati supportate avviene nel modo seguente:
Cambiano solo le velocità di base. Le velocità supportate di una stazione non cambiano mai. Le velocità di base annunciate dalle stazioni di una rete ad hoc devono essere in ogni momento le stesse e devono riflettere l'insieme delle velocità di base supportate da ogni stazione della rete ad hoc. Poiché le velocità di base sono il dato effettivo usato da una stazione per decidere se può partecipare alla rete ad hoc, questo dato è quindi sufficiente per determinare se una stazione possa o meno connettersi alla rete ad hoc.

### Modalità mista

Le stazioni a modalità mista (802.11g e 802.11b) possono partecipare a qualsiasi rete ad hoc che sono in grado di sentire.

Partecipazione a una rete ad hoc

- Partecipare solo a una rete ad hoc 11b: mantenere le velocità supportate e aggiornare le velocità di base per adattarle alla rete ad hoc a cui si intende partecipare. La protezione (RTS/CTS o Da CTS a sé) è attiva.
- Partecipare solo a una rete ad hoc 11g: mantenere le velocità supportate e aumentare proporzionalmente le velocità di base annunciate nei segnali. Questa modalità non è ottimale poiché la stazione cessa di operare in "modalità mista" e opera solo come stazione 11g.
- Partecipare solo a una rete ad hoc 11a e 11b: mantenere le velocità supportate e aggiornare le velocità di base per adattarle alla rete ad hoc a cui si intende partecipare.

Inizio di una rete ad hoc

Quando si dà inizio a una rete ad hoc in modalità mista le velocità predefinite per la modalità mista sono: 1, 2, 5,5, 11, 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps con le velocità 1, 2 come velocità di base. Quando altre stazioni entrano a far parte della rete, le velocità di base sono diminuite proporzionalmente come richiesto. La protezione è attiva quando le stazioni 11b entrano a far parte della rete.

### Solo modalità 11b

Partecipazione a una rete ad hoc
In questa modalità si può solo partecipare a una rete ad hoc che annuncia solo le velocità di base dei dati di 1, 2, 5,5 o 11 Mbps. L'elenco delle reti ad hoc potenziali includerà pertanto le reti 11b, le reti 11b e 11g, ma non le reti 11g. Le velocità supportate rimangono invariate e le velocità di base sono adattate per farle corrispondere a quelle annunciate dai segnali della rete ad hoc a cui si intende partecipare.
Inizio di una rete ad hoc

Quando si dà inizio a una rete ad hoc solo 11b, le velocità sono 1, 2, 5,5 e 11 Mbps, con 1 e 2 come velocità di base. Le stazioni che si collegano diminuiscono proporzionalmente le proprie velocità, se necessario. La protezione (RTS/CTS o Da CTS a sé) è attiva.

### Solo modalità 11g

Consente di iniziare una rete ad hoc solo 11g (1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 o 54 Mbps). Sono supportate la partecipazione e la riduzione proporzionale delle velocità nello stesso modo descritto per la Modalità mista. Quando si dà inizio a una rete ad hoc di questo tipo, le velocità annunciate sono: 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 con 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 e 24 Mbps come velocità di base.

Le stazioni solo 11g possono partecipare a qualunque rete ad hoc che sono in grado di sentire.
Partecipazione a una rete ad hoc

In questo caso le velocità di base sono ottenute dai segnali.

- Partecipare solo a una rete ad hoc 11b: mantenere le velocità supportate e diminuire proporzionalmente le velocità di base per adattarle alla rete ad hoc a cui si intende partecipare. La protezione (RTS/CTS o Da CTS a sé) è attiva.
- Partecipare solo a una rete ad hoc 11g: mantenere le velocità supportate e adottare le velocità di base annunciate nei segnali.
- Partecipare solo a una rete ad hoc 11a e 11b: mantenere le velocità supportate e aggiornare
  le velocità di base per adattarle alla rete ad hoc a cui si intende partecipare.

Inizio di una rete ad hoc

Quando si dà inizio a una rete ad hoc solo 11g, le velocità annunciate sono: 1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps con 1, 2, 5,5, 6, 11, 12 e 24 Mbps come velocità di base.

Quando altre stazioni entrano a far parte della rete, le velocità di base sono diminuite proporzionalmente come richiesto. La protezione (RTS/CTS o Da CTS a sé) è attiva quando la stazione 11b entra a far parte della rete.

### Creazione di un nuovo profilo

Per aggiungere un nuovo profilo usare le finestre di dialogo della Creazione guidata profilo che consentono di configurare il contenuto del profilo. Nell'esempio seguente vengono usate tutte le finestre di dialogo di Creazione guidata profilo, sebbene alcune impostazioni potrebbero non essere necessarie.

Per creare un nuovo profilo e collegarsi a una rete:

1. Dalla pagina Generale, fare clic sulla scheda Reti.
2. Fare clic sul pulsante Aggiungi. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni generali.

| NOTA: se questa è la prima volta che si crea un profilo, fare clic sul profilo chiamato Predefinito in Elenco profili, fare clic sul pulsante Modifica e cambiare il nome predefinito visualizzato nel campo Nome profilo della pagina Generale.

Impostazioni generali

1. Dalla pagina Generale, fare clic sulla scheda Reti.
2. Fare clic sul pulsante Aggiungi. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni generali.
3. Immettere il nome di un profilo nel campo Nome profilo.
4. Immettere l'SSID di rete, nel campo Nome rete (SSID).
5. Fare clic su Infrastruttura o Ad hoc come modalità operativa.
6. Fare clic su Usa password di protezione per il profilo per impostare una password per il profilo.
7. L'opzione AP obbligatorio è utilizzata solo quando è selezionata la modalità Infrastruttura. Usare questa opzione per connettersi a un punto di accesso specifico. Fare clic sul pulsante AP obbligatorio e immettere l'indirizzo MAC del punto di accesso. Fare clic su OK per salvare l'impostazione e tornare alla pagina Impostazioni generali.
8. Se si sta usando Cisco CCX, nella pagina Impostazioni protezione selezionare l'opzione Attiva Cisco Client eXtensions per attivare la crittografia dei dati CKIP. Se si è selezionata la casella "Cella mista" di Cisco in Impostazioni avanzate, è necessario
   selezionare anche questa opzione.
9. Selezionare la casella di controllo Attiva importazione automatica per consentire l'importazione del profilo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Distribuzione automatica di profili.
10. Fare clic su Avanti.

Impostazioni protezione

11. Dalle opzioni di Autenticazione di rete, selezionare Apri o Condiviso. Selezionando Apri, non viene usato alcun metodo di autenticazione. Selezionando Condiviso, la chiave WEP viene utilizzata come metodo di autenticazione.
12. Selezionare Nessuna, WEP o CKIP per la crittografia dei dati (se Attiva Cisco Client eXtensions è attivata nella pagina Impostazioni generali).
13. Per WEP, selezionare il livello di crittografia a 64 o 128 bit.
14. Selezionare l'indice chiavi 1, 2, 3 o 4.
15. Immettere la frase di accesso o la chiave esadecimale richiesta.
16. Fare clic sulla casella controllo 802.1x attivato per attivare l'opzione di protezione 802.1x.
17. Selezionare MD5 o tipo di autenticazione 802.1x appropriato che è stato impostato dall'amministratore del sistema.
18. Dopo aver selezionato il tipo di autenticazione, fare clic sul pulsante Configura per aprire la finestra di dialogo Impostazioni. Immettere il nome utente e la password dell'utente che si è creato sul server di autenticazione. Il nome utente e la password non devono coincidere con il nome utente e la password attualmente usati per l'accesso a Windows. Come '"Identità server" può essere usata l'impostazione predefinita. Il "Certificato client" deve essere quello ottenuto dal sevrer RADIUS o da un altro server di autenticazione.
19. Fare clic su Chiudi per salvare le impostazioni.
20. Se nella pagina di impostazioni Generale era stata selezionata la casella di controllo Password di protezione, allora fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Password.

Impostazioni della protezione tramite password

21. Fare clic sulla casella di controllo Usa password di protezione per il profilo.
22. Immettere una password nel campo Password.
23. Reimmettere la stessa password nel campo Conferma nuova password.
24. Fare clic sul pulsante Indietro per cambiare o verificare le impostazioni oppure fare clic su Fine per tornare alla pagina Reti quando si è completata l'impostazione del profilo.

Connessione a Internet

25. Fare clic sul nome del nuovo profilo mostrato in Elenco profili. Usando la freccia rivolta verso l'alto e quella verso il basso spostare la priorità del nuovo profilo nella posizione desiderata nell'elenco di priorità.
26. Fare clic sul pulsante Avanzate per impostare le preferenze della connessione di rete.
27. Fare clic sul pulsante Connetti per connettersi alla rete.
28. Fare clic su OK per chiudere l'utilità Intel(R) PROSet for Wireless.

## Importazione ed esportazione di profili

| NOTA: un profilo protetto da password può essere importato ed esportato, tuttavia è necessario immettere la password per poter modificare il profilo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazione della password di un profilo.

Per importare profili:

1. Dalla pagina Generale, fare clic sulla scheda Reti.
2. Fare clic sul pulsante Avanzate.
3. Fare clic sul pulsante Importa/esporta.
4. Fare clic sul pulsante Importa.
5. Individuare sul disco rigido il profilo da importare o immettere il nome del profilo nel campo File. L'estensione del profilo è .profile.
6. Fare clic su Importa per importare il profilo in Elenco profili.
7. Fare clic su OK due volte per tornare alla finestra di dialogo Reti.
8. Fare clic su OK per chiudere l'utilità Intel(R) PROSet for Wireless.

Per esportare profili:

1. Dalla pagina Generale, fare clic sulla scheda Reti.
2. Fare clic sul pulsante Avanzate.
3. Nell'elenco dei profili fare clic sui profili da esportare.
4. Fare clic sul pulsante Sfoglia e selezionare una directory in cui salvare i profili. Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo precedente.
5. Fare clic sul pulsante Esporta per iniziare l'esportazione dei profili.
6. Fare clic su OK due volte per tornare alla finestra di dialogo Reti.
7. Fare clic su OK per chiudere l'utilità Intel(R) PROSet for Wireless.

## Impostazione della password di un profilo

Per impostare la password per un profilo esistente:

1. Selezionare il profilo da Elenco profili nella pagina Reti, quindi fare clic sul pulsante Modifica.
2. Fare clic sulla scheda Password.
3. Fare clic sulla casella a fianco di "Usa password di protezione per il profilo" per attivare la password per il profilo.
4. Immettere quindi una password di dieci caratteri nel campo Password.
5. Reimmettere la nuova password nel campo Conferma password.
6. Fare clic su OK per uscire e ritornare alla scheda Reti.
7. Fare clic su OK per chiudere e uscire dall'utilità Intel(R) PROSet for Wireless.

Per proteggere tramite password un nuovo profilo:

1. Selezionare il profilo da Elenco profili nella pagina Reti, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi.
2. Fare clic sulla scheda Password.
3. Fare clic sulla casella a fianco di "Usa password di protezione per il profilo" per attivare la password per il profilo.
4. Immettere quindi una password di dieci caratteri nel campo Password.
5. Reimmettere la nuova password nel campo Conferma password.
6. Viene visualizzata una finestra di messaggio indicante che la nuova password è stata applicata. Fare clic su OK per chiudere la finestra del messaggio. Se l'applicazione della nuova password non viene confermata, fare clic su OK per chiudere la finestra del messaggio e ripetere i passi 4 e 5.
7. Fare clic su OK per uscire e ritornare alla scheda Reti.
8. Fare clic su OK per chiudere e uscire dall'utilità Intel(R) PROSet for Wireless.

## Distribuzione automatica di profili

La funzione Attiva importazione automatica consente all'amministratore della rete di distribuire automaticamente un profilo ai computer connessi alla rete. La casella Attiva importazione automatica si trova nelle finestre di dialogo della Creazione guidata profilo. Quando si seleziona questa casella di controllo, il profilo deve essere copiato in una directory specifica del computer host, da cui può quindi essere distribuito a più computer. Una volta ricevuto dal computer remoto, il profilo è automaticamente disponibile per l'uso utilizzando la funzione Scansione dell'elenco dei profili. Se si tenta di modificare o distribuire un profilo che è protetto da password, verrà visualizzato un messaggio che richiede di immettere la password.

L'importazione automatica di profili WLAN è realizzata tramite la ricerca di nuovi file di profilo nella cartella import del disco rigido. Possono essere importati automaticamente solo i profili che hanno selezionata la casella Attiva importazione automatica nelle finestre di dialogo della Creazione guidata profilo. Se in Elenco profili esiste già un profilo con lo stesso nome, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di rifiutare o accettare l'importazione e, in questo ultimo caso, il profilo esistente verrà sostituito. Tutti i profili importati verranno inseriti alla fine di Elenco profili e il file del profilo verrà eliminato subito dopo l'importazione, anche nel caso in cui l'importazione non sia riuscita.

Passaggio 1: Per esportare un profilo di "Attiva importazione automatica" dall'elenco dei profili:

1. Da Elenco profili della pagina Reti, selezionare un profilo da modificare e fare clic sul pulsante Modifica, oppure fare clic sul pulsante Aggiungi per creare un nuovo profilo usando la Creazione guidata profilo.
2. Nella pagina Generale, selezionare la casella di controllo Attiva importazione automatica.
3. Fare clic su OK (modifica di un profilo) o su Fine (aggiunta di un profilo) per salvare le impostazioni.

Passaggio 2: Esportare il profilo dall'elenco profili in una cartella del computer.

4. Dalla pagina Generale, fare clic sulla scheda Reti.

5. Fare clic sul pulsante Avanzate.

6. Nell'elenco dei profili fare clic sul profilo da esportare.

7. Fare clic sul pulsante Sfoglia e selezionare una cartella in cui salvare i profili. Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo precedente.

8. Fare clic sul pulsante Esporta per iniziare l'esportazione del profilo.

9. Fare clic su OK due volte per tornare alla finestra di dialogo Reti.

10. Fare clic su OK per chiudere Intel(R) PROSet for Wireless.

Passaggio 3: Copiare (non trascinare la selezione) il profilo esportato da questa cartella (vedere passaggio 7) nella directory Programmi\Intel\PROSetWireless\PROSet\Import. Il profilo è ora pronto per essere distribuito ad altri computer. Una volta ricevuto dal computer remoto, il profilo è automaticamente disponibile per l'uso dall'elenco dei profili.

## Modifica di un profilo esistente

Per modificare un profilo esistente:

1. Dalla pagina Generale, fare clic sulla scheda Reti.
2. In Elenco profili, selezionare il profilo da modificare.
3. Fare clic sul pulsante Modifica. Viene visualizzata la pagina Generale.
4. Fare clic sulle schede Generale, Protezione e Password per apportare le modifiche necessarie alle impostazioni del profilo di rete:
5. Fare clic su OK in una qualsiasi delle pagine per salvare tutte le impostazioni e tornare alla scheda Reti.
6. Fare clic sul nome del nuovo profilo mostrato in Elenco profili. Usando la freccia rivolta verso l'alto e quella verso il basso spostare la priorità del nuovo profilo nella posizione desiderata nell'elenco di priorità.
7. Fare clic sul pulsante Avanzate per impostare le preferenze della connessione di rete.
8. Fare clic sul pulsante Connetti per connettersi alla rete.
9. Fare clic su OK per chiudere l'utilità Intel(R) PROSet for Wireless.

## Eliminazione di un profilo

Per eliminare un profilo:

1. Dalla pagina Generale, fare clic sulla scheda Reti.
2. In Elenco profili fare clic sul profilo da eliminare.
3. Fare clic sul pulsante Elimina.
4. Fare clic su Sì per eliminare in modo permanente il profilo.

| NOTA: non è possibile eliminare tutti i profili dall'elenco di profili. Nell'elenco deve sempre essere presente un profilo.

## Connessione a una rete senza un profilo

Per connettersi a una rete disponibile senza utilizzare un profilo:

1. Dalla pagina Generale, fare clic sulla scheda Reti.
2. Fare clic sul pulsante Scansione.
3. Selezionare come nome del profilo di rete <nessun profilo>, quindi fare clic sul pulsante Connetti.
4. Fare clic sull'opzione No, effettuare la connessione diretta senza creare il profilo. È possibile fare clic su Sì, creare il profilo per la rete per creare un profilo da usarsi in un momento successivo.
5. Fare clic su OK per connettersi.

## Connessione a una rete quando l'SSID è vuoto

Se la scheda di rete wireless riceve un nome di rete (SSID) vuoto da un punto d'accesso non visibile, nell'elenco delle reti disponibili viene visualizzato sia l'SSID vuoto che <nessun profilo>. Per effettuare l'associazione a un punto di accesso non visibile è necessario creare un nuovo profilo prima di connettersi. Una volta effettuata la connessione, nell'elenco delle reti disponibili è possibile visualizzare sia l'SSID vuoto che l'SSID associato.

Per connettersi a un punto di accesso il cui nome di rete (SSID) appare vuoto nell'elenco Reti disponibili:

1. Dalla pagina Generale, fare clic sulla scheda Reti.
2. Fare clic sul pulsante Scansione.
3. Selezionare il nome di rete in corrispondenza del quale viene visualizzato un SSID vuoto e <nessun profilo> nell'elenco Reti disponibili.
4. Fare clic sul pulsante Connetti.
5. Viene visualizzata la finestra di dialogo Creazione guidata profilo. Immettere un nome di profilo, un nome di rete (SSID) e le impostazioni di protezione, se necessario. Fare clic su Avanti per salvare le impostazioni del profilo e tornare alla scheda Reti.
6. Fare clic su Avanti.
7. Fare clic su Fine.
8. Da Elenco profili selezionare un profilo ad hoc, quindi fare clic sul pulsante Connetti.

## Caricamento di un profilo dalla barra delle applicazioni

Per caricare un profilo dalla barra delle applicazioni:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Intel(R) PROSet for Wireless nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare la scheda di rete Intel PRO/Wireless 2200BG.
3. Fare clic su Seleziona profilo e selezionare il profilo da avviare.

Torna al Sommario

Leggere le sezioni relative alle limitazioni e declinazioni di responsabilità.