Tilbake til Innhold

# Bruke profiler: Brukerhåndbok for Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Networks Connections

- Oversikt over profilveiviseren
- Opprette en ny profil
- Redigere en eksisterende profil
- Fjerne en profil
- Importere og eksportere profiler
- Angi et profilpassord
- Administratorprofiler
- Automatisk profilfordeling
- Singelpåloggingsstøtte og Windows XP Velkomstskjerm og Hurtig brukerveksling

### Oversikt over profilveiviseren

Bruk Profilveiviseren for å opprette et nettverk for tilkobling til et spesifikt trådløsnettverk.

Hvis Intel Configuration Service oppdager et tilgjengelig nettverk, og kortet ikke er assosisert med et annet trådløsnettverk, vises siden Koble til trådløsnettverk”. Fra Intel PROSet/Wireless velger du et nettverk fra listen Tilgjengelige nettverk, og klikker på Konfigurer.

1. Siden Generelle innstillinger vises med nettverksnavnet og driftsmodusen for det valgte nettverket. Det identifiserte Trådløsnettverksnavnet (SSID) kan ikke modifiseres, men Profilnavnet kan endres.

2. Klikk på Neste for å vise siden Profilveivisersikkerhetsinnstillinger. Dette starter tilgangspunktspørreprosessen for å bestemme høyeste sikkerhetsnivå som trengs for det valgte nettverket. Se Sette opp profiler hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsalternativer.

3. Etter at den påkrevde sikkerheten er fastslått, klikker du Neste.

4. Siden Sikkerhetsinnstillinger viser de påkrevde informasjonene som må settes inn for å koble til det særskilte nettverket. For eksemel, hvis et Infrastruktur WEP-nettverk velges, vises informasjon om WEP-kryptering og nøkkelindeks, men det er bare WEP-nettverksnøkkelen som må skrives inn. Hvis du ikke kjenner de nødvendige nettverksinnstillingene, skal du kontakte systemadminiatrator.

### Opprette en ny profil

Bruk Profilveiviseren for å lage en ny profil.

Hvis du velger et nettverk fra listen Tilgjengelige nettverk, og klikker på Konfigurer, leder Profilveiviseren deg gjennom de nødvendige trinnene for å opprette en profil og koble til nettverket. Under denne prosessen prøver Profilveiviseren å finne de rette sikkerhetsinnstillingene for deg.

For å opprette en ny profil og koble til et nettverk:

1. Fra hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless klikker du på Legg-til. Profilveiviseren startes, og siden Generelle innstillinger vises.

2. Sett inn et profilnavn i tekstboksen Profilnavn.
3. Sett inn det Trådløse nettverksnavnet (SSID) i tekstboksen.
4. Velg driftsmodusen: Nettverk eller Enhet-til-enhet.
5. Klikk på Avansert for følgende alternativer:

- Passordbeskytt profilen.Klikk på Passordbeskytt denne profilen. Skriv inn passordet i tekstboksen, og sett det inn på nytt i tekstboksen Bekreft passord.

- Autoimporter denne profilen (bare for nettverksadministratorer).

- Obligatorisk tilgangspunkt. Dette alternativet lar trådløskortet forbinde seg med et spesifikt tilgangspunkt.

6. Fra siden Generelle innstillinger Klikk på Neste. Sikkerhetsinnstillingssiden vises

6. Sikkerhetsinnstillingssiden viser gjeldende sikkerhetsstatus for nettverkstilgangspunktet. Klikk på Neste for å innstille Nettverksgodkjennings- og Datakrypteringsalternativer.

7. Velg alternativene Nettverksgodkjenning og Datakryptering. Sett inn krypterinsnøkkelinnstillingene, og konfigurer 802.1x-innstillingene slik det kreves. Se Sikkerhetsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.

8. Klikk på OK når du er ferdig med profilinnstillingene. Profilveivisren avslutter, og du blir returnert til Intel PROSet/Wireless hovedvindu. For å endre eller bekrefte profilinnstillingene klikker du på knappen Tilbake.

9. Hvis du for tiden ikke er koblet til et nettverk, finner Intel PROSet/Wireless ut at en ny profil er blitt lagt til og prøver automatisk å koble til denne nye profilen.

10. Hvis du vil koble manuelt til denne profilen, klikker du på Koble-til for å bruke dette trådløsnettverket. Koble-til-ikonet viser gjeldende tilkoblingsstatus. Nettverksnavnet, sende- og mottakshastigheten og signalkvaliteten vises også.

### Redigere en eksisterende profil

Slik redigerer du en eksisterende profil:

1. Velg profilen som skal redigere fra profillisten.
2. Klikk på Egenskaper. Sidene Generelle innstililnger og Sikkerhetsinnstillinger viser alle profilinnstillingene og parametrene som kan modifiseres.
3. Klikk på Neste og Tilbake for å navigere gjennom de Generelle innstillingene og Sikkerhetsinnstillingene.

- Generelle innstillinger.Se Generelle innstillinger hvis du vil ha mer informasjon.
- Sikkerhetsinnstillinger.Se Sikkerhetsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.

### Fjerne en profil

For p fjerne en profil:

1. Velg profilen som skal fjernes fra profillisten.
2. Klikk Fjerne for slette profilen.

| MERK: | Du kan ikke slette alle profilene fra profillisten. Det må alltid vises én profil i listen.

### Importere og eksportere profiler

| Obs!: | En passordbeskyttet profil kan importeres og eksporteres. Passordet må imidlertid angis før profilen kan redigeres. Se Angi et profilpassord hvis du vil ha mer informasjon.

#### Eksporter profiler

For å eksportere profiler fra profillisten:

1. Fra Intel PROSet/Wireless hovedvindu klikker du på Import/Eksport på Profilmenyen.
2. Velg profilen eller profilene fra listen,
3. Angi målmappen på harddisken din. Du kan bruke Bla-knappen for å navigere til mappen.
4. Klikk på OK etter at profilene er korrekt eksportert.
5. Klikk på Lukk for å lukke hovedvindu for Intel PROSet/Wireless.

#### Importer profiler

For å legge profiler til profillisten:

1. Fra Intel PROSet/Wireless hovedvindu klikker du på Import/Eksport på Profilmenyen.
2. Klikk på Importer.
3. Finn frem fra harddisken den profilen du vil importere, eller skriv inn profilnavnet i filnavnfeltet. Profiltypen er enten .profiles eller .p50. Profilene som skal importeres, kan plasseres i en hvilken som helst katalog som du selv velger på datamaskinen.
4. Klikk Importer for å importere profilen til profillisten.
5. Klikk Lukk for å returnere til hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless. Den importerte profilen vises i profillisten og er klar til bruk.

### Angi et profilpassord

| Obs!: | En passordbeskyttet profil kan importeres og eksporteres. Passordet må imidlertid angis før profilen kan redigeres.

Slik angir du et passord for en eksisterende profil:

1. Fra hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless klikker du på Egenskaper. Siden Generelle innstillinger vises.
2. Klikk Avansert.
3. Klikk på Passordbeskytt denne profilen.
4. Passord: Skriv inn passordet.
5. Bekreft passord: Skriv inn passordet på nytt.
6. Klikk OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til siden Generelle innstillinger.
7. Klikk OK. Hovedvinduet til Intel PROSet/Wireless vises.

## Administratorprofiler

Administratorprofiler opprettes ved hjelp av Administratorverktøyet.

Administratorprofiler er profiler eller delte profiler som eies og styres av nettverksadministratoren eller administratoren for denne datamaskinen. Disse profilene er felles/delte for alle brukerne på denne datamaskinen. Men sluttbrukerne kan ikke modifisere disse profilene, de kan kun modifiseres fra Administratorverktøyet, som er passordbeskyttet.

Det finnes to typer Administratorprofiler: Vedvarende og Forhåndspåloggede/Felles.

### Vedvarende tilkobling

Vedvarende profiler anvendes på oppstartstidspunktet eller når det ikke lenger er noen som er logget på datamaskinen. Etter at en bruker logger av, opprettholder en Vedvarende profil en trådløsforbindelse enten til datamaskinen slås av eller en annen bruker logger seg på.

### Førpåloggings-/Fellesprofiler

Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler anvendes straks en bruker logger seg på. Hvis støtte for Singelpålogging ("Bruk Windows-brukernavn og passord") er installert, gjøres tilkoblingen som en del av Windows-påloggingssekvensen (forhåndspålogging). Hvis støtte for Singelpålogging ikke er installert på datamaskinen, anvendes profilen straks brukerøkten er aktiv. Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler vises alltid øverst på en brukers profilliste. En bruker kan fortsatt prioritere sin egne profiler som han har opprettet, men han kan ikke omprioritere Forhåndspåloggings-/Fellesprofilene. Fordi disse profilene vises øverst i profillisten, prøver Intel PROSet/Wireless automatisk først å koble til Administratorprofilene før eventuelle brukeropprettede profiler.

### Før-påloggingstilkoblingsstatus

Hvis Singelpåloggingskomponenten er installert, har du støtte for Forhåndspåloggings-/Fellesstøtte.

Under Windows-påloggingssekvensen vises en side for Forhåndsploggingsstatus. Denne siden viser fremdriften for nettverkstilkoblingen. Etter at trådløskortet er assosiert med nettverkstilgangspunktet, lukkes Statussiden.

### Administratoreksportegenskaper

Bruk alternativene Administratorinnstillinger og Administratorprofiler for å konfigurere delte profiler for eksport. Eksporterte profiler og innstillinger kan skyves til en hvilken som heslt Intel PROSet/ Wireless 'autoimport'-folder. De blir eksportert som en pakke.

Administratoreksportpreferansedialog

Navn | Beskrivelse
Eksportere Administratorpreferanser | Trinn 1: Velg de preferansene du vil eksportere: Administratorinnstillinger: Eksportere alle innstillingene. Disse inkluderer kontrollen over Hurtigbufferlegitimasjonsbeskrivelsene og XP Co-existence. Administratorprofiler: Eksportere alle Vedvarende profiler og Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler. Trinn 2: Velg målfil: Bla gjennom-knappen: Velg målbanen og mappe. Eksportmålfilen har filtypen .sso. Mappebanen vises i målmappevinduet. Trinn 3: Eksportere de valgte preferansene: Eksporter-knappen: Starte eksporteringen av profilene til den angitte målmappen.
Lukk | Lukk side.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.

### Automatisk profilfordeling

Funksjonen for aktivering av automatisk import gjør det mulig for nettverksansvarlig å fordele profiler automatisk til datamaskiner som er tilkoblet et nettverk. Disse profilene kan importeres automatisk fra katalogen \Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport på klientdatamaskinen. Alternativet Aktivere automatisk import finner du på siden Avanserte innstillinger. Klikk på Avansert på siden Generelle innstillinger for å komme til Avanserte innstillinger.

Profilen må kopieres til en bestemt katalog på vertsdatamaskinen. Derfra kan den distribueres til flere datamaskiner. Når profilen er mottatt av den eksterne datamaskinen, er den automatisk tilgjengelig fra profillisten. Hvis det gjøres forsøk på å redigere en fordelt profil som er passordbeskyttet, bes det om passord.

Automatisk import av profiler oppnås ved å overvåke import-mappen på harddisken og se etter nye profilfiler. Bare profiler som har merket av for Aktiver automatisk import, kan importeres automatisk. Hvis det allerede finnes en profil med samme navn i profillisten, vises en dialogboks der du kan velge å forkaste importen eller godta den og erstatte den eksisterende profilen. Alle importerte profiler plasseres nederst i profillisten, og profilfilen slettes umiddelbart etter importen, uansett om den var vellykket eller ikke.

For å importere en profil inn i profillisten:

1. Velg profilen fra profillisten, og klikk knappen Egenskaper.
2. Klikk knappen Avansert.
3. Velg Aktivere automatisk import.
4. Klikk OK for å lagre innstillingen og avslutte.
5. Klikk OK for å lukke siden Generelle innstillinger.
6. Eksportere profilen fra profillisten. Se i Importere og eksportere profiler hvis du vil ha mer informasjon.
7. Kopier den eksporterte profilen til katalogen Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport. Profilen er nå klar til å fordeles til andre datamaskiner.

## Singelpåloggingsstøtte og Windows XP Velkomstskjerm og Hurtig brukerveksling

Hurtig brukerveksling og Windows XP Velkomstskjerm er deaktivert hvis støtte for Singelpålogging er installert.

Singelpålogging (“Bruk Windows-brukernavn og passord”) er beregnet for foretaksmiljøer der brukerne logger på til sine datamaskiner med et brukernavn, passord og normalt et domene. Hurtig brukerveksling støtter ikke domenepålogging.

| Obs!: | Hurtigbrukerveksling aktiveres som standard hvis du bruker using Windows XP Home Edition. Den er bergnet for hjemmebruker; Hurtigbrukerveksling er også tilgjengelig på Windows XP Professional hvis du installerer den på en enkeltstående datamaskin eller en arbeidsgruppedatamaskin. Hvis en datamaskin som kjører Windows XP Professional legges til et domene, er alternativet Hurtig brukerveksling ikke tilgjengelig.

Tilbake til Innhold

Varemerker og ansvarsfraskrivelser