返回目录页面

# 无线网络概述：英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接用户指南

## 关于无线网络技术

- 选择无线网络
- 配置无线网络
- 标识无线网络

无线网络连接计算机而不需网络电缆。计算机使用无线电通讯互相发送数据。您可以直接与其他无线计算机通讯，或者通过无线接入点连接至现有网络。当您设置无线适配器时，选择所需的无线网络操作模式。您可使用英特尔(R) PRO/无线网络连接适配器连接到其他符合 802.11 无线网络标准的类似无线设备。

## 选择无线网络模式

无线网络的操作可通过接入点，也可不通过接入点，这取决于网络中的用户数。基础结构模式利用接入点来允许无线计算机发送和接收信息。无线计算机传输到接入点，接入点接收信息并重发到其他计算机。接入点还可连接到有线网络或英特网。多个接入点可合作，覆盖广阔区域。

设备至设备模式，又称为 Ad Hoc 模式，不需访问点即可运作，允许无线计算机直接发送信息至其他无线计算机。您可使用对等模式将家庭或小型办公室中的计算机联网，或者设置临时无线网络举行会议。

## 配置无线网络

802.11 无线网络有三个基本组成部分必须配置，网络才能正常运行：

- 网络名称—每个无线网络使用一个独特的“网络名称”来标识该网络。此名称称为“服务集标识符”（SSID）。您在设置无线适配器时指定 SSID。如果要连接到现有的网络，必须使用该网络的名称。如果是设置自己的网络，可以自选一个名称用于每一台计算机。名称可长达 32 个字符，由字符和数字组成。
- 配置式—当您设置计算机访问无线网络时，“Intel(R) PROSet/Wireless”根据您指定的无线设置创建一个配置式。如果您要连至另一个网络，您可扫描现有的网络并作临时连接，或者为该网络创建一个配置式。创建配置式后，当您改变位置时，计算机会自动连接。
- 安全性—802.11b 无线网络使用加密法帮助保护数据。有线等同隐私（WEP）使用 64 位或 128 位共享密钥来加密数据。在计算机传输数据之前，它使用私有密钥来加密数据。接受计算机使用同一密钥来解密数据。如果要连接到现有的网络，使用该无线网络管理员提供给您的密钥。如果是设置自己的网络，可以自选一个密钥用于每一台计算机。

## 标识无线网络

标识无线网络的方式有多种，决定于无线网络的大小和组成：

- 网络名称或服务集标识符（SSID）—标识无线网络。该网络上的所有无线设备都必须使用相同的 SSID。
- 扩展服务集标识符（ESSID）—SSID 的特例，用来标识包括接入点的无线网络。
- 独立基本服务集标识符（IBSSID）—SSID 的特例，用来标识配置成不需使用接入点而直接通信的无线计算机网络。
- 基本服务集标识符（BSSID）—每个无线设备的独特标识符。BSSID 是设备的以太网 MAC 地址。
- 广播 SSID—接入点可通过发送带有 广播 SSID 的探测包来响应计算机。如果接入点启用了此功能，任何无线用户可通过使用一个空（零）SSID 来与该访问点关联。

返回目录页面