Voltar ao índice

# Especificações: Guia do usuário de conexão de rede do Intel PRO/Wireless 2915ABG

- Conexão de rede Intel PROSet/Wireless 2915ABG
- Conexão de rede Intel PROSet/Wireless 2200BG

## Especificações: Conexão de rede Intel PROSet/Wireless 2915ABG

Fator de Forma | Mini-PCI Tipo 3A
Dimensões | Largura 2,85 pol x Comprimento 1,75 pol x Altura 0,20 pol (59,75 mm x 50,95 mm x 5 mm)
Peso | 0,7 oz (12,90 g)
Conector de interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT coincide com o conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de diversidade dupla | Comutação de diversidade dual integrada
Interface de conector | Conector de borda SO-DIMM de 124 pinos
Tensão | 3,3 Volts
Temperatura operacional | Entre 0 e +70ºC
Umidade | De 50 a 85% sem condensação
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de freqüências | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (dependendo do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | 4 a 12 sem sobreposição, dependendo do país | Canal 1-11 (somente nos EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Taxas de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 1, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Windows XP, Windows 2000
Certificação Wi-Fi® Alliance | Certificação Wi-Fi® para 802.11b, 802.11g e 802.11a
Padrão WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou ad hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA, WPA-Empresa, AES 128 bits, WEP 128 e 64 bits. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Especificações: Conexão de rede Intel PROSet/Wireless 2200BG

Fator de Forma | Mini-PCI Tipo 3A
Dimensões | Largura 2,85 pol x Comprimento 1,75 pol x Altura 0,20 pol (59,75 mm x 50,95 mm x 5 mm)
Peso | 0,7 oz (12,90 g)
Conector de interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT coincide com o conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de diversidade dupla | Comutação de diversidade dual integrada
Interface de conector | Conector de borda SO-DIMM de 124 pinos
Tensão | 3,3 Volts
Temperatura operacional | Entre 0 e +80ºC
Umidade | De 50 a 85% sem condensação
Banda de 2,4 GHz (802.11b/g | Na maioria do mundo (Estados Unidos) | O resto do mundo (Europa, Japão)
Banda de freqüência | 2,412 - 2,462 GHz | 2,412 -2,472 GHz
Canais | 1 - 11 (procura ativa) | 1 -13 (procura ativa)
Modulação | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Mídia sem fio | ISM de 2,4 GHz: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Taxas de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
Geral
Sistemas operacionais | Windows XP, 2000
Certificação Wi-Fi® Alliance | Certificação Wi-Fi® para 802.11b, 802.11g e 802.11a
Padrão WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou ad hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA, WPA-Empresa, AES 128 bits, WEP 128 e 64 bits. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Voltar ao índice

Marcas registradas e Isenções de responsabilidade