Voltar ao índice

# Glossário de termos: Guia do usuário de conexão de rede do Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

# Glossário

Numérico A B D E F I K M O P R S T U W

### Numérico

802.11a: O padrão 802.11a especifica uma transferência de dados máxima de 54 Mbps e uma freqüência de operação de 5 GHz. O padrão 802.11a usa o método de transmissão OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Além disso, o 802.11a suporta os recursos do 802.11, como a criptografia WEP para segurança.

802.11b: O padrão 802.11b tem uma transferência de dados máxima de 11 Mbps, uma freqüência de operação de 2,4 GHz e criptografia WEP. As redes 802.11b são também chamadas de redes Wi-Fi.

802.11g: O padrão 802.11g tem uma transferência de dados máxima de 54 Mbps, uma freqüência de operação de 2,4 GHz e criptografia WEP para a segurança. As redes 802.11g são também chamadas de redes Wi-Fi.

### A

Ponto de acesso: Dispositivo que serve como um hub de comunicações para os clientes sem fio e fornece conexão a uma LAN conectada por cabo.

AES (Advanced Encrytion Standard): Padrão federal de processamento de informações que suporta chaves de 128, 192 e 256 bits.

### B

BSSID (Basic Service Set Identifier): Identificador exclusivo de cada cliente sem fio numa rede sem fio. O BSSID é o endereço MAC Ethernet de cada adaptador da rede.

Taxa de bits: Número total de bits (uns e zeros) por segundo que uma conexão de rede pode suportar. Observe que esta taxa de bits varia, sob o controle do software, com as diferentes condições do caminho do sinal.

Bluetooth: Um sistema de comunicações incompatível, de faixa muito estreita e de baixa velocidade (PAN), originalmente desenvolvido na Europa como um “substituto de cabos” para conexão de impressoras e periféricos similares. Seu uso se expandiu para incluir fones de ouvido sem fio e dispositivos similares. Ele usa a banda ISM de 2,4 GHz e “coexiste” com o 802.11b. O termo “coexiste” significa que nem todos os pesquisadores concordam com a quantidade de interferência mútua gerada quando os dois sistemas funcionam no mesmo local.

SSID de difusão: Utilizado para permitir que o ponto de acesso responda a clientes numa rede sem fio com o envio de testes.

### D

Taxa de dados (taxa de informações): Nem todos os bits transportam informações. Cada grupo (pacote) de bits contém registro inicial, registro final, controle de eco, informações de destino e outros dados exigidos pelo protocolo de transmissão. É importante entender a diferença entre taxa de bits e taxa de dados uma vez que a informação básica obrigatória pode consumir mais de 40% da transmissão total. Esta diferença é comum a muitos sistemas de dados, inclusive o Ethernet.

Modo entre dispositivos: Estrutura de rede sem fio que permite aos clientes sem fio se comunicarem entre si sem usar um ponto de acesso.

DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) e FHSS (Frequency-Hop Spread Spectrum): Duas tecnologias incompatíveis usadas em transmissões de rádio.

Endereço IP dinâmico: É um endereço IP que é automaticamente atribuído a uma estação cliente em uma rede TCP/IP tipicamente por um servidor DHC Os dispositivos de rede que servem múltiplos usuários, como servidores e impressoras, normalmente recebem endereços IP estáticos.

### E

EAP (Extensible Authentication Protocol): Padrão IETF que estabelece um protocolo de autenticação para o acesso de rede. Muitos métodos de autenticação, inclusive senhas, certificados e placas inteligentes, funcionam com este framework.

EAP-FAST: EAP-FAST, como EAP-TTLS e PEAP, usam o túnel para proteger o tráfego. A diferença principal é que EAP-FAST não usam certificados para autenticar.

EAP-TLS: Tipo de método de autenticação que usa o EAP (Extensible Authentication Protocol) e um protocolo de segurança chamado TLS (Transport Layer Security). O EAP-TLS usa certificados que usam senhas. A autenticação EAP-TLS suporta gerenciamento dinâmico de chaves WEP.

EAP-TTLS:Um tipo de autenticação que usa o EAP (Extensible Authentication Protocol) e o TTLS (Tunneled Transport Layer Security). O EAP-TTLS usa uma combinação de certificados e um outro método, como senhas. Ele é mais seguro do que a autenticação MD5, que usa senhas, e menos seguro que a autenticação EAP-TLS, que usa exclusivamente certificados. A autenticação EAP-TTLS suporta gerenciamento dinâmico de chaves WEP.

Criptografia: Codificação dos dados de forma que apenas o destinatário autorizado consegue ler. Geralmente, é necessária uma chave para decodificar os dados.

ESSID (Extended Service Set IDentifier): Tipo de identificador exclusivo aplicado ao PA e à placa de PC sem fio e que é anexado a cada pacote. Ele permite que o PA reconheça cada cliente sem fio e seu tráfego.

###

### F

Firewall: Firewall é um conjunto de programas relacionados, localizados em um servidor gateway de rede, que protege os recursos de uma rede contra usuários de outras redes.

Freqüências: Quando uma tecla de piano é pressionada, você ouve um som. Se este som for captado por um microfone, ele se transformará em um sinal eletrônico “vibratório” ou “cíclico”. A taxa de vibração depende da tecla que foi pressionada. Em eletrônica, essa taxa de vibração é conhecida como o número de "ciclos por segundo". O termo formal para esse valor é Hertz. Em valores mais altos, como no caso da banda de difusão, kiloHertz (kHz) representa 1.000 Hz e MegaHertz (MHz) representa 1.000.000 Hz. Subindo ainda mais na escala, chegamos a 1.000.000.000 Hz, que podem ser abreviados por um GigaHertz (GHz). Essas são as freqüências de trabalho do 802.11a (5 GHz) e do 802.11b (2,4 GHz).

### S

IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier): Usado para identificar uma rede sem fio configurada para permitir que os clientes sem fio se comuniquem diretamente uns com os outros sem a necessidade de um ponto de acesso.

Rede independente: Rede que fornece conectividade ponto-a-ponto, geralmente temporária, sem precisar de uma infra-estrutura completa de rede.

Infra-estrutura de rede: Rede sem fio montada em torno de um ponto de acesso. Nesse ambiente, o ponto de acesso não apenas fornece a comunicação com a rede por cabo, como também faz uma mediação do tráfego da rede sem fio na vizinhança imediata.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Organização de engenharia que cria as normas de computação e comunicações.

Bandas ISM: Série de bandas de freqüência, isoladas pela FCC, para aplicações industriais, científicas e médicas. Os usuários dessas bandas operam equipamentos em um sistema de compartilhamento, o que significa que eles devem esperar e aceitar a interferência de outros usuários legais dessas freqüências. Os produtos fabricados para as bandas ISM precisam ser aprovados pela FCC mas o usuário não precisa ser licenciado. Além de WLANs, as bandas ISM suportam telefones sem fio, fornos de microondas, monitores de bebês, brinquedos, transceptores de rádio amador e outros serviços sem fio.

### K

Kerberos: Sistema de autenticação que habilita a comunicação protegida em rede aberta com o uso de uma chave exclusiva chamada tíquete.

### M

Endereço MAC (Media Access Control): Endereço incorporado no dispositivo e aplicado na fábrica. Identifica de forma exclusiva o hardware da rede, por exemplo, uma placa de PC sem fio numa LAN ou numa WAN.

Microcélula: Espaço físico delimitado onde um certo número de dispositivos sem fio pode comunicar-se. Como é possível que haja células que se sobreponham ou células que fiquem isoladas, os limites da célula são estabelecidos por certas regras ou convenções.

Microondas: Tecnicamente, o termo se refere a freqüências acima de 1,0 GHz.

Multi caminhos: Variação de sinal causada quando os sinais de rádio assumem caminhos variados do transmissor ao receptor.

### O

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Técnica de modulação para transmitir grandes quantidades de dados digitais por ondas de rádio. 802.11a e 802.11g usam OFDM.

### P

PAN (Personal Area Network): O PAN (personal area network) é um esquema de rede que habilita os dispositivos de rede como PCs, laptops, computadores de mão, impressoras e PDAs (personal digital assistants) a se comunicarem entre si a curtas distâncias, com ou sem fio.

Preâmbulo: Sinal preliminar transmitido pela WLAN para controlar a detecção de sinal e a sincronização de clock.

### R

Termos de radiofreqüência (RF), (GHz, MHz, Hz): A unidade internacional de medida de freqüência é o Hertz (Hz), que é equivalente à antiga unidade de ciclos por segundo. Um Mega-Hertz (MHz) é um milhão de Hertz. Um Giga-Hertz (GHz) é um bilhão de Hertz. Para referência: nos EUA, o padrão de freqüência de energia elétrica é 60 Hz, a banda de freqüência de radiodifusão AM é de 0,55 a 1,6 MHz, a banda de freqüência de radiodifusão FM é 88 a 108 MHz e os fornos de microondas geralmente operam a 2,45 GHz.

Faixa: Distância em que um dado sistema pode se comunicar.

RC4: Algoritmo de criptografia desenvolvido nos laboratórios RSA; especificamente, é um fluxo de bytes pseudo-randômicos usado na criptografia WEP.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service): Sistema de autenticação e controle que verifica as credenciais dos usuários e concede acesso aos recursos solicitados.

Roaming: Movimento de um nó sem fio entre duas microcélulas. O roaming ocorre geralmente em redes de infra-estrutura que têm vários pontos de acesso.

### S

SSID (Service Set Identifier): Usado para identificar clientes numa rede sem fio.

Chave compartilhada: Chave de criptografia conhecida apenas pelo receptor e pelo transmissor dos dados.

Endereço IP estático: Endereço IP permanente atribuído a um nó de uma rede TCP/IP.

### T

TCP (Transmission Control Protocol): Método (protocolo) usado com o IP (Internet Protocol) para enviar dados na forma de unidades de mensagem entre dispositivos de rede, em LANs ou WANs. O IP faz a transmissão de dados (roteamento) e o TCP monitora as unidades individuais de dados (chamadas pacotes) nas quais a mensagem é dividida para transmissão na rede.

(TCP/IP) Transmission Control Protocol/Internet Protocol: Linguagem básica ou conjunto de protocolos para comunicação na rede (desenvolvido especificamente para a Internet). O TCP/IP define um suite ou grupo de protocolos e não apenas TCP e IP.

Transceptor: Termo comumente usado para descrever a combinação de transmissor e receptor. Os dispositivos 802.11a e 802.11b podem ser descritos corretamente como transceptores de dados.

### U

Bandas UNII: UNII (Unlicensed National Information Infrastructure). Ao contrário das bandas ISM, as bandas UNII constituem um grupo de bandas de freqüência reservadas pela FCC apenas para as comunicações do tipo WLAN. Os usuários precisam aceitar a interferência de outros usuários legais de WLAN mas as outras fontes de problemas de interferências devem, por lei, estar ausentes.

### W

WEP64 e WEP128: Wired Equivalent Privacy (Privacidade Equivalente ao Sistema por Cabo), 64 bits e 128 bits (64 bits é chamado, às vezes, de 40 bits). Esta é uma técnica de criptografia de nível baixo destinada a fornecer ao usuário a mesma privacidade esperada de uma LAN. Sempre que possível, use a opção de 128 bits. Lembre-se de que os dispositivos 802.11 transmitem em todas as direções e é possível, com softwares muito complexos, copiar e decodificar as transmissões WEP. Esta não é uma tarefa simples, mas é possível. Se os seus dados forem extremamente confidenciais, você deve usar uma proteção secundária, como senhas fortes (difíceis de serem decifradas, como, por exemplo, compostas pela combinação de números, caracteres acima dos números, maiúsculas e minúsculas) ou níveis adicionais de criptografia. Pacotes de software adequados a estas aplicações podem ser obtidos de fornecedores confiáveis. Embora esta não tenha sido a intenção original dos projetistas, o WEP impede também o acesso não autorizado de pessoas externas ao seu sistema. Sabe-se que os hackers acessam os sistemas de fora do prédio e depois acessam a Web e navegam, às custas do proprietário do sistema.

WAN (Wide Area Network): A WAN (wide area network) é uma rede de voz, dados ou vídeo que faz a conexão de um ou mais computadores ou redes de uma empresa a um ou mais computadores ou redes externos à empresa.

Sem fio: Um sistema transceptor de microondas.

Rede sem fio: WLAN (Wireless LAN ou LAN sem fio) é um tipo de rede local que usa sinais de rádio de alta freqüência em vez de fios para estabelecer a comunicação entre os nós. O WLAN é um sistema flexível de comunicação de dados, usado como alternativa para ou como uma extensão de uma LAN por cabo.

Nó sem fio: Usuário de computador com uma placa de interface de rede (adaptador) sem fio.

Voltar ao Índice