Tillbaka till Innehåll

# Använda profiler: Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning Användarhandbok

- Profilguiden - översikt
- Skapa en ny profil
- Redigera befintlig profil
- Ta bort profil
- Importera och exportera profiler
- Ange profillösenord
- Administratörsprofiler
- Automatisk profildistribution
- Stöd för engångsinloggning samt välkomstskärm och snabbt användarbyte i Windows XP

### Profilguiden - översikt

Använd Profilguiden för att skapa en nätverksprofil för anslutning till ett specifikt trådlöst nätverk.

När Intels Konfigurationstjänst upptäcker ett tillgängligt nätverk och kortet inte är associerat till något annat trådlöst nätverk, visas sidan "Anslut till trådlöst nätverk". I Intel PROSet för trådlösa anslutningar markerar du ett nätverk i listan Tillgängliga nätverk och klickar på Konfigurera.

1. Sidan Allmänna inställningar visar nätverksnamnet och driftläget för det markerade nätverket. Det identifierade namnet på det trådlösa nätverket (SSID) går inte att ändra, men du kan ändra profilnamnet.

2. Klicka på Nästa för att visa profilguiden för säkerhetsinställningarna. Nu startar frågor angående åtkomstpunkten för att fastställa den högsta säkerhetsnivån som krävs för det markerade nätverket. Se Ställa in profiler för mer information.

3. Klicka på Nästa när de nödvändiga säkerhetsinställningarna är gjorda.

4. Sidan Säkerhetsinställningar visar den information som måste anges för att kunna ansluta till ett speciellt nätverk. Om du t ex väljer ett Infrastruktur-WEP-nätverk visas information om WEP-kryptering och nyckelindex, men du behöver bara ange WEP-nätverksnyckeln. Om du inte känner till vilka nätverksinställningar som krävs kontaktar du systemadministratören.

### Skapa en ny profil

Skapa en ny profil genom att använda Profilguiden.

Om du väljer ett nätverk i listan Tillgängliga nätverk och klickar på Konfigurera, kommer du att få hjälp av profilguiden med de nödvändiga stegen för att skapa en profil och ansluta till nätverket. Under den här processen kommer profilguiden att försöka upptäcka de korrekta säkerhetsinställningarna för dig.

Skapa en ny profil och ansluta till ett trådlöst nätverk:

1. I huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar klickar du på Lägg till. Profilguiden startas och sidan Allmänna inställningar visas.

2. Ange ett profilnamn i textrutan Profilnamn.
3. Ange det trådlösa nätverksnamnet (SSID) i textrutan.
4. Välj driftsläge: Nätverk eller Enhet till enhet.
5. Klicka på knappen Avancerat för följande alternativ:

- Lösenordsskydda profilen.Klicka på Lösenordsskydda denna profil. Ange lösenordet i textrutan, skriv det sedan en gång till i textrutan Bekräfta lösenord.

- Importera automatiskt denna profil (endast för nätverksadministratörer).

- Obligatorisk åtkomstpunkt. Detta alternativ associerar det trådlösa kortet till en specifik åtkomstpunkt.

6. På sidan Allmänna inställningar klickar du på Nästa. Sidan Säkerhetsinställningar visas.

6. På sidan med säkerhetsinställningar visas aktuell säkerhetsstatus för nätverkets åtkomstpunkt. Klicka på Nästa för att ange alternativ för Nätverksverifiering och Datakryptering.

7. Markera alternativen för nätverksverifiering och datakryptering. Ange krypteringsnyckelinställningar och konfigurera 802.1x-inställningarna enligt krav. Se Säkerhetsinställningar för mer information.

8. Klicka på OK när du har slutfört profilinställningarna. Profilguiden stängs och du kommer tillbaka till huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Ändra eller verifiera profilinställningarna genom att klicka på knappen Föregående.

9. Om du inte för närvarande är ansluten till ett nätverk kommer Intel PROSet för trådlösa nätverksanslutningar att upptäcka att en ny profil har lagts till och automatiskt försöka ansluta till den nya profilen.

10. Om du manuellt vill ansluta till profilen klickar du på Anslut för att använda det trådlösa nätverket. Anslutningsikonen visar aktuell anslutningsstatus. Nätverksnamnet, överförings- och mottagningshastighet och signalkvalitet visas också.

### Redigera befintlig profil

Redigera befintlig profil:

1. Markera profilen att redigera i profillistan.
2. Klicka på Egenskaper. Sidorna för allmänna inställningar och säkerhetsinställningar visar alla de profilinställningar och -parametrar som går att ändra.
3. Klicka på Nästa och Bakåt för att navigera igenom inställningarna för Allmänna inställningar och Säkerhetsinställningar:

- Allmänna inställningar.Se Allmänna inställningar för mer information.
- Säkerhetsinställningar.Se Säkerhetsinställningar för mer information.

### Ta bort profil

Ta bort en profil så här:

1. Markera profilen att ta bort ur profillistan.
2. Klicka på Ta bort om du vill radera profilen.

| Obs! | Du kan inte ta bort alla profiler ur profillistan. Det måste alltid finnas en profil som visas i listan.

### Importera och exportera profiler

| Obs! | En lösenordsskyddad profil kan importeras och exporteras men innan du redigerar profilen måste du ange lösenordet. Se Ange profillösenord för mer information.

#### Exportera profiler

Exportera profiler från profillistan så här:

1. Från huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar klickar du på Importera/exportera i Profiler-menyn.
2. Markera en eller flera profiler i listan.
3. Ange destinationsmappen på hårddisken. Du kan använda knappen Bläddra för att navigera till en mapp.
4. Klicka på OK när profilerna har exporterats.
5. Klicka på Stäng när du vill stänga huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

#### Importera profiler

Lägg till profiler i profillistan så här:

1. Från huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar klickar du på Importera/exportera i Profiler-menyn.
2. Klicka på Importera.
3. Hitta profilen att importera på datorn eller ange profilnamnet i fältet Filnamn. Profilens filnamnstillägg är .profiles eller .p50. De profiler som ska importeras kan finnas i valfri katalog på datorn.
4. Importera profilen till profillistan genom att klicka på Importera.
5. Klicka på Stäng för att gå tillbaka till huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Den importerade profilen visas i profillistan och är klar att användas.

### Ange profillösenord

| Obs! | En lösenordsskyddad profil kan importeras och exporteras men innan du redigerar profilen måste du ange lösenordet.

Ange lösenord för befintlig profil:

1. I huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar klickar du på Egenskaper. Sidan Allmänna inställningar visas.
2. Klicka på Avancerat.
3. Klicka på Lösenordsskydda denna profil.
4. Lösenord: Skriv lösenordet.
5. Bekräfta lösenord: Skriv lösenordet en gång till.
6. Klicka på OK när du vill spara inställningarna och gå tillbaka till sidan Allmänna inställningar.
7. Klicka på OK. Huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar visas.

## Administratörsprofiler

Administratörsprofiler skapas med administratörsverktyget.

Administratörsprofiler är profiler eller delade profiler som ägs och hanteras av nätverksadministratören eller den här datorns administratör. Dessa profiler är gemensamma för alla användare av den här datorn. Däremot kan inte slutanvändare ändra profilerna. De kan bara ändras med administratörsverktyget som är lösenordsskyddat.

Det finns två typer av administratörsprofiler: Beständig och Före inloggning/gemensam.

### Beständig anslutning

Beständiga profiler tillämpas när datorn startas eller när ingen är inloggad på datorn. Sedan en användare loggat ut behåller en beständig profil en trådlös anslutning antingen tills datorn stängs av eller en annan användare loggar in.

### Före inloggning/gemensam profiler

Profiler för före inloggning och gemensamma profiler tillämpas när en användare loggar in. Om stöd för engångsinloggning ("Använd Windows användarnamn och lösenord”) är installerat, ingår inloggningen som en del av Windows-inloggningen (förinloggning). Om stöd för engångsinloggning inte är installerat i datorn, kommer profilen att tillämpas så snart användarsessionen har aktiverats. Profiler för före inloggning och gemensamma profiler visas högst upp i användarens profillista. En användare kan fortfarande prioritera sina egna profiler som de skapat, men de kan inte återprioritera profiler för före inloggning och gemensamma profiler. Eftersom dessa profiler visas högst upp i profillistan, försöker Intel PROSet för trådlösa anslutningar automatiskt, i första hand, att ansluta till administratörsprofiler före någon användarskapad profil.

### Status för anslutning före inloggning

När komponenten för engångsinloggning har installerats finns det stöd för anslutning före inloggning/gemensam.

Under Windows-inloggningssekvensen visas en statussida för anslutning före inloggning. Sidan visar hur nätverksanslutningen fortskrider. När det trådlösa kortet har associerats med nätverksåtkomstpunkten stängs statussidan.

### Exportera administratörsinställningar

Använd alternativen Administratörsinställningar och Administratörsprofiler för att konfigurera delade profiler för export. Exporterade profiler och inställningar kan överföras till alla mappar med automatisk import i Intel PROSet för trådlös anslutning. De exporteras som ett paket.

Dialogrutan Exportera administratörsinställningar

Namn | Beskrivning
Exportera administratörsinställningar | Steg 1: Markera vilka inställningar du vill exportera: Administratörsinställningar: Exportera alla inställningar. Detta inkludera kontroller för cache-lagrade referenser och XP-samexistens. Administratörsprofiler: Exportera alla beständiga profiler, profiler för anslutning före inloggning och gemensamma profiler. Steg 2: Markera målfilen: Knappen Bläddra: Välj destinationssökväg och katalog. Destinationsfilen för exporten måste ha filtillägget .sso. Katalogens sökväg visas i destinationskatalogens fönster. Steg 3: Exportera de markerade inställningarna: Knappen Exportera: Starta exporten av profiler till den tilldelade destinationsmappen.
Stäng | Stänger sida.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.

### Automatisk profildistribution

Med funktionen Aktivera automatisk import kan en nätverksadministratör distribuera en profil automatiskt till datorer som är anslutna till ett nätverk. Dessa profiler kan importeras automatiskt från katalogen \Program\Intel\Wireless\AutoImport på klientdatorn. Alternativet Aktivera automatisk import finns på sidan Avancerade inställningar. Klicka på Avancerat på sidan Allmänna inställningar i Profilguiden för att komma till Avancerade inställningar.

Profilen måste kopieras till en specifik katalog på värddatorn och därifrån kan den distribueras till flera datorer. När profilen mottagits av fjärrdatorn blir den automatiskt tillgänglig från profillistan. Om det görs ett försök att redigera en distribuerad profil som är lösenordsskyddad, måste ett lösenord anges.

Du utför en automatisk import av profiler genom att bevaka importmappen på din hårddisk för nya profilfiler. Det är bara profiler med rutan Aktivera automatisk import markerad som kan importeras automatiskt. Om det redan finns en profil med samma namn i profillistan visas en dialogruta där du antingen kan avvisa importen eller acceptera den. Om du accepterar ersätts den befintliga profilen. Alla importerade profiler placeras längst ner i profillistan och profilfilen tas bort omedelbart efter importen, oavsett om importen genomfördes eller ej.

Importera en profil till profillistan:

1. Markera profilen i profillistan och klicka på knappen Egenskaper.
2. Klicka på knappen Avancerat.
3. Välj Aktivera automatisk import.
4. Spara inställningen och avsluta genom att klicka på OK.
5. Stäng sidan Allmänna inställningar genom att klicka på OK.
6. Exportera profilen från profillistan. Se Importera och exportera profiler för mer information.
7. Kopiera den exporterade profilen från dess mapp till mappen Program\Intel\Wireless\AutoImport. Profilen är nu klar för distribution till andra datorer.

## Stöd för engångsinloggning samt välkomstskärm och snabbt användarbyte i Windows XP

Välkomstskärm och snabbt användarbyte i Windows XP inaktiveras när engångsinloggning har installerats.

Engångsinloggning ("Använd Windows användarnamn och lösenord”) riktar sig mot företagsmiljön när användare loggar in på sina datorer med sitt användarnamn, lösenord och vanligtvis även en domän. Snabbt användarbyte har inget stöd för domäninloggning.

| Obs! | Snabbt användarbyte aktiveras som standard om du använder Windows XP Home Edition. Detta riktar sig till hemanvändare. Snabbt användarbyte finns även tillgängligt i Windows XP Professional om du installerat det på en fristående dator eller en dator som kopplats till en arbetsgrupp. Om en dator som kör Windows XP Professional läggs till i en domän finns alternativet Snabbt användarbyte inte tillgängligt.

Tillbaka till Innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar