返回內容頁

# 規格： Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 使用者指南

- Intel PROSet/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PROSet/Wireless 2200BG Network Connection

## 規格： Intel PROSet/Wireless 2915ABG Network Connection

機型 | Mini PCI 類型 3A
尺寸 | 寬 2.85 in x 長 1.75 in x 高 0.20 in (59.75 mm x 50.95 mm x 5 mm)
重量 | 0.7 oz. (12.90 g.)
天線介面接頭 | 用纜線接頭 U.FL-LP-066 做的 Hirose U.FL-R-SMT 配對
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 124 針的 SO-DIMM 邊緣接頭
電壓 | 3.3 瓦
作業溫度 | 攝氏 0 到 +70 度
溼度 | 非濃縮 50 到 85%
頻率模組 | 5 GHz（802.11a） | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻率頻帶 | 5.15 GHz 到 5.85 GHz | 2.400 - 2.472 GHz (視所在國而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( 正交分頻多工處理技術 (OFDM) )： | 2.4 GHz ISM： Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( 正交分頻多工處理技術 (OFDM) )
頻道 | 4 到 12 個非重疊，視國家而定 | 頻道 1-11 (僅限美國) 頻道 1-13 (日本、歐洲)
資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般性
作業系統 | Windows XP、Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 憑證 | 802.11b、802.11g、和 802.11a 的 Wi-Fi(R) 憑證
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
基礎架構 | 基礎架構或 ad hoc (點對點) 作業模式
保全性 | WPA、WPA-企業、AES 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元。"與 Cisco 相容的延伸功能" v2.0，802.1x： LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## 規格： Intel PROSet/Wireless 2200BG Network Connection

機型 | Mini PCI 類型 3A
尺寸 | 寬 2.85 in x 長 1.75 in x 高 0.20 in (59.75 mm x 50.95 mm x 5 mm)
重量 | 0.7 oz. (12.90 g.)
天線介面接頭 | 用纜線接頭 U.FL-LP-066 做的 Hirose U.FL-R-SMT 配對
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 124 針的 SO-DIMM 邊緣接頭
電壓 | 3.3 瓦
作業溫度 | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50 到 85%
2.4 GHz 頻波 (802.11b/g | 世界大部分國家 (美國) | 世界其它國家 (歐洲、日本)
頻率範圍 | 2.412 -2.462 GHz | 2.412 -2.472 GHz
頻道 | 1 -11 (作用掃瞄) | 1 - 13 (主動掃瞄)
模組 | CCK、DQPSK、DBPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM
無線媒體 | 2.4 GHz ISM： 「直接序列展頻」(DSSS) 和 「正交分頻多工處理技術」(OFDM)
資料速率 | 54、48、36、24、18、12、11、9、6、5.5、2、1 Mbps
一般性
作業系統 | Windows XP、2000
Wi-Fi(R) Alliance 憑證 | 802.11b、802.11g、和 802.11a 的 Wi-Fi(R) 憑證
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
基礎架構 | 基礎架構或 ad hoc (點對點) 作業模式
保全性 | WPA、WPA-企業、AES 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元。"與 Cisco 相容的延伸功能" v2.0，802.1x：
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

返回內容頁

商標和免責聲明