返回內容頁

# 無線網路概述： Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 使用者指南

## 關於無線網路技術

- 選擇無線網路
- 設定無線網路
- 識別無線網路

無線網路不須使用網路纜線就可以連接電腦。電腦使用無線電通訊互相傳送資料。您可以直接與其它無線電腦通訊，或是透過無線存取點連接到現有的網路。設定您的無線介面卡時，需要為您要使用的無線網路類型選取操作模式。您可以使用 Intel(R) PRO/Wireless Network Connections 介面卡連接到符合無線網路連接 802.11 標準的其它類似無線裝置。

## 選擇無線網路模式

視網路上的使用者數而定，無線網路可以用，也可以不用存取點操作。基礎架構模式使用存取點來允許無線電腦傳送和接收資訊。無線電腦傳送到存取點，存取點接收資訊，再將資訊廣播到其它電腦。存取點也可以連接到有線網路或網際網路。多個存取點可以結合提供範圍廣泛的區域。

點對點模式，也稱為 Ad Hoc 模式，不須存取點操作，並可讓無線電腦直接傳送資訊到其它無線電腦。您可以使用「點對點」模式來網路連接家中或小型辦公室中的電腦，或設定會議用的暫時無線網路。

## 設定無線網路

802.11 無線網路一定設定三個基本元件才能適當操作：

- 網路名稱— 每個無線網路都使用一個專屬的 "網路名稱" 來識別網路。這個名稱叫做「服務組識別碼」(SSID)。當您設定無線介面卡時，就會指定 SSID。如果您要連接到現有的網路，一定要使用那個網路的名稱。如果您在設定自己的網路，可以自己取名，並在每部電腦上使用該名稱。名稱最長可以有 32 個字元並包含字母和數字。
- 設定檔—當您設定存取無線網路的電腦時，Intel(R) PROSet/Wireless 會為您指定的無線設定建立設定檔。如果您要連接到另外一個網路，可以掃瞄現有的網路並建立暫時連線，或為該網路建立新的設定檔。建立設定檔後，如果您變更位置，電腦會自動連線。
- 保全性—802.11b 無線網路使用加密來協助保護您的資料。「有線對等性保密」(WEP) 使用 64 位元或 128 位元的共用加密鍵來混亂資料。電腦傳輸資料前，它會使用祕密加密密碼來混亂資料。接收電腦會使用這個相同的密碼來整齊該資料。如果您連接到現有的網路，請使用無線網路的管理員提供的加密鍵。如果您在設定自己的網路，可以自己設定密碼，並在每部電腦上使用該密碼。

## 識別無線網路

視無線網路的大小和元件而定，識別無線網路的方法有許多種：

- "網路名稱" 或 "服務組識別碼" (SSID)—識別無線網路。網路上所有的無線裝置都必須使用相同的 SSID。
- 延伸服務組識別碼 (ESSID)—用來識別包括存取點之無線網路的特殊 SSID。
- 獨立基礎服務組識別碼 (IBSSID)—用來識別設定無須使用存取點直接互相通訊的無線電腦網路的特殊 SSID。
- 基礎服務組識別碼 (BSSID)—每個無線裝置的專屬識別碼。BSSID 是裝置的 Ethernet MAC 位址。
- 廣播 SSID—存取點可以用廣播 SSID 來回應傳送偵查封包的電腦。如果存取點上有啟用這項功能，任何無線使用者都可以使用空白 (空) SSID 來與存取點關聯。

返回內容頁