Retour au sommaire

# Présentation des réseaux sans fil : Guide de l'utilisateur de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

## À propos de la technologie RLR

- Sélection d'un réseau sans fil
- Configuration d'un réseau sans fil
- Identification d'un réseau sans fil

Un réseau sans fil permet de connecter des ordinateurs sans utiliser de câbles réseau. Les ordinateurs utilisent des communications radio pour s'envoyer des données. Vous pouvez communiquer directement avec d'autres ordinateurs sans fil ou vous connecter à un réseau existant grâce à un point d'accès sans fil. Lorsque vous installez la carte sans fil, vous sélectionnez le mode de fonctionnement correspondant au type de réseau sans fil que vous voulez. Vous pouvez utiliser la carte de connexion réseau Intel® PRO/Wireless pour connecter d'autres périphériques sans fil similaires conformes à la norme 802.11 relative aux réseaux sans fil.

## Choisir un mode de réseau sans fil

Les réseaux sans fil peuvent fonctionner avec ou sans points d'accès, en fonction du nombre d'utilisateurs du réseau. Le mode d'infrastructure utilise des points d'accès permettant aux ordinateurs sans fil d'envoyer et de recevoir des informations. Les ordinateurs sans fil transmettent les informations au point d'accès, qui les reçoit et les rediffuse aux autres ordinateurs. Il peut également se connecter à un réseau filaire ou à Internet. Plusieurs points d'accès peuvent travailler ensemble pour fournir une couverture sur une zone étendue.

Le mode Poste à poste, également appelé mode Ad hoc, fonctionne sans points d'accès et permet aux ordinateurs sans fil d'envoyer des informations directement à d'autres ordinateurs sans fil. Le mode Poste à poste peut être utilisé pour mettre des ordinateurs en réseau à la maison ou dans un petit bureau, ou pour établir un réseau sans fil temporaire pour une réunion.

## Configuration d'un réseau sans fil

Trois composants de base doivent être configurés pour qu'un réseau sans fil 802.11 fonctionne correctement :

- Nom réseau : chaque réseau sans fil utilise un nom réseau unique permettant de l'identifier. Ce nom est appelé l'identificateur SSID (Service Set Identifier). Lorsque vous installez la carte sans fil, vous spécifiez l'identificateur SSID. Si vous voulez vous connecter à un réseau existant, vous devez utiliser le nom de ce réseau. Si vous configurez votre propre réseau, vous pouvez choisir le nom que vous voulez et l'utiliser sur chaque ordinateur. Le nom peut comporter au maximum 32 caractères et être composé de lettres et de chiffres.
- Profils : lorsque vous configurez votre ordinateur pour accéder à un réseau sans fil, Intel® PROSet/Wireless crée un profil correspondant au paramètres de communication sans fil que vous spécifiez. Si vous voulez vous connecter à un autre réseau, vous pouvez rechercher les réseaux existants et établir une connexion temporaire ou créer un nouveau profil correspondant à ce réseau. Une fois les profils créés, votre ordinateur se connectera automatiquement lorsque vous changerez d'endroit.
- Sécurité : les réseaux sans fil 802.11b utilisent le chiffrement pour protéger les données. Les spécifications WEP (Wired equivalent privacy) utilisent une clé de chiffrement communiquée de 64 ou de 128 bits pour brouiller les données. Avant d'envoyer des données, l'ordinateur les brouille à l'aide de la clé de chiffrement secrète. L'ordinateur recevant les données utilise la même clé pour débrouiller les données. Si vous vous connectez à un réseau existant, utilisez la clé de chiffrement fournie par l'administrateur du réseau sans fil. Si vous configurez votre propre réseau, vous pouvez définir votre propre clé et l'utiliser sur chaque ordinateur.

## Identification d'un réseau sans fil

Il existe de nombreuses façons d'identifier un réseau sans fil, en fonction de sa taille et de ses composants.

- Le nom réseau ou Service Set Identifier (SSID) : identifie un réseau sans fil. Tous les périphériques sans fil du réseau doivent utiliser le même identificateur SSID.
- Extended Service Set Identifier (ESSID) : type d'identificateur SSID particulier identifiant un réseau sans fil comprenant des points d'accès.
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID) : type d'identificateur SSID particulier identifiant un réseau d'ordinateurs sans fil configurés pour communiquer directement entre eux sans utiliser de point d'accès.
- Basic Service Set Identifier (BSSID) : identificateur unique à chaque périphérique sans fil. L'identificateur BSSID correspond à l'adresse MAC Ethernet du périphérique.
- SSID de diffusion : un point d'accès peut répondre à des ordinateurs envoyant des paquets de sondage avec l'identificateur SSID de diffusion. Si cette fonctionnalité est activée sur le point d'accès, tout utilisateur d'ordinateur sans fil peut s'associer au point d'accès en utilisant un identificateur SSID blanc (null).

Retour au sommaire