返回內容頁

# 使用設定檔： Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 使用者指南

- 設定檔精靈概述
- 建立新設定檔
- 編輯現有的設定檔
- 移除設定檔
- 匯入和匯出設定檔
- 設定設定檔密碼
- 管理員設定檔
- 自動設定檔遞送
- 單次簽入支援和 Windows XP 歡迎螢幕以及快速使用者切換

### 設定檔精靈概述

使用 "設定檔精靈" 來建立網路設定檔，以連線到特定的無線網路。

當 Intel 組態服務偵測到可用的網路，但是介面卡沒有與另外一個無線網路關聯，「連線到無線網路」頁會顯示出來。從 Intel PROSet/Wireless，自「可用網路」清單選取網路，然後按一下「設定」。

1. 「一般設定」頁會顯示選取網路的網路名稱和作業模式。被識別的 "無線網路名稱" (SSID) 不可修改，但是，您可以變更 "設定檔名稱"。

2. 按一下「下一步」來顯示 "設定檔精靈" 的「保全性設定」頁。這樣會啟動存取點查詢程序以決定選取網路所需的最高保全性等級。請參考設定保全性以獲取更多有關保全性的資訊。

3. 決定好需要的保全性後，請按一下「下一步」。

4. 保全性設定頁會顯示出必要的資訊，這些資訊一定要輸入才能連線到該特定的網路。舉例來說，如果選取某個 "基礎架構 WEP" 網路，WEP 加密和金鑰索引資訊會顯示出來，但是僅需要輸入 "WEP 網路金鑰"。如果您不知道必要的網路設定，請連絡您的系統管理員。

### 建立新設定檔

使用 "設定檔精靈" 來建立新設定檔。

如果您從「可用網路」清單選取網路並按一下「設定」的話，"設定檔精靈" 會引導您進行必要的步驟以建立設定檔和連線到網路。在這期間，"設定檔精靈" 會嘗試為您偵測適當的保全性設定。

要建立新設定檔並連接到無線網路：

1. 從 Intel PROSet/Wireless 主視窗，按一下「新增」。"設定檔精靈" 啟動，「一般設定」頁會顯示出來。

2. 在「設定檔名稱」文字方塊中輸入設定檔名稱。
3. 在文字方塊中輸入「無線網路名稱」(SSID)。
4. 選取「操作模式」： 「網路」或「點對點」。
5. 按一下「進階」以取得以下的選項：

- 用密碼保護此設定檔。 按一下「用密碼保護此設定檔」。在文字方塊中鍵入密碼，然後在「確認密碼」文字方塊中再重新輸入一次密碼。

- 自動匯入這個設定檔 (僅限網路管理員使用)。

- 強制性存取點。這個選項會使無線介面卡與特定的存取點相關連。

6. 從「一般設定」頁，按一下「下一步」。「保全性設定」頁會顯示出來。

6. 「保全性設定」頁會顯示網路存取點目前的保全性狀態。按一下「下一步」來設定「網路驗證」和「資料加密」選項。

7. 選取「網路驗證」和「資料加密」選項。依照規定輸入加密金鑰設定和設定 802.1x 設定。請參考保全性設定以獲取更多資訊。

8. 完成設定檔設定時，請按一下「確定」。"設定檔精靈" 會結束，您也會返回 Intel PROSet/Wireless 主視窗。要變更或確認設定檔的設定，請按一下「上一步」按鈕。

9. 如果您目前沒有連線到網路的話，當 Intel PROSet/Wireless 偵測到新增的設定檔時，就會自動嘗試連線到這個新設定檔。

10. 如果您要以手動方式連線到這個設定檔，請按一下「連線」來來使用這個無線網路。連線圖示會顯示目前的連線狀態。網路名稱、傳輸和接收速度、以及訊號品質也會顯示出來。

### 編輯現有的設定檔

要編輯現有的設定檔：

1. 從「設定檔清單」選取要編輯的設定檔。
2. 按一下「內容」。「一般設定」和「保全性設定」頁會顯示所有可以修改的設定檔設定值和參數。
3. 按一下「下一步」和「上一步」可瀏覽「一般設定」和「保全性設定」的設定值。

- 一般設定。請參閱一般設定的進一步資訊。
- 保全性設定。請參考保全性設定以獲取更多資訊。

### 移除設定檔

要移除設定檔：

1. 從 "設定檔清單" 選取要移除的設定檔。
2. 按一下「移除」來刪除設定檔。

| 注意： | 您不可以從設定檔清單刪除所有的設定檔。清單中永遠都一定要有一個設定檔顯示出來。

### 匯入和匯出設定檔

| 注意： | 受密碼保護的設定檔可被匯入和匯出，但是，編輯設定檔之前，一定要先輸入密碼。請參考設定設定檔密碼以獲取更多資訊。

#### 匯出設定檔

要從設定檔清單匯出設定檔：

1. 從 Intel PROSet/Wireless 主視窗，按一下「設定檔」功能表上的「匯入/匯出」。
2. 從清單選取個別或多個設定檔。
3. 指定硬碟上的目的地資料夾。您可以使用「瀏覽」按鈕來瀏覽到資料夾。
4. 成功匯出設定檔之後，請按一下「確定」。
5. 按一下「關閉」來關閉 Intel PROSet/Wireless 主視窗。

#### 匯入設定檔

要將設定檔新增到您的設定檔清單：

1. 從 Intel PROSet/Wireless 主視窗，按一下「設定檔」功能表上的「匯入/匯出」。
2. 按一下「匯入」。
3. 在您的電腦中找到要匯入的設定檔，或在「檔案」名稱欄位輸入設定檔名稱。設定檔副檔名是 .profiles 或 .p50。要匯入的設定檔可以位於您在電腦上選取的任何目錄。
4. 按一下 「匯入」來將設定檔匯入設定檔清單。
5. 按一下「關閉」來返回 Intel PROSet/Wireless 主視窗。匯入的設定檔會顯示在設定檔清單中，可供使用。

### 設定設定檔密碼

| 注意： | 受密碼保護的設定檔可被匯入和匯出，但是，編輯設定檔之前，一定要先輸入密碼。

要為現有的設定檔設定密碼：

1. 從 Intel PROSet/Wireless 主視窗，按一下「內容」。「一般設定」頁會顯示出來。
2. 按一下「進階」。
3. 按一下用密碼保護此設定檔。
4. 密碼： 鍵入密碼。
5. 確認密碼： 重新鍵入密碼。
6. 按一下 「確定」來儲存設定並返回「一般設定」頁。
7. 按一下「確定」。Intel PROSet/Wireless 主視窗會顯示出來。

## 管理員設定檔

"管理員設定檔" 是用 "管理員工具" 建立的。

"管理員設定檔" 是由網路 "管理員" 或這部電腦的管理員所有和管理的設定檔或共用設定檔。這些是這電腦上的所有使用者的一般/共用設定檔。不過，一般使用者不能修改這些設定檔，唯有從密碼保護的 "管理員工具" 才能修改這些設定檔。

"管理員設定檔" 的類型有兩種： "持續" 和 "預先登入/一般"。

### 持續連線

持續設定檔會在開機時間或沒有人登入電腦時套用。使用者登出後，"持續" 設定檔會維持無線連線狀態，直到電腦關機或不同的使用者登入為止。

### 預先登入/一般設定檔

一旦有使用者登入時，就會套用 "預先登入/一般" 設定檔。如果有安裝 "單次簽入" (“使用 Windows 使用者名稱和密碼”) 支援的話，連線就會被當成 Windows 登入順序的一部份被建立 (預先登入)。如果電腦上沒有安裝 "單次簽入" 支援的話，使用者作業階段開始作用就會套用該設定檔。"預先登入/一般" 設定檔永遠都會出現在使用者的設定檔清單上方。使用者還是可以優先順序化他們建立的設定檔，但是他們不可以重新優先順序化 "預先登入/一般" 設定檔。因為這些設定檔出現在設定檔清單的最上方，Intel PROSet/Wireless 會在任何使用者建立設定檔之前，嘗試先連線到 "管理員" 設定檔。

### 預先登入連線狀態

如果安裝了單次簽入元件，您就有 "預先登入/一般" 支援。

在 Windows 登入順序期間，「預先登入狀態」頁會顯示出來。這頁會顯示網路連線的進度。無線介面卡與網路存取點關聯後，「狀態」頁就會關閉。

### 管理員匯出內容

使用「管理員設定值」和「管理員設定檔」選項來設定共用設定檔以進行匯出。匯出的設定檔和設定值可以推出到任何 Intel PROSet/ Wireless 的 "auto import" (自動匯入) 資料夾。它們會以一個封包方式匯出。

「管理員匯出偏好設定」對話方塊

名稱 | 描述
匯出管理員偏好設定 | 步驟 1： 選取您要匯出的偏好設定： 管理員設定值： 匯出所有的設定值。這些設定值包括 "快取身分證明" 和 "XP 共存"。 管理員設定檔： 匯出所有的 "持續" 和 "預先登入/一般" 設定檔。 步驟 2： 選取目的地檔案： 「瀏覽」按鈕： 選取目的地路徑和目錄。匯出目的地檔案會有一個 .sso 副檔名。目錄路徑會顯示在目的地目錄視窗中。 步驟 3： 匯出選取的偏好設定： 「匯出」按鈕： 開始將您的設定檔匯出到指派的目的地資料夾。
關閉 | 關閉此頁。
說明？ | 顯示本頁的說明資訊。

### 自動設定檔遞送

「啟用自動匯入」功能可讓網路管理員自動將設定檔遞送到連接網路的電腦。這些設定檔可從用戶端電腦上的 \Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport 目錄自動匯入。「啟用自動匯入」選項位於「進階設定」頁上。在 "設定檔精靈" 的「一般設定」頁上，按一下「進階」來存取「進階設定」。

設定檔一定要被複製到主機電腦上的特定目錄，再從該目錄被遞送到多部電腦上。遠端電腦接收到設定檔後，就會自動在設定檔清單中提供使用。如果嘗試編輯受密碼保護的傳遞設定檔，會出現密碼提示。

藉由監控硬碟上的匯入資料夾是否有新設定檔檔案，可自動匯入設定檔。有核取 「啟用自動匯入」的設定檔才能被自動匯入。如果已經有相同名稱的設定檔存在「設定檔清單」中，對話方塊會出現，您可以從這裡拒絕匯入、或接受匯入，如果接受的話，現有的設定檔就會被取代。所有匯入的設定檔都會被放在設定檔清單的下面，並且，不論匯入成功與否，該設定檔都會在匯入後立刻被刪除。

要將設定檔「匯入」設定檔清單：

1. 從「設定檔清單」選取設定檔，然後按一下「內容」 按鈕。
2. 按一下「進階」按鈕。
3. 選取「啟用自動匯入」。
4. 按一下 「確定」來儲存設定並結束。
5. 按一下「確定」來關閉「一般設定」頁。
6. 從設定檔清單匯出設定檔。請參考匯入和匯出設定檔以獲取詳細資料。
7. 從匯出之設定檔的目錄將該設定檔複製到 Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport 目錄。該設定檔便可傳遞給其它電腦了。

## 單次簽入支援和 Windows XP 歡迎螢幕以及快速使用者切換

安裝了 "單次簽入" 支援後，"快速使用者切換" 和 Windows XP 的 "歡迎螢幕" 都會停用。

單次簽入 (“使用 Windows 使用者名稱和密碼”) 的對象是企業環境，這裡的使用者是以使用者名稱、密碼、通常還有一個網域來登入他們的電腦。"快速使用者切換" 不支援網域登入。

| 注意： | 如果您使用 Windows XP Home Edition，依照預設，Windows 的「快速使用者切換」會啟用。其目標對象是家庭使用者；如果您在獨立式或工作群組連線的電腦安裝 Windows XP Professional，「快速使用者切換」也可提供使用。如果把執行 Windows XP Professional 的電腦新增到網域的話，「快速使用者切換」選項就不會提供使用。

返回內容頁

商標和免責聲明