目次に戻る

# 用語集： インテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション ユーザ ガイド

# 用語集

数字 A B D E F I K M O P R S T U W

### 数字

802.11a：802.11規格では、最大の データ転送速度 54Mbps と、稼動周波数 5GHz が指定されます。 802.11a 規格では、OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）による転送方法が使用されます。 また 802.11a 規格では、セキュリティのための WEP 暗号化など、802.11 の機能がサポートされます。

802.11b：802.11b 規格では、最大データ転送速度 11Mbps 、稼動周波数 2.4GHz、およびセキュリティのための WEP 暗号化が指定されます。 802.11b ネットワークは、Wi-Fi ネットワークとも呼ばれます。

802.11g： 802.11g 規格では、最大データ転送速度 54Mbps、稼動周波数 2.4GHz、およびセキュリティのための WEP 暗号化が指定されます。 802.11g ネットワークは、Wi-Fi ネットワークとも呼ばれます。

### A

Access Point（アクセス ポイント）： ワイヤレス クライアント用の通信ハブとして動作し、有線 LAN への接続を提供するデバイス。

AES（Advanced Encryption Standard 、アドバンスド暗号化標準方式）： 128、192、256 ビット キーをサポートする、米国連邦の情報処理の規格。

### B

BSSID（ベーシック サービス セット ID）： ワイヤレス ネットワークの各ワイヤレス クライアント用の独自の ID。 BSSID は、ネットワークの各アダプタのイーサネット MAC アドレスです。

Bit Rate（ビットレート）： ネットワーク接続がサポートできる秒単位のビット （1と0） の合計数。 このビットレートは、ソフトウェアの制御のもとに異なる信号のパスの状態によって変化することに注意してください。

Bluetooth： PAN（パーソナル エリア ネットワーク）をサポートする、互換性がなく極短距離の低速通信システム。 プリンタなどの周辺機器の接続のための「ケーブルの代替品」として最初にヨーロッパで開発され、コードレス イヤーフォンなどの機器にも使用されるようになりました。 コードレス イヤーフォンなどの機器にも使用されるようになりました。 2.4 GHz ISM 帯を使用し、802.11b 規格の無線 LAN と「共存」します。 ただし、両方のシステムを同じ場所で使用した場合の相互干渉の程度については、研究者によって意見が分かれます。

Broadcast SSID（ブロードキャスト SSID）： プローブを送信して、アクセスポイントがワイヤレス ネットワークのクライアントに応答できるようにします。

### D

Data Rate/Information Rate（データ送信速度/情報送信速度）： すべてのビットにユーザ情報が含まれてはいません。 ビットの各グループ（パケット）には、送信プロトコルが必要とするヘッダ、トレーラ、エコー制御、デスティネーション情報、その他のデータが含まれています。 オーバーヘッドの情報は送信合計量の 40% 以上を使用する可能性があるので、ビットレートとデータ送信速度の違いを理解することは重要です。 この違いは、イーサネットを含む多くのデータ システムに共通です。

Device-to-Device Mode（デバイスからデバイス モード）： ワイヤレス クライアントがアクセス ポイントを使用せずに相互に通信できるワイヤレス ネットワークの構成。

DSSS（Direct Sequence Spread Spectrum：直接拡散スペクトラム）と FHSS（Frequency-Hop Spread Spectrum：周波数ホッピング拡散スペクトラ散）： 無線伝送で使用される 2 つの非互換のテクノロジー。

Dynamic IP Address（動的 IP アドレス）： TCP/IP ネットワークのクライアント ステーションに自動的に割り当てられる IP アドレス。 通常、DHCP サーバによって割り当てられます。 サーバやプリンタなど、複数のユーザが利用するネットワーク デバイスには、一般的に静的 IP アドレスが割り当てられます。

### E

EAP (Extensible Authentication Protocol、拡張可能認証プロトコル)： ネットワーク アクセスの認証プロトコルを規定する IETF 規格です。 このフレームワークでは、 パスワード、証明書、スマート カードなどの多くの認証方法を使用できます。

EAP-FAST： EAP-FAST では、EAP-TTLS や PEAP 同様、トンネルを使ってトラフィックを保護します。 主な違いは、EAP-FAST では認証に証明書を使用しないことです。

EAP-TLS： EAP（Extensible Authentication Protocol、拡張可能認証プロトコル）と TLS（TransportLayer Security、トランスポート層セキュリティ）というセキュリティ プロトコルを使用する認証方法のタイプ。 EAP-TLS では、パスワードを使う証明書が使用されます。 EAP-TLS 認証では、動的な WEP キー管理がサポートされています。

EAP-TTLS：EAP（Extensible Authentication Protocol：拡張可能認証プロトコル）と TTSL（Tunneled Transport Layer Security：トンネル トランスポート層セキュリティ）を使用する認証方法のタイプ。 EAP-TTLS では、証明書とその他の方法（ パスワードなど）が組み合わせて使用されます。 パスワードを使用する MD5 よりは安全ですが、 証明書のみを使用する EAP-TLS 認証に比べると安全性が劣ります。 EAP-TTLS 認証では、動的な WEP キー管理がサポートされています。

Encryption（暗号化）： データをスクランブルして承認済みの受信者のみが読めるようにします。 データを暗号化するには、通常、キーが必要です。

ESSID（Extended Service Set Identifier、拡張サービス セット ID）： アクセス ポイントと各パケットに接続されたワイヤレス PC カードの両方に適用される独自の ID。 この ID により、アクセス ポイントが各ワイヤレス クライアントとそのトラフィックを認識できます。

### F

Firewall（ファイヤウォール）：ネットワーク ゲートウェイ サーバにある一連の関連するプログラムで、 ネットワークのリソースをほかのネットワークのユーザから保護します。

Frequencies（周波数）： ピアノのキーをたたくと、音が出ます。 マイクでその音を拾うと、音は「振動」または「循環」する電子信号に変換されます。 振動のレートは、キーのたたき方によって異なります。 電子工学では、この振動の速度を「秒当たりのサイクル数」として表します。 この値の正式な用語は、ヘルツ （Hertz） です。 ブロードキャスト バンドなどでは、さらに大きなレートであるキロヘルツ (KHz) が千ヘルツを、メガヘルツ (MHz) が百万ヘルツを示すのに使用されます。 レートがはるかに大きくなると、10 億ヘルツがギガヘルツ (GHz) となり、ギガヘルツ単位が使用されます。 これらの周波数は、802.11a (5 GHz) と 802.11b (2.4 GHz) を表します。

### I

IBSSID（Independent Basic Service Set Identifier、独立ベーシック サービス セット ID）： 各ワイヤレス クライアントが、アクセス ポイントを使用せずに直接相互に通信できるように設定されたワイヤレス ネットワークを識別するのに使用されます。

Independent Network（独立ネットワーク）： 通常は、完全なネットワークのインフラストラクチャに依存しない、一時的なピアツーピアの接続を提供するネットワーク。

Infrastructure Network（インフラストラクチャ ネットワーク）： アクセス ポイントの付近に集中したワイヤレス ネットワーク。 この環境では、アクセス ポイントは有線ネットワークとの通信を提供するだけでなく、近隣にあるワイヤレス ネットワークのトラフィックの仲介も行います。

IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）： コンピューティングと通信規格を設定するエンジニアリングの組織。

ISM Bands（ISM 帯）： FCC によって産業、科学、医療アプリケーション用に設定された一連の周波数帯。 これらの周波数帯のユーザは、共有ベースで装置を使用するので、他の合法ユーザによる信号妨害を予期し受け入れる必要があります。 ISM 帯を使用する製品の製造元は、FCC の認可を受けていなければなりませんが、ユーザは操作のためのライセンスを必要としません。 ISM 帯は無線 LAN 以外にも、コードレス電話、電子レンジ、ベビーモニタ システム、玩具、無線ラジオトランシーバその他のワイヤレスサービスをサポートします。

### K

Kerberos： チケットと呼ばれる独自のキーを使用するオープン ネットワークで保護された通信を有効にする認証システム。

### M

MAC（Media Access Control）アドレス： 工場で指定されたハードワイヤード アドレス。 LAN または WAN 上でワイヤレス PC カードなどのネットワーク ハードウェアを個別に識別します。

Microcell（マイクロセル）： 多くのワイヤレス デバイスが通信できる結合した物理スペース。 オーバーラップしたセルと分離したセルがあるので、セルの境界は規則または協定によって設定されます。

Microwave（マイクロ波）： 厳密には、1 ギガヘルツ（毎秒億単位のサイクル）以上の周波数を指します。

Multipath（マルチパス）：無線信号が発信機から受信機間で複数のパスを行き交うときに発生する信号の振動（ズレ）。

### O

OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexin、直行波周波数分割多重）： 無線電波に大量のデジタル データを送信するための変調方式。 802.11a と 802.11g で OFDM を使用します。

### P

PAN（Personal Area Network、パーソナル エリア ネットワーク）：パーソナル コンピュータ、ノートブック コンピュータ、ハンドヘルド パーソナル コンピュータ、プリンタ、PDA（パーソナル デジタル アシスタント）などのコンピューティング デバイスが有線または無線によって短距離間で相互に通信するためのネットワーク体系。

Preamble（プリアンブル）： 信号の検出を制御し同期を記録するために無線 LAN に送信される予備信号。

### R

Radio Frequency（RF）Terms（ラジオ周波数の単位）（GHz, MHz, Hz）： 周波数を計測する国際的な単位は、ヘルツ (Hｚ) で、これは、昔から使われているサイクルの秒ごとの単位です。 １ メガヘルツは、100 万ヘルツです。 １ ギガヘルツは、1 億ヘルツです。 参考： 米国の電圧規格の周波数は 60 ヘルツで、AM ラジオの周波数帯は 0.55 〜 1.6 メガヘルツ、FM ラジオの周波数帯は 88 〜 108 メガヘルツ、電子レンジは通常 2.45 ギガヘルツの周波数を使用します。

Range（電波圏）： システムが通信できる距離。

RC4： RSA Laboratories で設計された暗号化アルゴリズム。 特に、WEP 暗号化で使用される擬似ランダム バイトの暗号ストリーム。

RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service)： ユーザのクリデンシャルを検証し、リクエストされたリソースにアクセスを許可する認証とアカウントのシステム。

Roaming（ローミング）： 2つのマイクロセル間のワイヤレス ノードの動作。 ローミングは、通常、複数のアクセスポイントを使用して構築したインフラストラクチャ ネットワークで発生します。

### S

SSID（サービス セット ID）： ワイヤレス ネットワークでクライアントを識別するのに使用される ID。

Shared key（共有キー）： データの送受信者のみが知っている暗号キー。

Static IP Address（静的 IP アドレス）： TCP/IP ネットワークのノードに割り当てられた、永久的な IP アドレス。

### T

TCP（Transmission Control Protocol：送信コントロール プロトコル）：LAN や WAN を介してネットワーク デバイス間でデータをメッセージの形式で送信するために、IP（Internet Protocol：インターネット プロトコル）とともに使用される方法（プロトコル）。 IP はデータの配信（ルーティング）を、TCP は パケットと呼ばれるデータの個々のユニットの追跡を行います。メッセージは、ネットワーク上で送信される際にパケットに分割されます。

TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol：転送コントロール プロトコル/インターネット プロトコル）: インターネットのために特別に開発された、ネットワーク上で通信を行うための基本的な言語、あるいは一連のプロトコル。 TCP/IP では、TCP と IP のみではなく、一連のプロトコルが定義されます。

Transceiver（トランシーバ）： 送信機と受信機の組み合わせを表す一般的に使用される用語。 正しくは、802.11a と 802.11b 規格のデバイスがデータ トランシーバとなります。

### U

UNII 帯： Unlicensed National Information Infrastructure の略。 ISM 帯とは対照的に、UNII 帯は、FCC が 無線 LAN 通信専用に設けた周波数帯のグループです。 ユーザは他の合法無線 LAN ユーザからの妨害を受け入れなければなりませんが、法的には妨害の他の根源はないはずです。

### W

WEP64 と WEP128： WEP (Wired Equivalent Privacy) は、64 ビット (40 ビットとして表記される場合もあります) または 128 ビットのデータ暗号化です。 これは、ユーザに LAN の場合とほとんど同一のプライバシーを提供するための、低レベルの暗号化方式です。 できるだけ常に 128 ビット オプションを使用することを推奨します。 802.11 デバイスは、全方向に伝送（ブロードキャスト）を行い、非常に複雑なソフトウェアを使用すると WEP 伝送をコピーしてデコードすることも可能であることに留意してください。 この作業は大がかりですが、不可能なことはありません。 データが極度に機密な場合には、強固なパスワードとレベルを強化した暗号化などの、二次的な保護を検討するべきです。 一流の会社から適切なソフトウェアを購入することができます。 WEP の創始者の設計意図ではありませんが、WEP は外部者によるシステムへの不正なアクセスを防ぎます。 ハッカーは建物の外部からシステムにアクセスし、システムの所有者の費用で Web にアクセスすることが知られています。

WAN（Wide Area Network：広域ネットワーク）：職場内の 1 台以上のコンピュータまたはネットワークからその職場の外部にある 1 台以上のコンピュータまたはネットワークに接続を提供するボイス、データ、またはビデオ ネットワーク。

Wireless（ワイヤレス）： マイクロ波トランシーバ システム。

Wireless Network（ワイヤレス ネットワーク）： ノード間でワイヤの代わりに高周波数の無線波を使用して通信するローカル エリア ネットワークの一種。 WLAN は、有線の LAN の代わり、またはその拡張として使用される柔軟なデータ通信システムです。

Wireless Node（ワイヤレス ノード）：ワイヤレス ネットワーク インターフェイス カード（アダプタ）が接続されたコンピュータ。

目次に戻る