Terug naar inhoudsopgave

# Specificaties: Gebruikershandleiding Intel PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding

- Intel PROSet/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding
- Intel PROSet/Wireless 2200BG-netwerkverbinding

## Specificaties: Intel PROSet/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding

Vormfactor | Mini PCI-type 3A
Afmetingen | Breedte 59,75 mm x lengte 50,95 mm x hoogte 5 mm
Gewicht | 12,90 gr
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Ingebouwde schakeling voor dubbele diversiteit
Connectorinterface | 124-pins SO-DIMM randconnector
Voltage | 3,3 Volt
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +70 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 85% zonder condensatie
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 GHz tot 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (verschilt per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4-GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanalen | 4 tot 12 niet-overlappend, verschillend per land | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Windows XP, Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certificering | Wi-Fi(R)-certificering voor 802.11b, 802.11g en 802.11a
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Infrastructuur of ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA, WPA-Enterprise, AES 128-bit, WEP 128-bit en 64-bit.Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Specificaties: Intel PROSet/Wireless 2200BG-netwerkverbinding

Vormfactor | Mini PCI-type 3A
Afmetingen | Breedte 59,75 mm x lengte 50,95 mm x hoogte 5 mm
Gewicht | 12,90 gr
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Ingebouwde schakeling voor dubbele diversiteit
Connectorinterface | 124-pins SO-DIMM randconnector
Voltage | 3,3 Volt
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 85% zonder condensatie
2,4 GHz (802.11b/g) | Grootste deel van de wereld (Verenigde Staten) | Rest van de wereld (Europa, Japan)
Frequentiebereiken | 2,412 -2,462 GHz | 2,412 -2,472 GHz
Kanalen | 1 - 11 (actief scannen) | 1 - 13 (actief scannen)
Modulatie | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Draadloos medium | 2,4-GHz ISM: Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS) en Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Windows XP, 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certificering | Wi-Fi(R)-certificering voor 802.11b, 802.11g en 802.11a
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Infrastructuur of ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA, WPA-Enterprise, 128-bits AES, 128-bits en 64-bits WEP. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Terug naar inhoudsopgave

Voorwaarden voor het gebruik