目次に戻る

# 仕様： インテル PROSet/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション ユーザ ガイド

- インテル PROSet/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション
- インテル PROSet/Wireless 2200BG ネットワーク コネクション

## 仕様 : インテル PROSet/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | Mini PCI Type 3A
寸法 | 幅 2.85 インチ x 長さ 1.75 インチ x 高さ 0.20 インチ（59.75 mm x 50.95 mm x 5 mm）
重量 | 0.7 オンス（12.90 グラム）
アンテナ インターフェイス コネクタ | ケーブル コネクタ U.FL-LP-066 と結合した Hirose U.FL-R-SMT
デュアル ダイバーシティ アンテナ | 内蔵デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタのインターフェイス | 124 ピン SO-DIMM エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 ボルト
オペレーティング温度 | 0 〜 +70 ℃
湿度 | 50% 〜 85%、結露なし
周波数 変調 | 5 GHz（802.11a） | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数バンド | 5.15 GHz 〜 5.85 GHz | 2.400 〜 2.472 GHz （国により異なる）
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII： OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexin、直行波周波数分割多重) | 2.4 GHz ISM： OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing、直行波周波数分割多重)
チャネル | 4 〜 12 非オーバーラップ（国により異なる） | チャネル 1〜11（アメリカ合衆国のみ） チャネル 1〜13（日本、ヨーロッパ）
データ通信速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
全般
オペレーティング システム | Windows XP、Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a の Wi-Fi(R) 証明書
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック（ピアツーピア）操作モード
セキュリティ | WPA、WPA-エンタープライズ、AES 128 ビット、WEP 128 ビットと 64 ビット。Cisco Compatible Extensions v2.0、802.1x： LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
製品安全性 | UL、C-UL、CB（IEC 60590）

## 仕様 : インテル PROSet/Wireless 2200BG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | Mini PCI Type 3A
寸法 | 幅 2.85 インチ x 長さ 1.75 インチ x 高さ 0.20 インチ（59.75 mm x 50.95 mm x 5 mm）
重量 | 0.7 オンス（12.90 グラム）
アンテナ インターフェイス コネクタ | ケーブル コネクタ U.FL-LP-066 と結合した Hirose U.FL-R-SMT
デュアル ダイバーシティ アンテナ | 内蔵デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタのインターフェイス | 124 ピン SO-DIMM エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 ボルト
オペレーティング温度 | 0 〜 +80 ℃
湿度 | 50% 〜 85%、結露なし
2.4 GHz バンド (802.11b/g) | ほぼ世界の全地域（米国） | その他地域（ヨーロッパ、日本）
周波数の範囲 | 2.412 〜 2.462 GHz | 2.412 〜 2.472 GHz
チャネル | 1 〜 11 （アクティブ スキャン） | 1 〜 13 （アクティブ スキャン）
変調 | CCK、DQPSK、DBPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM
ワイヤレス メディア | 2.4 GHz ISM： DSSS （Direct Sequence Spread Spectrum、直接拡散スペクトラム）と OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexin、直行波周波数分割多重)
データ通信速度 | 54、48、36、24、18、12、11、9、6、5.5、2、1 Mbps
全般
オペレーティング システム | Windows XP、2000
Wi-Fi(R) Alliance 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a の Wi-Fi(R) 証明書
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック（ピアツーピア）操作モード
セキュリティ | WPA、WPA - エンタープライズ、AES 128 ビット、WEP 128 ビットと 64 ビット。Cisco Compatible Extensions v2.0、802.1x
製品安全性 | UL、C-UL、CB（IEC 60590）

目次に戻る

商標および免責