Terug naar inhoudsopgave

# Kennisgevingen: Gebruikershandleiding Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding

## Ondersteund voor de hardware van de Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding en de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-netwerkverbinding

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding
Informatie voor de gebruiker
Kennisgevingen
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-netwerkverbinding
Informatie voor de gebruiker
Kennisgevingen

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding

De informatie in dit document is van toepassing op de volgende producten:

Tri-mode draadloze LAN-adapters (802.11a/802.11b/802.11g )
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding (model WM3B2915ABG)
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding (model WM3A2915ABG)

| Opmerking: | Omdat de regelingen en standaarden op het gebied van draadloze netwerken (IEEE 802.11 en vergelijkbare normen) aan veranderingen onderhevig zijn, is deze informatie ook onderhevig aan veranderingen. Intel Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in dit document. Evenmin neemt Intel de verplichting op zich om de informatie in dit document bij te werken.

### Informatie voor de gebruiker

### Veiligheidsvoorschriften

De FCC heeft via ET Docket 96-8 een veiligheidsstandaard aangenomen voor blootstelling van personen aan elektromagnetische energie die wordt uitgestraald via radiofrequenties (RF) door apparatuur waarvoor een FCC-certificaat is verleend. De Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter voldoet aan de limiet voor blootstelling van personen in het OET Bulletin 65, 2001 en ANSI/IEEE C95.1, 1992. Een correct gebruik van deze radio volgens de instructies in deze handleiding leidt tot een blootstelling die aanzienlijk lager is dan de door de FCC aanbevolen limiet.

Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

- Raak de antenne niet aan en verplaats deze niet terwijl het toestel signalen uitzendt of ontvangt.
- Als de radio signalen uitzendt, moet u voorkomen dat u een onderdeel met de radio zo vasthoudt dat de antenne zich dicht bij niet-beschermde lichaamsdelen (met name gezicht en ogen) bevindt of hiermee zelfs in aanraking komt.
- Gebruik de radio niet en probeer geen gegevens te verzenden, tenzij de antenne is aangesloten. Als dit niet het geval is, kan de radio beschadigd raken.
- Gebruik in bepaalde omgevingen:
  - Voor het gebruik van draadloze apparatuur op gevaarlijke locaties zijn beperkingen van toepassing die worden opgelegd door de personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in dergelijke omgevingen.
  - Op het gebruik van draadloze apparatuur in vliegtuigen zijn de voorschriften van de FAA (Federal Aviation Administration) van toepassing.
  - Op het gebruik van draadloze apparatuur in ziekenhuizen zijn de beperkingen van toepassing die door het desbetreffende ziekenhuis worden opgelegd.
- Gebruik van de antenne:
  - Om te voldoen aan de blootstellingslimiet voor radiogolven van de FCC moet u geïntegreerde antennes met lage signaalversterking op minimaal 20 cm van het lichaam van alle personen in de omgeving plaatsen.
  - Op een muur of een mast gemonteerde antennes met hoge signaalversterking moeten door een deskundige worden geïnstalleerd en moeten zich op een afstand van minimaal 30 cm van het lichaam van alle personen in de omgeving bevinden. Neem contact op met een deskundig installateur, een leverancier of een antennefabrikant voor meer informatie over de juiste installatievereisten.
- Waarschuwing met betrekking tot de nabijheid van een ontplofbaar apparaat (zie hieronder)
- Waarschuwing met betrekking tot de antenne (zie hieronder)
- Waarschuwing met betrekking tot gebruik in vliegtuigen (zie hieronder)
- Overige draadloze apparatuur (zie hieronder)
- Voeding (toegangspunt) (zie hieronder)

#### Waarschuwing met betrekking tot de nabijheid van een ontplofbaar apparaat

Waarschuwing: Gebruik een draagbare zender (zoals een draadloos netwerkapparaat) niet in de nabijheid van onbeschermde ontstekers of in een omgeving met explosieven, tenzij het apparaat zo is aangepast dat het voor een dergelijk gebruik geschikt is.

#### Waarschuwingen met betrekking tot de antenne

Waarschuwing: Om te voldoen aan de blootstellingslimiet voor radiogolven van de FCC en in ANSI C95.1 RF, dient u de Intel(R) PRO/Wireless LAN 2915ABG-adapter te installeren in een desktop- of laptopcomputer, dient u de antenne voor dit apparaat zo te installeren dat er een afstand bestaat van ten minste 20 cm tot alle personen en dient u de antenne niet in dezelfde locatie te plaatsen als of te gebruiken in combinatie met een andere antenne of radiozender. Gebruikers wordt aangeraden om de duur van blootstelling te beperken als de antenne zich minder dan 20 cm van hen vandaan bevindt.

Waarschuwing: Intel(R) PRO/Wireless LAN-producten zijn niet ontworpen voor gebruik in combinatie met richtantennes met hoge signaalversterking. Het gebruik van dergelijke antennes in combinatie met dit product is strikt verboden.

#### Waarschuwing met betrekking tot gebruik in vliegtuigen

Waarschuwing: De voorschriften van de FCC en FAA verbieden het gebruik van draadloze RF-apparatuur tijdens vluchten, omdat de signalen storingen kunnen veroorzaken in voor de veiligheid cruciale boordinstrumenten.

#### Overige draadloze apparaten

Veiligheidsvoorschriften voor andere apparatuur in het draadloos netwerk: Raadpleeg de documentatie van de draadloze Ethernet-adapters of andere apparaten in het draadloos netwerk.

#### Lokale beperkingen op 802.11a- en 802.11b-radiogebruik

Waarschuwing: Omdat de frequenties die worden gebruikt door draadloze LAN-apparaten van het type 802.11a en 802.11b nog niet in alle landen zijn geharmoniseerd, zijn 802.11a- en 802.11b-producten alleen bedoeld voor gebruik in bepaalde landen en is het gebruik in andere landen dan die waarvoor het gebruik is toegestaan, verboden. Als gebruiker van de producten is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten alleen worden gebruikt in landen waarvoor deze zijn bedoeld en erop toe te zien dat deze worden geconfigureerd met de juiste frequenties en de juiste kanalen voor het land waarin het product wordt gebruikt. De apparaatinterface voor de controle van de verzendenergie (TPC, Transmit Power Control) maakt onderdeel uit van de software van Intel(R) PROSet/Wireless. Operationele beperkingen voor EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) worden gegeven door de systeemfabrikant. Afwijking van de instellingen voor energie en frequentie die zijn toegestaan in het land van gebruik, vormt een inbreuk op de wetten van het land en kan als zodanig worden bestraft.

Voor landspecifieke informatie, raadpleegt u de aanvullende informatie die is geleverd bij het product.

#### Samenwerking met andere draadloze apparatuur

De Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter kan samenwerken met alle draadloze LAN-producten die gebruikmaken van de DSSS-radiotechnologie (Direct Sequence Spread Spectrum) en die voldoen aan de volgende standaarden:

- IEEE Std. 802.1b-1999. Standaard voor draadloze LAN's.
- WiFi-certificatie (Wireless Fidelity), zoals gedefinieerd door de WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

#### De Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter en uw gezondheid

De Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter straalt, net als andere radioapparatuur, elektromagnetische energie uit. Het niveau van de energie die wordt uitgestraald door dit apparaat, is echter lager dan dat van andere draadloze apparaten, zoals mobiele telefoons. De Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter voor netwerkverbindingen werkt binnen de richtlijnen die zijn te vinden in veiligheidsstandaarden en aanbevelingen met betrekking tot radiogolven. Deze standaarden en aanbevelingen vormen de weerslag van een brede wetenschappelijke consensus en komen voort uit overwegingen van panels en commissies van wetenschappers die de uitgebreide onderzoeksliteratuur constant onderzoeken en interpreteren. In bepaalde situaties of omgevingen kan het gebruik van de Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter voor netwerkverbindingen onderworpen zijn aan beperkingen die zijn ingesteld door de eigenaar van het gebouw of de verantwoordelijke vertegenwoordigers van een daartoe bevoegde organisatie. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

- Het gebruik van de Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter aan boord van een vliegtuig
- Het gebruik van de Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter in een andere omgeving waarin de mogelijke interferentie met andere apparaten of services gevaar zou kunnen opleveren

Als u niet zeker weet welk beleid aangaande het gebruik van draadloze apparaten binnen een bepaalde organisatie of in een bepaalde omgeving (zoals een vliegveld) van toepassing is, wordt u aangeraden om toestemming te vragen voor het gebruik van de Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter, voordat u het draadloze apparaat inschakelt.

### Kennisgevingen

Informatie voor OEM's:

De volgende verklaring dient te worden opgenomen in alle versies van dit document die worden geleverd aan OEM's, maar dient niet te worden gedistribueerd naar de eindgebruiker.

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor integratie door OEM's.
- Het apparaat kan niet samen met een andere zender worden geïnstalleerd.
- Raadpleeg het document Grant of equipment voor de overige beperkingen.
- Het apparaat dient te worden gebruikt in combinatie met een lokaal goedgekeurd toegangspunt.

### Informatie die door de OEM dient te worden geleverd aan de eindgebruiker

De volgende kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften dienen te worden gepubliceerd in de documentatie die wordt geleverd aan de eindgebruiker van het product of het systeem waarin een Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding in overeenstemming met lokale regelingen is geïnstalleerd. Hostsysteem moet zijn voorzien van een label met "Contains FCC ID: XXXXXXXX". De FCC-ID moet op de label te zien zijn.

De Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter voor draadloze netwerken moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie die bij het product wordt geleverd. Voor landspecifieke regelingen raadpleegt u Goedkeuringen radioapparatuur. Intel Corporation is niet verantwoordelijk voor interferentie met radio- of televisiesignalen die wordt veroorzaakt door onrechtmatige aanpassingen van de apparaten die worden geleverd in de kit met de Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter of door de vervanging of aansluiting van verbindingskabels en apparatuur, anders dan de door Intel Corporation gespecificeerde kabels en apparatuur. Het opheffen van de interferentie die wordt veroorzaakt door een dergelijke onrechtmatige aanpassing, vervanging of aansluiting valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Intel Corporation en de gevolmachtigde wederverkopers en distributeurs van Intel-producten zijn niet aansprakelijk voor enige schade of overtreding van overheidsregelingen die het gevolg zijn van nalatigheid bij het volgen van de hier gegeven richtlijnen.

### Lokale beperkingen op 802.11a- en 802.11b-radiogebruik

De volgende verklaring over lokale beperkingen dient te worden gepubliceerd als onderdeel van de conformiteitsverklaringen voor alle 802.11a- en 802.11b-producten.

Waarschuwing: Omdat de frequenties die worden gebruikt door draadloze LAN-apparaten van het type 802.11a en 802.11b nog niet in alle landen zijn geharmoniseerd, zijn 802.11a- en 802.11b-producten alleen bedoeld voor gebruik in bepaalde landen en is het gebruik in andere landen dan die waarvoor het gebruik is toegestaan, verboden. Als gebruiker van de producten is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten alleen worden gebruikt in landen waarvoor deze zijn bedoeld en erop toe te zien dat deze worden geconfigureerd met de juiste frequenties en de juiste kanalen voor het land waarin het product wordt gebruikt. Afwijking van de toegestane instellingen en de beperkingen voor het land van gebruik vormt een inbreuk op de wetten van het land en kan als zodanig worden bestraft.

### FCC-vereisten met betrekking tot RF-interferentie

Omdat dit apparaat werkt in het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz, mag het alleen binnenshuis worden gebruikt. De voorschriften van het FCC vereisen dat dit product voor het frequentiebereik 5,15 tot 5,25 GHz binnen wordt gebruikt om mogelijk schadelijke storingen te voorkomen in mobiele satellietsystemen die op hetzelfde kanaal opereren. Radars met hoog vermogen zijn als primaire gebruikers toegewezen aan de bandbreedten 5,25 tot 5,35 GHz en 5,65 tot 5,85 GHz. Dergelijke radarstations kunnen storingen in en/of beschadigingen aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor integratie door OEM's.
- Het apparaat kan niet samen met een andere zender worden geïnstalleerd.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Bij de werking van het apparaat dient aan de volgende twee voorwaarden te worden voldaan:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Door dit apparaat moet interferentie worden geaccepteerd die een ongewenste werking tot gevolg hebben.

| Opmerking: | Het uitgangsvermogen bij transmissies van de Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter voor netwerkverbindingen ligt ver onder de door de FCC ingestelde limieten voor blootstelling aan radiogolven. Toch verdient het aanbeveling om het Intel(R) PRO/Wireless LAN-apparaat te gebruiken op zo'n manier dat het risico van menselijke blootstelling bij normale werking minimaal is. Om te voorkomen dat de FCC-limieten aangaande blootstelling aan radiogolven worden overschreden, dient u een afstand van ten minste 20 cm te bewaren tussen u (of andere personen in de directe omgeving) en de antenne die is ingebouwd in de computer.

#### Verklaring aangaande interferentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woning. Deze apparatuur gebruikt en genereert RF-energie en straalt deze uit. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen enkele garantie dat bij een specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, iets wat u kunt nagaan door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden deze interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen toe te passen:

- Richt de ontvangstantenne anders of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-specialist voor hulp.

| Opmerking: | De Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter voor draadloze netwerken moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie die bij het product wordt geleverd. Elke andere installatiemethode en elk ander gebruik zal leiden tot overtreding van de bepalingen van de FCC (deel 15).

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Frequentiebanden Europa

2,400 - 2,4835 GHz (ETSI)
5,15 - 5,35 GHz en 5,47-5,725 GHz (ETSI)
5,15-5,25 mag buitenshuis worden gebruikt en alle andere ondersteunde frequenties boven 5 GHz mogen alleen binnenshuis worden gebruikt
Lage frequenties (5,25 - 5,35 GHz) zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis
5,47 - 5,725 GHz is niet toegestaan in Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland

Conformiteitsverklaring

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Engels | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Fins | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Nederlands | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Frans | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables
Zweeds | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Deens | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Duits | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Grieks | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italiaans | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE
Spaans | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portugees | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Maltees | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Vereisten voor conformiteitsverklaring nieuwe lidstaten

Estland | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hongarije | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
| Slowakije | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Tsjechië | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Slovenië | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Letland | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Litouwen | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Polen | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

Frankrijk

Voor stedelijke gebieden
2,400 - 2,4835 GHz bij gebruik binnenshuis
2,400 -2,454 GHz (kanalen 1 tot 7) voor gebruik buitenshuis

Bepaalde gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het ergste geval is het maximaal geautoriseerde vermogen binnenskamers:

- 10 mW voor de gehele 2,4-GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz (Opmerking: Kanalen 10 t/m 13 werken op de band van 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz)

Voor gebruik buitenshuis gelden de volgende beperkingen: Op particulier terrein of op terrein van een publiek persoon, is het gebruik onderworpen aan een voorafgaande machtigingsprocedure van het Ministerie van Defensie, met een maximaal geautoriseerd vermogen van 100 mW op de band 2446,5–2483,5 MHz. Het gebruik buitenshuis in het openbaar is niet toegestaan. In onderstaande departementen is het maximaal geautoriseerde vermogen voor de gehele 2,4-GHz band:

- 100 mW binnenshuis
- 10 mW buitenshuis

Er is een restrictie op het gebruik binnenshuis/buitenshuis van een deel van de 2,4-GHz band, in overeenstemming met de richtlijnen voor OEM's met betrekking tot kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften van CX2 2200BG (zie pagina 12 voor informatie over Frankrijk).

In onderstaande departementen is het gebruik van de 2400–2483,5-MHz band toegestaan met een EIRP van minder dan 100 mW binnenshuis en minder dan 10 mW buitenshuis:

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône et Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drôme | 63 | Puy du Dôme | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées Atlantique |  |

Dit vereiste wordt mogelijk nog aangepast, zodat u de draadloze adapter in de toekomst op meer locaties in Frankrijk kunt gebruiken. Ga naar de website van ART op www.art-telecom.co.fr voor de meest recente informatie

Voor Guadeloupe, Martinique, St Pierre en Miquelon, Mayotte:
2,400 - 2,4835 GHz bij gebruik binnenshuis of buitenshuis.

Voor Reunion, Guyane:
2,400 - 2,4835 Ghz bij gebruik binnenshuis.
2,420 - 2,4835 GHz bij gebruik buitenshuis (kanalen 5 tot 13).

| Opmerking: | De Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter voor netwerkverbindingen verzendt minder dan 100 mW, maar meer dan 10 mW.

Italië

Voor gebruik binnenshuis is een vergunning vereist. Het gebruik buitenshuis is niet toegestaan.

| Opmerking: | E' necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.

#### Frequentiebanden Japan

2,400 - 2,497 GHz (Japan)
5,15 tot 5,25 (offset Japanse kanalen) actief scannen.

Hoge frequenties:

5,725 tot 5,825 actief scannen.

#### Goedkeuringen radioapparatuur

Om vast te stellen of het gebruik van het draadloze apparaat toegestaan is in een bepaald land, controleert u of het typenummer van de radio (te vinden op het identificatielabel van het apparaat) wordt vermeld in het overzicht van goedgekeurde radioapparatuur, dat te vinden is in het document OEM Regulatory Guidance van de fabrikant.

Kennisgeving Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Voor gebruik in (of met) door UL vermelde personal computers of compatibele apparaten.

## Kennisgevingen: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-netwerkverbinding

Informatie voor de gebruiker
Kennisgevingen

### Informatie voor de gebruiker

### Veiligheidsvoorschriften

De FCC heeft via ET Docket 96-8 een veiligheidsstandaard aangenomen voor blootstelling van personen aan elektromagnetische energie die wordt uitgestraald via radiofrequenties (RF) door apparatuur waarvoor een FCC-certificaat is verleend. De Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter voldoet aan de limiet voor blootstelling van personen in het OET Bulletin 65, 2001 en ANSI/IEEE C95.1, 1992. Een correct gebruik van deze radio volgens de instructies in deze handleiding leidt tot een blootstelling die aanzienlijk lager is dan de door de FCC aanbevolen limiet.

Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

- Raak de antenne niet aan en verplaats deze niet terwijl het toestel signalen uitzendt of ontvangt.
- Als de radio signalen uitzendt, moet u voorkomen dat u een onderdeel met de radio zo vasthoudt dat de antenne zich dicht bij niet-beschermde lichaamsdelen (met name gezicht en ogen) bevindt of hiermee zelfs in aanraking komt.
- Gebruik de radio niet en probeer geen gegevens te verzenden, tenzij de antenne is aangesloten. Als dit niet het geval is, kan de radio beschadigd raken.
- Gebruik in bepaalde omgevingen:
  - Voor het gebruik van draadloze apparatuur op gevaarlijke locaties zijn beperkingen van toepassing die worden opgelegd door de personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in dergelijke omgevingen.
  - Op het gebruik van draadloze apparatuur in vliegtuigen zijn de voorschriften van de FAA (Federal Aviation Administration) van toepassing.
  - Op het gebruik van draadloze apparatuur in ziekenhuizen zijn de beperkingen van toepassing die door het desbetreffende ziekenhuis worden opgelegd.
- Waarschuwing met betrekking tot de nabijheid van een ontplofbaar apparaat (zie hieronder)
- Waarschuwing met betrekking tot de antenne (zie hieronder)
- Waarschuwing met betrekking tot gebruik in vliegtuigen (zie hieronder)
- Overige draadloze apparatuur (zie hieronder)
- Voeding (toegangspunt) (zie hieronder)

#### Waarschuwing met betrekking tot de nabijheid van een ontplofbaar apparaat

Waarschuwing:Gebruik een draagbare zender (zoals een draadloos netwerkapparaat) niet in de nabijheid van onbeschermde ontstekers of in een omgeving met explosieven, tenzij het apparaat zo is aangepast dat het voor een dergelijk gebruik geschikt is.

#### Waarschuwingen met betrekking tot de antenne

Waarschuwing: Om te voldoen aan de blootstellingslimiet voor radiogolven van de FCC en in ANSI C95.1 RF, dient u de Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200BG-adapter te installeren in een desktop- of laptopcomputer, dient u de antenne voor dit apparaat zo te installeren dat er een afstand bestaat van ten minste 20 cm tot alle personen en dient u de antenne niet in dezelfde locatie te plaatsen als of te gebruiken in combinatie met een andere antenne of radiozender. Gebruikers wordt aangeraden om de duur van blootstelling te beperken als de antenne zich minder dan 20 cm van hen vandaan bevindt.

Waarschuwing: De Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter is niet ontworpen voor gebruik in combinatie met richtantennes met hoge signaalversterking. Het gebruik van dergelijke antennes in combinatie met dit product is strikt verboden.

#### Waarschuwing met betrekking tot gebruik in vliegtuigen

Waarschuwing: De voorschriften van de FCC en FAA verbieden het gebruik van draadloze RF-apparatuur tijdens vluchten, omdat de signalen storingen kunnen veroorzaken in voor de veiligheid cruciale boordinstrumenten.

### Lokale beperkingen op 802.11b-radiogebruik

Waarschuwing: Omdat de frequentie die wordt gebruikt door draadloze LAN-apparaten van het type 802.11b nog niet in alle landen is geharmoniseerd, zijn 802.11b-producten alleen bedoeld voor gebruik in bepaalde landen en is het gebruik in andere landen dan die waarvoor het gebruik is toegestaan, verboden. Als gebruiker van de producten is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten alleen worden gebruikt in landen waarvoor deze zijn bedoeld en erop toe te zien dat deze worden geconfigureerd met de juiste frequenties en de juiste kanalen voor het land waarin het product wordt gebruikt. Afwijking van de toegestane instellingen voor het land van gebruik vormt een inbreuk op de wetten van het land en kan als zodanig worden bestraft.

Voor landspecifieke informatie, raadpleegt u de aanvullende informatie die is geleverd bij het product.

#### Samenwerking met andere draadloze apparatuur

De Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter kan samenwerken met alle draadloze LAN-producten die gebruikmaken van de DSSS-radiotechnologie (Direct Sequence Spread Spectrum) en die voldoen aan de volgende standaarden:

- IEEE Std. 802.11b-1999. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. Compatibel met 802.11g. Standaard voor draadloze LAN's.
- WiFi(R)-certificatie (Wireless Fidelity), zoals gedefinieerd door de WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

#### De Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200 3A Mini PCI-adapter en uw gezondheid

De Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter straalt, net als andere radioapparatuur, elektromagnetische energie uit. Het niveau van de energie die wordt uitgestraald door dit apparaat, is echter lager dan dat van andere draadloze apparaten, zoals mobiele telefoons. De Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter voor netwerkverbindingen werkt binnen de richtlijnen die zijn te vinden in veiligheidsstandaarden en aanbevelingen met betrekking tot radiogolven. Deze standaarden en aanbevelingen vormen de weerslag van een brede wetenschappelijke consensus en komen voort uit overwegingen van panels en commissies van wetenschappers die de uitgebreide onderzoeksliteratuur constant onderzoeken en interpreteren. In bepaalde situaties of omgevingen kan het gebruik van de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter voor netwerkverbindingen onderworpen zijn aan beperkingen die zijn ingesteld door de eigenaar van het gebouw of de verantwoordelijke vertegenwoordigers van een daartoe bevoegde organisatie. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

- Het gebruik van de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter aan boord van een vliegtuig
- Het gebruik van de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter in een andere omgeving waarin de mogelijke interferentie met andere apparaten of services gevaar zou kunnen opleveren

Als u niet zeker weet welk beleid aangaande het gebruik van draadloze apparaten binnen een bepaalde organisatie of in een bepaalde omgeving (zoals een vliegveld) van toepassing is, wordt u aangeraden om toestemming te vragen voor het gebruik van de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter, voordat u het draadloze apparaat inschakelt.

### Kennisgevingen

De Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter voor draadloze netwerken moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie die bij het product wordt geleverd. Voor landspecifieke regelingen raadpleegt u Goedkeuringen radioapparatuur. Intel Corporation is niet verantwoordelijk voor interferentie met radio- of televisiesignalen die wordt veroorzaakt door onrechtmatige aanpassingen van de apparaten die worden geleverd in de kit met de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter voor netwerkverbindingen of door de vervanging of aansluiting van verbindingskabels en apparatuur, anders dan de door Intel Corporation gespecificeerde kabels en apparatuur. Het opheffen van de interferentie die wordt veroorzaakt door een dergelijke onrechtmatige aanpassing, vervanging of aansluiting valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Intel Corporation en de gevolmachtigde wederverkopers en distributeurs van Dell-producten zijn niet aansprakelijk voor enige schade of overtreding van overheidsregelingen die het gevolg zijn van nalatigheid bij het volgen van de hier gegeven richtlijnen.

| Opmerking: | De Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-adapter voor netwerkverbindingen verzendt minder dan 100 mW, maar meer dan 10 mW.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Bij de werking van het apparaat dient aan de volgende twee voorwaarden te worden voldaan:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Door dit apparaat moet interferentie worden geaccepteerd die een ongewenste werking tot gevolg hebben.

| Opmerking: | Het uitgangsvermogen bij transmissies van de Intel(R) PROSet/Wireless 2915ABG-adapter voor netwerkverbindingen ligt ver onder de door de FCC ingestelde limieten voor blootstelling aan radiogolven. Toch verdient het aanbeveling om het Intel(R) PROSet/Wireless LAN-apparaat te gebruiken op zo'n manier dat het risico van menselijke blootstelling bij normale werking minimaal is. Om te voorkomen dat de FCC-limieten aangaande blootstelling aan radiogolven worden overschreden, dient u een afstand van ten minste 20 cm te bewaren tussen u (of andere personen in de directe omgeving) en de antenne die is ingebouwd in de computer.

#### Verklaring aangaande interferentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woning. Deze apparatuur gebruikt en genereert RF-energie en straalt deze uit. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen enkele garantie dat bij een specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, iets wat u kunt nagaan door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden deze interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen toe te passen:

- Richt de ontvangstantenne anders of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-specialist voor hulp.

| Opmerking: | De Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-adapter voor draadloze netwerken moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie die bij het product wordt geleverd. Elke andere installatiemethode en elk ander gebruik zal leiden tot overtreding van de bepalingen van de FCC (deel 15).

Frequentiebanden Verenigde Staten

2,400 -2,473 GHz

#### Canada—Industry Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Europa—Conformiteitsverklaring via CE-merk

Frequentiebanden Europa

2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales exigences essentielles définies dans la Directive européenne RTTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van de EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

Frankrijk

Bepaalde gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het ergste geval is het maximaal geautoriseerde vermogen binnenskamers:

- 10 mW voor de gehele 2,4-GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)

- 100 mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz (Opmerking: Kanalen 10 t/m 13 werken op de band van 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz)

Voor gebruik buitenshuis gelden de volgende beperkingen: Op particulier terrein of op terrein van een publiek persoon, is het gebruik onderworpen aan een voorafgaande machtigingsprocedure van het Ministerie van Defensie, met een maximaal geautoriseerd vermogen van 100 mW op de band 2446,5–2483,5 MHz. Het gebruik buitenshuis in het openbaar is niet toegestaan. In onderstaande departementen is het maximaal geautoriseerde vermogen voor de gehele 2,4-GHz band:

- 100 mW binnenshuis
- 10 mW buitenshuis

In onderstaande departementen is het gebruik van de 2400–2483,5-MHz band toegestaan met een EIRP van minder dan 100 mW binnenshuis en minder dan 10 mW buitenshuis:

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône et Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drôme | 63 | Puy du Dôme | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées Atlantique |  |

Deze vereiste wordt mogelijk nog aangepast, zodat u de draadloze LAN-kaart in de toekomst op meer locaties in Frankrijk kunt gebruiken. Ga naar de website van ART op http://www.telecom.co.fr/ voor de meest recente informatie

België
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Italië

Bij gebruik in particuliere omgeving: geen beperkingen buitenshuis of binnenshuis, 2,400 - 2,4835 Ghz
Bij gebruik in openbare omgeving: geen beperkingen buitenshuis of binnenshuis, 2,400 - 2,4835 Ghz, maar een algemene vergunning dient te worden aangevraagd bij het ministerie van Post en telecommunicatie.

#### Frequentiebanden Japan

2,400 - 2,497 GHz (Japan)

#### Goedkeuringen radioapparatuur

Om vast te stellen of het gebruik van het draadloze apparaat toegestaan is in een bepaald land, controleert u of het typenummer van de radio (te vinden op het identificatielabel van het apparaat) wordt vermeld in het overzicht van goedgekeurde radioapparatuur, dat te vinden is in het document OEM Regulatory Guidance van de fabrikant.

Terug naar inhoudsopgave