Voltar ao índice

# Informações regulatórias: Guia do usuário de conexão de rede do Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

## Suportado na conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG e no hardware da conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
Informações para o usuário
Informações regulatórias
conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG
Informações para o usuário
Informações regulatórias

## Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

As informações neste documento aplicam-se aos seguintes produtos:

Adaptadores de LAN sem fio de três modos (802.11a/802.11b/802.11g)
Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG (modelo WM3B2915ABG)
Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG (modelo WM3A2915ABG)

| NOTA: | Devido ao estado de evolução dos regulamentos e padrões no campo da LAN sem fio (IEEE 802.11 e padrões similares) as informações fornecidas aqui estão sujeitas a alterações. A Intel Corporation não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões neste documento. A Intel tampouco compromete-se a atualizar as informações aqui contidas.

### Informações para o usuário

### Avisos de segurança

Com a norma ET Docket 96-8, a FCC adotou um padrão de segurança para exposição de seres humanos à energia eletromagnética de radiofreqüência (RF) emitida pelo equipamento por ela certificado. O adaptador de conexão de rede Intel PRO/Wireless 2915ABG atende aos limites para exposição humana do boletim OET 65, 2001 e da ANSI/IEEE C95.1, 1992. A operação adequada deste rádio, de acordo com as instruções fornecidas neste manual, garante uma exposição muito abaixo dos limites recomendados pela FCC.

Devem ser observadas as seguintes precauções de segurança:

- Não toque ou mova a antena quando a unidade estiver transmitindo ou recebendo dados.
- Não segure componentes que contenham emissores de radiofreqüência muito perto do corpo nem permita que eles encostem nas partes expostas do corpo, especialmente o rosto ou os olhos, durante a transmissão.
- Não opere o dispositivo de radiofreqüência nem tente transmitir dados a menos que a antena esteja conectada; caso contrário o dispositivo pode ser danificado.
- Uso em ambientes específicos:
  - O uso de dispositivos sem fio em locais perigosos é limitado às restrições estabelecidas pelos responsáveis de segurança de tais ambientes.
  - O uso de dispositivos sem fio em aeronaves é regido pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - O uso de dispositivos sem fio em hospitais é restrito aos limites estabelecidos por cada hospital.
- Uso da antena:
  - Para atender aos limites de RF da FCC, as antenas embutidas de baixo ganho devem ficar a uma distância de 20 cm (8 polegadas) ou mais, do corpo.
  - As antenas de alto ganho, que são montadas em paredes ou em mastros, devem ser instaladas por profissionais e devem ficar a uma distância mínima de 30 cm (12 polegadas) ou mais, do corpo. Entre em contato com um instalador profissional, com o revendedor VAR ou com o fabricante da antena para saber quais são os requisitos de instalação.
- Advertência sobre a proximidade de dispositivo explosivo (veja adiante)
- Advertência sobre antenas (veja adiante)
- Precaução no uso em aeronaves (veja adiante)
- Outros dispositivos sem fio (veja adiante)
- Fonte de alimentação (Ponto de acesso) (veja adiante)

#### Advertência sobre proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não opere transmissores portáteis (como dispositivos de rede sem fio) perto de coifas de explosão sem blindagem ou em ambientes explosivos, a menos que o dispositivo tenha sido modificado para qualificar-se para tal uso.

#### Advertências sobre antenas

Aviso: Para atender aos limites de exposição de radiofreqüência da FCC e ANSI C95.1, é recomendável que o adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG seja instalado em um computador desktop ou portátil, cuja antena seja instalada de modo a propiciar uma distância mínima de 20 cm (8 polegadas) em relação a todas as pessoas que utilizam o dispositivo e que essa antena não seja colocada nem operada em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor de rádio. É recomendado que o usuário limite o tempo de exposição se a antena estiver a menos de 20 cm (8 polegadas).

Aviso: Os produtos LAN Intel(R) PRO/Wireless não são destinados ao uso com antenas direcionais de alto ganho. O uso dessas antenas com esses produtos é ilegal.

#### Precaução no uso em aeronaves

Importante: Os regulamentos da FCC e da FAA proíbem a operação de dispositivos de radiofreqüência sem fio em viagem aérea pois os sinais por eles emitidos podem interferir com os instrumentos críticos da aeronave.

#### Outros dispositivos sem fio

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fio: Consulte a documentação fornecida com os adaptadores sem fio Ethernet ou outros dispositivos de rede sem fio.

#### Restrições locais ao uso de transmissões de rádio com 802.11a e 802.11b

Importante: Devido ao fato de que as freqüências usadas pelos dispositivos LAN sem fio 802.11a e 802.11b podem não estar ainda padronizadas em todos os países, os produtos 802.11a e 802.11b são destinados apenas ao uso em países específicos e sua operação não é permitida fora desses países. Como usuário destes produtos, é sua responsabilidade assegurar que esses produtos sejam usados apenas nos países para os quais foram projetados e de verificar que estejam configurados com a seleção de freqüência e canal corretos para o país de uso. A interface de controle de potência de transmissão (TPC — transmit power control) do dispositivo faz parte do software do Intel(R) PROSet/Wireless. Restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das configurações permitidas de potência e freqüência para o país de uso será uma violação às leis nacionais e pode ser punido de acordo com essa lei.

Para obter informações sobre países específicos, consulte as informações sobre compatibilidade fornecidas com o produto.

#### Interoperabilidade sem fio

O adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG é elaborado para interoperabilidade com qualquer produto de LAN sem fio, baseado na tecnologia de rádio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e compatível com os padrões a seguir:

- Padrão IEEE 802.1b-1999. Padrão na LAN sem fio.
- Certificação WiFi (Wireless Fidelity), conforme definido pela WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

#### O adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG e sua saúde

O adaptador de conexão de rede Intel(R) PROSet/Wireless 2915ABG, como outros dispositivos de rádio, emite energia eletromagnética de radiofreqüência. O nível de energia emitido por este dispositivo, porém, é menor do que a energia eletromagnética emitida por outros dispositivos sem fio, como, por exemplo, telefones celulares. O dispositivo sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG funciona segundo as diretrizes encontradas nos padrões e recomendações de segurança para radiofreqüência. Estes padrões e recomendações refletem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comitês de cientistas que continuamente fazem revisões e interpretam uma extensa literatura de pesquisa. Em algumas situações ou lugares, o uso do dispositivo sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG pode ser restrito pelo proprietário do edifício ou por representantes responsáveis da organização em questão. A seguir alguns exemplos de tais situações:

- Usar o equipamento do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG em aviões, ou
- Usar o equipamento do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG em qualquer outro lugar onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços é visto ou identificado como prejudicial à saúde.

Se você não tiver certeza da norma referente ao uso de dispositivos sem fio em uma organização ou lugar específico (um aeroporto, por exemplo), peça autorização para usar o dispositivo sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG, antes de ligá-lo.

### Informações regulatórias

Informações para os OEMs e integradores:

A declaração a seguir deve ser incluída em todas as versões deste documento fornecido a um OEM ou integrador, mas não deverá ser distribuída ao usuário final.

- Este dispositivo foi criado somente para OEMs e integradores.
- Ele não pode estar colocado com qualquer outro transmissor.
- Consulte a documentação completa do equipamento para informar-se sobre outras restrições.
- Este dispositivo deve ser operado e usado com um PA aprovado localmente.

### Informações a serem fornecidas ao usuário final pelo OEM ou integrador

Os avisos regulatórios e de segurança a seguir devem ser publicados na documentação fornecida ao usuário final do produto ou do sistema incorporando uma conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG em conformidade com as normas locais. O sistema de host deve ter uma etiqueta afixada com os dizeres "Contains FCC ID: XXXXXXXX", com a ID do FCC mostrada na etiqueta.

O dispositivo de rede sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG deve ser instalado e usado exatamente como indicado nas instruções do fabricante, conforme descrito na documentação do usuário que acompanha o produto. Para informações específicas de cada país, consulte Aprovações para rádio. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada por modificações não autorizadas nos dispositivos incluídos no kit do adaptador Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG, nem pela substituição ou acoplamento de cabos de conexão e equipamentos não especificados pela Intel Corporation. O usuário é o responsável por resolver a interferência causada por tais modificações, substituição ou acoplamentos não autorizados. A Intel Corporation e seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por qualquer dano ou violação de regulamentos governamentais que possam surgir como resultado da não observância do usuário no atendimento a essas diretrizes.

### Restrições locais ao uso de transmissões de rádio com 802.11a e 802.11b

A declaração a seguir sobre restrições locais deve ser publicada como parte da documentação de compatibilidade para todos os produtos 802.11a e 802.11b.

Importante: Devido ao fato de que as freqüências usadas pelos dispositivos LAN sem fio 802.11a e 802.11b podem não estar ainda padronizadas em todos os países, os produtos 802.11a e 802.11b são destinados apenas ao uso em países específicos e sua operação não é permitida fora desses países. Como usuário destes produtos, é sua responsabilidade assegurar que esses produtos sejam usados apenas nos países para os quais foram projetados e de verificar que estejam configurados com a seleção de freqüência e canal corretos para o país de uso. Qualquer desvio das configurações e restrições permitidas no país de uso será uma violação às leis nacionais e pode ser punido de acordo com essa lei.

### Requisitos de interferência de radiofreqüência da FCC

Este dispositivo é restrito ao uso em ambientes internos devido à sua operação na banda de freqüência de 5,15 a 5,25 GHz. A FCC exige que este produto seja usado em ambientes internos dentro da banda de freqüência de 5,15 a 5,25 GHz para reduzir o potencial de interferência prejudicial aos sistemas portáteis via satélite de co-canal. Os radares de alta potência estão alocados como usuários primários das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e de 5,65 a 5,85 GHz. Estas estações de radar podem causar interferência e/ou danificar este dispositivo.

- Este dispositivo foi criado somente para OEMs e integradores.
- Ele não pode estar colocado com qualquer outro transmissor.

#### EUA—FCC (Federal Communications Commission)

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Normas do FCC. A operação do dispositivo está sujeita às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência que pode ser causada por operação indesejada.

| NOTA: | A potência de saída irradiada do dispositivo de rede sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG está muito abaixo dos limites de exposição à radiofreqüência da FCC. O dispositivo de rede sem fio Intel(R) PRO/Wireless, todavia, deve ser usado de maneira a minimizar o potencial de contato humano durante operação normal. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição à radiofreqüência da FCC, mantenha uma distância de pelo menos 20 cm entre você (ou qualquer outra pessoa na redondeza) e a antena incorporada ao computador.

#### Declaração de interferência

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites estabelecidos para os dispositivos digitais da Classe B correspondentes à Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são elaborados para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência. Se o equipamento não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não haverá tal interferência com uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário poderá tentar corrigir essa interferência tomando uma ou mais medidas a seguir:

- Altere a direção ou localização da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele no qual está conectado o receptor.
- Para obter ajuda, consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência.

| NOTA: | O dispositivo de rede sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG deve ser instalado e usado exatamente como indicado nas instruções do fabricante, conforme descrito na documentação do usuário que acompanha o produto. Qualquer outra instalação ou uso irá contra os regulamentos do FCC, Parte 15.

#### Canadá—IC (Industry Canada)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Bandas de freqüências na Europa

2,400 - 2,4835 GHz (ETSI Europa)
5,15 - 5,35 GHz e 5,47 - 5,725 GHz (ETSI Europa)
A banda de 5,15 - 5,25 GHz pode ser usada para ambientes externos e todas as outras bandas de 5 GHz suportadas devem ser usadas em ambientes internos
A banda baixa de 5,25 - 5,35 GHz é para ser usada somente em ambientes internos
A banda de 5,47 - 5,725 GHz não é permitido na Áustria, França e Suíça

Declaração de Conformidade

Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 1999/5/CE da União Européia.

Inglês | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finlandês | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Holandês | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Francês | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables
Sueco | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Dinamarquês | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Alemão | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Grego | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italiano | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE
Espanhol | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Português | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Maltês | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Requisitos de novos estados membros da Declaração de Conformidade

Estoniano | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Húngaro | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
| Eslovaco | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Tcheco | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Esloveno | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Letão | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lituano | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Polonês | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

França

Para departamentos metropolitanos
2,400 - 2,4835 GHz para uso em ambientes internos
2,400 - 2,454 GHz (canais 1 ao 7) para uso em ambientes externos

Algumas áreas na França têm uma banda de freqüência restrita. A potência máxima autorizada em ambiente interno, no pior caso, é:

- 10 mW para toda a banda de 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW para freqüência entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz (NOTA — Os canais 10 a 13 (inclusive) operam na banda de 2446,6 - 2483,5 MHz)

Existem algumas possibilidades para o uso em ambientes externos: Em propriedade privada ou na propriedade particular de pessoas públicas, o uso estará sujeito a um procedimento de autorização preliminar, concedido pelo Ministério da Defesa, com uma potência autorizada máxima de 100 mW na banda de 2446,5 - 2483,5 MHz. Não é permitido o uso em ambientes externos em propriedade pública. Nos departamentos listados a seguir, para toda a banda de 2,4 GHz:

- A potência máxima autorizada em ambiente internos é de 100 mW.
- A potência máxima autorizada em ambiente externos é de 10 mW.

Há restrição parcial da banda de 2,4 GHz para ambientes externos/internos em parte da banda de 2,4 GHz, de acordo com as Diretrizes regulatórias e de aviso de segurança para OEMs da CX2 2200BG (consulte a página 12, com relação à França).

Departamentos nos quais é permitido o uso da banda de 2400 - 2483,5 MHz com um EIRP inferior a 100 mW em ambientes internos, e inferior a 10 mW em ambientes externos:

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône et Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drôme | 63 | Puy du Dôme | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées Atlantique |  |

É provável que este requisito seja alterado com o tempo, permitindo o uso de uma placa de conexão de rede em outras áreas dentro da França. Consulte a ART para obter as últimas informações (www.art-telecom.co.fr)

Para Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte:
2,400 - 2,4835 GHz para uso em ambientes internos e externos.

Para Reunion, Guiana:
2,400 - 2,4835 GHz para uso em ambientes internos.
2,420 - 2,4835 GHz para uso em ambientes externos (canais 5 ao 13)

| NOTA: | Seu adaptador de conexão de rede Intel(R) PROSet/Wireless 2915ABG transmite menos que 100 mW, mas mais do que 10 mW.

Itália

É necessário obter uma licença para o uso em ambientes internos. É proibido o uso em ambientes externos.

| NOTA: | E' necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.

#### Bandas de freqüências no Japão

2,400 - 2,497 GHz (Japão)
5,15 - 5,25 GHz (equivalência aos canais japoneses), procura ativa.

Freqüências da banda alta

5,725 - 5,825 GHz, procura ativa

#### Aprovações para rádio

Para saber se você pode usar o dispositivo de rede sem fio em determinado país, verifique se o número do tipo do rádio impresso na etiqueta de identificação do dispositivo consta na lista do documento de Diretrizes de Controle de OEM de fabricação.

Aviso normativo do Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Para uso em (ou com) os computadores pessoais ou dispositivos compatíveis listados pelo UL.

## Informações regulatórias: conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Informações para o usuário
Informações regulatórias

### Informações para o usuário

### Avisos de segurança

Com a norma ET Docket 96-8, a FCC adotou um padrão de segurança para exposição de seres humanos à energia eletromagnética de radiofreqüência (RF) emitida pelo equipamento por ela certificado. O adaptador de conexão de rede Intel PRO/Wireless 2200BG atende aos limites para exposição humana do boletim OET 65, 2001 e da ANSI/IEEE C95.1, 1992. A operação adequada deste rádio, de acordo com as instruções fornecidas neste manual, garante uma exposição muito abaixo dos limites recomendados pela FCC.

Devem ser observadas as seguintes precauções de segurança:

- Não toque ou mova a antena quando a unidade estiver transmitindo ou recebendo dados.
- Não segure componentes que contenham emissores de radiofreqüência muito perto do corpo nem permita que eles encostem nas partes expostas do corpo, especialmente o rosto ou os olhos, durante a transmissão.
- Não opere o dispositivo de radiofreqüência nem tente transmitir dados a menos que a antena esteja conectada; caso contrário o dispositivo pode ser danificado.
- Uso em ambientes específicos:
  - O uso de dispositivos sem fio em locais perigosos é limitado às restrições estabelecidas pelos responsáveis de segurança de tais ambientes.
  - O uso de dispositivos sem fio em aeronaves é regido pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - O uso de dispositivos sem fio em hospitais é restrito aos limites estabelecidos por cada hospital.
- Advertência sobre a proximidade de dispositivo explosivo (veja adiante)
- Advertência sobre antenas (veja adiante)
- Precaução no uso em aeronaves (veja adiante)
- Outros dispositivos sem fio (veja adiante)
- Fonte de alimentação (Ponto de acesso) (veja adiante)

#### Advertência sobre proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não opere transmissores portáteis (como dispositivos de rede sem fio) perto de coifas de explosão sem blindagem ou em ambientes explosivos, a menos que o dispositivo tenha sido modificado para qualificar-se para tal uso.

#### Advertências sobre antenas

Aviso: Para atender aos limites de exposição de radiofreqüência da FCC e ANSI C95.1, é recomendável que o adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG seja instalado em um computador desktop ou portátil, cuja antena seja instalada de modo a propiciar uma distância mínima de 20 cm em relação a todas as pessoas que utilizam o dispositivo e que essa antena não seja colocada nem operada em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor de rádio. É recomendado que o usuário limite o tempo de exposição se a antena estiver a menos de 20 cm (8 polegadas).

Aviso: O produto adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG não se destina ao uso com antenas direcionais de alto ganho. O uso dessas antenas com esses produtos é ilegal.

#### Precaução no uso em aeronaves

Importante: Os regulamentos da FCC e da FAA proíbem a operação de dispositivos de radiofreqüência sem fio em viagem aérea pois os sinais por eles emitidos podem interferir com os instrumentos críticos da aeronave.

### Restrições locais ao uso de transmissões de rádio com 802.11b

Importante: Devido ao fato de que as freqüências usadas pelos dispositivos LAN sem fio 802.11b podem não estar ainda padronizadas em todos os países, os produtos 802.11b são destinados apenas ao uso em países específicos e sua operação não é permitida fora desses países. Como usuário destes produtos, é sua responsabilidade assegurar que esses produtos sejam usados apenas nos países para os quais foram projetados e de verificar que estejam configurados com a seleção de freqüência e canal corretos para o país de uso. Qualquer desvio das configurações permitidas para o país de uso será uma violação às leis nacionais e pode ser punido de acordo com essa lei.

Para obter informações sobre países específicos, consulte as informações sobre compatibilidade fornecidas com o produto.

#### Interoperabilidade sem fio

O adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG é projetado para interoperabilidade com qualquer produto de LAN sem fio baseado na tecnologia de rádio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e compatível com os padrões a seguir:

- Padrão IEEE 802.11b-1999. Padrão em LAN sem fio.
- Padrão IEEE compatível com o 802.11g. Norma para LAN sem fio.
- Certificação WiFi(R) (Wireless Fidelity), conforme definido pela WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

#### O mini-adaptador PCI de LAN Intel(R) PRO/Wireless 2200 3A e sua saúde

O adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, como outros dispositivos de rádio, emite energia eletromagnética de radiofreqüência. O nível de energia emitido por este dispositivo, porém, é menor do que a energia eletromagnética emitida por outros dispositivos sem fio, como, por exemplo, telefones celulares. O dispositivo sem fio adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG funciona segundo as diretrizes encontradas nos padrões e recomendações de segurança para radiofreqüência. Estes padrões e recomendações refletem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comitês de cientistas que continuamente fazem revisões e interpretam uma extensa literatura de pesquisa. Em algumas situações ou lugares, o uso do dispositivo sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG pode ser restrito pelo proprietário do edifício ou representantes responsáveis da organização em questão. A seguir alguns exemplos de tais situações:

- Usar o equipamento do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG em aviões ou
- Usar o equipamento adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG em qualquer outro lugar onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços é visto ou identificado como prejudicial à saúde.

Se você não tiver certeza da norma referente ao uso de dispositivos sem fio em uma organização ou lugar específico (um aeroporto, por exemplo), peça autorização para usar o dispositivo sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, antes de ligá-lo.

### Informações regulatórias

O dispositivo de rede sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG deve ser instalado e usado exatamente como indicado nas instruções do fabricante, conforme descrito na documentação do usuário que acompanha o produto. Para informações específicas de cada país, consulte Aprovações para rádio. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada por modificações não autorizadas dos dispositivos incluídos no kit do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG ou pela substituição ou acoplamento de cabos de conexão e equipamentos não especificados pela Intel Corporation. A correção da interferência causada por essa modificação, substituição ou acoplamento não autorizados é de responsabilidade do usuário. A Intel Corporation e seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por qualquer dano ou violação de regulamentos governamentais que possam surgir como resultado da não observância do usuário no atendimento a essas diretrizes.

| NOTA: | Seu adaptador de conexão de rede Intel(R) PROSet/Wireless 2915ABG transmite menos que 100 mW, mas mais do que 10 mW.

#### EUA—FCC (Federal Communications Commission)

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Normas do FCC. A operação do dispositivo está sujeita às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência que pode ser causada por operação indesejada.

| NOTA: | A potência de saída irradiada do dispositivo de rede sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG está muito abaixo dos limites de exposição à radiofreqüência da FCC. O dispositivo de rede sem fio Intel(R) PROSet/Wireless, todavia, deve ser usado de maneira a minimizar o potencial de contato humano durante operação normal. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição à radiofreqüência da FCC, mantenha uma distância de pelo menos 20 cm entre você (ou qualquer outra pessoa na redondeza) e a antena incorporada ao computador.

#### Declaração de interferência

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites estabelecidos para os dispositivos digitais da Classe B correspondentes à Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são elaborados para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência. Se o equipamento não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não haverá tal interferência com uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário poderá tentar corrigir essa interferência tomando uma ou mais medidas a seguir:

- Altere a direção ou localização da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele no qual está conectado o receptor.
- Para obter ajuda, consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência.

| NOTA: | O dispositivo de rede sem fio do adaptador de conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG deve ser instalado e usado exatamente como indicado nas instruções do fabricante, conforme descrito na documentação do usuário que acompanha o produto. Qualquer outra instalação ou uso irá contra os regulamentos do FCC, Parte 15.

Bandas de freqüências nos EUA

2.400 - 2.473 GHz

#### Canadá—IC (Industry Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its trasmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Europa—Declaração de Conformidade da União Européia

Bandas de freqüências na Europa

2,400 - 2,4835 GHz (ETSI Europa)

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales exigences essentielles définies dans la Directive européenne RTTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

França

Algumas áreas na França têm uma banda de freqüência restrita. A potência máxima autorizada em ambiente interno, no pior caso, é:

- 10 mW para toda a banda de 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)

- 100 mW para freqüência entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz (NOTA — Os canais 10 a 13 (inclusive) operam na banda de 2446,6 - 2483,5 MHz)

Existem algumas possibilidades para o uso em ambientes externos: Em propriedade privada ou na propriedade particular de pessoas públicas, o uso estará sujeito a um procedimento de autorização preliminar, concedido pelo Ministério da Defesa, com uma potência autorizada máxima de 100 mW na banda de 2446,5 - 2483,5 MHz. Não é permitido o uso em ambientes externos em propriedade pública. Nos departamentos listados a seguir, para toda a banda de 2,4 GHz:

- A potência máxima autorizada em ambiente internos é de 100 mW.
- A potência máxima autorizada em ambiente externos é de 10 mW.

Departamentos nos quais é permitido o uso da banda de 2400 - 2483,5 MHz com um EIRP inferior a 100 mW em ambientes internos, e inferior a 10 mW em ambientes externos:

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône et Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drôme | 63 | Puy du Dôme | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées Atlantique |  |

É provável que este requisito seja alterado com o tempo, permitindo o uso de uma placa de rede sem fio em outras áreas dentro da França. Consulte a ART para obter as últimas informações (http://www.telecom.co.fr/)

Belgique
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Itália

Para uso em instalações particulares: não há qualquer restrição para uso em ambientes internos ou externos, 2,400 - 2,4835 GHz.
Para uso em instalações públicas: não há qualquer restrição para uso em ambientes internos ou externos, 2,400 - 2,4835 GHz, mas é necessário solicitar uma autorização geral ao Ministério das Telecomunicações.

#### Bandas de freqüências no Japão

2,400 - 2,497 GHz (Japão)

#### Aprovações para rádio

Para saber se você pode usar o dispositivo de rede sem fio em determinado país, verifique se o número do tipo do rádio impresso na etiqueta de identificação do dispositivo consta na lista do documento de Diretrizes de Controle de OEM de fabricação.

Voltar ao índice