Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Wireless-Netzwerk - Überblick: Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netzwerkverbindung - Benutzerhandbuch

## Informationen zur drahtlosen Netzwerk-Technologie

- Auswahl eines drahtlosen Netzwerks
- Konfiguration eines drahtlosen Netzwerks
- Identifizierung eines drahtlosen Netzwerks

In einem drahtlosen Netzwerk werden Computer ohne Netzwerkkabel miteinander verbunden. Die Computer führen die Datenübertragung untereinander über Funkkommunikation aus. Sie können die Kommunikation direkt mit einem anderen drahtlosen Computer herstellen oder sich über einen drahtlosen Zugriffspunkt mit einem vorhandenen Netzwerk verbinden. Bei Konfiguration Ihres drahtlosen Adapters wählen Sie den Betriebsmodus für das gewünschte drahtlose Netzwerk aus. Verwenden Sie den Intel® PRO/Wireless-Netzwerkverbindungsadapter zur Verbindung mit anderen vergleichbaren drahtlosen Geräten, die die 802.11 Normvorgaben für ein drahtloses Netzwerk erfüllen.

## Auswahl eines drahtlosen Netzwerk-Modus

Wireless-Netzwerke können mit oder ohne Zugriffspunkte arbeiten. Dies ist von der Anzahl der Benutzer im Netzwerk abhängig. Der Infrastrukturmodus verwendet Zugriffspunkte, die es drahtlosen Computern ermöglichen, Daten zu senden und zu empfangen. Drahtlose Computer übertragen an den Zugriffspunkt. Dieser wiederum nimmt die Daten entgegen und sendet sie an andere Computer weiter. Der Zugriffspunkt kann auch eine Verbindung mit einem verkabelten Netzwerk oder mit dem Internet herstellen. Mehrere Zugriffspunkte können in Zusammenarbeit für Übertragungen in einem weitläufigen Bereich sorgen.

Der Gerät-anGerät-Modus, auch Ad-Hoc-Modus genannt, funktioniert ohne Zugriffspunkte und ermöglicht es drahtlosen Computern, Daten direkt an andere drahtlose Computer zu senden. Verwenden Sie den Peer-to-Peer Modus, um ein Netzwerk für die Computer zu Hause oder in einem kleinen Büro einzurichten, oder um ein temporäres drahtloses Netzwerk für eine Konferenz bereitzustellen.

## Konfiguration eines drahtlosen Netzwerks

Für den ordnungsgemäßen Betrieb eines drahtlosen 802.11-Netzwerkes müssen Sie drei Grundkomponenten konfigurieren:

- Netzwerkname - Jedes drahtlose Netzwerk verwendet einen eindeutigen Netzwerknamen, der das Netzwerk kennzeichnet. Dieser Name wird SSID (Service Set Identifier oder Servicegruppenkennung) genannt. Beim Setup Ihres drahtlosen Adapters geben Sie die SSID an. Wenn Sie sich mit einem vorhandenen Netzwerk verbinden möchten, müssen Sie den Namen dieses Netzwerks verwenden. Bei der Einrichtung Ihres eigenen Netzwerks können Sie sich Ihren eigenen Namen ausdenken und diesen für jeden Computer verwenden. Der Name kann bis zu 32 Zeichen lang sein und aus Buchstaben und Zahlen bestehen.
- Profile - Intel(R) PROSet/Wireless erstellt ein Profil der Drahtlos-Einstellungen, die Sie angeben, wenn Sie Ihren Computer für den Zugriff auf ein drahtloses Netzwerk einrichten. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk aufnehmen möchten, können Sie nach vorhandenen Netzwerken suchen und eine vorübergehende Verbindung herstellen oder ein neues Profil für dieses Netzwerk erstellen. Nach der Profilerstellung stellt Ihr Computer automatisch eine Verbindung her, wenn Sie den Standort wechseln.
- Sicherheit - Die drahtlosen 802.11b-Netzwerke verwenden Verschlüsselungssysteme für den Schutz Ihrer Daten. WEP (Wired equivalent privacy oder kabelvergleichbare Sicherheit) verwendet einen freigegebenen 64-Bit oder 128-Bit Verschlüsselungscode, der die Daten verschlüsselt. Vor der Übertragung verschlüsselt der Computer die Daten mit Hilfe des geheimen Verschlüsselungscodes. Der empfangende Computer verwendet denselben Code, um die Daten zu entschlüsseln. Wenn Sie eine Verbindung zu einem vorhandenen Netzwerk aufnehmen, sollten Sie den Verschlüsselungscode verwenden, der Ihnen vom Administrator des drahtlosen Netzwerks mitgeteilt wird. Bei der Einrichtung Ihres eigenen Netzwerks können Sie sich Ihren eigenen Code ausdenken und diesen für jeden Computer verwenden.

## Identifizierung eines drahtlosen Netzwerks

Je nach Größe und Anzahl der Komponenten im drahtlosen Netzwerk, gibt es verschiedene Möglichkeiten, es zu identifizieren:

- Der Netzwerkname oder die SSID (Service Set Identifier oder Servicegruppenkennung) - Identifiziert das drahtlose Netzwerk. Alle drahtlosen Geräte im Netzwerk müssen dieselbe SSID verwenden.
- >ESSID (Extended Service Set Identifier oder erweiterte Servicegruppenkennung) - Dies ist eine gesonderte SSID, die zur Identifizierung eines drahtlosen Netzwerks verwendet wird, das Zugriffspunkte enthält.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier oder unabhängige Basis-Servicegruppenkennung) - Dies ist eine besondere SSID, die zur Identifizierung eines Netzwerks von drahtlosen Computern verwendet wird, die für die direkte Kommunikation untereinander ohne Zugriffspunkt konfiguriert wurden.
- BBSSID (Basic Service Set Identifier oder Basis-Servicegruppenkennung) - Eindeutige Kennung für jedes drahtlose Gerät. Die BSSID ist die Ethernet MAC-Adresse des Geräts.
- Broadcast SSID - Ein Zugriffspunkt kann auf Computer reagieren, die Testpakete mit der Broadcast SSID senden. Wenn diese Funktion auf dem Zugriffspunkt aktiviert ist, kann jeder drahtlose Benutzer sich mit Hilfe einer leeren SSID (Null-SSID) mit dem Zugriffspunkt verbinden.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis