Tillbaka till Innehåll

# Använda programmet Intel PROSet för trådlösa anslutningar: Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning Användarhandbok

- Använda Intel(R) PROSet/trådlös för trådlös hantering.

- Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar

- Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar från Aktivitetsfältet

- Menyalternativ i Aktivitetsfältet

- Verktygstips och bubbelmeddelanden

- Huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar

- Anslutningsstatusikoner

- Anslutningsinformation

- Visa profillista

- Tillgängliga nätverk

- Menyer (menyn Verktyg och Profil)

- Verktyg-menyn

  - Programinställningar

  - Adapterinställningar

  - Använd Microsoft-klient

  - Avancerad statistik

  - Intel Felsökare för trådlösa anslutningar

  - Administratörsverktyg

- Profiler-menyn

  - Importera/Exportera

  - Hantera undantag

- Aktivera och inaktivera radion
- Installera och avinstallera programvaran
- Installera och avinstallera funktionen Enkel inloggning

## Använda Intel(R) PROSet/trådlös för trådlös hantering.

Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar kan användas för att installera, redigera och hantera nätverksprofiler för att ansluta till ett nätverk. Den inkluderar även avancerade inställningar såsom energisparfunktioner och kanalval för inställning av ad hoc-nätverk.

Om du använder Windows XP som din trådlösa hanterare kan du inaktivera det från fliken Trådlöst nätverk. Inaktivera Windows XP som din trådlösa hanterare:

1. Dubbelklicka på ikonen för Intel PROSet för trådlösa anslutningar i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Start à Inställningar à Kontrollpanelen och avsluta med att dubbelklicka på Nätverksanslutningar.
2. Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning och sedan på Egenskaper.
3. I dialogrutan WLAN-egenskaper klickar du på fliken Trådlösa nätverk.
4. Bekräfta att rutan Konfigurera trådlöst nätverk inte är markerad. Om den är det avmarkerar du den.
5. Klicka på OK. Detta bekräftar att verktyget Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar är konfigurerat så att det kan hantera dina nätverksprofiler.

| Obs! | Kontrollera att Programinställningar-alternativet Informera mig när något annat program använder den trådlösa enheten är markerat. Detta alternativ kommer upp när Windows XP börjar hantera dina nätverksprofiler.

## Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar

Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar antingen via ikonen i Aktivitetsfältet, Windows Start-meny eller via Kontrollpanelen i Windows.

Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar genom att använda en av följande metoder:

- Klicka på Start > Program > Intel(R) för trådlösa anslutningar > Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

- Högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet, i det nedre högra hörnet på Windows-skrivbordet, och klicka sedan på menyalternativet Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

- Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på ikonen i Aktivitetsfältet.

Avsluta Intel PROSet för trådlösa anslutningar:

- Avsluta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och stäng aktivitetsfältsikonen genom att klicka på Avsluta på aktivitetsfältsmenyn eller genom att klicka på knappen Stäng i huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

## Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar från Aktivitetsfältet

Starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på aktivitetsfältsikonen i Windows-skrivbordets nedre högra hörn eller högerklicka på aktivitetsfältsikonen och klicka på Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

#### Avsluta Intel PROSet för trådlösa anslutningar

Avsluta Intel PROSet för trådlösa anslutningar och dölj aktivitetsfältsikonen genom att högerklicka på aktivitetsfältsikonen och klicka på Dölj ikon på aktivitetsfältsmenyn.

- Visa aktivitetsfältsikonen efter det att Intel PROSet för trådlösa anslutningar har startats, markera "Visa programikon i Aktivitetsfältet" under alternativen i Programinställningar.

#### Stänga Intel PROSet för trådlösa anslutningar

- Klicka på Stäng när du vill stänga huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Öppna huvudfönstret genom att högerklicka på aktivitetsfältsikonen och klicka på Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar..

## Menyalternativ i Aktivitetsfältet

Ikonen Intel PROSet för trådlösa anslutningar visas i Aktivitetsfältet som finns i det nedre högra hörnet på Windows-skrivbordet. Högerklicka på statusikonen för att visa menyalternativen. Intel PROSet för trådlösa anslutningar går att använda tillsammans med flera kort. Dessa trådlösa kort visas i alternativen i aktivitetsfältetsmenyn.

Menyalternativ | Kommentarer
Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar | Dubbelklicka på detta alternativ för att starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar.
Aktivera trådlöst | Aktivera den trådlösa radion.
Stäng av trådlöst | Stänger av radion.
Anslut till profil | Visar de aktuella profiler som finns i profillistan. Du kan också aktivera en profil.
Använd Microsoft-klient Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar | Växlar mellan Intel PROSet för trådlösa anslutningar och Windows XP:s Tjänst för nollkonfiguration av trådlösa tjänster. När du använder Microsoft-klienten kan du inte använda dina Intel-profiler
Dölj ikon | Ta bort ikonen Intel PROSet för trådlösa anslutningar från Aktivitetsfältet. Se Programinställningar för att visa eller dölja aktivitetsfältsikonen.

### Aktivitetsfältsikoner

Aktivitetsfältsikonen tillhandahåller visuell indikering om den trådlösa anslutningens läge. Anslutningsstatusikonen finns i Windows-skrivbordets nedre högra hörn. Du kan ange att Aktivitetsfältet ska vara synligt eller döljas under Programinställningar från Verktyg-menyn.

Ikon | Beskrivning
| Trådlöst är avstängt: Det trådlösa kortet av avstängt. Den trådlösa enheten överför inte något när den är avstängd. Klicka på Sätt på/stäng av trådlöst för att aktivera kortet. Ikonen är vit och statisk.
| Söka efter trådlösa nätverk: Det trådlösa kortet söker efter alla tillgängliga trådlösa nätverk. Den vita ikonen med animering.
| Hittade inga trådlösa nätverk: Det fanns inga tillgängliga trådlösa nätverk. Intel PROSet för trådlösa anslutningar söker periodiskt efter tillgängliga nätverk. Om du vill göra en avsökning dubbelklickar du på ikonen för att starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar och klickar sedan på Uppdatera. Röd ikon.
| Hittade trådlösa nätverk: Hittade ett tillgängligt trådlöst nätverk. Dubbelklicka på ikonen för att visa listan med tillgängliga nätverk, välj sedan ett nätverk och klicka därefter påKonfigurera. Gul ikon.
| Verifiering misslyckades. Det gick inte att verifiera med trådlöst nätverk. Grön ikon med gul varningstriangel
| Du är ansluten till ett trådlöst nätverk: Ansluten till ett trådlöst nätverk. Verktygstips visar nätverksnamn, hastighet och signalkvalitet. Den gröna ikonen med vågor ger en bild av signalkvaliteten. Ju fler vågor desto bättre signalkvalitet.

| Obs! | Om du använder Windows* XP som hanterare för trådlösa nätverk är ikonen i Aktivitetsfältet vit. Detta visar inte anslutningens status. Du kan fortfarande klicka på ikonen för att öppna menyn i Aktivitetsfältet.

## Verktygstips och bubblor

Verktygstips och bubblor ger feedback och samverkan. Om du vill visa verktygstips flyttar du muspekaren över ikonen. Bubbelmeddelanden visas när det trådlösa nätverket ändrar status. Exempelvis visas bubbelmeddelanden när du kommer in i täckningsområdet för trådlösa nätverk. Den här funktionen kan aktiveras eller inaktiveras i Programinställningar

Verktygstips

Verktygstips visas när muspekaren rullar över ikonen. Verktygstipsen visar text för vart och ett av anslutningslägena.

Verktygstips: Du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Namn på trådlöst nätverk: Mittnätverk Hastighet: 54 Mbit/sek Signalstyrka: Mycket bra

#### Bubblor

När det krävs användaråtgärd visas en bubbla. Om du klickar på den vidtages lämplig åtgärd. När exempelvis ett trådlöst nätverk hittas visas följande bubbelmeddelande:

Bubbla Hittade trådlösa nätverk Åtgärd: Dubbelklicka på bubblan för att ansluta till det tillgängliga nätverket.

## Huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar

I huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar finns grundläggande information om din anslutning. Om du är associerad med ett nätverk kommer det att innehålla information t ex SSID, profilnamn, hastighet, åtkomstpunktinställningar såsom 802.11-band, kanal och säkerhetsläge. Avsnittet med signalkvalitet i huvudfönstren tillhandahåller information om den trådlösa signalens kvalitet. Klicka på Information för att visa information om åtkomstpunktens och nätverkskortets parametrar.

Använd Intel PROSet för trådlösa anslutningar för att:

- Visa aktuell anslutningsstatus (signalkvalitet, hastighet och aktuellt nätverksnamn)

- Söka efter tillgängliga trådlösa nätverk

- Ställa in profiler

- Anslut profiler automatiskt till tillgängliga nätverk i en specifik ordning som definieras i profillistan

- Anslut till infrastruktur- och ad hoc-nätverk

- Konfigurera kortenergiinställningar

## Anslutningsstatusikoner

I huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar visas ikoner för anslutningsstatus. Ikonerna visar aktuell status för kortet för den trådlösa anslutningen. Aktivitetsfältsikonen indikerar också aktuell anslutningsstatus. Se Aktivitetsfältsikoner för mer information.

Huvudfönster Anslutningsstatus Beskrivning

Ikon | Beskrivning
| Trådlöst är avstängt: Det trådlösa kortet är inte associerat med ett nätverk. Klicka på knappen Aktivera trådlöst för att aktivera kortet.
| Söka efter trådlösa nätverk: Det trådlösa kortet söker efter eventuellt tillgängliga trådlösa nätverk. Animerade ikoner:
| Hittade inga trådlösa nätverk: Det fanns inga tillgängliga trådlösa nätverk.
| Hittade trådlösa nätverk: Hittade ett tillgängligt trådlöst nätverk. Du kan välja att ansluta till tillgängliga nätverk som visas i listan Tillgängliga nätverk.
| Du är ansluten till ett trådlöst nätverk: Ansluten till ett trådlöst nätverk. Nätverkets namn, hastighet och signalkvalitet visar aktuell anslutningsstatus. Klicka på knappen Information för att visa detaljer om den aktuella nätverksanslutningen.
| Inte ansluten till ett trådlöst nätverk: Inte ansluten till ett trådlöst nätverk.
Nätverksnamn | &Nätverksnamn (SSID): Namn på det nätverk som kortet är anslutet till. Nätverksnamnets SSID måste vara detsamma som åtkomstpunktens SSID, använda infrastrukturläge (kallas även BSSID, ESSID eller Net ID) eller andra datorer i ett ad hoc-nätverk (kallas även IBSSID).
Hastighet | Visar aktuell dataöverföringshastighet i megabitar per sekund (Mbps): 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 802.11b - 1, 2, 5,5 eller 11. 802.11a - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
Signalkvalitet | Staplarna för signalkvalitet anger kvaliteten för sändnings- och mottagningssignalerna mellan ditt trådlösa kort och den närmaste åtkomstpunkten eller datorn i peer-to-peer-läge. Antalet lodräta, gröna staplar indikerar styrkan för sändnings- och mottagningssignalerna. Signalkvalitet varierar mellan Utmärkt och Utanför intervall. Följande faktorer påverkar signalkvalitet: Signalkvaliteten minskar med avstånd och påverkas av metall- och cementbarriärer. Metallobjekt kan reflektera signaler och orsaka störningar. Andra elektriska enheter kan också orsaka störningar.
Detaljer | Tillhandahåller kortets anslutningsstatusinformation. Se Anslutningsdetaljer för mer information.
Sätt på/stäng av trådlöst | Växla radion av och på. Se Sätta på och stänga av radion för mer information.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.
Stäng | Stänger huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
. | Stänger huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

### Anslutningsinformation

I anslutningsinformation visas aktuell information om nätverksanslutningen.

Beskrivning av sidan Information om nätverksanslutningen

Namn | Beskrivning
Profilnamn | Profilens namn. Om detta är en engångsanslutning visas <ingen aktiv profil>.
Nätverksnamn | Nätverksnamn (SSID) för den aktuella anslutningen.
IP-adress | IP-adress för den aktuella anslutningen.
Signalkvalitet | En radiofrekvenssignal (RF-signal) kan huvudsakligen utvärderas av två komponenter: signalstyrka (kvantitet) signalkvalitet Signalkvaliteten bestäms av en kombination av ett antal faktorer, men primärt består den av signalstyrka och hur mycket RF-brus som finns närvarande. RF-brus uppkommer både naturligt och från elapparater. Om RF-brusnivån är hög och/eller signalstyrkan låg, kommer det att resultera i lågt signal-till-brus-förhållande vilket leder till sämre signalkvalitet. Med ett lågt signal-till-brus-förhållande är det svårare för radiomottagaren att urskilja datainformationen i signalen från bruset.
Signalstyrka | Bra signalstyrka krävs för bra datakommunikationer och signalstyrkan är till och med viktigare än signalkvaliteten. En stark signal med dålig kvalitet resulterar i dålig datakommunikation. Om signalkvaliteten är låg ska du undersöka om det finns något som kan orsaka brus i närheten, som andra nätverk, RF-sändare, elmotorer eller kompressorer. Dessutom kan signalen reflekteras av metall eller andra föremål i området och leda till dålig signalkvalitet.
Adapterns MAC-adress | Den trådlösa adapterns MAC-adress (Media Access Control).
Band | Visar det trådlösa bandet för den aktuella anslutningen. 802,11a 802.11b 802.11g
Datahastigheter som kan användas | De hastigheter som den trådlösa adaptern kan använda för att skicka och ta emot data. Visar hastigheten i Mbit/sekund för den frekvens som används. 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 och 54 802.11b - 1, 2, 5.5 och 11 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 och 54
Radiofrekvens | Visar frekvensen för den aktuella anslutningen. 5,260 GHz 2,457 GHz
Kanalnummer | Visar överförings- och mottagningskanal.
Nätverksverifiering | Lägen för visas öppen, delad, WPA-Företag, WPA-Personligt, WPA2-Företag och WPA2-Personligt. Visar vilken 802.11-verifiering som används av den profil som är aktiv just nu. Se Säkerhetsinställningar för mer information.
Datakryptering | Visar Ingen, WEP, CKIP, TKIP eller AES-CCMP. Se Säkerhetsinställningar för mer information.
CCX-version | Versionen för Cisco Compatible Extensions på den här trådlösa anslutningen.
CCX TPC | Strömnivåer för Cisco Compatible Extensions.
CCX-strömnivåer | 0.2, 0.4, 1.0, 6.3, 100.0 mW
Åtkomstpunkts MAC-adress | MAC-adressen (Media Access Control) för den associerade åtkomstpunkten.
Obligatorisk åtkomstpunkt | Visar "Ingen" om den inte är aktiverad. Om den är aktiverad, visas åtkomstpunktens MAC-adress. Detta alternativ instruerar det trådlösa kortet att ansluta till en åtkomstpunkt med hjälp av en specifik MAC-adress (48-bitars, 12 hexadecimala siffror t ex 00:06:25:0E:9D:84).
Stäng | Stänger sida.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.

## Visa profillista

En profil är en sparad grupp med nätverksinställningar. Profiler är användbara när du förflyttar dig från ett trådlöst nätverk till ett annat. Du kan konfigurera en ny profil för varje trådlöst nätverk: Profilinställningar kan inkludera nätverksnamn (SSID), driftläge och säkerhetsinställningar.

Profillistan visar de nuvarande användar- och administratörsprofilerna i den ordning som de ska användas. Använd pil upp och pil ner för att arrangera profiler i en specifik ordning för att automatiskt ansluta till ett trådlöst nätverk. Konfigurationstjänsten använder dessutom profilprioritetslistan för att ansluta till trådlösa nätverk.

| Obs! | Före inloggning/gemensamma profiler eller beständig profiler visas högst upp i profillistan. Dessa profiler har prioritet över användarbaserade profiler. Profiler för före inloggning och gemensamma kan inte ändras utan du kan bara se dem.

Använd knappen Anslut för att ansluta en profil till det markerade, trådlösa nätverket. I huvudfönstret kan du också lägga till, redigera och ta bort profiler från huvudfönstret.

| Obs! | Använd funktionen Aktivera automatisk import för att importera profiler till profillistan. Se Automatisk profildistribution för mer information.

### Profiler

Namn | Beskrivning
Profilnamn | Profiler är nätverksinställningar som tillåter ditt trådlösa kort att ansluta till ett nätverks åtkomstpunkt (infrastrukturläge) eller till en dator (peer-to-peer ad hoc-läge) som inte använder någon åtkomstpunkt. Se Installera profiler för mer information.
Nätverksnamn | Namn på det trådlösa nätverket (SSID) eller datorn.
Anslutningsikoner - Statusikoner för nätverksprofiler indikerar olika anslutningslägen för kort med ett trådlöst nätverk, den typ av läge som används, och om WEP-kryptering eller 802.1x-verifiering är aktiverad.
| Det trådlösa kortet är associerat med en åtkomstpunkt eller dator (ad hoc-läge). Om en profil har aktiverade 802.1x-inställningar anger detta att adaptern är associerad och verifierad.
| Infrastruktur, läge.
| Ad hoc, läge.
| Nätverket använder säkerhetskryptering.
| Den bandfrekvens som används av det trådlösa nätverket.
Nätverksnamn | Namn på det trådlösa nätverket (SSID) eller datorn.
Pilar | Använd pilarna för att placera profiler i önskad ordning för automatisk anslutning. Pil upp: Flytta upp positionen för en markerad profil i profillistan. Pil ned: Flytta ned positionen för en markerad profil i profillistan.
Anslut | Aktivera den markerade profilen och anslut till det trådlösa nätverket.
Lägg till | Skapa en ny profil genom att använda Profilguiden. Se Profilguiden - översikt för mer information.
Ta &bort | Ta bort en markerad profil från profillistan. Du kan inte ta bort alla profiler från listan, det måste åtminstone finnas en kvar. Se Ta bort profil för mer information.
Egenskaper | Redigera innehållet i en befintlig profil. Du kan också redigera profilen genom att dubbelklicka på en profil i profillistan. Se Redigera befintlig profil för mer information.

### Tillgängliga nätverk

I listan Tillgängliga nätverk visas trådlösa nätverk inom kortets räckvidd. Klicka på Anslut för att starta Profilguiden och skapa sedan en profil för det markerade, trådlösa nätverket.

Namn | Beskrivning
Signalstyrkan för det trådlösa nätverkets åtkomstpunkt eller dator (ad hoc-läge). Staplarna i ikonen för signalstyrka indikerar att det trådlösa nätverket eller datorn finns tillgängligt för anslutningen men är fortfarande inte associerade med åtkomstpunkt eller dator (ad hoc-läge).
| ### Det trådlösa nätverket använder läget Infrastruktur.
| ### Det trådlösa nätverket använder läget Ad hoc.
| ### Nätverket använder säkerhetkryptering.
| ### Den bandfrekvens som används av det trådlösa nätverket.
Nätverksnamn | ### Namn på det trådlösa nätverket (SSID) eller datorn.
Konfigurera | ### Anslut till det markerade tillgängliga nätverksnamnet.
Egenskaper | Nätverksegenskaperna visar det trådlösa kortets aktuella nätverksanslutningsstatus. Se Nätverksegenskaper för information.
Uppdatera | Uppdatera listan med tillgängliga nätverk. Om något av de nya nätverken finns tillgängligt inom kortets räckvidd uppdateras listan för att visa det nya nätverksnamnet.

## Nätverksegenskaper

Denna sidan visar det trådlösa kortets aktuella anslutningsstatus.

Beskrivning av dialogrutan Information om nätverksanslutningen

Namn | Beskrivning
Nätverksnamn | Visar det trådlösa nätverksnamnet.
Band | Band (-frekvens): Aktuellt band och aktuell frekvens som används. Visar Utanför intervall om inget band och ingen frekvens visas. Visar: 802.11b, 802.11g 802,11a 802.11b 802.11g
Driftsläge | Visar aktuellt läge, Infrastruktur [AP] (standard) eller Ad hoc.
Verfieringsnivå | Visar aktuellt verifieringssäkerhetsläge för den profil som används. Visar: Ingen: Ingen kryptering används. Delad WPA - Företag WPA - Personligt Okänt Visar vilken 802.11-verifiering som används av den profil som är aktiv just nu. Visar 802.1x-verifieringsalgoritmen: MD5, LEAP, TLS, TTLS och PEAP. Se Säkerhetsinställningar för mer information.
Datakryptering | Visar: Ja, Normal (öppet eller delat läge), WPA och WPA-PSK. Se Säkerhetsinställningar för mer information.
Åtkomstpunkter i detta nätverk <0-50> | Signalstyrka: Staplarna i ikonen Signalkvalitet anger styrkan för sändnings- och mottagningssignalerna i procentvärden mellan ditt trådlösa kort och den närmaste åtkomstpunkten. Anger hur väl det trådlösa kortet kommunicerar med en åtkomstpunkt eller en annan trådlös dator i peer-to-peer-läge. Signalkvalitet varierar mellan Utmärkt och Utanför intervall. Visar a, b eller g. Den här ikonen indikerar vilket band som används. Kanal: Visar aktuell överföringskanal som används för ett visst, trådlöst nätverk. BSSID (infrastrukturdriftläge): Visar den tolvsiffriga MAC-adressen för åtkomstpunkterna i det markerade nätverket.
Hantera undantag | Se Hantera undantag för mer information.
Stäng | Stänger sida.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.

## Menyerna

Använd alternativen på menyerna Arkiv, Verktyg, Profiler och Hjälp för att konfigurera dina nätverksinställningar.

Namn | Beskrivning
Arkiv | Avsluta: Stänger huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar så här: Klicka på Start > Program > Intel PROSet för trådlösa anslutningar > Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet, i det nedre högra hörnet på Windows-skrivbordet, och klicka sedan på menyalternativet Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på ikonen i Aktivitetsfältet.
Verktyg | Programinställningar: Tillhandahåller systemomfattande anslutningsinställningar. Använd Ctrl+P från ditt tangentbord som ett alternativ till att använda din mus för att komma åt denna funktion. Se Programinställningar för information. Adapterinställningar: Visar kortinställningarna som motsvarar de inställningar som är gjorda i Windows Enhetshanteraren. I stället för att använda musen kan också trycka på Ctrl+A för att nå den där funktionen. Se Adapterinställningar för information. Använd Microsoft*-klient: Aktivera Windows XP som trådlös hanterare. Använd F10 från ditt tangentbord som ett alternativ till att använda din mus för att komma åt denna funktion. Se Använda Microsoft-klient för mer information. Avancerad statistik: Denna information gäller hur kortet kommunicerar med en åtkomstpunkt. Använd Ctrl+S på tangentbordet som ett alternativ till musen när du vill använda denna funktion. Se Knappen Statistik för mer information. Intels Felsökare för trådlösa anslutningar Felsökaren är ett program som kan hjälpa dig att lösa anslutningsproblem för det trådlösa nätverket. Använd Ctrl+W på tangentbordet i stället för musen för att komma åt funktionen. Se Intel Felsökare för trådlösa anslutningar för mer information. Administratörsverktyg: Administratörsverktyget används av administratörer eller den som har administratörsrättigheter på den här datorn. Detta alternativ används för att konfigurera delade profiler genom att använda profiler för anslutning före inloggning och profiler för beständig anslutning. Använd Ctrl+T från ditt tangentbord som ett alternativ till att använda din mus för att komma åt denna funktion. Se Administratörsverktyg för mer information.
Profiler | Importera/exportera: Importera och exportera profiler till och från profillistan. Se Importera/exportera profiler för information. Använd Ctrl+I från ditt tangentbord som ett alternativ till att använda din mus för att komma åt denna funktion. Hantera undantag: Inkludera eller uteslut specifika åtkomstpunkter. Se Hantera undantag för information. Använd Ctrl+M från ditt tangentbord som ett alternativ till att använda din mus för att komma åt denna funktion. Se Undantagslista för information.
Hjälp | Hjälp om Intel PROSet för trådlösa anslutningar: Starta online-hjälpen (F1). Om: Visar versionsinformation för de nuvarande, installerade programkomponenterna.

## Programinställningar (Verktyg-menyn)

Dessa inställningar styr hur Intel PROSet för trådlösa anslutningar beter sig och visar information.

Namn | Beskrivning
Kort | Visar namnet på det installerade kortet som för närvarande hanteras av Intel för trådlösa anslutningar.
Aktivitetsfältet | Visa programikon i Aktivitetsfältet: Markera detta alternativ om du vill visa statusikonen i Aktivitetsfältet. Ikonen visas i Aktivitetsfältet (meddelandefältet). Avmarkera rutan om du inte vill visa statusikonen i Aktivitetsfältet. Markeringen tas också bort i kryssrutan om du väljer Dölj ikon i menyn i Aktivitetsfältet. Statusikonen i Aktivitetsfältet ger många funktioner: Visuell bild över anslutningsstatus och trådlösa aktiviteter i det trådlösa nätverket. Ikonen ändrar färg och animering för olika trådlösa aktiviteter. Se Aktivitetsfältsikoner om du vill ha mer information. Meny – En meny visas när du klickar på ikonen. Med alternativen i den här menyn kan du utföra uppgifter som sätta på/stänga av radion eller starta Intel PROSet-programmet för trådlösa anslutningar. Se: Menyalternativ i Aktivitetsfältet för mer information. Verktygstips och bubblor. Se: Verktygstips och bubblor för mer information.
Meddelanden | Visa varningsmeddelanden: Markera detta alternativ om du vill visa bubblor vid ikonen i Aktivitetsfältet. När det krävs en åtgärd från dig visas ett meddelande. Endast viktiga händelser leder till att bubbelmeddelanden visas. Om du markerar fönstret med bubbelmeddelanden utförs rätt åtgärd. Avmarkera rutan om du inte vill att bubbelmeddelanden ska visas. Se Verktygstips och bubblor för mer information. Välj ett av följande alternativ: Informationsmeddelanden: Dessa bubbelmeddelanden är inte lika viktiga. Ingen aktivitet krävs från dig men här hittar du förslag på ändringar så att du kan förbättra den trådlösa anslutningen. Visa informationsmeddelanden: Den här kryssrutan är markerad som standard. Alla bubbelmeddelanden visas bredvid statusikonen i Aktivitetsfältet. Genom dessa bubblor får du meddelanden om när det finns tillgängliga trådlösa nätverk. Du informeras också om när en trådlös anslutning har gjorts och när den inte längre upprätthålls. Se Verktygstips och bubblor för mer information. Visa en lista med tillgängliga nätverk i området när det inte finns någon anslutning: När kryssrutan Visa informationsmeddelanden inte är markerad kan du markera det här alternativet. Eftersom bubbelmeddelanden är inaktiverade kan du med det här alternativet ändå få ett meddelande om tillgängliga nätverk när det trådlösa kortet inte är anslutet. Informera mig när ett annat program använder den trådlösa enheten: När det är markerat visas en dialogruta när andra program försöker använda det trådlösa kortet. Detta är bra om du använder program som finns vid uppkopplingsställen som Internet-kaféer och på flygplatser. Om du vill utnyttja fördelarna med den trådlösa funktionen i Intel PROSet ska du inaktivera detta program när du lämnar uppkopplingsstället. För mer information om hur du använder ovanstående alternativ, se Konfigurationstjänst.
Anslut automatiskt | Anslut endast till tillgängliga nätverk med profiler: (Standard) Anslut det trådlösa kortet till ett tillgängligt nätverk genom att använda en profil från Profillistan. Du får ett meddelande om det inte går att hitta en passande profil (se Meddelanden). Den trådlösa enheten förblir bortkopplad tills en passande profil kan hittas eller tills du konfigurerar en ny profil som passar. Anslut till valfritt tillgängligt nätverk om det inte finns någon matchande profil: Om det trådlösa kortet är frånkopplat och ett trådlöst nätverk hittas, kommer den trådlösa konfigurationstjänsten för Intel PROSet att försöka hitta en passande profil i Profillistan och ansluta om profilen passar. Om ingen lämplig profil går att hitta och ett av de tillgängliga nätverken är öppet (osäkert), gör det här alternativet att Intels Konfigurationstjänst kan ansluta till det öppna nätverket. Obs! Öppna nätverk är inte säkra. Du måste därför själv ordna säkerheten för den trådlösa anslutningen. Ett sätt att säkra en öppen trådlös anslutning är att använda programmet VPN (Virtual Private Networking). Anslut bara till nätverk som är baserat på profiler (Cisco-läge): Detta läge stöder flera och tomma nätverksnamn (SSID) för åtkomstpunkter som stöder Cisco Compatible Extensions. Välj detta alternativ för att testa varje profil i prioriterad ordning. Detta anger att användare känner till att de befinner sig i närheten av en åtkomstpunkt med mer än ett SSID men att bara ett visas.
Hantera undantag | Aktivera funktionen för automatisk undantagslista: Markera denna kryssruta om du vill aktivera funktionen för automatisk undantagslista. Den här funktionen ger dig ett sätt att exkludera åtkomstpunkter från automatisk anslutning. Se Hantera undantag för mer information. Aktivera funktionen för manuell undantagslista: Markera denna kryssruta om du vill aktivera funktionen för manuell undantagslista. Den här funktionen ger dig ett sätt att exkludera nätverk från automatisk anslutning. Se Hantera undantag för mer information.
OK | Sparar inställningar och går tillbaka till föregående sida.
Avbryt | Stänger sidan och verkställer inte ändringar som gjorts.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.

### Adapterinställningar (Verktyg-menyn)

Kortinställningar visar enhetsegenskaperna för Intel® PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG.

Namn | Beskrivning.
Ad hoc-kanal | Värde: 802.11b/g: Markera detta alternativ när du använder ad hoc-bandfrekvens 802.11b och 802.11b (2,4 GHz). Markera tillåten kanal i listan. 802.11a: Markera detta alternativ när du använder ad hoc-bandfrekvens 802.11a (5 GHz). Markera tillåten kanal i listan.
Ad hoc-överföringsenergi | Minskar överföringsenerginivån så minskas radiotäckningen. Standardinställning: Högsta energiinställning. Lägsta: Minimal täckning. När du anger överföringens energinivå kan du expandera eller begränsa ett täckningsområde med hänsyn till andra trådlösa enheter som kanske är i drift i närheten. När du reducerar ett täckningsområde i högtrafikområden förbättrar du överföringskvaliteten genom att minska antalet missade beacon och brus i det täckningsområdet. Högsta: Maximal täckning. Ställ in kortet till maximal överföringsnivå. Välj denna inställning när du arbetar i högreflekterande miljöer och områden där andra enheter kanske drivs i närheten och när du försöker kommunicera med mobila datorer i täckningsområdet yttre kant. Obs! Denna inställning träder i kraft när du använder antingen infrastruktur- eller ad hoc-läge.
Intels dataflödesförbättring | Ändra värdet för "Packet Burst Control". Aktivera: Markera detta alternativ för att aktivera dataflödesförbättring. Inaktivera: (Standard) - Markera detta alternativ för att inaktivera dataflödesförbättring.
Skydd för blandat läge | Använd detta alternativ för att undvika kollision i blandad miljö med 11b/11g. Använd aktiverad RTS/CTS där klienter kanske inte hör varandra. Använd CTS-till-själv aktiverat för att uppnå mer dataflöde i en miljö där klienter är i varandras närhet och kan höra varandra.
Energisparfunktioner | Energisparfunktioner: Gör det möjligt att välja en balans mellan energiförbrukning och kortprestanda. Reglaget för det trådlösa kortets energiinställningar ställer in en balans mellan datorns strömkälla och batteriet. Använd standardvärde: (standard) - Energiinställningar baserade på datorns strömkälla. Manuellt: Justera skjutreglaget till önskad inställning. Använd den lägsta inställningen för maximal batterilivslängd. Använd den högsta inställningen för maximala prestanda. Obs! Energiförbrukningen baseras på infrastrukturinställningar.
Önskat band | Väljer driftsband. Alternativen är: 802.11g 802,11a 802.11b
Trådlöst läge | 802.11a, 802.11b och 802.11g: (standard) - Ansluter antingen trådlösa 802.11a-, 802.11b- eller 802.11g-nätverk. Endast 802.11g: Anslut bara det trådlösa kortet till 802,11g-nätverk. Endast 802.11a och 802.11g: Anslut endast den trådlösa adaptern till 802.11a- och 802.11g-nätverk. Endast 802.11b och 802.11g: Anslut bara den trådlösa adaptern till 802.11b- och 802.11g-nätverk. Obs! Dessa alternativ för trådlöst läge (moduleringstyp) avgör vilka upptäckta åtkomstpunkter som visas i listan Tillgängliga nätverk.
OK | Sparar inställningar och går tillbaka till föregående sida.
Avbryt | Stänger sidan och sparar inte eventuella ändringar som gjorts.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna dialogruta.

### Använd Microsoft-klient* (Verktyg-menyn)

Windows XP-funktionen Tjänst för nollkonfiguration av trådlöst nätverk tillhandahåller ett inbyggt verktyg för trådlös konfiguration. Den här funktionen kan aktiveras och inaktiveras i Windows XP eller genom att klicka på Använd Microsoft-klient i Verktyg-menyn. Om Windows XP:s Nollkonfiguration är aktiverad är funktionen i Intel PROSet för trådlösa anslutningar inaktiverad.

Se Konfigurationstjänsten i Intel PROSet för trådlös anslutning för information om återaktivering av Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

### Administratörsverktyg (Verktyg-menyn)

Administratörsverktyg används av administratörer eller den som har administratörsrättigheter på den här datorn. Detta verktyg används för att konfigurera gemensamma (delade) profiler.

Detta verktyg tillåter administratören att inskränka den kontroll som användaren av datorn har på den trådlösa anslutningen.

Användare kan inte ändra administratörsinställningarna eller profilerna om de inte känner till lösenordet för verktyget. Lösenordet som du väljer ska vara säkert och inte lätt att gissa.

Du kan exportera dessa inställningar och profiler som ett paket till en annan dator i nätverket.

Namn | Beskrivning
Administratörsinställningar | Inställningar: Ställer in användarkontrollen över den trådlösa nätverksanslutningen.
Administratörsprofiler | Alternativ: Aktiverar eller inaktiverar beständiga profiler och profiler för före anslutning i datorn. Beständig anslutning: En beständig profil är aktiv när datorn startar och när ingen användare är inloggad på datorn. Före inloggning/gemensam anslutning: Profiler före inloggning aktiveras när en användare loggar in på datorn. När stöd för engångsinloggning är installerat, använder den här typen av profiler ditt Windows-inloggningsnamn och -lösenord. Före inloggning/gemensamma placeras högst upp i profillistan. Eftersom de ligger överst så ansluts de först om de är tillgängliga. Inaktivera Intels profilbyte. Användare kan bara ansluta med den första profilen för före inloggning/gemensam. Inaktivering för profilbyte gäller endast för profiler för före anslutning. Lägg till: Starta profilguiden för att skapa en profil. Ta bort: Ta bort en markerad profil från profillistan. Egenskaper: Redigera det markerade profilinnehållet.
Byt lösenord | Ändra lösenordet för administratörsverktyget. Se Byta lösenord för mer information.
Exportera | Exportera inställningar och profiler som ett paket till en annan dator i nätverket.
Stäng | Stäng sidan.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.

### Administratörsinställningar

Dessa inställningar gör det möjligt för administratören att kontrollera hur användarna av den här datorn använder sina trådlösa anslutning.

Namn | Beskrivning
Cache-referenser | Cache-lagra referenser: Placera användarreferenser i cacheminnet under en användarsession: Markera kryssrutan: Cache-lagra referenser i minnet så att du bara får en fråga före första anslutningen i stället för varje gång du ansluter eller kopplar från nätverket under Windows-sessionen. Ta bort markering i kryssrutan: Fråga om referenser varje gång en trådlös anslutning (verifiering, reverifiering) skapas med 802.1x-profiler med antingen "Använd Windows-inloggning"-referenser eller alternativet "Fråga efter referenser vid anslutning".
XP-samexistens | Tillåta att användaren aktiverar XP:s nollkonfiguration: Tillåta att användaren aktiverar XP:s nollkonfiguration: Markera kryssrutan: Meddelandet "Windows XP hanterar dina profiler" visas, vilket innebär att Windows XP:s nollkonfiguration är aktiverad och hanterar de trådlösa korten. Du måste sedan besvara följande fråga: Vill du inaktivera Windows XP-hantering och låta Intel(R) PROSet hantera ditt trådlösa nätverk? Välj Ja om du vill att Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar ska hantera kort för trådlös anslutning. Välj Nej om du vill att Windows XP ska hantera kort för trådlös anslutning. Ta bort markering i kryssrutan: Om rutan inte är markerad när Intel(R) PROSet för trådlös anslutning startas så informeras du inte om Windows XP:s nollkonfiguration för trådlösa hanterare skulle vara aktiverad.
OK | Sparar inställningar och stänger sidan.
Avbryt | Avbryter inställningar och stänger sidan.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.

### Alternativ för administratörsprofil

Med dessa inställningar går det att ställa in avancerade profilanslutningsalternativ. Det gör det möjligt för administratörer att aktivera eller inaktivera beständiga profiler eller profiler för före inloggning i datorn.

Namn | Beskrivning
Beständig anslutning | Beständig anslutning: En beständig profil är aktiv när datorn startar och när ingen användare är inloggad på datorn.
Före inloggning/gemensam anslutning | Före inloggning/gemensam anslutning:Profiler före inloggning aktiveras när en användare loggar in på datorn. Dessa profiler visas längst upp i profillistan. De kan inte ändras av slutanvändaren utan ett lösenord.
OK | Sparar inställningar och stänger sidan.
Avbryt | Avbryter inställningar och stänger sidan.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.

### Byta lösenord

Administratörsverktyget kan lösenordsskyddas. Standard är att det inte finns något lösenord. När ett lösenord har tilldelats kan administratörsinställningarna och profilerna endast nås om det aktuella lösenordet anges. Du kan se administratörsprofiler som finns i profillistan om du klickar på knappen Egenskaper.

Så här skapar du ett lösenord:

1. Klicka på Administratörsverktyg i Verktyg-menyn.

2. Klicka på Byt lösenord.

3. Ange ett lösenord i textrutan Nytt lösenord.

4. Skriv det nya lösenordet en gång till i textrutan Bekräfta lösenord. De lösenordstecken som du skriver in visas som asterisker.

5. Klicka på OK för att spara det nya lösenordet och stänga sidan.

Så här ändrar eller låser du upp ett befintligt lösenord:

1. Klicka på Administratörsverktyg i Verktyg-menyn.

2. Klicka på Byt lösenord.

3. Skriv det befintliga lösenordet i textrutan Gammalt lösenord.

4. Ange det nya lösenordet i textrutan Nytt lösenord.

5. Skriv det nya lösenordet en gång till i textrutan Bekräfta lösenord.

6. Klicka på OK för att spara det nya lösenordet och stänga sidan.

### Avancerad statistik (Verktyg-menyn)

Tillhandahåller kortets anslutningsstatusinformation. Följande beskriver informationen på sidan Avancerad statistik.

Namn | Beskrivning
Statistik | Avancerad statistik - Denna information gäller hur kortet kommunicerar med en åtkomstpunkt. Association - Om kortet hittar en åtkomstpunkt att kommunicera med är värdet inom räckvidden. Om så inte är fallet täcker värdet inte räckvidden. MAC-adress för åtkomstpunkt: Åtkomstpunktens tolvsiffriga MAC-adress (00:40:96:31:1C:05). Antal associationer: Det antal gånger som åtkomstpunkten har hittat kortet. AP-antal: Antalet tillgängliga åtkomstpunkter inom räckvidden för det trådlösa kortet. Antal fullständiga skanningar: Det antal gånger som kortet har sökt igenom alla kanaler för mottagande av information. Roaming - Denna information innehåller räknare som har att göra med orsaker till varför kortet utför roaming. Roaming sker när ett kort kommunicerar med en åtkomstpunkt och sedan kommunicerar med en annan i syfte att få bättre signalstyrka. Roamingantal: Antalet gånger som roaming inträffade. AP överförde inte: Kortet mottog inte radioöverföring från åtkomstpunkten. Du kanske behöver återställa åtkomstpunkten. Dålig beacon-kvalitet: Signalkvaliteten är alltför låg för att upprätthålla kommunikation med åtkomstpunkten. Du har flyttat kortet utanför täckningsområdet för åtkomstpunkten eller så har åtkomstpunktens information om enhetsadress ändrats. AP-belastningsfördelning: Åtkomstpunkten avslutade sin association med kortet baserat på åtkomstpunktens oförmåga att upprätthålla kommunikation med alla dess associerade kort. Alltför många kort försöker kommunicera med en åtkomstpunkt. AP RSSI alltför låg: RSSI (Relative Signal Strength Indicator) är alltför låg för att upprätthålla en association med kortet. Du kanske har flyttat utanför åtkomstpunktens täckningsområde eller så kanske åtkomstpunktens datahastighet ökat. Dålig kanalkvalitet: Kanalkvaliteten är låg och orsakade att kortet söker efter en annan åtkomstpunkt. AP utelämnade mobil enhet: Åtkomstpunkten utelämnade en dator från listan med mobila enheter som den känner igen. Datorn måste omassocieras med en åtkomstpunkt. Diverse - Använd denna information för att avgöra om en association med en annan åtkomstpunkt ökar prestanda och hjälper till att upprätthålla högsta möjliga datahastighet. Mottagna beacon: Antal beacon som mottagits av kortet. Procent missade beacon: Procentvärde för missade beacon. Procent överföringsfel: Procentvärdet med dataöverföringar som hade fel. RSSI: Signalstyrkan för den åtkomstpunkt som kortet kommunicerar med.
Överförings-/mottagningsstatistik | Visar procentvärden för ej hänvisade och hänvisade paket. Sammanlagt antal värdpaket: Den totala summan av antalet hänvisade och ej hänvisade paket. Skicka - (Mbit/s) Ta emot - (Mbit/s) Ej hänvisade paket: Antalet mottagna paket som sänds ut till det trådlösa nätverket. Hänvisade paket: Antalet mottagna paket som sänds ut specifikt till det trådlösa kortet. Totalt antal byte: Det sammanlagda antalet byte för paket som mottagits och skickats av det trådlösa kortet.
Återställ statistik | Återställer kortets statistikräknare och börjar göra nya datamätningar.
Stäng | Stänger dialogrutan och går tillbaka till huvudfönstret.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.

### Intel Felsökare för trådlösa anslutningar (Verktyg-menyn)

Intels Felsökare för trådlösa anslutningar är ett program som kan hjälpa dig att lösa anslutningsproblem för det trådlösa nätverket. När ett anslutningsproblem upptäcks visas ett bubbeltips i det nedre högra hörnet på skrivbordet. När du har klickat på bubbeltipset visas en meddelande med de rekommenderade stegen för hur du löser det anslutningsproblem som uppstått. Om ett anslutningsproblem exempelvis uppstod på grund av ett ogiltigt lösenord startas programmet Profilguiden när du klickar på en visad hyperlänk. Du kan också starta WiFi-loggboken från den här sidan och aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden. Intels Felsökare för trådlösa anslutningar kan användas under Windows XP och 2000.

Beskrivning av Intels Felsökare för trådlösa anslutningar

Sidan för Intels Felsökare för trådlösa anslutningar består av två rutor. I den vänstra rutan visas en lista med tillgängliga verktyg som kan startas genom att du använder den vänstra musknapp. I den högra rutan visas det aktuella anslutningsproblemet i ett avsnitt. Varje sektion har två delar: felmeddelande och tipstext. Felmeddelandet och tidsstämpeln föregås av en ikon. Delen med tipstext innehåller en beskrivning av tillgängliga verktyg och hjälper till att lösa det associerade anslutningsproblemet. Om du klickar på en länk för en hjälptext visas den i ett popup-fönster. Om du klickar på länken för den föreslagna lösningen, startas ett program för att lösa anslutningsproblemet. Du kan antingen starta WiFi-loggboken eller aktivera alternativet inaktivera från den sista rutan.

Arkiv | Avsluta: Avsluta Intel Felsökare för trådlösa anslutningar.
Hjälp | Hjälp för Intels Felsökare för trådlösa anslutningar: Visar online-hjälp för Intels Felsökare för trådlösa anslutningar. Om: Visar versionsinformation för Intel Felsökare för trådlösa anslutningar.
WiFi-loggboken | Starta WiFi-loggboken.
Inaktivera meddelanden | Klicka för att inaktivera varningsmeddelanden.
Aktivera meddelanden | Klicka för att aktivera varningsmeddelanden om ett fel upptäcks.
Tillgänglig hjälp | Felmeddelande för datum och tid. Felbeskrivning Länk för att lösa fel (om sådan finns tillgänglig) Se Åtgärda fel nedan. Länk för rekommenderade steg för hur du åtgärdar felet

### Importera/exportera profiler (Profiler-menyn)

Du kan importera användarbaserade profiler till och exportera användarbaserade profiler från profillistan. Du kan importera trådlös profiler automatiskt till profillistan. Se Importera och exportera profiler för mer information.

Mer information om export av administratörsprofiler finns i Exportera administratörsinställningar.

Importera profiler till profillistan

Trådlösa profiler kan importeras automatiskt till profillistan. Detta utförs genom att Intel PROSet för trådlösa anslutningar bevakar importmappen på hårddisken så att du kan se när det kommer nya profilfiler. Det är bara profiler som har aktiverat Aktivera automatisk import i Avancerade inställningar som kan importeras automatiskt. Om det redan finns en profil med samma namn i profillistan visas en dialogruta där du antingen kan avvisa den importerade profilen eller acceptera och ersätt den befintliga profilen. Alla importerade, användarbaserade profiler placeras längst ner i profillistan och profilfilen tas bort omedelbart efter importen, oavsett om importen genomfördes eller ej. Se Automatisk profildistribution för mer information.

### Lösenordsskyddade profiler

Lösenordsskyddade, användarbaserade profiler kan importeras och exporteras automatiskt till fjärrsystem. Om en profil är lösenordsskyddad måste du ange det allokerade lösenordet innan du kan redigera den. Se Ange profillösenord för mer information.

Beskrivning av Importera/Exportera

Namn | Beskrivning
Exportera profiler | Markera de profiler du vill exportera: Markera individuella eller flera profiler i listan. Ikonen för profilläge indikerar att antingen infrastrukturläge eller ad hoc-läge används och huruvida säkerhet används. Bläddra: Bläddra på hårddisken för att se destinationskatalogen. Katalogens sökväg visas i destinationskatalogens fönster. Exportera: Påbörja exporten av dina profiler.
Importera profiler | Importerar profiler till profillistan. Importera: Bläddra i den bärbara datorns hårddisk för att se vilka profiler du kan importera.
&OK | Sparar inställningar och går tillbaka till föregående sida.
&Avbryt | Stänger sidan och sparar inte eventuella ändringar som gjorts.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.

### Hantera undantag (Profiler-menyn)

Dialogrutan Hantering av Undantagslista visas när du väljer detta menyalternativ i Profiler-menyn.

Viktigt! Du ansluts inte automatiskt till ett nätverk eller en åtkomstpunkt som finns i listan.

Den här dialogrutan gör att du kan utesluta hela trådlösa nätverk (SSID) och för nätverk med mer än en åtkomstpunkt kan du utesluta en enskild trådlös åtkomstpunkt (BSSID).

Namn | Beskrivning
Hantering av undantagslista | Nätverksnamn: Namn (SSID) på det trådlösa nätverket. BSSID: MAC-adress för den markerade åtkomstpunkten. Orsak: Visar vilken orsaken är varför det här inte tas med i den automatiska anslutningen. Obs! Uppgifter som är gråfärgade är uteslutna, otillåtna åtkomstpunkter. Det går inte att ta bort dessa poster ur listan.
Lägg till | Lägger till en åtkomstpunkt i listan.
Ta bort | Tar bort en åtkomstpunkt från listan.
Återställ lista | Rensar listan.
Stäng | Stänger sidan och sparar inställningar.
Hjälp? | Visar hjälpinformation för denna sida.

## Sätt på/stäng av trådlöst

Den trådlösa radion kan stängas av och sättas på med en radioswitch på datorn (tillbehör), från Intel PROSet för trådlösa anslutningar och genom att inaktivera enheten i Windows.

| Obs! | När datorn är på, pågår en konstant överföring från radion. I vissa situationer, såsom i flygplan, kan radiosignaler orsaka störningar. Använd följande metoder när du behöver stänga av radion och använda den bärbara datorn utan att sända radiosignaler.

### Använda en radioswitch (tillbehör) för att sätta på och stänga av radion

Om datorn har en fristående switch installerad kan du använda den för att sätta på och stänga av radion. Datortillverkaren har mer information om denna switch. Om du har installerat Intel PROSet för trådlösa anslutningar visas radions aktuella läge i huvudfönstret Intel PROSet för trådlösa anslutningar och i Aktivitetsfältet.

### Använda Intel PROSet för trådlösa anslutningar för att stänga av och sätta på radion

Från Intel PROSet för trådlösa anslutningar kan du sätta på och stänga av radion. Statusikonen i Intel PROSet för trådlösa anslutningar visar radions aktuella läge.

I huvudfönstret Intel PROSet för trådlösa anslutningar klickar du på Sätt på/stäng av trådlöst för att stänga av eller sätta på radion.

### Stänga av och sätta på radion från ikonen i Aktivitetsfältet

Stäng av eller sätt på radion genom att klicka på aktivitetsfältsikonen och välj Stäng av trådlöst (aktivera trådlöst).

### Stänga av radion med hjälp av Enhetshanteraren

Radion kan inaktiveras (göras funktionsoduglig) via Windows-operativsystemet med hjälp av Enhetshanteraren.

Windows XP och 2000

1. Från skrivbordet högerklickar du på Den här datorn och klickar på Egenskaper.

2. Klicka på fliken Maskinvara.

3. Klicka på Enhetshanteraren.

4. Dubbelklicka på Nätverkskort.

5. Högerklicka på det kort för trådlösa överföringar som används.

6. Välj Inaktivera på popupmenyn.

7. Klicka på OK.

## Installera och avinstallera programvaran

Intel Felsökare för trådlösa anslutningar, Smarta trådlösa anslutningar från Intel, Engångsinloggning och Administratörsverktyg installeras inte under en standardinstallation. Installera dessa funktioner genom att använda alternativet Anpassad vid installationen. Du kan även installera eller avinstallera funktionen för Enkel inloggning efter det att du har installerat Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Se Installera och avinstallera funktionen Engångsinloggning för anvisningar.

### Installera programvaran så här:

1. Sätt i installations-CD:n i din CD-enhet.

2. Klicka på Installera programvara på skärmen Intel(R) PRO-nätverk.

3. På skärmen Licensavtal, sedan du läst licensavtalet, väljer du Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klickar på Nästa.

4. Klicka på Anpassad.

5. Välj i listan vilka funktioner du vill installera:

Intel PROSet för trådlösa anslutningar: Programmet för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

- Installera: Klicka på Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Gå vidare till steg 5.

- Inte installerad: Klicka på Installera inte denna funktion. Ett rött x visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte kommer att installeras.

Smarta trådlösa anslutningar från Intel: Lägger till en lättkonfigurerad guide för anslutning till en trådlös router.

- Installera: Smarta trådlösa anslutningar från Intel: Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Gå vidare till steg 5.

- Inte installerad: Klicka på Installera inte denna funktion. Ett rött x visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte kommer att installeras.

Engångsinloggning: Ger administratören kontroll över beständiga anslutningar och anslutningar före inloggning.

- Installera: Klicka på Engångsinloggning. Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Klicka på Nästa och fortsätt till steg 5. Obs! Snabbt användarbyte och välkomstskärmen i Windows XP inaktiveras när funktionsalternativen för Engångsinloggning installeras.

- Avinstallera: Klicka på Engångsinloggning. Välj Installera inte denna funktion. Ett rött x visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte kommer att installeras.

Administratörsverktyg: Ger administratören kontroll över hur varje användare ska kunna kontrollera sin trådlösa nätverksanslutning.

- Installera: Klicka på Engångsinloggning. Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Klicka på Nästa och fortsätt till steg 5. Obs! Snabbt användarbyte och välkomstskärmen i Windows XP inaktiveras när funktionsalternativen för Engångsinloggning installeras.

- Inte installerad:Klicka på Installera inte denna funktion. Ett rött x visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte kommer att installeras.

5. Klicka på Installera.

6. När programmet är installerat i dator visas de installerade komponenterna i en lista.

7. Klicka på OK.

   | Obs! | Om Engångsinloggning installerades måste du starta om systemet.

8. Klicka på Ja för att starta om.

## Installera och avinstallera funktionen Engångsinloggning

I funktionen Engångsinloggning finns även funktionerna för beständig anslutning och anslutning för inloggning. De installeras inte som standard vid den första installationsprocessen om du inte väljer att göra en anpassad installation. Dessa funktioner kan också installeras eller avinstalleras sedan Intel PROSet för trådlös anslutning installerats.

Så här installerar du Engångsinloggning efter installation av Intel PROSet för trådlös anslutning:

1. Klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program > Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

2. Välj Ändra.

3. Välj Ändra i skärmen Programunderhåll.

4. Klicka på Nästa.

5. Klicka på Engångsinloggning. Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Obs! Snabbt användarbyte och välkomstskärmen i Windows XP inaktiveras när funktionsalternativen för Engångsinloggning installeras.

6. Klicka på Ändra.

7. När programmet är installerat i dator visas de installerade komponenterna i listan som "Installerad".

8. Klicka på OK.

Så här tar du bort Engångsinloggning:

1. Klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program > Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

2. Välj Ändra.

3. Välj Ändra i skärmen Programunderhåll.

4. Klicka på Nästa.

5. Klicka på Engångsinloggning. Välj Installera inte denna funktion. Ett rött x visas bredvid alternativet.

6. Klicka på Ändra.

7. När programmet är installerat i dator visas de installerade komponenterna i listan som "Saknas".

8. Klicka på OK.

Tillbaka till Innehåll