목차 페이지로 돌아가기

# 사양: Intel PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 사용자 안내서

- Intel PROSet/무선 2915ABG 네트워크 연결
- Intel PROSet/무선 2200BG 네트워크 연결

## 사양: Intel PROSet/무선 2915ABG 네트워크 연결

폼 팩터 | 미니 PCI 유형 3A
치수 | 너비 2.85인치 x 길이 1.75인치 x 높이 0.20인치(59.75 mm x 50.95 mm x 5 mm)
무게 | 0.7온스(12.90 g)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
이중 변화 안테나 | 온보드 이중 변화 스위칭
커넥터 인터페이스 | 124 핀 SO-DIMM 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +70도
습도 | 50 ~ 85%(비응축 조건)
주파수 변동 | 5 GHz(802.11a) | 2.4 GHz(802.11b/g)
주파수 밴드 | 5.15 GHz ~ 5.85 GHz | 2.400 - 2.472 GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5 GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2.4 GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
채널 | 국가에 따라 중복없이 4 - 12 까지 | 채널 1-11(미국) 채널 1-13(일본, 유럽)
데이터 전송 속도 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Windows XP, Windows 2000
Wi-Fi® 연합 인증서 | 802.11b, 802.11g 및 802.11a에 대한 Wi-Fi® 인증서
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
아키텍처 | 기초 또는 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA, WPA-Enterprise, AES 128비트, WEP 128비트 및 64비트. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)

## 사양: Intel PROSet/무선 2200BG 네트워크 연결

폼 팩터 | 미니 PCI 유형 3A
치수 | 너비 2.85인치 x 길이 1.75인치 x 높이 0.20인치(59.75 mm x 50.95 mm x 5 mm)
무게 | 0.7온스(12.90 g)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
이중 변화 안테나 | 온보드 이중 변화 스위칭
커넥터 인터페이스 | 124 핀 SO-DIMM 가장자리 커넥터
전압 | 3.3 V
작동 온도 | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50 ~ 85%(비응축 조건)
2.4 GHz 밴드(802.11b/g) | 대부분의 국가(미국) | 나머지 국가(유럽, 일본)
주파수 범위 | 2.412 - 2.462 GHz | 2.412 - 2.472 GHz
채널 | 1 - 11(활성 검색) | 1 - 13(활성 검색)
변조 | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
무선 매체 | 2.4 GHz ISM: DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 및 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
데이터 전송 속도 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
일반
운영 체제 | Windows XP, 2000
Wi-Fi® 연합 인증서 | 802.11b, 802.11g 및 802.11a에 대한 Wi-Fi® 인증서
WLAN 표준 | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
아키텍처 | 기초 또는 Ad Hoc(피어투피어) 작동 모드
보안 | WPA, WPA-기업, AES 128-bit, WEP 128비트 및 64 비트. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590)

목차 페이지로 돌아가기

상표 및 법적 고지 사항