Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Spezifikationen: Intel PRO/Wireless 2915ABG-Netzwerkverbindung - Benutzerhandbuch

- Intel(R) PROSet/Wireless 2915ABG-Netzwerkverbindung
- Intel PROSet/Wireless 2200BG-Netzwerkverbindung

## Spezifikationen: Intel(R) PROSet/Wireless 2915ABG-Netzwerkverbindung

Formfaktor | Mini-PCI Typ 3A
Maße | Breite 59,75 mm x Länge 50,95 mm x Höhe 5 mm
Gewicht | 12,90 g
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierter Schalter für Dual Diversity
Steckerschnittstelle | 124-Stift SO-DIMM Kantenverbinder
Spannung | 3,3 Volt
Betriebstemperatur | 0 bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 85%, nicht kondensierend
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequenzband | 5,15 GHz bis 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (landesbedingt)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtlosmedium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 4 bis 12 nicht überlappend (je nach Land) | Kanal 1-11 (nur in den USA) Kanal 1-13 (Japan und Europa)
Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Windows XP, Windows 2000
Wi-Fi® Alliance-Zertifizierung | Wi-Fi®-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g und 802.11a
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektur | Infrastruktur- oder Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA, WPA-Enterprise, AES 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit.Cisco Compatible eXtensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Spezifikationen: Intel PROSet/Wireless 2200BG-Netzwerkverbindung

Formfaktor | Mini-PCI Typ 3A
Maße | Breite 59,75 mm x Länge 50,95 mm x Höhe 5 mm
Gewicht | 12,90 g
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierter Schalter für Dual Diversity
Steckerschnittstelle | 124-Stift SO-DIMM Kantenverbinder
Spannung | 3,3 Volt
Betriebstemperatur | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 85%, nicht kondensierend
2,4 GHz-Band (802.11b/g) | In den meisten Ländern der Welt (inkl. den USA) | Europa, Japan
Frequenzreichweiten | 2,412 -2,462 GHz | 2,412 -2,472 GHz
Kanäle | 1 -11 (Active Scanning) | 1 -13 (Active Scanning)
Modulation | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Drahtlosmedium | 2,4 GHz ISM: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) und OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Windows XP, 2000
Wi-Fi® Alliance-Zertifizierung | Wi-Fi®-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g und 802.11a
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektur | Infrastruktur- oder Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA, WPA-Enterprise, AES 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss