На страницу содержания

# Обзор беспроводной сети. Руководство пользователя сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

## О технологии беспроводных сетей

- Выбор беспроводной сети
- Конфигурация беспроводной сети
- Идентификация беспроводной ЛС

Беспроводная локальная сеть объединяет компьютеры, которые подключены к ней без использования кабелей. Компьютеры используют радиосигналы для передачи данных между собой. Вы можете взаимодействовать непосредственно с другими компьютерами беспроводной сети или подключиться к существующей сети через точку доступа беспроводной сети. Когда Вы настраиваете свой адаптер беспроводной сети, Вы должны выбрать желаемый режим работы в беспроводной сети. Вы можете использовать адаптер Intel® PRO/Wireless для подключения к подобным устройствам сети, удовлетворяющим стандарту 802.11 для беспроводных сетей.

## Выбор режима работы беспроводной сети

Беспроводные локальные сети могут использовать или не использовать точки доступа, в зависимости от количества пользователей, подключенных к сети. Режим работы "Infrastructure" использует точки доступа для того, чтобы компьютеры, подключенные к беспроводной сети, могли передавать и принимать информацию. Компьютеры беспроводной сети передают данные в точку доступа, которая рассылает их в другие компьютеры. Точка доступа может также быть подключена к проводной сети или к Интернету. Несколько точек доступа могут работать совместно для развертывания сети на определенной территории.

Режим одноранговой сети ("точка-точка" - Device-to-Device), называемый также режимом "Ad Hoc", работает без точек доступа и позволяет компьютерам беспроводной сети пересылать информацию непосредственно другим компьютерам сети. Вы можете использовать режим одноранговой сети для компьютеров, расположенных дома, в небольших офисах или для создания временной сети при проведении собраний.

## Конфигурация беспроводной сети

Три основных компонента, которые должны быть сконфигурированы для правильной работы беспроводной сети спецификации 802.11:

- Имя сети. Каждая беспроводная сеть использует уникальное сетевое имя для идентификации сети. Это имя называется идентификатором обслуживания сети (Service Set Identifier - SSID) или идентификатором SSID. Когда Вы будете устанавливать адаптер беспроводной сети, будет необходимо указать SSID. Если Вы хотите подключиться к существующей сети, Вы должны использовать имя этой сети. Если Вы настраиваете свою собственную сеть, Вы можете указать свое имя и использовать его на каждом компьютере. Имя может иметь длину до 32 символов и содержать буквы и цифры.
- Профили. Когда Вы настраиваете компьютер для доступа к беспроводной сети, Intel(R) PROSet/Wireless создает профиль для настроек беспроводной сети, которые Вы должны указать. Если Вы хотите подключиться к другой сети, Вы можете провести сканирование существующих сетей и выполнить временное подключение или создать новый профиль для этой сети. После создания профиля Ваш компьютер будет автоматически переключаться между сетями после того, как Вы будете менять свое местоположение.
- Защита. Беспроводные сети сетевой спецификации 802.11b используют шифрование для защиты Ваших данных. WEP-шифрование (Wired equivalent privacy) использует 64- или 128-битный ключ шифрования для засекречивания данных. Перед тем, как компьютер передает данные, он засекречивает их, используя ключ шифрования. Принимающий компьютер использует тот же ключ для расшифровки данных. Если Вы подключаетесь к существующей сети, используйте ключ шифрования, предоставленный Вам администратором беспроводной сети. Если Вы настраиваете свою собственную сеть, Вы можете создать свой ключ и использовать его на каждом компьютере.

## Идентификация беспроводной ЛС

В зависимости от размера и компонентов беспроводной локальной сети существует много способов для ее идентификации:

- Имя сети или идентификатор обслуживания SSID. Идентифицирует беспроводную сеть. Все устройства в беспроводной сети должны использовать один SSID.
- >Расширенный идентификатор обслуживания (ESSID). Специальный идентификатор SSID, используемый для идентификации сети, включающей точки доступа.
- Независимый основной идентификатор обслуживания (IBSSID). Специальный идентификатор SSID, предназначенный для определения беспроводной сети компьютеров, сконфигурированных для непосредственного взаимодействия между собой, а не через точку доступа.
- Основной идентификатор обслуживания (BSSID), Уникальный идентификатор для каждого беспроводного устройства. Идентификатор BSSID подобен адресу устройства Ethernet MAC.
- Широковещательный идентификатор SSID. Точка доступа может отвечать на запросы компьютеров, рассылая тестовые пакеты, содержащие широковещательный идентификатор SSID. Если эта возможность включена в точке доступа, любой пользователь беспроводной сети, может подключиться к точке доступа, используя пустой (null) SSID.

На страницу содержания