Tillbaka till Innehåll

# Trådlöst nätverk - översikt: Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning Användarhandbok

## Om trådlös nätverksteknik

- Välja ett trådlöst nätverk
- Konfigurera ett trådlöst nätverk
- Identifiera ett trådlöst nätverk

Ett trådlöst nätverk ansluter datorer utan att använda nätverkskablar. Datorerna använder radiokommunikation för att skicka data mellan varandra. Du kan antingen kommunicera direkt med andra trådlösa datorer eller ansluta till ett befintligt nätverk genom en trådlös åtkomstpunkt. När du konfigurerar ditt trådlösa kort väljer du driftsläge för den typ av trådlöst nätverk som du önskar. Du kan använda kortet för Intel(R) PRO/trådlös nätverksanslutning för att ansluta till andra liknande trådlösa enheter som är kompatibla med 802.11-standarden för trådlösa nätverk.

## Välja ett läge för trådlösa nätverk

Trådlösa nätverk kan fungera med eller utan åtkomstpunkter beroende på hur många användare det finns i nätverket. Infrastruktur-läge använder åtkomstpunkter som gör att trådlösa datorer kan skicka och ta emot information. Trådlösa datorer överför till åtkomstpunkten och åtkomstpunkten mottar informationen och sänder ut den till andra datorer. Åtkomstpunkten kan också ansluta till ett kabelanslutet nätverk eller till Internet. Flera åtkomstpunkter kan arbeta tillsammans för att tillhandahålla täckning över ett stort område.

Peer-to-peer-läge, också kallat ad hoc-läge, fungerar utan åtkomstpunkter och tillåter att trådlösa datorer skickar information direkt till andra trådlösa datorer. Du kan använda Peer-to-Peer-läge om du vill nätverksansluta datorer hemma eller på mindre kontor eller om du vill skapa ett tillfälligt trådlöst nätverk för ett möte.

## Konfigurera ett trådlöst nätverk

Det finns tre grundläggande komponenter som måste vara konfigurerade för att ett 802.11 trådlöst nätverk ska fungera korrekt:

- Nätverksnamn - Varje trådlöst nätverk använder ett unikt nätverksnamn som identifierar nätverket. Detta namn kallas Service Set Identifier (SSID). När du konfigurerar ditt trådlösa kort anger du det SSID som ska användas. Om du vill ansluta till ett befintligt nätverk måste du ange namnet för det nätverket. Om du konfigurerar ditt eget nätverk kan du hitta på ett namn och använda det på varje dator. Namnet kan innehålla upp till 32 tecken och kan bestå av bokstäver och siffror.
- Profiler - När du konfigurerar datorn för åtkomst till ett trådlöst nätverk skapar Intel(R) PROSet/trådlös en profil för de trådlösa inställningar som du anger. Om du vill ansluta till ett annat nätverk kan du söka efter existerande nätverk och göra en tillfällig anslutning eller skapa en ny profil för det nätverket. När du har skapat profiler ansluter datorn automatiskt när du byter till annan plats.
- Säkerhet - Trådlösa 802.11b-nätverk använder kryptering för att bättre skydda dina data. Wired Equivalent Privacy (WEP) använder en 64-bitars eller 128-bitars delad krypteringsnyckel för att förvränga data. Innan en dator skickar data krypteras informationen med den hemliga krypteringsnyckeln. Den mottagande datorn använder samma nyckel för att dekryptera informationen. Om du ansluter till ett befintligt nätverk ska du använda den krypteringsnyckel som du får från systemadministratören för det trådlösa nätverket. Om du konfigurerar ditt eget nätverk kan du skapa en egen nyckel och använda den på varje dator.

## Identifiera ett trådlöst nätverk

Beroende på storleken och de ingående komponenterna i ett trådlöst nätverk kan det finnas många sätt att identifiera det trådlösa nätverket på:

- Nätverksnamn eller Service Set Identifier (SSID) - Identifierar ett trådlöst nätverk. Alla trådlösa enheter i nätverket måste använda samma SSID.
- Extended Service Set Identifier (ESSID) – Ett specialfall av SSID som används för att identifiera ett trådlöst nätverk som inkluderar åtkomstpunkter.
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID) - Ett specialfall av SSID som används för att identifiera ett nätverk av trådlösa datorer som konfigurerats för att kommunicera direkt med varandra utan att använda en åtkomstpunkt.
- BSSID (Basic Service Set Identifier) - En unik identifierare för varje trådlös enhet. BSSID är enhetens Ethernet MAC-adress.
- Broadcast SSID - En åtkomstpunkt kan svara datorer som skickar sonderingspaket med Broadcast SSID. Om denna funktion är aktiverad på åtkomstpunkten kan alla trådlösa användare associera med åtkomstpunkten genom att använda en tom (null) SSID.

Tillbaka till Innehåll