목차 페이지로 돌아가기

# 용어집: Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 사용자 안내서

# 용어

숫자 A B D E F I K M O P R S T U W

### 숫자

802.11a: 802.11a 표준은 최대 11Mbps의 데이터 전송률과 2.4GHz의 작동 주파수를 지정합니다. 802.11a 표준은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방법을 사용합니다. 또한 802.11a 표준은 보안을 위해 WEP 암호화와 같은 802.11 기능을 지원합니다.

802.11b: 802.11b 표준은 최대 11Mbps의 데이터 전송률과 2.4GHz의 작동 주파수 및 보안을 위한 WEP 암호화를 지정합니다. 802.11b 네트워크는 Wi-Fi 네트워크라고도 합니다.

802.11g: 802.11g 표준은 최대 54Mbps의 데이터 전송률과 2.4GHz의 작동 주파수 및 보안을 위한 WEP 암호화를 지정합니다. 802.11g 네트워크는 Wi-Fi 네트워크라고도 합니다.

### A

액세스 포인트(Access Point): 무선 클라이언트용 통신 허브의 역할을 하며 유선 LAN에 대한 연결을 제공하는 장치

고급 암호 표준(AESL): 128, 192 및 256비트 키를 지원하는 미연방 정보 처리 표준

### B

기본 서비스 세트 ID(BSSID): 무선 네트워크에 있는 각 무선 클라이언트의 고유 ID. BSSID는 네트워크에 있는 각 어댑터의 이더넷 MAC 주소입니다.

비트율(Bit Rate): 네트워크 연결이 지원할 수 있는 초 당 비트(1과 0) 수. 비트율은 소프트웨어의 제어를 받으며 신호 경로 조건에 따라 변할 수 있음에 유의하십시오.

Bluetooth: 프린터 등의 주변 기기 연결에 있어 "케이블을 대체"하기 위해 유럽에서 처음 개발한 호환성 없는 저속 통신 시스템(PAN)으로, 주로 좁은 범위에서 사용됩니다. 무선 이어폰 및 기타 유사한 장치로 사용 범위가 확장되었습니다. 2.4GHz ISM 밴드를 사용하며 802.11b와 “공존”합니다. 여기서 “공존”이란 용어는 두 시스템을 같은 위치에서 작동할 때 생성된 상호 간섭의 정도에 모든 조사자가 동의한 것은 아니라는 것을 의미합니다.

브로드캐스트 SSID: 액세스 포인트에서 프로브를 전송하여 무선 네트워크 상의 클라이언트에 응답하는 데 사용됩니다.

### D

데이터 전송률(Data Rate)(정보 전송률): 모든 비트가 사용자 정보를 전달하는 것은 아닙니다. 각 비트 그룹(패킷)에는 헤더, 트레일러, 반향 컨트롤, 목적지 정보 및 통신 프로토콜에 필요한 기타 데이터가 포함됩니다. 전체 전송에서 오버헤드 정보가 40% 이상을 차지할 수도 있기 때문에 비트 전송률과 데이터 전송률 사이의 차이를 알고 있어야 합니다. 이러한 차이는 이더넷을 포함한 많은 데이터 시스템에서 흔히 발생합니다.

장치 대 장치 모드(Device-to-Device Mode): 무선 클라이언트가 액세스 포인트를 사용하지 않고도 서로 통신할 수 있도록 해주는 무선 네트워크 구조

DSSS(Direct-Sequence Spread Spectrum) 및 FHSS(Frequency-Hop Spread Spectrum): 전파 전송에 사용되는 두 가지 기술로, 서로 호환되지 않습니다.

동적 IP 주소(Dynamic IP Address): TCP/IP 네트워크에서 주로 DHCP 서버가 클라이언트 장치에 자동으로 할당하는 IP 주소. 서버 및 프린터와 같이 여러 사용자를 지원하는 네트워크 장치는 일반적으로 고정 IP 주소를 할당합니다.

### E

확장 인증 프로토콜(EAP): 네트워크 액세스를 위한 인증 프로토콜을 구축하는 IETF 표준. 이 프레임워크에서 암호, 인증서 및 스마트 카드를 포함하여 다양한 인증 방법을 사용할 수 있습니다.

EAP-FAST: EAP-TTLS 및 PEAP처럼 EAP-FAST는 터널링을 사용하여 트래픽을 보호합니다. 기본적인 차이점은 EAP-FAST는 인증서를 사용하지 않고 인증한다는 점입니다.

EAP-TLS: 확장 인증 프로토콜(EAP) 및 터널 전송 계층 보안(TTLS)을 사용하는 인증 방법. EAP-TLS는 암호를 사용하는 인증서를 사용합니다. EAP-TLS 인증은 동적 WEP 키 관리를 지원합니다.

EAP-TTLS: 확장 인증 프로토콜(EAP) 및 터널 전송 계층 보안(TTLS)을 사용하는 인증 방법. EAP-TTLS는 인증서와 함께 암호 등의 다른 방법을 조합하여 사용합니다. 이 방법은 암호를 사용하는 MD5 인증보다 보안이 더욱 강화되었으며 개별 인증서를 사용하는 EAP-TLS 인증보다는 보안 기능이 약합니다. EAP-TTLS 인증은 동적 WEP 키 관리를 지원합니다.

암호화(Encryption): 인증된 수신자만 읽을 수 있도록 데이터를 스크램블하는 것. 보통 데이터의 암호를 해독하려면 키가 필요합니다.

확장 서비스 세트 ID(ESSID): 각 패킷에 연결되는 무선 PC 카드와 AP 모두에 적용되는 고유 ID. AP는 이 ID를 사용하여 각 무선 클라이언트 및 해당 트래픽을 인식할 수 있습니다.

###

### F

방화벽(Firewall): 방화벽은 네트워크 게이트웨이 서버에 설치되는 일련의 관련 프로그램으로서 다른 네트워크의 사용자가 네트워크 리소스에 접근하지 못하도록 보호합니다.

주파수(Frequencies): 피아노 건반 하나를 누르면 하나의 톤이 생성됩니다. 마이크에 그 톤이 입력되면 톤이 "진동하는" 또는 "순환하는" 전기 신호로 바뀝니다. 진동률은 건반을 치는 동작의 영향을 받습니다. 전자 공학에서는 진동률을 "초당 사이클 수"라고 합니다. 이 값에 대한 공식적인 단위는 헤르쯔(Hertz)입니다. 광대역과 같이 비율이 커질 경우 1,000Hz를 나타내는 킬로헤르쯔(KHz)나 1,000,000Hz를 나타내는 메가헤르쯔(MHz)를 사용할 수 있습니다. 계속 비율이 높아지면 1,000,000,000Hz, 즉 기가헤르츠(GHz)에 도달합니다. 이러한 주파수는 802.11a(5GHz)와 802.11b(2.4GHz) 모두에 사용됩니다.

### I

독립 기본 서비스 세트 ID(IBSSID): 각 무선 클라이언트가 액세스 포인트 없이 상호간에 직접 통신할 수 있도록 구성된 무선 네트워크를 식별하는 데 사용됩니다.

독립 네트워크(Independent Network): 전체 네트워크 인프라에 의존하지 않고 피어투피어 연결을 제공하는(보통 임시로) 네트워크

기초 네트워크(Infrastructure Network): 액세스 포인트를 중심으로 설치된 무선 네트워크. 이 환경에서는 액세스 포인트가 유선 네트워크와의 통신뿐 아니라 바로 인접한 지역의 무선 네트워크 트래픽도 중개합니다.

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers): 전산 및 통신 표준의 설정에 관여하는 기관

ISM 밴드: 산업, 과학 및 의학용으로 사용하기 위해 FCC에서 사용을 금지한 주파수 밴드. ISM 밴드의 사용자는 공유 기반으로 장비를 작동하므로 다른 합법적 사용자의 방해 잡음을 예상하고 수용해야 합니다. ISM 밴드용으로 제조되는 제품은 FCC의 승인을 받아서 사용해야 하지만 일반 사용자는 사용 허가를 받을 필요가 없습니다. ISM 밴드는 WLAN뿐 아니라 무선 전화, 전자 레인지, 어린이 모니터, 장난감, 햄 라디오 송수신기 및 기타 무선 서비스에도 사용됩니다.

### K

Kerberos: 열린 네트워크 상에서 티켓이라는 고유한 키를 사용하여 안전한 통신을 가능하게 하는 인증 시스템

### M

미디어 액세스 제어(MAC) 주소: 공장에서 설정하는 하드웨어 주소. LAN 또는 WAN 상에서 무선 PC 카드와 같은 네트워크 하드웨어를 고유하게 식별합니다.

마이크로셀(Microcell): 여러 무선 장치가 통신할 수 있는 일정한 범위의 물리적 공간. 고립된 셀뿐 아니라 중복된 셀도 있을 수 있으므로 몇 가지 규칙이나 규약으로 셀의 경계를 설정합니다.

마이크로파(Microwave): 기술적으로 1.0GHz 이상의 모든 주파수를 설명하는 용어입니다.

다중 경로(Multipath): 여러 경로를 통해 송신기에서 수신기로 무선 신호가 전달될 때 신호 변이가 발생합니다.

### O

OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing): 전파를 통해 대량의 디지털 데이터를 전송하는 데 사용되는 변조 기술. 802.11a 및 802.11g는 OFDM을 사용합니다.

### P

개인 영역 네트워크(PAN): PAN(Personal Area Network)은 PC, 랩톱 컴퓨터, 핸드헬드 PC, 프린터, PDA(Personal Digital Assistant) 등의 컴퓨터 장치가 유선 또는 무선으로 가까운 거리에서 서로 통신할 수 있도록 해주는 네트워크 구조

프리앰블(Preamble): 신호 감지 및 클럭 동기화를 제어하기 위해 WLAN을 통해 전송되는 예비 신호

### R

무선 주파수(RF) 단위(GHz, MHz, Hz): 주파수 측정에 국제적으로 사용되는 단위는 헤르츠(Hz)로, 기존의 초당 사이클 수와 동일합니다. 1MHz는 백만 헤르쯔이고 1GHz는 10억 헤르쯔입니다. 참고로, 미국 표준 전기 주파수는 60Hz, AM 방송 주파수 밴드는 0.55 -1.6MHz, FM 방송 주파수 밴드는 88-108MHz이고 전자 레인지는 보통 2.45GHz에서 작동합니다.

범위(Range): 시스템이 통신할 수 있는 거리

RC4: RSA Laboratories에서 개발한 암호화 알고리즘으로, 특히 WEP 암호화에 사용되는 의사 바이트의 스트림 암호입니다.

Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS): 사용자의 인증서를 확인하고 요청한 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 인증 및 계정 시스템

로밍(Roaming): 두 마이크로셀 사이에서의 무선 노드 이동. 일반적으로 여러 액세스 포인트 주위에 구축된 기초 네트워크에서 로밍이 발생합니다.

### S

서비스 세트 ID(SSID): 무선 네트워크에서 클라이언트를 식별하는 데 사용됩니다.

공유 키(Shared key): 데이터의 수신자와 발신자만 알고 있는 암호 키

고정 IP 주소(Static IP Address): TCP/IP 네트워크의 노드에 할당되는 영구 IP 주소

### T

전송 제어 프로토콜(TCP): LAN 또는 WAN을 통해 연결된 네트워크 장치 사이에 메시지 형태로 데이터를 전송하기 위해 IP(인터넷 프로토콜)와 함께 사용되는 방법(프로토콜). IP는 데이터의 전송(라우팅)을 담당하고, TCP는 네트워크를 통해 전달할 수 있도록 메시지를 여러 개로 나눈 개별 데이터(패킷)의 추적을 담당합니다.

전송 제어 프로토콜(TCP/IP): 기본 통신 언어 또는 네트워크상에서의 통신을 위한 프로토콜 집합(인터넷용으로 특수 개발됨). TCP/IP는 단지 TCP와 IP 뿐만이 아니라 프로토콜 군 또는 그룹을 정의합니다.

송수신기(Transceiver): 보통 송신기와 수신기를 합쳐서 얘기할 때 사용되는 용어. 802.11a와 802.11b 장치를 모두 데이터 송수신기라고 할 수 있습니다.

### U

UNII 밴드: UNII는 Unlicensed National Information Infrastructure(무허가 국립 정보 인프라)의 약어로, ISM 밴드와 달리 WLAN 유형의 통신 전용으로 사용하기 위해 FCC가 사용을 금지한 주파수대. 다른 합법적 WLAN 사용자에 의한 방해 잡음은 수용해야 하지만, 기타 방해 잡음을 일으키는 원인은 없도록 해야 합니다.

### W

WEP64 및 WEP128: 64비트(종종 40비트이기도 함) 및 128비트. WEP는 Wired Equivalent Privacy의 약어입니다. LAN과 거의 유사한 개인 정보 보호 수준을 제공하기 위해 개발된 저급 암호화 기술입니다. 가능하면 항상 128비트 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 802.11 장치는 모든 방향으로 전송(브로드캐스트)하며, 매우 복잡한 소프트웨어를 사용하여 WEP 전송을 복사하고 디코딩할 수 있습니다. 쉬운 작업은 아니지만 가능합니다. 아주 중요한 데이터인 경우 몇 가지 보조적인 보호 수단을 고려해야 합니다(예: 강력한 암호 또는 암호화 수준 확대). 신뢰할 수 있는 업체에서 제공하는 적절한 소프트웨어 패키지를 사용할 수 있습니다. 설계자가 원래 의도했던 것은 아니지만 WEP는 외부인이 시스템에 무단 액세스하는 것도 막아줍니다. 해커는 건물 외부에서 시스템에 액세스한 다음 웹에 액세스하여 시스템 소유자의 부담으로 서비스를 이용하는 것으로 알려져 있습니다.

WAN(Wide Area Network): WAN은 회사 내 하나 이상의 컴퓨터 또는 네트워크에서 회사 외부에 있는 하나 이상의 컴퓨터 또는 네트워크로의 연결을 제공하는 음성, 데이터 또는 비디오 네트워크 구조입니다.

무선(Wireless): 마이크로파 송수신기 시스템

무선 네트워크(Wireless Network): 무선 LAN은 노드들 사이에서 통신하는 데 도선이 아닌 고주파 라디오파를 사용하는 일종의 근거리 통신망입니다. WLAN은 유선 LAN의 대체 또는 확장으로 사용되는 유연한 데이터 통신 시스템입니다.

무선 노드(Wireless Node): 무선 네트워크 인터페이스 카드(어댑터)가 설치된 사용자 컴퓨터입니다.

목차 페이지로 돌아가기