Powrót do Spisu treści

# Dane techniczne: Instrukcja obsługi karty Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

- Intel PROSet/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PROSet/Wireless 2200BG Network Connection

## Dane techniczne: Intel PROSet/Wireless 2915ABG Network Connection

Typ | mini PCI, typ 3A
Wymiary | 59,75 mm (szerokość) x 50,95 mm (długość) x 5 mm (wysokość)
Ciężar | 12,90 g
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 124-stykowy łącznik krawędziowy SO-DIMM
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +70 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50 do 85% bez kondensacji
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15 GHz–5,85 GHz | 2,400–2,472 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 bez nakładania się, w zależności od kraju | Kanał 1-11 (tylko USA) Kanał 1-13 (Japonia, Europa)
Szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5.5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000
Certyfikaty Wi-Fi® Alliance | Certyfikat Wi-Fi® dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11a
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA, WPA (korporacyjne), AES 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe. Rozszerzenia zgodne ze standardem Ciscso (CCX) w wersji 2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Dane techniczne: Intel PROSet/Wireless 2200BG Network Connection

Typ | mini PCI, typ 3A
Wymiary | 59,75 mm (szerokość) x 50,95 mm (długość) x 5 mm (wysokość)
Ciężar | 12,90 g
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 124-stykowy łącznik krawędziowy SO-DIMM
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50 do 85% bez kondensacji
Pasmo 2,4 GHz (802.11b/g) | Stany Zjednoczone | Reszta świata (Europa, Japonia)
Zakresy częstotliwości | 2,412 -2,462 GHz | 2,412 -2,472 GHz
Kanały | 1–11 (skan aktywny) | 1–13 (skan aktywny)
Modulacja | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) i OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
Ogólne
Systemy operacyjne | Windows XP, 2000
Certyfikaty Wi-Fi® Alliance | Certyfikat Wi-Fi® dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11a
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA, WPA (korporacyjne), AES 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe. Rozszerzenia zgodne ze standardem Ciscso (CCX) w wersji 2.0, 802.1x
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia