На страницу содержания

# Подключение к сети. Руководство пользователя сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Подключение к беспроводной сети
- Подключение к беспроводной сети без защиты
- Подключение к беспроводной сети с WEP-защитой
- Подключение к беспроводной сети с помощью профиля
- Сканирование доступных сетей
- Конфигурация точки доступа Linksys (EOU)
- Служба конфигурации Intel(R) PROSet/Wireless

### Подключение к беспроводной сети

Вы можете подключиться к беспроводной сети с помощью следующих способов.

- Авто-подключение. Выполняет автоматическое подключение к доступной сети при помощи профиля в порядке, указанном в списке "Профили".

- Активизировать профиль. Выберите новый профиль из списка профилей и щелкните "Подключить". После установления соединения на панели задач появится сообщение.

- Подключение вручную. Выберите сеть из списка доступных сетей и щелкните кнопку "Конфигурация" для запуска мастера профилей. После этого можно создать профиль.

### Подключение к беспроводной сети без защиты

Для подключения к беспроводной сети без защиты:

1. Щелкните "Обновить". Доступные беспроводные сети будут отображены в списке "Доступные сети".

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Если адаптер беспроводной сети получает пустое имя сети (SSID) от безымянной точки доступа, в списке доступных сетей отображаются пустой идентификатор SSID и сообщение <без профиля>. После выполнения подключения в списке "Профили" и списке "Доступные сети" будет отображено незаполненное имя SSID и имя подключенной сети SSID.

2. Выберите сеть из списка доступных сетей и щелкните "Конфигурация".

3. Отобразится "Выполнить одноразовое подключение к <имя сети>".

4. Отобразится страница мастера профилей "Общие настройки". Отобразится имя беспроводной сети (SSID). В имени профиля используется тоже имя, что и у беспроводной сети (SSID). Для использования другого имени введите новое имя в текстовом окне "Имя профиля".

5. Щелкните "Далее". Отобразится страница настроек "Настройки защиты".

6. Щелкните "Да, подключиться к этой сети. Мне известно, что она незащищена"..

7. Далее на странице "Настройке защиты" отобразится текущее состояние защиты сетевой точки доступа. Щелкните "Пропустить" или "OK" для сохранения настроек и закрытия страницы "Настройки защиты".

8. Профиль будет отображен в нижней части списка профилей. Используйте стрелки для перемещения профиля в списке. Если профиль перемещен вверх списка, он в следующий раз после обнаружения беспроводной сети будет автоматически использоваться для подключения к сети.

9. Выберите профиль и щелкните "Активизировать" для подключения к выбранной сети. С помощью значка подключения можно определить состояние сетевого соединения. Имя сети, скорость и качество сигнала отображают текущее состояние подключения. Щелкните кнопку "Подробно" для отображения сведений о текущем сетевом подключении.

### Подключение к беспроводной сети с WEP-защитой

Для подключения к беспроводной сети с WEP-защитой:

1. Щелкните "Обновить". Доступные беспроводные сети будут отображены в списке "Доступные сети".

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Если адаптер беспроводной сети получает пустое имя сети (SSID) от безымянной точки доступа, в списке доступных сетей отображаются пустой идентификатор SSID и сообщение <без профиля>. После выполнения подключения в списке "Профили" и списке "Доступные сети" будет отображено незаполненное имя SSID и имя подключенной сети SSID.

2. Из списка доступных сетей выберите беспроводную сеть, дважды щелкните имя сети или щелкните "Подключить". Отобразится страница мастера профилей "Общие настройки". Отобразится имя беспроводной сети (SSID). В имени профиля используется тоже имя, что и у беспроводной сети (SSID). Для использования другого имени введите новое имя в текстовом окне "Имя профиля".

3. Щелкните "Далее". Программа Intel(R) PROSet/Wireless определит необходимые настройки защиты для выбранной сети.

4. Настройки сетевой защиты отобразятся на странице "Настройки защиты". Введите необходимую информацию ключа WEP-защиты и щелкните "OK" для сохранения настроек и закрытия страницы "Настройки защиты".

5. Профиль будет отображен в нижней части списка профилей. Используйте стрелки для перемещения профиля в списке. Если профиль перемещен вверх списка, он в следующий раз после обнаружения беспроводной сети будет автоматически использоваться для подключения к сети.

6. Выберите профиль и щелкните "Активизировать" для подключения к выбранной сети. С помощью значка подключения можно определить состояние сетевого соединения. Имя сети, скорость и качество сигнала отображают текущее состояние подключения. Щелкните кнопку "Подробно" для отображения сведений о текущем сетевом подключении.

### Подключение к беспроводной сети с помощью профиля

Для подключения к беспроводной сети с помощью профиля:

1. Выберите профиль из списка профилей.

2. Щелкните "Подключить". С помощью значка подключения можно определить состояние сетевого соединения. Имя сети, скорость и качество сигнала отображают текущее состояние подключения. Щелкните кнопку "Подробно" для отображения сведений о текущем сетевом подключении.

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Для получения списка доступных точек доступа в определенной беспроводной сети в главном окне щелкните кнопку "Свойства". Подробную информацию см. в разделе "Свойства сети".

### Сканирование доступных сетей

Используйте кнопку "Обновить" для определения любой доступной сети в диапазоне работы Вашего адаптера беспроводной сети. После обнаружения доступной сети выберите имя сети в списке "Доступные сети". Если адаптер подключен к точке доступа, во время сканирования доступных сетей текущее беспроводное соединение все еще будет поддерживаться.

- Если адаптер беспроводной сети получает пустое имя сети (SSID) от безымянной точки доступа, в списке доступных сетей отображаются пустой идентификатор SSID и сообщение <без профиля>. Для подключения к безымянной точке доступа необходимо сначала создать новый профиль. Щелкните кнопку "Подключить" для запуска мастера профилей и создания профиля для выбранной беспроводной сети. После установления соединения пустой идентификатор SSID и идентификатор подключенной сети SSID будут отображены в списке "Профили".

# Настройка точки доступа Linksys

Конфигурация точки доступа Linksys (EOU)

Компоненты Intel(R) Smart Wireless Solutions содержат характеристики точки доступа Linksys(R) и функцию "Ease of Use" (EOU), которые позволяют вам конфигурировать защищенное беспроводное подключение, выполняемое с помощью вашего портативного компьютера с технологией Intel(R) Centrino(TM). Эта функция автоматически запускает мастер конфигурации беспроводной сети Intel(R) на вашем ноутбуке с технологией Intel Centrino, когда в диапазоне его работы будет обнаружена точка доступа Linksys (EOU). Мастер конфигурации проведет вас через действия по настройке защиты беспроводной сети, используя для этого Wi-Fi Protected Access (WPA). Вы также сможете назначить уникальное имя для своей беспроводной сети.

Функции Linksys (EOU)

- Настройка защиты беспроводной сети с помощью WPA.

- Настройка защиты беспроводной сети с новым именем сети и без защиты (доступ любого пользователя в сети).

Точка доступа Linksys Access Point имеет заводские настройки, которые не имеют защиты (открытая аутентификация) и имя сети "linksys-g" (SSID). С этими параметрами ваша сеть не имеет защиты и позволяет любому пользователю отслеживать передачу данных через беспроводный канал связи.

### Конфигурация точки доступа Linksys (EOU)

Для конфигурации точки доступа Linksys на вашем ноутбуке с технологией Intel Centrino:

Мастер конфигурации беспроводной сети. Действие 1

Вас приветствует мастер конфигурации беспроводной сети

Этот диалог отображается, если точка доступа Linksys (EOU) находится в диапазоне работы вашего беспроводного адаптера и выполняется первое действие для установки беспроводного соединения с вашим ноутбуком с технологией Intel Centrino.

- Не запускать этот мастер установки еще раз. Отметьте этот параметр для запрещения запуска мастера конфигурации в следующий раз.

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Вы можете активизировать работу этой функции в диалоге "Настройки приложения" программы Intel PROSet(R)/Wireless.

1. Щелкните "Далее" для продолжения.

Проверьте свои права собственности для точки доступа Linksys - Действие 2 Идентификация прав собственности запрещает мастеру установки случайно сконфигурировать неверное беспроводное устройство. Символ ключа права собственности может быть подтвержден перед тем, как ноутбук сможет взаимодействовать с точкой доступа.

2. На нижней стороне корпуса точки доступа Linksys или беспроводного маршрутизатора найдите идентификационный ключ права собственности (Ownership ID) и ИД-устройства (Device ID) и ведите их в соответствующих полях.

- ИД прав собственности: Введите идентификационный ключ, состоящий из 8 символов.

- ИД-устройства: Введите идентификационный ключ устройства, состоящий из 8 символов.

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Точка доступа Linksys, не имеющая идентификационного ключа, не поддерживает работу функции Intel(R) Smart Wireless Solutions и не может быть настроена с помощью мастера конфигурации. Щелкните "Отмена" для закрытия мастера конфигурации и обратитесь к руководству пользователя точки доступа Linksys.

3. Щелкните "Далее" для продолжения.

Введите новую конфигурацию для точки доступа Linksys - Действие 3

4. Для завершения конфигурации введите следующую информацию о сети и сетевой защите.

Введите имя сети (SSID):

- Что такое имя сети? Введите имя сети (SSID), идентифицирующее беспроводную сеть. Вы можете использовать простую контрольную фразу, например, "My network", "Office network" или использовать более защищенное имя: Main!<Office>$WLAN.

- Имя сети может иметь длину до 32 символов. Можно использовать заглавные или прописные символы, цифры, пробелы и большинство специальных символов. Избегайте использования символов: -- \ / :. * ? < > | "

Защита сети

Выберите одно из следующих:

- Без защиты. Любой пользователь может получить доступ к сети.

- Защита WPA-персональная (8 - 63 алфавитно-цифровых символа).

WPA – система защиты, которая шифрует данные, отправляемые "по воздуху" в беспроводной сети так, что к сети могут подключиться только те пользователи, которые знают контрольную фразу или могут расшифровать данные сети.

- Что такое контрольная фраза? Контрольная фраза используется для создания постоянно изменяемых ключей шифрования данных, передаваемых между беспроводными устройствами. Введенная вами контрольная фраза используется точкой доступа Linksys и ноутбуком с технологией Intel Centrino. Если Вы используете беспроводные WPA-совместимые устройства, эта же контрольная фраза должна быть введена для каждого из них.

Введите контрольную фразу

Выберите простую или сложную контрольную фразу (пароль), которую сможете легко запомнить. Введите 10 или более алфавитно-цифровых символов (a-z, A-Z, 0-9) и специальных символов (! $ % ^ * ( ) - _ = + [ ] : < . > ?)

Запишите контрольную фразу на листе бумаги или сохраните ее в текстовом файле на своем ноутбуке, если боитесь, что можете ее забыть. Этот пароль используется другими беспроводными устройствами для подключения к сети. Если Вы не укажете контрольную фразу, будет использована фраза по умолчанию. Эта контрольная фраза используется для шифрования и безопасной передачи данных через беспроводную сеть между вашим ноутбуком с технологией Intel Centrino и точкой доступа Linksys.

5. Щелкните "Далее". Диалог состояния подключения будет отображаться во время конфигурирования точки доступа Linksys.

Завершение конфигурации беспроводной сети - Последнее действие

Мастер конфигурации успешно выполнил настройку вашей точки доступа Linksys. Теперь Вы можете установить защищенное соединение вашего ноутбука с технологией Intel Centrino.

6. Конфигурировать настройки широкополосной сети (DSL/кабель). Выберите этот параметр для запуска веб-страницы конфигурации и щелкните "Готово". На этой странице находятся дополнительные параметры для настройки параметров Интернета и широкополосного подключения.
7. Щелкните "Готово" для закрытия мастера конфигурации.

## Служба конфигурации Intel PROSet/Wireless

Эта страница отображается, если становится доступна точка доступа беспроводной сети или в диапазоне работы Вашего компьютера будет обнаружена "горячая точка", но не будет найден соответствующий ей профиль. Если включено отображение появляющихся сообщений, эта страница будет показана после выбора появляющегося сообщения на панели задач.

Имя | Описание
Доступные сети | Имена доступных сетей и значки отображают тип доступной сети. Примечание. Если беспроводный адаптер получит от точки доступа незаполненное имя сети (SSID), в списке отображается: <не широковещательный SSID>. Для подключения к безымянной точке доступа необходимо сначала создать новый профиль. Щелкните кнопку "Конфигурация" для запуска мастера профилей и создания профиля для выбранной сети. После установления соединения пустой идентификатор SSID и связанный SSID будут отображены в списке доступных сетей.
Больше не показывать этот диалог | Обычно этот параметр не отображается. Он отображается только, если параметр "Отображать доступные сети, когда адаптер не подключен" (Display available networks when not associated) отмечен в диалоге "Настройки приложения". Если он отображен, Вы можете отметить этот параметр для прекращения показа окна диалога.
Изменить конфигурацию | Конфигурирует выбранную беспроводную сеть.
Закрыть | Закрывает диалог "Служба конфигурации".
Помощь? | Отображает информацию справки для этого диалога.

### Обзор службы конфигурации Intel PROSet/Wireless

О службе конфигурации

Другие менеджеры беспроводной сети

Служба конфигурации беспроводной сети Intel обеспечивает выполнение автоматического подключения к доступным беспроводным сетям, используя для этого профили, предварительно созданные с назначенным приоритетом в списке "Профили". Эта функция постоянно отслеживает в фоновом режиме состояние подключения беспроводного адаптера. Если соответствующие профили не найдены для доступной сети в списке профилей, будет отображено сообщение с информацией о наличии доступной сети. Если Вы щелкните появляющееся сообщение, отобразится диалог "Подключиться к беспроводной сети" (Connect to a wireless network). В этом диалоге можно выбрать доступную сеть и щелкнуть "Конфигурация" для настройки подключения к беспроводной сети.

### О службе конфигурации

- Служба конфигурации запускается во время Вашего входа в систему.

- Когда соответствующий профиль найден в списке "Профили", подключение к доступным сетям осуществляется автоматически.

- После того, как адаптер будет подключен к беспроводной сети, станет доступна сеть с более высоким приоритетом, а текущее подключение будет разорвано. Вы можете вручную подключиться к сети с более высоким приоритетом, выбрав профиль в программе Intel PROSet/Wireless и щелкнув "Подключить".

- Служба конфигурации доступна только, если установлена программа Intel PROSet/Wireless.

- Если соединение с точкой доступа не может быть выполнено с помощью любого из профилей списка профилей, отобразится список доступных сетей.

- Если для доступной сети существует несколько профилей, у вас будет запрошено выбрать профиль для подключения.

## Другие менеджеры беспроводной сети

Если служба конфигурации беспроводной сети обнаружит другое приложение, пытающееся взаимодействовать с беспроводным устройством, Вы будете оповещены об этом.

Менеджер беспроводной сети Windows XP

Для переключения программы Intel PROSet/Wireless к менеджеру управления беспроводной сетью Windows XP используйте один из следующих способов:

- Из меню панели задач:

Щелкните "Использовать клиент Microsoft" (Use Microsoft client) для переключения и использования службы конфигурации Windows XP Wireless Zero. Выбор этого параметра отключает использование программы Intel PROSet/Wireless - вашего текущего менеджера беспроводной сети. После этого Вы можете настраивать свое подключение с помощью Windows XP.

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Любые профили беспроводной сети, созданные с помощью программы Intel PROSet/Wireless, не будут доступны для службы конфигурации Windows XP Wireless Zero. Если вам нужно использовать свои беспроводные профили Intel, нужно вновь включить программу Intel PROSet/Wireless, выбрав для этого параметр меню панели задач "Использовать Intel/PROSet/Wireless" (Use Intel/PROSet/Wireless).

Для включения программы Intel PROSet/Wireless в качестве менеджера беспроводной сети щелкните параметр "Использовать Intel PROSet/Wireless" (Use Intel PROSet/Wireless) в меню панели задач.

- В программе Intel PROSet/Wireless:

В меню "Инструменты" программы Intel PROSet/Wireless щелкните "Использовать клиент Microsoft" (Use Microsoft client). После того, как Вы завершите использовать службу клиента Microsoft, можно вернуться к использованию приложения Intel, щелкнув для этого "Включить Intel PROSet/Wireless" (Enable Intel PROSet/Wireless).

### Программное обеспечение для беспроводных сетей других производителей

Если Вы начнете использовать программное обеспечение, предоставленное в месте расположения "горячей" точки доступа (кафе, здание аэропорта), служба конфигурации оповестит вас об этом и выполнит самостоятельное отключение. Она не сможет управлять беспроводным устройством, пока другой менеджер беспроводной сети взаимодействует с ним. Для использования возможностей Intel PROSet/Wireless нужно отключить или удалить это программное обеспечение после того, как Вы покинете область этой точки доступа.

Когда Вы закончите использовать программное обеспечение беспроводной сети другого производителя, служба конфигурации будет автоматически активизирована во время выхода из спящего режима или после перезагрузки компьютера. Если Вы хотите вручную включить службу конфигурации, нужно открыть программу Intel PROSet/Wireless и щелкнуть "Включить Intel PROSet/Wireless" (Enable Intel PROSet/Wireless).

На страницу содержания

Товарные знаки и отказ от обязательств