Voltar ao índice

# Visão geral sobre a rede sem fio: Guia do usuário de conexão de rede do Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

## Informações sobre a tecnologia de rede sem fio

- Identificar uma rede sem fio
- Configurar uma rede sem fio
- Identificar uma rede sem fio

As redes sem fio conectam computadores sem usar cabos de rede. Os computadores usam comunicação por rádio para enviar dados entre si. Você pode se comunicar diretamente com outros computadores sem fio ou conectar-se a uma rede através de um ponto de acesso. Ao configurar o adaptador sem fio você seleciona o modo de operação que quiser para cada rede sem fio. Você pode usar o adaptador de conexão de rede Intel® PRO/Wireless para conectar-se a outros dispositivos sem fio semelhantes que atendem ao padrão 802.11.<

## Escolher um modo de rede sem fio

As redes sem fio podem operar com ou sem pontos de acesso, dependendo do número de usuários na rede. O modo de infra-estrutura usa pontos de acesso para permitir aos computadores enviar e receber informações. Os computadores sem fio transmitem para o ponto de acesso, o ponto de acesso recebe as informações e as retransmite para outros computadores. O ponto de acesso pode também conectar-se a uma rede por cabo ou à Internet. Vários pontos de acesso podem trabalhar juntos para cobrir uma área ampla.

O modo entre dispositivos, também denominado modo ad hoc, funciona sem pontos de acesso e permite aos computadores sem fio enviar informações diretamente a outros computadores sem fio. Você pode usar o modo ponto-a-ponto para conectar computadores em rede em casa, na pequena empresa ou para configurar uma rede sem fio temporária para uma reunião.

## Configurar uma rede sem fio

Existem três componentes básicos que precisam ser configurados para uma rede sem fio operar de maneira adequada:

- Nome da rede—Cada rede sem fio usa um nome de rede exclusivo para identificação. Este nome é o SSID (Service Set Identifier). Quando configura o adaptador sem fio, você especifica o SSID. Para conectar-se a uma rede já existente, você precisa usar o nome dessa rede. Se estiver configurando sua própria rede, você pode criar o nome que quiser e usá-lo em cada computador. O nome pode ser de até 32 caracteres e conter letras e números.
- Perfis—Ao configurar seu computador para acessar uma rede sem fio, o Intel(R)PROSet/Wireless cria um perfil com as configurações sem fio que você especificar. Se quiser se conectar a outra rede, você pode procurar as redes existentes e fazer uma conexão temporária ou criar um novo perfil para essa rede. Após ter criado os perfis, seu computador se conectará automaticamente quando você mudar de local.
- Segurança—As redes sem fio 802.11b usam criptografia para ajudar a proteger os dados. O WEP, privacidade equivalente a cabo, usa uma chave de criptografia compartilhada de 64 bits ou de 128 bits para codificar os dados. Antes do computador transmitir os dados, ele os codifica usando a chave secreta de criptografia. O computador que recebe os dados usa essa mesma chave para decodificá-los. Se você se conectar a uma rede já existente, use a chave de criptografia fornecida pelo administrador da rede sem fio. Se estiver configurando sua própria rede, você poderá criar sua própria chave e usá-la em cada computador.

## Identificar uma rede sem fio

Dependendo do tamanho e dos componentes de uma rede sem fio, existem muitas maneiras de identificar uma rede sem fio:

- Nome da rede e Identificador do conjunto de serviços (SSID)—Identifica uma rede sem fio. Todos os dispositivos sem fio na rede precisam usar o mesmo SSID.
- Extended Service Set Identifier (ESSID)—Um caso especial de SSID usado para identificar uma rede sem fio que contém pontos de acesso.
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID)—Um caso especial de SSID usado para identificar uma rede de computadores sem fio configurados para se comunicarem diretamente entre si, sem ponto de acesso.
- Basic Service Set Identifier (BSSID)—Um identificador exclusivo para cada dispositivo sem fio. O BSSID é o endereço MAC Ethernet do dispositivo.
- SSID de difusão—Um ponto de acesso pode responder aos computadores enviando pacotes de teste com o SSID de difusão. Se este recurso for habilitado no ponto de acesso, qualquer usuário sem fio pode associar-se ao ponto de acesso usando um SSID em branco (nulo).

Voltar ao índice s