目次に戻る

# ワイヤレス ネットワークの概要: インテル(R) PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション ユーザ ガイド

## ワイヤレス ネットワーク テクノロジについて

- ワイヤレス ネットワーク モードの選択
- ワイヤレス ネットワークの設定
- ワイヤレス ネットワークの識別

ワイヤレス ネットワークでは、ネットワーク ケーブルを使用せずに複数のコンピュータがネットワークに接続されます。 それぞれのコンピュータは、他のワイヤレス コンピュータと直接通信したり、ワイヤレス アクセス ポイントを介して既存のネットワークに接続したり、ワイヤレス通信を利用してデータを送受信します。ワイヤレス アダプタをセットアップするときは、まず、使用するワイヤレス ネットワークの操作モードを選択します。 インテル(R) PRO/Wireless ネットワーク コネクション アダプタを使用することにより、ワイヤレス ネットワークの 802.11 規格に準拠した類似の他のワイヤレス デバイスに接続できます。

## ワイヤレス ネットワーク モードの選択

ネットワーク内のユーザ数によって、アクセス ポイントを使ってワイヤレス ネットワークを構築することも、アクセス ポイントを使用せずにワイヤレス ネットワークを構築することもできます。 インフラストラクチャ モードでは、アクセス ポイントを経由して、データの送受信を行います。 ワイヤレス コンピュータはアクセス ポイントに情報を送信し、アクセス ポイントは受け取ったデータを他のコンピュータにブロードキャストします。 また、アクセス ポイントは、有線のネットワークやインターネットにも接続できます。 アクセス ポイントを複数使用することで、広範囲のエリアをカバーする事ができます。

アドホック モードとも呼ばれる [デバイスからデバイス] モードでは、アクセス ポイントを使用することなくワイヤレス コンピュータ同士が、直接データのやり取りを行う事ができます。 家庭内や小さなオフィス、または会議などでの一時的なワイヤレス ネットワークを使用する際は、ピアツーピア モードが便利な場合があります。

## ワイヤレス ネットワークの設定

802.11 ワイヤレス ネットワークを正しく動作させるには、3 つの基本的なコンポーネントを設定する必要があります。

- ネットワーク名 - 各ワイヤレス ネットワークは独自のネットワーク名を使用してネットワークを識別します。 この名前は、SSID (サービス セット ID) と呼ばれ、ワイヤレス アダプタを設定する際に、SSID を指定します。 既存のネットワークに接続する場合は、そのネットワーク内で使用されているネットワーク名を使用しなければなりません。 独自のネットワークを設定する場合は、独自のネットワーク名を付けてそのネットワーク名で各コンピュータを設定することが必要になります。 ネットワーク名には 32 文字までの英数半角文字を使用できます。
- プロファイル - ワイヤレス ネットワークにアクセスするためにコンピュータを設定時、インテル(R) PROSet/Wireless によって、指定したワイヤレス設定のプロファイルが作成されます。 別のネットワークに接続する場合には、既存のネットワークをスキャンして一時的な接続を行ったり、そのネットワーク用の新しいプロファイルを作成できます。 プロファイルを作成後、場所を変更するとコンピュータが自動的に接続を行います。
- セキュリティ - 802.11 ワイヤレス ネットワークで、データを暗号化して保護します。 WEP（Wired Equivalent Privacy）は、64 ビットまたは 128 ビットの共有暗号キーを使用してデータをスクランブルします。 機密暗号キーを使用してデータをスクランブルした後に、コンピュータがそのデータを送信します。 データを受信するコンピュータは、同じ暗号キーを使用してデータを復号します。 既存のネットワークに接続している場合は、ワイヤレス ネットワークの管理者が配布した暗号キーを使用してください。 独自のネットワークを設定する場合は、独自のキーを作成してそれを各コンピュータに使用できます。

## ワイヤレス ネットワークの識別

ワイヤレス ネットワークの規模とコンポーネットによって、ワイヤレス ネットワークを識別する方法は多様です。

- ネットワーク名または SSID（サービス セット ID） - ワイヤレス ネットワークを識別します。 ネットワークのすべてワイヤレス機器で同一の SSID を使用する必要があります。
- ESSID (拡張サービス セット ID) - アクセス ポイントを含むワイヤレス ネットワークの識別に使用される特殊な SSID です。
- IBSSID (独立ベーシック サービス セット ID) - アクセス ポイントを使用せずに、ワイヤレス コンピュータが直接相互通信するように設定されたワイヤレス ネットワークの識別に使用する特殊な SSID です。
- BSSID (ベーシック サービス セット ID) - 各ワイヤレス デバイスの固有の ID です。 BSSID は、デバイスのイーサネット MAC アドレスです。
- ブロードキャスト SSID - アクセス ポイントは、ブロードキャスト SSID を使用してプローブ パケットを送信するコンピュータに応答できます。 アクセス ポイントでこの機能が有効になっている場合には、ワイヤレス ユーザは空白 （null） の SSID を使用してそのアクセス ポイントに接続することができます。

目次に戻る