Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Profile verwenden: Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netzwerkverbindung - Benutzerhandbuch

- Profil-Assistent - Überblick
- Ein neues Profil erstellen
- Ein bestehendes Profil bearbeiten
- Ein Profil entfernen
- Profile importieren und exportieren
- Ein Profilkennwort einrichten
- Administratorprofile
- Automatische Profilverteilung
- Einzelanmeldungssupport und Windows XP Willkommen-Bildschirm und "Schnelle Benutzerumschaltung"

### Profil-Assistent - Überblick

Verwenden Sie den Profil-Assistenten, um ein Netzwerkprofil für die Verbindung mit einem bestimmten drahtlosen Netzwerk einzurichten.

Wenn der Intel Konfigurationsdienst ein verfügbares Netzwerk erkennt und der Adapter keinem anderen drahtlosen Netzwerk zugewiesen ist, wird die Seite Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen angezeigt. Wählen Sie in Intel PROSet/Wireless ein Netzwerk aus der Liste "Verfügbare Netzwerke" aus und klicken Sie auf Konfigurieren.

1. Die Seite Allgemeine Einstellungen wird mit dem Netzwerknamen und Betriebsmodus für das ausgewähle Netzwerk angezeigt. Die identifizierte SSID (Name des drahtlosen Netzwerkes) kann nicht geändert werden, aber der angezeigte Profilname schon.

2. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite "Sicherheitseinstellungen" des Profil-Assistenten anzuzeigen. Dies startet den Abfragevorgang des Zugriffspunktes zur Bestimmung der für das ausgewählte Netzwerk erforderlichen höchsten Sicherheitsstufe. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit einrichten.

3. Nachdem die erforderliche Sicherheit bestimmt wurde, klicken Sie auf Weiter.

4. Auf der Seite Sicherheitseinstellungen werden die Informationen angezeigt, die zur Verbindung mit diesem bestimmten Netzwerk eingegeben werden müssen. Wenn beispielsweise ein Infrastruktur-WEP-Netzwerk markiert wurde, werden die WEP-Verschlüsselungs- und Schlüsselindexinformationen angezeigt, aber es muss lediglich der WEP-Netzwerkschlüssel eingegeben werden. Wenn Sie die erforderlichen Netzwerkeinstellungen nicht kennen, setzen Sie sich mit Ihrem System-Administrator in Verbindung.

### Ein neues Profil erstellen

Verwenden Sie den Profil-Assistenten, um ein neues Profil zu erstellen.

Wenn Sie ein Netzwerk aus der Liste Verfügbare Netzwerke auswählen und auf Konfigurieren klicken, führt Sie der Profil-Assistent durch die zur Profilerstellung und Netzwerkverbindung erforderlichen Schritte. Während dieses Vorgangs versucht der Profil-Assistent die korrekten Sicherheitseinstellungen für Sie zu finden.

So erstellen Sie ein neues Profil und stellen eine drahtlose Netzwerkverbindung her:

1. Klicken Sie im Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless auf Hinzufügen. Der Profil-Assistent wird gestartet und die Seite "Allgemeine Einstellungen" angezeigt.

2. Geben Sie im Profilnamensfeld einen Profilnamen ein.
3. Geben Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) im Textfeld ein.
4. Wählen Sie den Betriebsmodus: Netzwerk oder Gerät-an-Gerät.
5. Klicken Sie auf Erweitert, um zu den folgenden Optionen zu gelangen:

- Das Profil mit einem Kennwort versehen. Klicken Sie auf Dieses Profil mit einem Kennwort versehen. Geben Sie im Textfeld das Kennwort ein und wiederholen Sie es im Textfeld Kennwort bestätigen.

- Dieses Profil automatisch importieren (nur für Netzwerkadministratoren).

- Obligatorischer Zugriffspunkt. Durch diese Option wird der drahtlose Adapter einem bestimmten Zugriffspunkt zugewiesen.

6. Klicken Sie auf der Seite "Allgemeine Einstellungen" auf Weiter. Die Seite "Sicherheitseinstellungen" wird angezeigt.

6. Die Seite "Sicherheitseinstellungen" zeigt den aktuellen Sicherheitsstatus für den Netzwerkzugriffspunkt an. Klicken Sie auf Weiter, um die Netzwerkauthentifizierungs- und Datenverschlüsselungsoptionen zu bestimmen

7. Wählen Sie die Optionen Netzwerkauthentifizierung und Datenverschlüsselung aus. Geben Sie die Verschlüsselungscodeeinstellungen ein und konfigurieren Sie die 802.1x Einstellungen wie benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheitseinstellungen.

8. Wenn Sie die Profileinstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK. Der Profil-Assistent wird beendet und Sie kehren zum Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless zurück. Um die Profileinstellungen zu ändern oder zu überprüfen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück.

9. Wenn Sie derzeit nicht mit einem Netzwerk verbunden sind, erkennt Intel PROSet/Wireless, dass ein neues Profil hinzugefügt wurde und versucht automatisch, mit diesem neuen Profil eine Verbindung herzustellen.

10. Wenn Sie mit diesem Profil manuell eine Verbindung herstellen möchten, klicken Sie auf Verbinden, um dieses drahtlose Netzwerk zu verwenden. Das Verbindungssymbol zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an. Es werden außerdem der Netzwerkname, die Übertragungs- und Empfangsgeschwindigkeit und die Signalqualität angezeigt.

### Ein bestehendes Profil bearbeiten

So bearbeiten Sie ein bestehendes Profil:

1. Wählen Sie das zu bearbeitende Profil aus der Profilliste.
2. Klicken Sie auf Eigenschaften. Auf den Seiten "Allgemeine Einstellungen" und "Sicherheitseinstellungen" werden alle Profileinstellungen und Parameter angezeigt, die bearbeitet werden können.
3. Klicken Sie auf Weiter und auf Zurück, um durch die "Allgemeinen" und die "Sicherheitseinstellungen" zu navigieren:

- Allgemeine Einstellungen.Weitere Informationen dazu finden Sie unter Allgemeine Einstellungen.
- Sicherheitseinstellungen.Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheitseinstellungen.

### Ein Profil entfernen

So entfernen Sie ein Profil:

1. Wählen Sie das zu entfernende Profil aus der Profilliste.
2. Klicken Sie auf Entfernen, um das Profil zu löschen.

| HINWEIS: | Sie können nicht alle Profile in der Liste löschen. Es muss mindestens ein Profil in der Liste bleiben.

### Profile importieren und exportieren

| Hinweis: | Ein kennwortgeschütztes Profil kann importiert und exportiert werden. Vor dem Bearbeiten des Profils muss jedoch das Kennwort eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Profilkennwort einrichten.

#### Profile exportieren

So exportieren Sie Profile aus Ihrer Profilliste:

1. Klicken Sie im Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless auf die Option Importieren/Exportieren, die sich im Menü "Profile" befindet.
2. Wählen Sie das oder die Profile aus der Liste aus.
3. Geben Sie den Zielordner auf der Festplatte an. Sie können die Schaltfläche "Durchsuchen" verwenden, um zu dem Ordner zu navigieren.
4. Klicken Sie auf OK, nachdem die Profile erfolgreich exportiert wurden.
5. Klicken Sie auf Schließen, um das Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless zu schließen.

#### Profile importieren

So fügen Sie Ihrer Profilliste Profile hinzu:

1. Klicken Sie im Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless auf die Option Importieren/Exportieren, die sich im Menü "Profile" befindet.
2. Klicken Sie auf Importieren.
3. Suchen Sie auf Ihrem Computer das Profil, das Sie importieren möchten, oder geben Sie den Namen des Profils im Feld "Dateiname" ein. Die Profildateierweiterung ist entweder profiles oder .p50. Die zu importierenden Profile können sich in jedem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem Computer befinden.
4. Klicken Sie auf die Option Importieren, um das Profil in die Profilliste zu importieren.
5. Klicken Sie auf Schließen, um zum Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless zurückzukehren. Das importierte Profil wird in der Profilliste angezeigt und kann verwendet werden.

### Ein Profilkennwort einrichten

| Hinweis: | Ein kennwortgeschütztes Profil kann importiert und exportiert werden. Vor dem Bearbeiten des Profils muss jedoch das Kennwort eingegeben werden.

So richten Sie ein Kennwort für ein vorhandenes Profil ein:

1. Klicken Sie im Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless auf Eigenschaften. Die Seite "Allgemeine Einstellungen" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Erweitert
3. Klicken Sie auf Dieses Profil duch ein Kennwort schützen.
4. Kennwort: Geben Sie das Kennwort ein.
5. Kennwort bestätigen: Geben Sie das Kennwort erneut ein
6. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie zur Seite "Allgemeine Einstellungen" zurück.
7. Klicken Sie auf OK. Das Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless wird angezeigt.

## Administratorprofile

Administratorprofile werden mit dem Administrator-Tool erstellt.

Es handelt sich bei ihnen um Profile oder freigegebene Profile, für die der Netzwerk-Administrators oder Administrator dieses Computers zuständig ist und der sie verwaltet. Es sind Standard-Profile, die von allen Benutzern dieses Computers verwendet werden. Die Endbenutzer können diese Profile jedoch nicht modifizieren. Dies kann nur mit dem Administrator-Tool gemacht werden, das kennwortgeschützt ist.

Es gibt zwei Arten Administrator-Profile: Ständige und Voranmeldungs-/Standard-Profile.

### Ständige Verbindung

Ständige Profile werden während des Starts zugewiesen oder wenn niemand beim Computer angemeldet ist. Nachdem sich ein Anwender abmeldet, hält ein ständiges Profil die drahtlose Verbindung entweder solange, bis der Computer abgeschaltet wird oder sich ein anderer Anwender anmeldet.

### Verbindung vor der Anmeldung/Standardprofil

Voranmeldungs-/Standard-Profile werden angewendet, sobald sich der Benutzer anmeldet. Wenn Einzelanmeldungssupport (Windows-Benutzernamen und -Kennwort verwenden) installiert ist, wird die Verbindung während der Windows-Anmeldung (Voranmeldung) hergestellt. Ist Einzelanmeldungssupport auf dem Computer nicht installiert, wird das Profil dann angewendet, wenn die Benutzersitzung aktiv wird. Verbindung vor der Anmeldung/Standard-Profile werden immer am oberen Ende der Profilliste angezeigt. Anwender können die von ihnen erstellten Profile weiterhin priorisieren, aber sie können die Voranmeldungs-/Standard-Profile nicht erneut priorisieren. Da diese am oberen Ende der Profilliste angezeigt werden, versucht Intel PROSet/Wireless automatisch Verbindung mit den Administrator-Profilen aufzunehmen, bevor es von Benutzern erstellte Profile in Betracht zieht.

### Verbindungsstatus vor der Anmeldung

Wenn die Einzelanmeldungs-Komponente installiert ist, verfügen Sie über Voranmeldungssupport.

Während der Anmeldung von Windows wird eine Voranmeldungsstatusseite angezeigt. Diese Seite zeigt den Verlauf der Netzwerkverbindung an. Nachdem der drahtlose Adapter mit dem Zugriffspunkt verknüpft ist, wird die Statusseite geschlossen.

### Administrator-Exporteigenschaften

Verwenden Sie die Optionen "Administrator-Einstellungen" und "Administrator-Profile", um freigegebene Profile zum Exportieren zu konfigurieren. Exportierte Profile und Einstellungen können in alle Intel PROSet/ Wireless "AutoImport"-Ordner abgelegt werden. Sie werden als ein Paket exportiert.

Dialogfeld "Administrator-Präferenzen exportieren"

Name | Beschreibung
Administrator-Präferenzen exportieren | Schritt 1: Wählen Sie die zu exportierenden Präferenzen aus: Administrator-Einstellungen: Exportiert alle Einstellungen. Dies beinhaltet die Steuerung zwischengespeicherter Anmeldeinformationen und XP-Koexistenz. Administratorprofile: Exportiert alle ständigen und Voranmeldungs-/Standard-Profile. Schritt 2: Wählen Sie die Zieldatei aus: Schaltfläche "Durchsuchen": Wählt Zielpfad und -verzeichnis aus: Die Export-Zieldatei hat die Erweiterung .sso. Der Verzeichnispfad wird im Zielverzeichnis-Fenster angezeigt. Schritt 3: Exportieren Sie die markierten Präferenzen: Schaltfläche "Exportieren": Startet das Exportieren der Profile in den zugewiesenen Zielordner.
Schließen | Schließt die Seite.
Hilfe? | Zeigt die Hilfe-Informationen für diese Seite an.

### Automatische Profilverteilung

Mit der Funktion "Automatisches Importieren aktivieren" kann ein Netzwerkadministrator ein Profil automatisch an mit einem Netzwerk verbundene Computer verteilen. Diese Profile können automatisch vom Client-Computer aus dessen Verzeichnis \Programme\Intel\Wireless\AutoImport importiert werden. Die Option "Automatisches Importieren aktivieren" befindet sich auf der Seite Erweiterte Einstellungen. Klicken Sie auf der Seite "Allgemeine Einstellungen" des Profil-Assistenten auf Erweitert, um auf die "Erweiterten Einstellungen" zuzugreifen.

Das Profil muss in ein bestimmtes Verzeichnis auf dem Host-Computer kopiert werden. Von dort kann es an mehrere Computer verteilt werden. Sobald ein Remote-Computer das Profil erhält, steht es automatisch in der Liste "Profile" zur Verfügung. Wenn versucht wird, ein verteiltes Profil, das kennwortgeschützt ist, zu bearbeiten, wird eine Kennwortaufforderung angezeigt.

Sie können Profile automatisch importieren, indem Sie den Ordner "Importieren" auf Ihrer Festplatte nach neuen Profildateien beobachten. Nur Profile, bei denen die Option Automatisches Importieren aktivieren markiert ist, können automatisch importiert werden. Wenn ein Profil desselben Namens in der Profilliste bereits vorhanden ist, wird ein Dialogfeld angezeigt, das Ihnen ermöglicht, den Import entweder abzulehnen oder zu akzeptieren. Im letzteren Fall wird das bereits vorhandene Profil ersetzt. Alle importierten Profile werden an den unteren Rand der Profilliste gesetzt und die Profildatei wird unabhängig davon, ob der Import erfolgreich war oder nicht, umgehend nach dem Import gelöscht.

So importieren Sie ein Profil in die Profilliste:

1. Wählen Sie das Profil aus der Profilliste und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.
3. Markieren Sie Automatisches Importieren aktivieren.
4. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.
5. Klicken Sie auf OK, um die Seite "Allgemeine Einstellungen" zu schließen.
6. Wählen Sie ein Profil aus der Profilliste. Weitere Informationen finden Sie unter Profile importieren und exportieren.
7. Kopieren Sie das exportierte Profil aus seinem Verzeichnis in das Verzeichnis Programme\Intel\Wireless\Autoimport. Das Profil kann jetzt an andere Computer verteilt werden.

## Einzelanmeldungssupport und Windows XP Willkommen-Bildschirm und "Schnelle Benutzerumschaltung"

Die "Schnelle Benutzerumschaltung" und der Windows XP Willkommen-Bildschirm werden angezeigt, wenn der Einzelanmeldungssupport installiert ist.

Einzelanmeldung (Windows-Benutzernamen und -Kennwort verwenden) zielt auf Firmenumgebungen, wo sich die Anwender an den Computern mit einem Benutzernamen, Kennwort und für gewöhnlich mit einer Domäne anmelden. "Schnelle Benutzerumschaltung" unterstützt die Domänenanmeldung nicht.

| Hinweis: | Windows "Schnelle Benutzerumschaltung" ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie mit Windows XP Home Edition arbeiten. Es zielt auf Heimanwender ab. "Schnelle Benutzerumschaltung" ist auch unter Windows XP Professional verfügbar, wenn Sie es auf einem eigenständigen Gerät oder einem Computer, der Teil einer Arbeitsgruppe ist, installieren. Wenn ein Computer mit Windows XP Professional einer Domäne hinzugefügt wird, ist die Option "Schnelle Benutzerumschaltung" nicht verfügbar.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss