Takaisin Sisältö-sivulle

# Intel PROSet/Wireless -ohjelman käyttäminen: Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection - käyttöopas

- Intel® PROSet/Wireless -ohjelman ottaminen käyttöön langattoman käytön hallintasovelluksena

- Intel PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen

- Intel PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen tehtäväpalkin ilmaisinalueesta

- Tehtäväpalkin ilmaisinalueen valikon vaihtoehdot

- Työkaluvihjeet ja ilmoituskehotteet

- Intel PROSet/Wireless -pääikkuna

- Yhteystilan kuvakkeet

- Yhteyden tiedot

- Profiililuettelo

- Käytettävissä olevat verkot

- Valikot (Työkalut- ja Profiili-valikot)

- Työkalut-valikko

  - Sovellusasetukset

  - Sovitinasetukset

  - Käytä Microsoft-asiakasta

  - Lisätilastotiedot

  - Intel Wireless -virheenmääritys

  - Hallinta-apuohjelma

- Profiilit-valikko

  - Tuonti/vienti

  - Hallitse pois jätettäviä

- Radion ottaminen käyttöön ja sen poistaminen käytöstä
- Ohjelmiston asentaminen ja sen asennuksen poistaminen
- Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuden asentaminen ja sen asennuksen poistaminen

## Intel® PROSet/Wireless -ohjelman ottaminen käyttöön langattoman käytön hallintasovelluksena

Intel® PROSet/Wireless -ohjelmaa voidaan käyttää verkkoyhteyden profiilien määrittämisessä, muokkaamisessa ja hallitsemisessa. Lisäksi sen avulla voidaan määrittää lisäasetuksia, kuten virranhallinta-asetuksia ja kanavanvalinta-asetuksia Ad Hoc -verkkoja varten.

Jos käytät Windows XP:tä langattoman käytön hallintaan, voit poistaa sen käytöstä Langaton verkko -välilehdellä. Poista Windows XP käytöstä langattoman käytön hallintana:

1. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin ilmaisinalueen Intel PROSet/Wireless kuvaketta tai valitse Käynnistä à Asetukset à Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Verkkoyhteydet-kuvaketta.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys-kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet.
3. Valitse Ominaisuudet: Langaton verkkoyhteys -valintaikkunan Langattomat verkot -välilehti.
4. Tarkista, että Salli Windowsin määrittää langattoman verkon asetukset -ruutu ei ole valittuna. Jos se on valittuna, poista sen valinta.
5. Valitse OK. Tämä vahvistaa, että verkkoprofiilien hallinnassa käytetään Intel® PROSet/Wireless -ohjelmaa.

| HUOMAUTUS: | Tarkista, että Sovellusasetukset-vaihtoehto Ilmoita, kun muu sovellus käyttää langatonta laitetta on valittu. Kun tämä valintaruutu on valittuna, järjestelmä ilmoittaa, kun Windows XP alkaa hallita verkkoprofiileja.

## Intel PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen

Käynnistä Intel PROSet/Wireless joko tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeesta, Windowsin Käynnistä-painikkeella tai Windowsin Ohjauspaneelin kuvakkeesta.

Intel PROSet/Wireless -ohjelman voi käynnistää jommallakummalla seuraavista menetelmistä:

- Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Intel Wireless > Intel PROSet/Wireless.

- Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta ja valitse Avaa Intel PROSet Wireless.

- Avaa Intel PROSet/Wireless kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin ilmaisualueen kuvaketta

Intel PROSet/Wireless -ohjelman lopettaminen:

- Voit lopettaa Intel® PROSet/Wireless -ohjelman ja sulkea tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeen valitsemalla Lopeta tehtäväpalkin valikosta tai valitsemallaSulje-painikkeen Intel PROSet/Wireless -pääikkunassa.

## Intel PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen tehtäväpalkin ilmaisinalueesta

Voit käynnistää Intel PROSet/Wireless -ohjelman kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta, joka sijaitsee Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa, tai napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta ja valitsemalla sitten Avaa Intel PROSet/Wireless.

#### Intel PROSet/Wireless -ohjelman lopettaminen

Voit lopettaa Intel PROSet/Wireless -ohjelman ja piilottaa tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeen napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta ja valitsemalla Lopeta tehtäväpalkin ilmaisinalueen valikosta.

- Jos haluat tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeen näkyvän, kun Intel PROSet/Wireless on käynnistetty, valitse Sovellusasetukset -kohdassa Näytä sovelluskuvake tehtäväpalkissa -asetus.

#### Intel PROSet/Wireless -ohjelman sulkeminen

- Voit sulkea Intel PROSet/Wireless -pääikkunan valitsemalla Sulje. Avaa pääikkuna napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta ja valitsemalla Avaa Intel PROSet/Wireless.

## Tehtäväpalkin kuvakkeen valikkovaihtoehdot

Intel PROSet/Wireless -kuvake näkyy tehtäväpalkin ilmaisinalueessa Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa. Tuo valikon vaihtoehdot näkyviin napsauttamalla tilakuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Intel PROSet/Wireless voi tukea useita sovittimia. Nämä langattomat sovittimet näkyvät tehtäväpalkin kuvakkeen valikossa.

Valikkovaihtoehto | Huomautuksia
Avaa Intel PROSet/Wireless | Käynnistä Intel PROSet/Wireless kaksoisnapsauttamalla tätä vaihtoehtoa.
Langaton käyttö päälle | Kytke langaton radio päälle.
Langaton käyttö pois päältä | Kytkee radion pois päältä.
Muodosta yhteys profiiliin | Näyttää profiililuettelossa näkyvät nykyiset profiilit. Profiili voidaan myös aktivoida.
Käytä Microsoft-asiakasta Avaa Intel PROSet/Wireless | Vaihtaa käyttöön Intel PROSet/Wireless -ohjelman tai Windows XP Wireless Zero Configurationin. Intel-profiileja ei voi käyttää Microsoft-asiakasta käytettäessä
Piilota kuvake | Poista Intel PROSet/Wireless -kuvake tehtäväpalkin ilmaisinalueesta. Lisätietoja tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeen näyttämisestä tai piilottamisesta on kohdassa Sovellusasetukset.

### Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeet

Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvake esittää visuaalisesti langattoman yhteyden nykyisen tilan. Yhteystilan kuvake sijaitsee Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa. Tehtäväpalkin ilmaisinalue voidaan asettaa näkyväksi tai piilottaa Sovelluksen asetusten Työkalut-valikossa.

Kuvake | Kuvaus
| Langaton käyttö pois päältä: Langaton sovitin on poissa päältä. Langaton laite ei lähetä tai vastaanota sen ollessa pois päältä. Ota sovitin käyttöön valitsemalla Langaton käyttö päälle /pois päältä. Kuvake on valkoinen ja staattinen.
| Etsitään langattomia verkkoja: Langaton sovitin etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Valkoinen animoitu kuvake.
| Langattomia verkkoja ei löydetty: Mitään langattomia verkkoja ei löytynyt. Intel PROSet/Wireless etsii ajoittain käytettävissä olevia verkkoja. Voit käynnistää etsinnän käynnistämällä PROSet/Wireless-ohjelman kaksoisnapsauttanmalla kuvaketta ja valitsemalla sitten Päivitä. Punainen kuvake.
| Löydettiin langattomia verkkoja: Käytettävissä oleva langaton verkko löytyi. Tuo näyttöön Käytettävissä olevat verkot kaksoisnapsauttamalla tätä painiketta, valitse verkko ja valitse sitten Määritä. Keltainen kuvake.
| Laillisuustarkistus epäonnistui. Laillisuustarkistus langattoman verkon kanssa ei onnistu. Vihreä kuvake, jossa on keltainen varoituskolmio.
| Yhdistetty langattomaan verkkoon: Yhdistetty langattomaan verkkoon. Työkaluvihje ilmaisee verkon nimen, nopeuden ja signaalin laadun. Vihreä kuvake, jossa on aaltoja, ilmaisee signaalin laadun. Mitä enemmän aaltoja, sitä parempi laatu.

| HUOMAUTUS: | Jos Windows* XP hallitsee langatonta toimintaa, tehtäväpalkin kuvake on valkoinen. Se ei ilmaise yhteyden tilaa. Voit kuitenkin avata tehtäväpalkin valikon napsauttamalla kuvaketta.

## Työkaluvihjeet ja ilmoituskehotteet

Työkaluvihjeillä ja ilmoituskehotteilla tarjotaan palautetta ja vuorovaikutusta. Tuo työkaluvihjeet esiin siirtämällä osoitin kuvakkeen päälle. Ilmoituskehotteita tulee näyttöön langattoman verkon tilan muuttuessa. Jos esimerkiksi olet langattomien verkkojen toiminta-alueen ulkopuolella, ilmoituskehote tulee näyttöön saapuessasi toiminta-alueelle. Ilmoituskehotteet voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Sovellusasetukset -kohdassa.

Työkaluvihjeet

Työkaluvihjeet tulevat esiin, kun hiiriosoitin kulkee kuvakkeen päällä. Työkaluvihjeissä näkyy teksti kullekin yhteystilalle.

Työkaluvihje: "Yhdistetty langattomaan verkkoon" Langattoman verkon nimi: OmaVerkko Nopeus: 54 Mbps Signaalin voimakkuus: Erittäin hyvä

#### Ilmoituskehotteet

Kun tarvitaan käyttäjän toimia, ilmoituskehote tulee esiin. Jos napsautat kehotetta, kyseinen toiminto suoritetaan. Esimerkiksi löydettäessä langattomia verkkoja, näyttöön tulee seuraava ilmoituskehote:

Ilmoituskehote Löydettiin langattomia verkkoja Toiminta: Muodosta yhteys käytettävissä olevaan verkkoon kaksoisnapsauttamalla ilmoituskehotetta.

## Intel PROSet/Wireless -pääikkuna

Intel PROSet/Wireless -pääikkunassa on yhteyden perustiedot. Jos tietokone on kytkettynä verkkoon, välilehdellä on tietoja, kuten SSID, profiilinimi, nopeus sekä tukiasema-asetukset, kuten 802.11-kaista, kanava ja suojaustila. Pääikkunan Signaalin laatu -osassa annetaan tiedot langattoman käytön signaalin laadusta. Voit tarkastella tukiaseman ja verkkosovittimen yksityiskohtaisia parametreja valitsemalla Tiedot-painikkeen.

Intel PROSet/Wireless -ohjelman käyttäminen:

- Nykyisen yhteystilan tarkastelu (signaalin laatu, nopeus ja nykyisen verkon nimi)

- Käytettävissä olevien langattomien verkkojen hakeminen

- Profiilien hallinta

- Profiilien automaattinen yhdistäminen käytettävissä oleviin verkkoihin profiililuettelossa määritetyssä tietyssä järjestyksessä

- Yhdistäminen perusrakenne- ja Ad Hoc -verkkoihin

- Sovittimen virta-asetusten määrittäminen

## Yhteystilan kuvakkeet

Intel PROSet/Wireless -pääikkuna sisältää yhetystilan kuvakkeita, jotka ilmaisevat langattoman sovittimen nykyisen yhteystilan. Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvake ilmaisee myös nykyisen yhteystilan. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeet.

Pääikkunan yhteystilan kuvaus

Kuvake | Kuvaus
| Langaton käyttö on kytketty pois päältä: Langaton sovitin ei enää ole liitettynä verkkoon. Ota sovitin käyttöön valitsemalla Kytke langaton käyttö päälle -painike.
| Etsitään langattomia verkkoja: Langaton sovitin etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Animoidut kuvakkeet:
| Langattomia verkkoja ei löydetty: Mitään langattomia verkkoja ei löytynyt.
| Löydettiin langattomia verkkoja: Käytettävissä oleva langaton verkko löytyi. Voit valita yhteyden käytettävissä oleviin verkkoihin, jotka näkyvät Käytettävissä olevat verkot -luettelossa.
| Yhdistetty langattomaan verkkoon: Yhdistetty langattomaan verkkoon. Verkon nimi, nopeus ja signaalin laatu näkyvät nykyisen yhteyden tilassa. Saat lisätietoja nykyisestä verkkoyhteydestä napsauttamalla Tiedot-painiketta.
| Ei yhdistetty langattomaan verkkoon:Ei yhdistetty langattomaan verkkoon.
Verkkonimi | Verkkonimi (SSID): Sen verkon nimi, johon sovittimella on yhteys. Verkkonimen SSID:n on oltava sama kuin tukiaseman SSID:n, käytettäessä perusrakennetilaa (kutsutaan myös nimellä BSSID, ESSID tai Net ID) tai Ad Hoc -verkossa olevien muiden tietokoneiden (kutsutaan myös nimellä IBSSID).
Nopeus | Nykyinen tiedonsiirtonopeus megabitteinä sekunnissa (Mbps): 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 tai 54. 802.11b - 1, 2, 5,5 tai 11. 802.11a - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
Signaalin laatu | Signaalin laadun kuvakepalkit osoittavat lähetys- ja vastaanottosignaalin laadun langattoman sovittimesi ja lähimmän tukiaseman tai vertaistilan tietokoneen välillä. Vihreiden pystypalkkien määrä osoittaa lähetys- ja vastaanottosignaalien voimakkuuden. Signaalin laadun arvo vaihtelee välillä erinomainen ja alueen ulkopuolella. Seuraavat tekijät vaikuttavat signaalin laatuun: Signaalin laatu heikkenee etäisyyden kasvaessa. Lisäksi metalli- ja betonirakenteet heikentävät sitä. Metalliesineet voivat heijastaa signaaleja ja aiheuttaa häiriöitä. Muut sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä.
Tietoja | Sovittimen yhteyden tilatiedot. Lisätietoja on kohdassa Yhteyden tiedot.
Kytke langaton käyttö pois päältä/päälle | Radion vaihtaminen päälle ja pois päältä. Lisätietoja on kohdassa Radion kytkeminen päälle ja pois päältä.
Ohje | Tämän sivun ohjetietojen tuominen näyttöön.
Sulje | Intel PROSet/Wireless -pääikkunan sulkeminen.
X | Intel PROSet/Wireless -pääikkunan sulkeminen.

### Yhteyden tiedot

Yhteyden tiedot -kohta sisältää nykyisen verkkoyhteyden tiedot.

Verkkoyhteyden tiedot -sivun kuvaus

Nimi | Kuvaus
Profiilinimi | Profiilinimi. Jos kyseessä on kertayhteys, tässä kohdassa on <ei aktiivista profiilia>.
Verkkonimi | Nykyisen yhteyden verkkonimi (SSID).
IP-osoite | Nykyisen yhteyden IP-osoite.
Signaalin laatu | Radiotaajuista signaalia voidaan arvioida kahden seuraavan muuttujan perusteella: signaalin voimakkuus (määrä) signaalin laatu. Signaalin laatu riippuu monien eri tekijöiden yhdistelmästä, ensisijaisesti se riippuu signaalin voimakkuudesta ja läsnä olevan radiotaajuisen kohinan määrästä. Radiotaajuista kohinaa esiintyy luonnollisesti ja lisäksi sähkölaitteet synnyttävät sitä. Jos radiotaajuista kohinaa esiintyy paljon ja/tai signaali on heikko, seurauksena on pieni kohinasuhde, mikä heikentää signaalilaatua. Kun kohinasuhde on pieni , radiovastaanottimen on vaikea erottaa signaalin sisältämä data sen kohinasta.
Signaalin voimakkuus | Tietoliikenteen onnistuminen edellyttää riittävää signaalin voimakkuutta, mutta vielä tärkeämpi on signaalin laatu. Jos signaali on voimakas, mutta sen laatu on huono, seurauksena on heikkolaatuinen tietoliikenne. Jos signaalin laatu on heikko, selvitä läheisyydessä olevat häiriölähteet, kuten muiden langattomien lähiverkkojen, muiden radiölähettimien, sähkömoottorien tai kompressorien aiheuttamat häiriöt. Myös signaalin heijastuminen metallisista esineistä tai muista esineistä voi heikentää signaalin laatua.
Sovittimen MAC-osoite | Langattoman sovittimen MAC (Media Access Control) -osoite.
Kaista | Ilmaisee nykyisen yhteyden langattoman kaistan. 802.11a 802.11b 802.11g
Tuetut tiedonsiirtonopeudet | Nopeudet, joilla langaton sovitin voi lähettää ja vastaanottaa tietoja. Käytettävän taajuuden nopeus Mbps:inä. 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ja 54. 802.11b - 1, 2, 5,5 ja 11 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ja 54
Radiotaajuus | Ilmaisee nykyisen langattoman yhteyden taajuuden. 5,260 Ghz 2,457 GHz
Kanavan numero | Näyttää lähetys- ja vastaanottokanavan.
Verkon laillisuustarkistus | Tässä kohdassa on Avoin, Jaettu, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise ja WPA2-Personal. Ilmaisee käytössä olevan profiilin 802.11-laillisuustarkistuksen. Lisätietoja on kohdassa Suojausasetukset.
Tiedon salaus | Tässä kohdassa näkyy Ei mitään, WEP, CKIP, TKIP tai AES-CCMP. Lisätietoja on kohdassa Suojausasetukset.
CCX-versio | Tämän langattoman yhteyden Cisco Compatible Extensions -versio.
CCX TPC | Cisco Compatible Extensions -tehotasot.
CCX-tehotasot | 0.2, 0.4, 1.0, 6.3, 100.0 mW
Tukiaseman MAC-osoite | Liitetyn tukiaseman MAC (Media Access Control) -osoite.
Pakollinen tukiasema | Ei mitään, jos ominaisuus ei ole käytössä. Jos ominaisuus on käytössä, tässä kohdassa on tukiaseman MAC-osoite. Tällä asetuksella ohjataan langaton sovitin yhdistämään tukiasemaan käyttäen määrättyä MAC-osoitetta (48-bittistä 12 heksadesimaalin lukua, esimerkiksi 00:06:25:0E:9D:84).
Sulje | Sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetietojen tuominen näyttöön.

## Profiililuettelo

Profiili on ryhmä tallennettuja verkkoasetuksia. Profiilit ovat hyödyllisiä liikuttaessa langattomien verkkojen välillä. Kuhunkin langattomaan verkkoon voidaan määrittää eri profiili. Profiilin asetuksiin sisältyvät verkkonimi (SSID), toimintatila ja suojausasetukset.

Profiililuettelossa näkyvät nykyiset ensisijaiset käyttäjä- ja järjestelmänvalvojaprofiilit niiden käyttöjärjestyksessä. Järjestä profiilit ylä- ja alanuolien avulla järjestykseen, jossa muodostetaan automaattisesti yhteys langattomaan verkkoon. Myös Asetustenmäärityspalvelu käyttää profiilien ensisijaisuusluetteloa yhteyden muodostamisessa langattomiin verkkoihin.

| HUOMAUTUS: | Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen - tai Pysyvä-profiilit näkyvät profiililuettelon yläosassa. Nämä profiilit ovat etusijalla käyttäjäpohjaisiin profiileihin nähden. Profiililuettelon Yhteys ennen sisäänkirjautumista- / Yhteinen -profiileja voi vain tarkastella, niitä ei voi muokata.

Voit yhdistä profiilin valittuun langattomaan verkkoon käyttämällä Yhdistä-painiketta. Lisäksi voit lisätä, muokata ja poistaa profiileja pääikkunassa.

| HUOMAUTUS: | Käytä Ota automaattinen tuonti käyttöön -toimintoa profiilien tuomiseen profiililuettelosta. Lisätietoja on kohdassa Profiilien automaattinen jakaminen.

### Profiilit

Nimi | Kuvaus
Profiilinimi | Profiilit ovat verkkoasetusryhmiä, joita käyttämällä langaton sovitin voi muodostaa yhteyden verkkotukiasemaan (perusrakennetila) tai tietokoneeseen (vertaistila eli Ad Hoc -tila) käyttämättä tukiasemaa. Lisätietoja on kohdassa Profiilien määrittäminen.
Verkkonimi | Tietokoneen tai langattoman verkon nimi (SSID).
Yhteyden kuvakkeet - Verkkoprofiilin tilan kuvakkeet ilmaisevat sovittimen eri yhteystilat langattomaan verkkoon, käytetyn toimintatilan tyypin ja onko WEP-salaus tai 802.1x-laillisuustarkistus käytössä.
| Langaton sovitin on liitetty tukiasemaan tai tietokoneeseen (Ad Hoc -tila). Jos profiilissa on otettu käyttöön 802.1x-asetukset, tämä ilmaisee, että sovitin on liitetty ja sen laillisuus on tarkistettu.
| Perusrakennetila.
| Ad Hoc -tila.
| Verkko käyttää suojaussalausta.
| Langattoman verkon käytössä olevan kaistan taajuus.
Verkkonimi | Tietokoneen tai langattoman verkon nimi (SSID).
Nuolet | Sijoita profiilit haluttuun järjestykseen automaattista yhteyttä varten nuolien avulla. Ylänuoli: Siirtää valitun profiilin ylöspäin profiililuettelossa. Alanuoli: Siirtää valitun profiilin alaspäin profiililuettelossa.
Yhdistä | Aktivoi valitun profiilin ja yhdistää langattomaan verkkoon.
Lisää | Uuden profiilin luominen käyttämällä ohjattua profiilitoimintoa. Lisätietoja on kohdassa Ohjatun profiilitoiminnon yleiskuvaus.
Poista | Valitun profiilin poistaminen profiililuettelosta. Kaikkia profiileja ei voi poistaa luettelosta, yhden profiilin on jäätävä luetteloon. Lisätietoja on kohdassa Profiilin poistaminen.
Ominaisuudet | Olemassa olevan profiilin sisällön muokkaaminen. Voit myös muokata profiilia kaksoisnapsauttamalla profiilia profiililuettelossa. Lisätietoja on kohdassa Aikaisemmin luodun profiilin muokkaaminen.

### Käytettävissä olevat verkot

Käytettävissä olevat verkot -luettelossa on sovittimen toiminta-alueella olevat langattomat verkot. Käynnistä ohjattu profiilitoiminto valitsemalla Yhdistä-painike ja luo sitten profiili valitulle langattomalle verkolle.

Nimi | Kuvaus
Langattoman verkon tukiaseman tai tietokoneen (Ad Hoc -tila) signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuuden kuvakepalkit ilmaisevat, että langaton verkko tai tietokone on käytettävissä yhteyttä varten, mutta sitä ei vielä ole liitetty tukiasemaan tai tietokoneeseen (Ad Hoc -tila).
| ### Langattomassa verkossa käytetään Perusrakenne-toimintatilaa.
| ### Langattomassa verkossa käytetään Ad Hoc -toimintatilaa.
| ### Langaton verkko käyttää suojaussalausta.
| ### Langattoman verkon käytössä olevan kaistan taajuus.
Verkkonimi | ### Tietokoneen tai langattoman verkon nimi (SSID).
Määritä | ### Yhteyden muodostaminen valittuun käytettävissä olevaan verkkonimeen.
Ominaisuudet | Verkon ominaisuudet näyttävät langattoman sovittimen nykyisen verkkoyhteyden tilan. Lisätietoja on kohdassa Verkon ominaisuudet.
Päivitä | Käytettävissä olevien verkkojen luettelon päivittäminen. Jos uusia verkkoja on käytettävissä sovittimen toiminta-alueella, luettelo päivitetään ja siinä näytetään uudet verkkonimet.

## Verkon ominaisuudet

Tällä sivulla näkyy langattoman sovittimen nykyisen yhteyden tila.

Verkkoyhteyden tiedot -valintaikkunan kuvaus

Nimi | Kuvaus
Verkkonimi | Näyttää langattoman verkon nimen.
Kaista | Kaista (Taajuus): Parhaillaan käytössä oleva kaista ja taajuus. Arvo on Alueen ulkopuolella, jos kaistaa ja taajuutta ei voi ilmaista. Vaihtoehdot: 802.11b, 802.11g 802.11a 802.11b 802.11g
Toimintatila | Näyttää nykyisen toimintatilan: Perusrakenne [AP] (oletusarvo) tai Ad Hoc.
Laillisuustarkistustaso | Näyttää käytössä olevan profiilin nykyisen laillisuustarkistuksen suojaustilan. Vaihtoehdot: Ei mitään: Salausta ei käytetä. Jaettu WPA-Enterprise WPA-Personal Tuntematon Ilmaisee käytössä olevan profiilin 802.11-laillisuustarkistuksen. Näyttää 802.1x-laillisuustarkistusalgoritmin; MD5, LEAP, TLS, TTLS ja PEAP. Lisätietoja on kohdassa Suojausasetukset.
Tiedon salaus | Vaihtoehdot: Kyllä, Normaali (avoimet tai jaetut tilat), WPA ja WPA-PSK. Lisätietoja on kohdassa Suojausasetukset.
Tämän verkon tukiasemat <0-50> | Signaalin voimakkuus: Signaalin laatu -kuvakepalkit ilmaisevat langattoman sovittimen ja lähimmän tukiaseman välisen lähetys- ja vastaanottosignaalien laadun prosenttiarvoina. Tämä ilmaisee, miten hyvin langaton sovitin viestii tukiaseman kanssa tai muun langattoman laitteen kanssa vertaistilassa. Signaalin laadun arvo vaihtelee välillä Erinomainen - Alueen ulkopuolella. Näyttää a, b tai g. Tämä kuvake ilmaisee käytössä olevan kaistan. Kanava: Näyttää käytössä olevan nykyisen lähetys- ja vastaanottokanavan tietylle langattomalle verkolle. BSSID (perusrakennetoimintatila): Näyttää tukiasemien 12-numeroisen MAC-osoitteen valitussa verkossa.
Hallitse pois jätettäviä | Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä.
Sulje | Sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetietojen tuominen näyttöön.

## Valikot

Voit määrittää verkkoasetuksia valitsemalla Tiedosto, Työkalut, Profiilit jaOhje.

Nimi | Kuvaus
Tiedosto | Lopeta: Intel PROSet/Wireless -pääikkunan sulkeminen. Intel PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen: Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta ja valitse Avaa Intel PROSet/Wireless. Avaa PROSet/Wireless kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin ilmaisualueen kuvaketta
Työkalut | Sovellusasetukset: Anna järjestelmänlaajuiset yhteysasetukset. Voit vaihtoehtoisesti käyttää tätä ominaisuutta myös painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+O. Lisätietoja on kohdassa Sovellusasetukset. Sovitinasetukset: Näyttää Sovittimen asetukset, jotka vastaavat Windowsin Laitehallinnassa tehtyjä asetuksia, Voit käyttää tätä ominaisuutta myös näppäinyhdistelmällä Ctrl+S. Lisätietoja on kohdassa Sovitinasetukset. Käytä Microsoft*-asiakasta: Windows XP:n ottaminen käyttöön langattoman käytön hallintasovelluksena. Voit vaihtoehtoisesti käyttää tätä ominaisuutta myös painamalla F10-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Käytä Microsoft-asiakasta. Lisätilastotiedot: Nämä tiedot liittyvät sovittimen ja tukiaseman väliseen tietoliikenteeseen. Voit vaihtoehtoisesti käyttää tätä ominaisuutta myös painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+S. Lisätietoja on kohdassa Lisätilastotiedot. Intel Wireless -virheenmääritys Virheenmääritys on sovellus, jonka avulla voit ratkaista langattoman verkon yhteysongelmia. Voit vaihtoehtoisesti käyttää tätä ominaisuutta myös painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+W. Lisätietoja on kohdassa I ntel Wireless -virheenmääritys. Hallinta-apuohjelma: Hallinta-apuohjelma on tarkoitettu järjestelmänvalvojien tai tietokoneen muiden järjestelmänvalvojien käyttöön. Tämän vaihtoehdon avulla voidaan määrittää jaettuja profiileja käyttämällä Yhteys ennen sisäänkirjautumista- ja Pysyvä-profiileja. Voit vaihtoehtoisesti käyttää tätä ominaisuutta myös painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+T. Lisätietoja on kohdassa Hallinta-apuohjelma.
Profiilit | Tuominen/vieminen: Profiililuettelon profiilien tuominen ja vieminen. Lisätietoja on kohdassa Profiilien tuominen ja vieminen. Voit vaihtoehtoisesti käyttää tätä ominaisuutta myös painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+T. Hallitse pois jätettäviä: Määrättyjen tukiasemien sisällyttäminen ja pois jättäminen. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä. Voit vaihtoehtoisesti käyttää tätä ominaisuutta myös painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+H. Lisätietoja on kohdassa Jätä pois -luettelo.
Ohje | Intel PROSet/Wireless -ohjelman ohje: Käytönaikaisen ohjeen avaaminen (F1). Tietoja: Näyttää nykyisten asennettujen sovelluskomponenttien versiotiedot.

## Sovellusasetukset (Työkalut-valikko)

Sovellusasetukset -kohdassa määritetään Intel® PROSet/Wireless -ohjelman toiminta. Lisäksi tässä kohdassa voi tarkastella ohjelman tietoja.

Nimi | Kuvaus
Sovitin | Näyttää tietokoneeseen asennetun sovittimen, jota Intel PROSet/Wireless -ohjelma hallitsee.
Tehtäväpalkin ilmaisinalue | Näytä sovelluskuvake tehtäväpalkissa: Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat näyttää tehtäväpalkin tilakuvakkeen. Tämä kuvake sijaitsee Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueessa. Poista valinta ruudusta, jos et halua näyttää tehtäväpalkin tilakuvaketta. Valintaruudun valinnan voi poistaa myös valitsemalla Piilota kuvake -vaihtoehdon tehtäväpalkin kuvakkeen valikosta. Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeella on useita toimintoja: Se ilmaisee visuaalisesti yhteyden tilan ja langattoman verkon langattoman toiminnan. Kuvakkeen väri ja animaatio muuttuu ilmaisten muutoksia langattomassa toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvakkeet. Valikko – Kuvaketta napsauttamalla voidaan avata valikko. Tämän valikon avulla voidaan muun muassa kytkeä radio päälle tai pois päältä ja käynnistää Intel PROSet/Wireless -sovellus. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin valikkovaihtoehdot. Työkaluvihjeet ja ilmoituskehotteet, Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihje- ja ilmoituskehotteet.
Ilmoitukset | Näytä hälytysilmoitukset: Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat näyttää ilmoituskehotteet tehtäväpalkin kuvakkeen päällä. Ilmoituskehote tulee esiin, kun tarvitaan käyttäjän toimenpiteitä. Ainoastaan tärkeät tapahtumat (hälytykset) laukaisevat ilmoituskehotteen. Jos ilmoituskehote valitaan, suoritetaan asianmukainen toiminto. Poista valinta ruudusta, jos haluat estää ilmoituskehotteiden näyttämisen. Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihje ja ilmoituskehotteet. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Tietoilmoitukset: Nämä ilmoitukset ovat vähemmän tärkeitä. Ne eivät edellytä välittömiä toimenpiteitä, mutta auttavat parantamaan langattoman käytön suorituskykyä. Näytä tietoilmoitukset: Tämä valintaruutu on oletusarvon mukaan valittuna. Kaikki tietoilmoitukset näytetään tehtäväpalkin kuvakkeen vieressä. Tietoilmoitukset helpottavat langatonta käyttöä ilmaisemalla, milloin järjestelmä on langattoman verkon toiminta-alueella. Lisäksi ne ilmoittavat langattoman yhetyden muodostamisesta tai sen katkeamisesta. Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihje ja ilmoituskehotteet. Näytä luettelo alueella käytettävissä olevista verkoista, kun yhteyttä ei ole muodostettu: Tämän kohteen voi valita, jos Näytä tietoilmoitukset -valintaruutu ei ole valittuna. Vaikka tietoilmoitukset olisivat poissa käytöstä, tämän vaihtoehdon avulla voidaan silti antaa ilmoitus käytettävissä olevista verkoista langattoman sovittimen ollessa ilman yhteyttä. Ilmoita, kun muu sovellus käyttää langatonta laitetta: Kun tämä valintaruutu on valittuna, näyttöön tulee valintaikkuna muiden laitteiden yrittäessä käyttää langatonta sovitinta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi käytettäessä Hotspotin (esimerkiksi kahvilassa tai lentoasemalla) muodostamaa ohjelmistoa. Voit käyttää haluamiasi Intel PROSet/Wireless -sovelluksen ominaisuuksia tämän ohjelmiston poistamiseksi käytöstä, kun poistut Hotspotin toiminta-alueelta. Lisätietoja yllä mainittujen asetusten käyttämisestä on kohdassa Asetustenmäärityspalvelu.
Yhteyden automaattinen muodostaminen | Yhdistää käytettävissä oleviin verkkoihin vain profiileja käyttämällä: (Oletusasetus) Langattoman sovittimen yhdistäminen käytettävissä olevaan verkkoon käyttämällä profiililuettelon sisältämää sopivaa profiilia. Jos sopiva profiili löytyy, näyttöön tulee ilmoitus (katso kohta Ilmoitukset). Langattoman laitteen yhteyttä ei katkaista, ennen kuin sopiva profiili löytyy tai määritetään uusi sopiva profiili. Yhdistää mihin tahansa käytettävissä olevaan verkkoon, jos vastaavaa profiilia ei löydy: Jos langattoman sovittimen yhteys on katkaistu ja havaitaan langattomia verkkoja, Intel PROSet/Wireless -sovelluksen asetustenmäärityspalvelu yrittää löytää sopivan profiilin profiilin ja muodostaa yhteyden, jos sopiva profiili löytyy. Jos sopivia profiileja ei löydy ja jokin käytettävissä olevista verkoista ob avoin (suojaamaton), tämän asetuksen ollessa valittuna Intel-asetustenmäärityspalvelu voi muodostaa yhteyden avoimeen verkkoon. Huomautus: Avoimissa verkoissa ei käytetä suojausta. Tällaisessa langattomassa yhteydessä voi olla tarpeen käyttää omaa suojausta. Eräs tapa suojata avoin langaton yhteys on käyttää VPN (Virtual Private Networking) -ohjelmistoa. Yhdistä mihin tahansa verkkoon vain profiilien perusteella (Cisco-tila): Tämä tila tukee useita ja tyhjiä verkkonimiä SSID-tunnuksia tukiasemille, jotka tukevat Cisco Compatible Extensions -ominaisuutta. Kun tämä asetus valitaan, jokaista profiilia kokeillaan ensisijaisuusjärjestyksessä. Tämä määrittää, että käyttäjä tietää olevansa sellaisen tukiaseman läheisyydessä, jolla on useita SSID-tunnuksia, mutta joka ilmoittaa vain yhden niistä.
Hallitse pois jätettäviä | Ota automaattinen Jätä pois -luettelo käyttöön: Voit ottaa automaattisen Jätä pois -ominaisuuden käyttöön valitsemalla tämän valintaruudun. Tämän ominaisuuden avulla voit estää yhteyden automaattisen muodostamisen tiettyihin tukiasemiin. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä. Ota manuaalinen Jätä pois -luettelo käyttöön: Voit ottaa manuaalisen Jätä pois -ominaisuuden käyttöön valitsemalla tämän valintaruudun. Tämän ominaisuuden avulla voit estää yhteyden automaattisen muodostamisen tiettyihin verkkoihin. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä.
OK | Asetusten tallentaminen ja palaaminen edelliselle sivulle.
Peruuta | Sivun sulkeminen ja muutosten peruuttaminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetietojen tuominen näyttöön.

### Sovitinasetukset (Työkalut-valikko)

Sovitinasetukset-ikkunassa näkyvät Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection -sovittimen laiteominaisuudet.

Nimi | Kuvaus.
Ad Hoc -kanava | Arvo: 802.11b/g: Valitse tämä vaihtoehto, kun Ad Hoc -kaistan taajuutena on 802.11b tai 802.11b (2,4 GHz). Valitse sallittu toimintakanava luettelosta. 802.11a: Valitse tämä vaihtoehto, kun Ad Hoc -kaistan taajuutena on 802.11a (5 GHz). Valitse sallittu toimintakanava luettelosta.
Ad Hoc -lähetysteho | Lähetystehon tason pienentäminen pienentää langatonta toiminta-aluetta. Oletus-asetus: Suurin tehoasetus. Huono: Pienin toiminta-alue. Määrittämällä lähetystehon tason voit laajentaa tai supistaa toiminta-aluetta suhteessa muihin langattomiin laitteisiin, jotka voivat olla toiminnassa lähistöllä. Toiminta-alueen pienentäminen vilkkaan verkkoliikenteen omaavalla verkkoalueella parantaa lähetyksen laatua vähentämällä hylättyjen signaalien osuutta ja häiriöitä toiminta-alueella. Suurin enimmäistoiminta-alue. Aseta sovittimen lähetysteho maksimiarvoon. Valitse tämä asetus, kun toimit erittäin voimakkaasti heijastavissa ympäristöissä ja alueilla, joissa voi olla muita lähistöllä toimivia laitteita, ja kun yrität kommunikoida kannettavien tietokoneiden kanssa toiminta-alueen ulkorajoilla. Huomautus: Tämä asetus on voimassa käytettäessä joko Perusrakenne- tai Ad Hoc -tilaa.
Intel-läpisyöttöparannus | Pakettipurskeenohjauksen arvon muuttaminen. Ota käyttöön: Ota läpisyöttöparannus käyttöön valitsemalla tämä asetus. Poista käytöstä: (Oletus) - Poista läpisyöttöparannus käytöstä valitsemalla tämä asetus.
Sekatilan suojaus | Käytä tätä asetusta yhteentörmäysten välttämiseksi 11b/11g-sekaympäristössä. Käytä RTS/CTS-asetusta, kun asiakkaat eivät ehkä kuule toisiaan. Käytä CTS otetaan käyttöön itse -asetusta läpisyötön lisäämiseksi ympäristössä, jossa asiakkaat sijaitsevat lähellä toisiaan ja voivat kuulla toisensa.
Virranhallinta | Virranhallinta: Virrankulutuksen ja sovittimen suorituskyvyn välisen tasapainon määrittäminen. Langattoman sovittimen virta-asetusten liukusäätimellä määritetään tietokoneen virtalähteen ja akun välinen tasapaino. Käytä oletusarvoa: (Oletusasetus) - Virta-asetukset tietokoneen virtalähteen mukaan. Manuaalinen: Valitse haluamasi asetus siirtämällä liukusäädintä. Käytä pienintä asetusta akun käyttöiän maksimoimiseksi. Käytä suurinta asetusta suorituskyvyn maksimoimiseksi. Huomautus: Virransäästöasetukset vaihtelevat perusrakenneasetusten mukaan.
Ensisijainen kaista | Toimintakaistan valitseminen. Käytettävissä olevat vaihtoehdot: 802.11g 802.11a 802.11b
Langattoman toiminnan tila | 802.11a, 802.11b ja 802.11g: (Oletusasetus) -Yhdistä langattomiin 802.11a-, 802.11b- tai 802.11g-verkkoihin. Vain 802.11g: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11g-verkkoihin. Vain 802.11a ja 802.11g: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a ja 802.11g-verkkoihin. Vain 802.11b ja 802.11g: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b- ja 802.11g-verkkoihin. Huomautus: Nämä langattoman tilan (modulointitavan) asetukset määrittävät, mitkä havaitut tukiasemat näytetään Käytettävissä olevat verkot -luettelossa.
OK | Asetusten tallentaminen ja palaaminen edelliselle sivulle.
Peruuta | Sivun sulkeminen ja tehtyjen muutosten peruuttaminen.
Ohje | Valintaikkunan ohjetietojen tuominen näyttöön.

### Käytä Microsoft-asiakasta* (Työkalut-valikko)

Windows XP:n Wireless XP Zero Configuration -ominaisuus on käyttöjärjestelmän sisäinen langattoman käytön asetusten määritystyökalu. Tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Windows XP:ssä valitsemalla Työkalut-valikosta Käytä Microsoft-asiakasta. Jos XP Zero Configuration on käytössä, Intel PROSet/Wireless -ominaisuudet ovat poissa käytöstä.

Lisätietoja Intel PROSet/Wireless -ohjelman ottamisesta uudelleen käyttöön on kohdassa Intel PROSet/Wireless -asetustenmäärityspalvelu.

### Hallinta-apuohjelma (Työkalut-valikko)

Hallinta-apuohjelma on tarkoitettu järjestelmänvalvojien tai tietokoneen muiden järjestelmänvalvojien käyttöön. Tätä apuohjelmaa käytetään yhteisten (jaettujen) profiilien määrittämisessä.

Lisäksi järjestelmänvalvoja pystyy sen avulla rajoittamaan tietokoneen käyttäjien oikeuksia käyttää langattomia yhteyksiä.

Käyttäjät eivät voi muuttaa järjestelmänvalvojan asetuksia tai profiileja, jos he eivät tunne apuohjelman salasanaa. Salasanan pitää olla turvallinen ja sellainen, että sitä ei ole helppo arvata.

Nämä asetukset ja profiilit on mahdollista viedä yhdenä pakettina verkon muihin tietokoneisiin.

Nimi | Kuvaus
Hallinta-asetukset | Asetukset: Käyttäjien langattomien yhteyksien käyttöoikeuksien määrittäminen.
Hallintaprofiilit | Asetukset: Tietokoneen Pysyvä- ja Yhteys ennen sisäänkirjautumista -profiilien ottaminen käyttöön tai niiden poistaminen käytöstä. Pysyvä yhteys: Pysyvä-profiili on aktiivinen tietokoneen käynnistyksen aikana ja silloin, kun yhtään käyttäjää ei ole kirjautuneena tietokoneeseen. Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -yhteys: Yhteys ennen sisäänkirjautumista -profiili on aktiivinen sen jälkeen, kun asiakas kirjautuu tietokoneeseen. Kun yhden sisäänkirjautumisen tuki on asennettuna, tämä profiilityyppi käyttää Windowsin sisäänkirjautumisen käyttäjänimeä ja salasanaa. Yhteys ennen sisäänkirjautumista- ja Yhteinen-profiilit sijaitsevat ylimpänä profiililuettelossa. Koska ne ovat ylimpänä luettelossa, yhteys muodostetaan ensin niitä käyttämällä aina, kun se on mahdollista. Poista Intel-profiilinvaihto käytöstä. Käyttäjät voivat muodostaa yhteyden vain ensimmäisellä Yhteys ennen sisäänkirjautumista -profiililla: Poista profiilinvaihto käytöstä koskee vain Yhteys ennen sisäänkirjautumista -profiileja. Lisää: Profiilin luominen ohjatun profiilitoiminnon avulla. Poista: Valitun profiilin poistaminen profiililuettelosta. Ominaisuudet: Valitun profiilin sisällön muokkaaminen.
Vaihda salasana | Hallinta-apuohjelman salasanan vaihtaminen. Lisätietoja on kohdassa Vaihda salasana.
Vie | Näiden asetusten ja profiilien vieminen yhdenä pakettina verkon muihin tietokoneisiin.
Sulje | Sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetietojen tuominen näyttöön.

### Hallinta-asetukset

Näiden asetusten avulla järjestelmänvalvoja voi hallita tietokoneen käyttäjien langattomien yhteyksien käyttöä.

Nimi | Kuvaus
Tallenna käyttäjätiedot välimuistiin | Tallenna käyttäjätiedot välimuistiin Tallenna käyttäjätiedot välimuistiin käyttäjäistunnon aikana: Valitse valintaruutu: Käyttäjätiedot tallennetaan välimuistiin, jolloin tietoja pyydetään vain ensimmäisellä kerralla ennen yhteyttä eikä jokaisella kerralla, kun verkkoon kirjaudutaan tai siitä kirjaudutaan ulos Windows-sisäänkirjautumisistunnon aikana. Poista valinta valintaruudusta: Järjestelmän pyytää käyttäjätietoja aina, kun langaton yhteys (laillisuustarkistus, laillisuuden tarkistaminen uudelleen) muodostetaan käyttämällä 802.1x-profiileja joko Käytä Windowsin sisäänkirjautumista- tai Pyydä käyttäjätietoja yhteyttä muodostettaessa -asetuksen kanssa.
Läsnä myös XP | Salli käyttäjän ottaa XP Zero Configuration käyttöön: Salli käyttäjän ottaa XP Zero Configuration käyttöön: Valitse valintaruutu: Näytetään Windows XP hallitsee profiileja -sanoma, joka ilmaisee, että Windows XP Zero Configuration on käytössä ja että se hallitsee langatonta sovitinta. Sinua pyydetään vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Haluatko poistaa Windows XP -hallinnan käytöstä ja antaa Intel® PROSetin hallita langatonta verkkoa? Valitse Kyllä, jos haluat määrittää Intel® PROSet langattomille sovittimille -ohjelman hallitsemaan langatonta sovitinta. Valitse Ei, jos haluat Windows XP:n hallitsevan langatonta sovitinta. Poista valinta valintaruudusta: Jos valintaruudun valinta poistetaan, Intel PROSet/Wireless käynnistyksen yhteydessä näyttöön ei tule sanomaa, kun Windows XP Zero Configuration -hallintasovellus otetaan käyttöön.
OK | Asetusten tallentaminen ja sivun sulkeminen.
Peruuta | Asetusten peruuttaminen ja sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetietojen tuominen näyttöön.

### Hallintaprofiiliasetukset

Näiden asetusten avulla voi määrittää profiilin lisäyhteysasetuksia. Näin järjestelmänvalvoja voi ottaa tietokoneessa käyttöön Pysyvä- ja Yhteys ennen sisäänkirjautumista -profiileja ja poistaa niitä käytöstä.

Nimi | Kuvaus
Pysyvä yhteys | Pysyvä yhteys Pysyvä-profiili on aktiivinen tietokoneen käynnistyksen aikana ja silloin, kun yhtään käyttäjää ei ole kirjautuneena tietokoneeseen.
Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -yhteys | Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen yhteys: Yhteys ennen sisäänkirjautumista -profiili on aktiivinen sen jälkeen, kun asiakas kirjautuu tietokoneeseen. Nämä profiilit ovat ylimpänä profiililuettelossa. Käyttäjä ei voi muuttaa niitä ilman salasanaa.
OK | Asetusten tallentaminen ja sivun sulkeminen.
Peruuta | Asetusten peruuttaminen ja sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetietojen tuominen näyttöön.

### Vaihda salasana

Hallinta-apuohjelman voi suojata salasanalla. Oletusarvon mukaan salasana ei ole käytössä. Kuin salasana otetaan käyttöön Järjestelmänvalvojan asetuste ja profiileja profiilien käyttäminen edellyttää salasanan antamista. Profiililuettelossa näkyviä hallintaprofiileja voi tarkastella Ominaisuudet-painikkeen avulla.

Salasanan määrittäminen:

1. Valitse Työkalut-valikosta Hallinta-apuohjelma.

2. Valitse Vaihda salasana.

3. Anna salasana Uusi salasana -ruutuun.

4. Kirjoita uusi salasana uudelleen Vahvista salasana -ruutuun. Salasanaa kirjoitettaessa merkit tulostuvat näyttöön tähtinä.

5. Tallenna uusi salasana ja sulje sivu valitsemalla OK.

Nykyisen salasanan vaihtaminen tai sen lukituksen avaaminen:

1. Valitse Työkalut-valikosta Hallinta-apuohjelma.

2. Valitse Vaihda salasana.

3. Anna nykyinen salasana Vanha salasana -ruutuun.

4. Anna uusi salasana Uusi salasana -ruutuun.

5. Kirjoita uusi salasana uudelleen Vahvista salasana -ruutuun.

6. Tallenna uusi salasana ja sulje sivu valitsemalla OK.

### Lisätilastotiedot (Työkalut-valikko)

Nykyisen sovittimen yhteystiedot. Tässä kohdassa kuvataan Lisätilastotiedot-sivun sisältö.

Nimi | Kuvaus
Tilastotiedot | Lisätilastotiedot - Nämä tiedot liittyvät sovittimen ja tukiaseman väliseen tietoliikenteeseen. Kytkentä - Jos sovitin löytää viestintää varten tukiaseman, tämä arvo on Alueella. Muussa tapauksessa arvo on Alueen ulkopuolella. Tukiaseman MAC-osoite: Tukiaseman 12-numeroinen MAC-osoite (00:40:96:31:1C:05) . Kytkentöjen määrä: Niiden kertojen määrä, kun tukiaseman on löytänyt sovittimen. Tukiasemien määrä: Langattoman sovittimen toiminta-alueella käytettävissä olevien tukiasemien määrä. Täyd. hakujen määrä: Niiden kertojen määrä, kun sovitin on hakenut kaikki kanavat tietojen vastaanottamiseksi. Solukonpäivitys - Näihin tietoihin sisältyy laskuriarvoja, jotka liittyvät sovittimen sijainnin seurantaan. Sovittimen seuranta tapahtuu, kun sovitin viestii jonkin tukiaseman kanssa ja siirtyy sitten viestimään paremman signaalin omaavan tukiaseman kanssa. Solukonpäivityslukema: Tapahtuneiden solukonpäivityskertojen määrä. Tukiasema ei lähettänyt: Sovitin ei vastaanottanut radiolähetystä tukiasemasta. Tukiasema pitää ehkä palauttaa toimintaan. Huono signaalin laatu: Signaalinlaatu on liian huono tietoliikenteen pitämiseksi yllä tukiaseman kanssa. Sovitin on siirretty tukiaseman toiminta-alueen ulkopuolelle tai tukiaseman laiteosoitetietoja on muutettu. Tukiasemakuorman tasapainotus:Tukiasema on lopettanut kytkennän sovittimen kanssa sen takia, että tukiasema ei pysty ylläpitämään tietoliikenneyhteyttä kaikkien siihen liitettyjen sovittimien kanssa. Liian monta sovitinta yrittää viestiä yhden tukiaseman kanssa. Tukiaseman RSSI liian pieni:Vastaanoton signaalivoimakkuuden ilmaisin (RSSI) on liian pieni, jotta kytkentä sovittimen kanssa voitaisiin pitää yllä. Sovitin on ehkä siirretty tukiaseman toiminta-alueen ulkopuolelle tai tukiasema on ehkä lisännyt tiedonsiirtonopeuttaan. Huono kanavan laatu: Kanavan laatu on heikko, minkä vuoksi sovitin etsii toista tukiasemaa. Tukiasema kadotti yksikön:Tukiasema poisti tietokoneen tunnistettavien mobiililaitteiden luettelosta. Tietokoneen on muodostettava uudelleen kytkentä tukiaseman kanssa. Muita tietoja - Näiden tietojen avulla voidaan määrittää, voidaanko kytkennällä toiseen tukiasemaan saavuttaa parempi suorituskyky ja pystyä ylläpitämään suurinta mahdollista tiedonsiirtonopeutta. Vastaanotetut hälytyssignaalit: Sovittimen vastaanottamien hälytyssignaalien määrä. Häl. signaalien prosenttiosuus: Ohitettujen hälytyssignaalien prosenttiarvo. Lähetysvirheprosentti: Virheitä sisältäneiden datalähetysten prosenttiosuus. RSSI: Sovittimen kanssa viestivän tukiaseman signaalin voimakkuus.
Lähetyksen/vastaanoton tilastotiedot | Näyttää kohdistamattomien ja kohdistettujen pakettien prosenttiosuuden. Isäntäpaketteja yhteensä: Kohdistettujen ja kohdistamattomien pakettien yhteismäärä. Lähetys - (Mbps) Vastaanotto - (Mbps) Kohdistamattomat paketit: Langattomaan verkkoon lähetettyjen vastaanotettujen pakettien määrä. Kohdistetut paketit: Erityisesti langattomaan sovittimeen lähetettyjen vastaanotettujen pakettien määrä. Tavuja yhteensä: Langattoman sovittimen vastaanottamien ja lähettämien pakettien tavujen kokonaismäärä.
Nollaa tilastotiedot | Sovittimen tilastotietolaskurien nollaaminen ja tietojen mittaamisen aloittaminen alusta.
Sulje | Valintaikkunan sulkeminen ja palaaminen pääikkunaan.
Ohje | Tämän sivun ohjetietojen tuominen näyttöön.

### Intel Wireless -virheenmääritys (Työkalut-valikko)

Intel Wireless -virheenmääritys on sovellus, jonka avulla voit ratkaista langattoman verkon yhteysongelmia. Näytön oikeaan alakulmaan tulee kohdeohje havaittaessa yhteyteen liittyvä ongelma. Kun napsautat kohdeohjetta, näyttöön tulee virheenmäärityssanoma, joka sisältää suositellut toimet tapahtuneen yhteysongelman ratkaisemiseksi. Jos yhteysongelma syntyi esimerkiksi väärän salasanan vuoksi, voit käynnistää ohjatun profiilitoiminnon napsauttamalla näytössä olevaa hyperlinkkiä. Tältä sivulta voit myös käynnistää Wireless -tapahtumientarkastelun ja ottaa hälytysilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Intel Wireless -virheenmääritys on yhteensopiva Windows XP- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmien kanssa.

Intel Wireless -virheenmäärityksen kuvaus

Intel Wireless -virheenmääritys -sivu sisältää kaksi ruutua. Vasemmassa ruudussa näkyy luettelo käytettävissä olevista työkaluista, jotka voidaan käynnistää hiiren ykköspainikkeella. Oikeassa ruudussa näkyy nykyinen yhteysongelma jaettuna jaksoihin. Kussakin jaksossa on kaksi osaa: virhesanomat ja vihjetekstit. Virhesanoman ja aikaleiman edessä on kuvake. Vihjetekstiosassa on kuvaus käytettävissä olevista apuohjelmista ja ohje kyseisen yhteysongelman ratkaisemiseksi. Jos napsautat ohjetekstin linkkiä, ohjeteksti tulee esiin ponnahdusikkunaan. Voit käynnistää ohjelman yhteysongelman ratkaisemiseksi napsauttamalla aiheeseen liittyvää virheenratkaisulinkkiä. Viimeisessä ruudussa voit käynnistää Wireless -tapahtumientarkastelun tai ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Tiedosto | Lopeta: Intel Wireless -virheenmäärityksen lopettaminen.
Ohje | Intel® Wireless -virheenmäärityksen ohje Intel Wireless -virheenmäärityksen käytönaikaisen ohjeen avaaminen. Tietoja: Intel Wireless -virheenmäärityksen versiotietojen tuominen näyttöön.
Wireless -tapahtumientarkastelu | Käynnistä Wireless -tapahtumientarkastelu.
Poista käytöstä ilmoitus | Voit poistaa hälytysilmoitukset käytöstä napsauttamalla tätä.
Ota ilmoitus käyttöön | Napsauttamalla tätä voit ottaa hälytysilmoitusten näyttämisen käyttöön havaittaessa virheitä.
Käytettävissä oleva ohje | Päivämäärä/aika-virhesanoma Virheen kuvaus Linkki virheen ratkaisemiseksi (jos on). Katso alla oleva kohta Virheiden ratkaiseminen. Linkki suositeltuihin toimiin virheen ratkaisemiseksi

### Profiilien tuominen/vieminen (Profiilit-valikko)

Käyttäjäpohjaisten profiilien tuominen profiililuetteloon ja vieminen profiililuettelosta. Langattoman lähiverkon profiilit voidaan automaattisesti tuoda profiililuetteloon. Lisätietoja on kohdassa Profiilien tuominen ja vieminen.

Lisätietoja hallintaprofiilien viemisestä on kohdassa Hallinta-asetusten viennin ominaisuudet.

Profiilien tuominen profiililuetteloon.

Langattoman lähiverkon profiilit voidaan automaattisesti tuoda profiililuetteloon. Intel PROSet/Wireless toteuttaa tämän tarkkailemalla kiintolevyn tuontikansiota uusien profiilien varalta. Profiilin automaattinen tuominen edellyttää sitä, että Lisäasetukset-sivulla on valittu sen Ota automaattinen tuonti käyttöön -valintaruutu. Jos profiililuettelossa on jo samanniminen profiili, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa voidaan joko peruuttaa tuominen tai hyväksyä se, jolloin aikaisemmin luotu profiili korvataan. Kaikki tuodut käyttäjäpohjaiset profiilit sijoitetaan profiililuettelon loppuun. Profiilitiedosto poistetaan välittömästi tuonnin jälkeen siitä riippumatta, onnistuiko tuonti vai ei. Lisätietoja on kohdassa Profiilien automaattinen jakaminen.

### Salasanasuojatut profiilit

Salasanasuojattuja profiileja voidaan tuoda ja viefä automaattisesti etäjärjestelmiin. Jos profiili on salasanasuojattu, sen muokkaaminen edellyttää salasanan antamista. Lisätietoja on kohdassa Profiilin salasanan määrittäminen.

Tuo/Vie-valintaikkunan kuvaus

Nimi | Kuvaus
Profiilien vieminen | Valitse vietävät profiilit: Valitse luettelosta yksi profiili tai useita profiileja. Profiilitilan kuvake ilmaisee, käytetäänkö perusrakennetilaa vai Ad Hoc -tilaa ja käytetäänkö suojausta. Selaa: Kohdehakemiston paikantaminen kiintolevyltä. Kohdekansioikkunassa näkyy kansiopolku. Vie: Profiilien viemisen aloittaminen.
Profiilien tuominen | Profiilien tuominen profiililuetteloon. Tuo: Tuotavien profiilien paikantaminen kannettavan tietokoneen kiintolevyltä.
OK | Asetusten tallentaminen ja palaaminen edelliselle sivulle.
Peruuta | Sivun sulkeminen ja tehtyjen muutosten peruuttaminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetietojen tuominen näyttöön.

### Hallitse pois jätettäviä (Profiilit-valikko)

Jätä pois -luettelon hallinta -valintaikkuna tulee näyttöön, kun Profiilit-valikosta valitaan tämä vaihtoehto.

TÄRKEÄÄ: Tämän luettelon sisältämiin verkkoihin tai tukiasemiin ei muodosteta yhteyttä automaattisesti.

Tässä valintaikkunassa voit jättää automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä pois kokonaisia langattomia verkkoja tai useita tukiasemia sisältävien verkkojen yksittäisiä langattomia tukiasemia (BSSID).

Nimi | Kuvaus
Jätä pois -luettelon hallinta | Verkkonimi: Langattoman verkon nimi (SSID). BSSID: Valitun tukiaseman MAC-osoite. Syy: Ilmaisee syyn siihen, että tämä merkintä on jätetty pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä. Huomautus: Harmaana näkyvät merkinnät ovat pois jätettyjä Rogue-tukiasemia. Näitä merkintöjä ei voi poistaa luettelosta.
Lisää | Tukiaseman lisääminen luetteloon.
Poista | Tukiaseman poistaminen luettelosta.
Nollaa luettelo | Luettelon pyyhkiminen.
Sulje | Sivun sulkeminen ja asetusten tallentaminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetietojen tuominen näyttöön.

## Kytke langaton käyttö pois päältä/päälle

Langaton radio voidaan kytkeä päälle ja pois päältä valinnaisella laitteiston radiokytkimellä tietokoneessa, Intel PROSet/Wireless -sovelluksessa ja poistamalla laite käytöstä Windows-käyttöjärjestelmässä.

| HUOMAUTUS: | Kun tietokone on kytketty päälle, radio lähettää jatkuvasti signaaleja. Tietyissä tilanteissa, kuten lentokoneessa, radiosignaalit voivat aiheuttaa häiriöitä. Käytä seuraavia menetelmiä, jos sinun tarvitsee poistaa radio käytöstä ja käyttää kannettavaa tietokonetta ilman radiosignaalien lähetystä.

### Tietokoneen valinnaisen radion päälle/pois päältä -kytkimen käyttäminen

Jos tietokoneeseesi on asennettu ulkoinen kytkin, sitä voidaan käyttää kytkemään radio päälle ja pois päältä. Pyydä tietokoneen valmistajalta lisätietoja tästä kytkimestä. Jos tietokoneeseen on asennettu Intel PROSet/Wireless -ohjelma, radion nykyinen tila näkyy Intel PROSet/Wireless -pääikkunassa ja tehtäväpalkin ilmaisinalueessa.

### Radion kytkeminen päälle ja pois päältä käyttämällä Intel PROSet/Wireless -ohjelmaa

Radion voi kytkeä päälle ja pois päältä Intel PROSet/Wireless -ohjelman avulla. Intel PROSet/Wireless -ohjelman tilakuvake ilmaisee radion nykyisen tilan.

Valitse Intel PROSet/Wireless -pääikkunasta Kytke langaton käyttö pois päältä/päälle -painike ja kytke radio päälle ja pois päältä.

### Radion kytkeminen päälle tai pois päältä tehtäväpalkin kuvakkeen kautta

Voit kytkeä radion päälle tai pois päältä napsauttamalla tehtäväpalkin kuvaketta ja valitsemalla Kytke langaton käyttö pois päältä (päälle) -vaihtoehdon.

### Radion poistaminen käytöstä käyttämällä Laitehallintaa

Radio voidaan poistaa käytöstä (tehdä ei-toimivaksi) Windows-käyttöjärjestelmän Laitehallinnan kautta.

Windows XP ja 2000

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydän Oma tietokone -kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet.

2. Valitse Laitteisto-välilehti.

3. Valitse Laitehallinta.

4. Kaksoisnapsauta Verkkosovittimet-kuvaketta.

5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietokoneeseen asennettua käytössä olevaa sovitinta.

6. Valitse pikavalikosta Poista käytöstä.

7. Valitse OK.

## Ohjelmiston asentaminen ja sen asennuksen poistaminen

Intel Wireless -virheenmääritystä, Intel Smart Wireless Solutions -ratkaisua, Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuutta ja Hallinta-apuohjelmaa ei asenneta Tyypillinen-asennusprosessin aikana. Voit asentaa nämä ominaisuudet valitsemalla Mukautettu-vaihtoehdon asennuksen aikana. Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuden voi myös asentaa Intel PROSet/Wireless -ohjelman asentamisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuden asentaminen ja sen asennuksen poistaminen.

### Ohjelmiston asentaminen:

1. Aseta Asennus-CD-levy CD-asemaan.

2. Valitse Intel® PRO -verkko -ikkunan Asenna ohjelmisto-painike.

3. Luettuasi Käyttöoikeussopimus-näytössä olevan käyttöoikeussopimuksen. Valitse Hyväksyn lisenssisopimuksen ehdot ja napsauta Seuraava.

4. Valitse Mukautettu.

5. Valitse luettelosta asennettavat ominaisuudet:

Intel PROSet/Wireless: Intel® PROSet/Wireless -ohjelma.

- Asenna: Valitse Intel PROSet/Wireless. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Siirry vaiheeseen 5.

- Älä asenna: Valitse Älä asenna tätä ominaisuutta. Punainen x-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

Intel Smart Wireless -ratkaisut: Antaa käyttöön helppokäyttöisen ohjattu asetustenmääritystoiminnon yhteyden muodostamiseksi langattomaan reitittimeen.

- Asenna: Valitse Intel Smart Wireless -ratkaisut. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Siirry vaiheeseen 5.

- Älä asenna:Valitse Älä asenna tätä ominaisuutta. Punainen x-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

Yksi sisäänkirjautuminen: Sallii järjestelmänvalvojan hallita Yhteys ennen sisäänkirjautumista- ja Pysyvä-yhteyksiä.

- Asenna: Valitse Yksi sisäänkirjautuminen. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Valitse Seuraava ja siirry vaiheeseen 5. Huomautus: Windows XP:n pikakytkentä ja Tervetuloa-ikkuna poistetaan käytöstä asennettaessa Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuksia.

- Poista asennus: Valitse Yksi sisäänkirjautuminen. Valitse Älä asenna tätä ominaisuutta. Punainen x-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

Hallinta-apuohjelma: Sallii järjestelmänvalvojan hallita oikeuksia, joita kullakin käyttäjällä on hallita langattomia verkkoyhteyksiä.

- Asenna: Valitse Yksi sisäänkirjautuminen. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Valitse Seuraava ja siirry vaiheeseen 5. Huomautus: Windows XP:n pikakytkentä ja Tervetuloa-ikkuna poistetaan käytöstä asennettaessa Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuksia.

- Älä asenna: Valitse Älä asenna tätä ominaisuutta. Punainen x-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

5. Valitse Asenna.

6. Kun ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen, näyttöön tulee luettelo asennetuista komponenteista.

7. Valitse OK.

   | HUOMAUTUS: | Tietokone pitää käynnistää uudelleen Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuden asentamisen jälkeen.

8. Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Kyllä.

## Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuden asentaminen ja sen asennuksen poistaminen

Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuksiin sisältyy Yhteys ennen sisäänkirjautumista- ja Pysyvä yhteys -toiminnot. Oletusarvon mukaan niitä ei asenneta ohjelmiston ensiasennuksen aikana, ellei asennusvaihtoehdoksi valita Mukautettu. Tämä ominaisuus voidaan myös asentaa tai sen asennus voidaan poistaa Intel PROSet Wireless -ohjelman asentamisen jälkeen.

Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuden asentaminen Intel PROSet/Wireless -ohjelman asentamisen jälkeen:

1. Valitse Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Lisää tai poista sovellus > Intel PROSet/Wireless.

2. Valitse Muuta.

3. Valitse Mukauta Ohjelman ylläpito -ikkunassa.

4. Valitse Seuraava.

5. Valitse Yksi sisäänkirjautuminen. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Huomautus: Windows XP:n pikakytkentä ja Tervetuloa-ikkuna poistetaan käytöstä asennettaessa Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuksia.

6. Valitse Mukauta.

7. Kun ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen, komponentti luetellaan Asennettu-komponentiksi.

8. Valitse OK.

Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuden poistaminen:

1. Valitse Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Lisää tai poista sovellus > Intel PROSet/Wireless.

2. Valitse Muuta.

3. Valitse Mukauta Ohjelman ylläpito -ikkunassa.

4. Valitse Seuraava.

5. Valitse Yksi sisäänkirjautuminen. Valitse Älä asenna tätä ominaisuutta. Vaihtoehdon vieressä on punainen x.

6. Valitse Mukauta.

7. Kun ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen, komponentti luetellaan Ei läsnä -komponentiksi.

8. Valitse OK.

Takaisin Sisältö-sivulle