목차 페이지로 돌아가기

# Intel PROSet/무선 소프트웨어 사용: Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 사용자 안내서

- Intel(R) PROSet/무선을 무선 관리자로 사용

- Intel PROSet/무선 시작

- 작업 트레이에서 Intel PROSet/무선 시작

- 작업 트레이 메뉴 옵션

- 도구 팁 및 풍선 메시지 프롬프트

- Intel PROSet/무선 주 창

- 연결 상태 아이콘

- 연결 정보

- 프로파일 목록

- 사용 가능한 네트워크

- 메뉴(도구 및 프로파일 메뉴)

- 도구 메뉴

  - 응용 프로그램 설정

  - 어댑터 설정

  - Microsoft 클라이언트 사용

  - 고급 통계

  - Intel 무선 문제 해결사

  - 관리자 도구

- 프로파일 메뉴

  - 가져오기/내보내기

  - 제외 관리

- 라디오 활성화 및 비활성화
- 소프트웨어 설치 및 제거
- 단일 사인온 기능 설치 및 제거

## Intel(R) PROSet/무선을 무선 관리자로 사용

Intel(R) PROSet/무선 유틸리티를 사용하여 네트워크에 연결한 후 네트워크 프로파일을 설정, 편집 및 관리할 수 있으며 Ad Hoc 네트워크 설정을 위한 전원 관리 및 채널 선택과 같은 고급 설정도 수행할 수 있습니다.

무선 관리자로 Windows XP를 사용 중인 경우 무선 네트워크 탭에서 무선 관리자를 비활성화할 수 있습니다. Windows XP에서 무선 관리자를 비활성화하려면

1. 바탕 화면의 작업 트레이에서 Intel PROSet/무선 아이콘을 두 번 클릭하거나 시작 à 설정 à 제어판을 클릭한 다음 네트워크 연결을 두 번 클릭합니다.
2. 무선 네트워크 연결을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 클릭합니다.
3. 무선 네트워크 연결 속성에서 무선 네트워크 탭을 클릭합니다.
4. Windows를 사용하여 내 무선 네트워크 설정 구성 확인란이 선택되지 않았는지 확인합니다. 선택되어 있으면 선택을 취소합니다.
5. 확인을 클릭합니다. Intel PROSet/무선 유틸리티가 네트워크 프로파일을 관리하도록 구성된다는 것을 확인합니다.

| 참고: | 응용 프로그램 설정 옵션인 다른 응용 프로그램이 무선 장치를 사용하고 있을 때 알림이 선택되어 있는지 확인하십시오. 이 옵션은 네트워크 프로파일을 관리하기 위해 Windows XP가 시작될 때 표시됩니다.

## Intel PROSet/무선 시작

작업 트레이 아이콘이나 Windows 시작 단추 또는 Windows 제어판 아이콘에서 Intel PROSet/무선을 시작합니다.

Intel PROSet/무선을 시작하려면 다음 방법을 사용하십시오.

- 시작 > 프로그램 > Intel PROSet 무선 > Intel PROSet/무선을 차례로 클릭합니다.

- Windows 데스크탑의 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Intel PROSet 무선 열기 메뉴 옵션을 클릭합니다.

- 작업 트레이 아이콘을 두 번 클릭하여 Intel PROSet/무선을 엽니다.

Intel PROSet/무선 종료:

- Intel PROSet/무선을 종료하고 작업 트레이 아이콘을 닫으려면 작업 트레이 메뉴에서 종료를 클릭하거나 Intel PROSet/무선 주 창에서 닫기 단추를 클릭합니다.

## 작업 트레이에서 Intel PROSet/무선 시작

Intel PROSet/무선을 시작하려면 Windows 바탕 화면의 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 트레이 아이콘을 두 번 클릭하거나 작업 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Intel PROSet/무선 열기를 클릭합니다.

#### Intel PROSet/무선 종료

Intel PROSet/무선 관리자를 종료하고 작업 트레이 아이콘을 숨기려면 작업 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 작업 트레이 메뉴에서 아이콘 숨기기를 클릭합니다.

- Intel PROSet/무선을 시작한 후 작업 트레이 아이콘을 표시하려면 응용 프로그램 설정 옵션에서 "작업 표시줄에 응용 프로그램 아이콘 표시"를 선택합니다.

#### Intel PROSet/무선 닫기

- 닫기를 클릭하여 Intel PROSet 무선 주 창을 닫습니다. 주 창을 열려면 작업 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Intel PROSet/무선 열기를 클릭합니다.

## 작업 트레이 메뉴 옵션

Windows 바탕 화면의 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 트레이에 Intel PROSet/무선 아이콘이 표시됩니다. 상태 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 메뉴 옵션이 표시됩니다. Intel PROSet/무선은 다양한 어댑터를 지원합니다. 이러한 무선 어댑터는 작업 트레이 메뉴 옵션에 표시됩니다.

메뉴 항목 | 설명
Intel PROSet/무선 열기 | 이 옵션을 두 번 클릭하면 Intel PROSet/무선이 시작됩니다.
무선 켜기 | 무선 라디오를 켭니다.
무선 끄기 | 라디오를 끕니다.
프로파일에 연결 | 프로파일 목록에 나타난 현재 프로파일을 표시합니다. 프로파일을 활성화할 수도 있습니다.
Microsoft 클라이언트 사용 Intel PROSet/무선 열기 | Intel PROSet/무선과 Windows XP Wireless Zero Configuration 서비스 사이에서 전환합니다. Microsoft 클라이언트를 사용할 때는 Intel 프로파일을 사용할 수 없습니다.
아이콘 숨기기 | 작업 트레이에서 Intel PROSet/무선 아이콘을 제거합니다. 작업 트레이 아이콘 표시 또는 숨기기에 대한 내용은 응용 프로그램 설정을 참조하십시오.

### 작업 트레이 아이콘

작업 트레이 아이콘은 현재 무선 연결 상태를 시각적으로 보여줍니다. 연결 상태 아이콘은 Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있습니다. 응용 프로그램 설정 도구 메뉴 선택 사항을 통해 작업 트레이 아이콘을 보이거나 보이지 않게 설정할 수 있습니다.

아이콘 | 설명
| 무선 끄기: 무선 어댑터가 꺼집니다. 무선이 꺼져 있는 동안에는 무선 장치가 전송하거나 수신할 수 없습니다. 무선 켜기/끄기를 클릭하여 어댑터를 활성화합니다. 아이콘은 흰색이며 움직이지 않습니다.
| 무선 네트워크 검색 중: 무선 어댑터가 사용 가능한 무선 네트워크를 검색하고 있습니다. 애니메이션 형태의 흰색 아이콘입니다.
| 무선 네트워크가 없습니다: 사용 가능한 무선 네트워크가 없습니다. Intel PROSet/무선이 주기적으로 사용 가능한 네트워크를 검색합니다. 네트워크를 강제로 검색하려면 아이콘을 두 번 클릭하여 Intel PROSet/무선을 시작한 다음 새로 고침을 클릭하십시오. 아이콘이 빨간색으로 나타납니다.
| 무선 네트워크를 찾았습니다: 사용 가능한 무선 네트워크를 찾았습니다. 아이콘을 두 번 클릭하여 사용 가능한 네트워크 목록을 표시한 다음 네트워크를 선택하고 구성을 클릭합니다. 아이콘이 노란색으로 나타납니다.
| 인증 실패: 무선 네트워크를 인증할 수 없습니다. 노란색의 경고 삼각형과 함께 녹색 아이콘이 나타납니다.
| 무선 네트워크에 연결되었습니다: 무선 네트워크에 연결되었습니다. 도구 팁에 네트워크 이름, 속도 및 신호 품질이 표시됩니다. 신호 품질을 나타내는 물결 무늬와 함께 녹색 아이콘이 나타납니다. 물결 무늬가 많을수록 신호 품질이 좋습니다.

| 참고: | 무선 관리자로 Windows* XP를 사용하고 있는 경우에는 작업 트레이 아이콘이 흰색으로 나타납니다. 이것이 연결 상태를 반영하지는 않습니다. 이 아이콘을 클릭하여 작업 트레이 메뉴를 열 수 있습니다.

## 도구 팁 및 풍선 메시지 프롬프트

도구 팁 및 풍선 메시지 프롬프트는 피드백과 상호 작용 정보를 제공합니다. 도구 팁을 표시하려면 아이콘 위로 마우스 포인터를 가져가십시오. 무선 네트워크 상태가 변경되면 풍선 메시지 프롬프트가 표시됩니다. 예를 들어, 무선 네트워크 범위 밖에 있다가 범위 안으로 들어오면 풍선 프롬프트가 표시됩니다. 풍선 프롬프트는 응용 프로그램 설정에서 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

도구 팁

아이콘 위로 마우스 포인터를 가져가면 도구 팁이 표시됩니다. 도구 팁은 각 연결 상태에 대한 정보를 표시합니다.

도구 팁: "무선 네트워크에 연결" 무선 네트워크 이름: 내 네트워크 속도: 54Mbps 신호 강도: 아주 좋음

#### 풍선 프롬프트

사용자 작업이 필요한 경우 풍선 메시지 프롬프트가 표시됩니다. 프롬프트를 클릭하면 해당 작업에 대한 조치가 수행됩니다 예를 들어, 무선 네트워크가 발견되면 다음 풍선 프롬프트가 표시됩니다.

풍선 프롬프트 "무선 네트워크를 찾았습니다" 조치: 풍선 프롬프트를 두 번 클릭하여 사용 가능한 네트워크에 연결하십시오.

## Intel PROSet/무선 주 창

Intel PROSet/무선 주 창에 연결 기본 정보가 표시됩니다. 네트워크에 연결된 경우 SSID, 프로파일 이름 및 속도와 802.11 밴드, 채널, 보안 모드 등의 AP 설정과 같은 정보가 포함됩니다. 주 창의 신호 품질 섹션에는 무선 신호 품질에 대한 정보가 표시됩니다. 정보 단추를 클릭하여 액세스 포인트 및 네트워크 어댑터의 상세한 매개 변수를 확인합니다.

Intel PROSet/무선의 용도:

- 현재 연결 상태 보기(신호 품질, 속도 및 현재 네트워크 이름)

- 사용 가능한 무선 네트워크 검색

- 프로파일 관리

- 프로파일 목록에 정의된 특정 순서에 따라 사용 가능한 네트워크에 프로파일 자동 연결

- 기초 및 Ad Hoc 네트워크에 연결

- 어댑터 전원 설정 구성

## 연결 상태 아이콘

Intel PROSet/무선 주 창에는 무선 어댑터의 현재 연결 상태를 나타내는 연결 상태 아이콘이 표시됩니다. 작업 트레이 아이콘도 현재 연결 상태를 나타냅니다. 자세한 내용은 작업 트레이 아이콘을 참조하십시오.

주 창 연결 상태 설명

아이콘 | 설명
| 무선 끄기: 무선 어댑터가 네트워크에 연결되지 않았습니다. 무선 켜기 단추를 클릭하여 어댑터를 활성화합니다.
| 무선 네트워크 검색 중: 무선 어댑터가 사용 가능한 무선 네트워크를 검색하고 있습니다. 애니메이션 아이콘:
| 무선 네트워크가 없습니다: 사용 가능한 무선 네트워크가 없습니다.
| 무선 네트워크를 찾았습니다: 사용 가능한 무선 네트워크를 찾았습니다. 사용 가능한 네트워크 목록에 표시된 사용 가능한 네트워크에 연결할 수 있습니다.
| 무선 네트워크에 연결되었습니다: 무선 네트워크에 연결되었습니다. 네트워크 이름, 속도 및 신호 품질이 현재 연결 상태를 표시합니다. 정보 단추를 클릭하면 현재 네트워크 연결에 대한 정보가 표시됩니다.
| 무선 네트워크에 연결되지 않았습니다: 무선 네트워크에 연결되지 않았습니다.
네트워크 이름 | 네트워크 이름(SSID): 어댑터가 연결되는 무선 네트워크의 이름입니다. 네트워크 이름 SSID는 기초 모드(BSSID, ESSID 또는 Net ID라고도 함) 또는 Ad Hoc 네트워크(IBSSID)의 다른 컴퓨터를 사용하는 액세스 포인트의 SSID와 같아야 합니다.
속도 | 현재 데이터 전송 속도(Mbps 단위)를 표시합니다. 802.11g - 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 802.11b - 1, 2, 5.5, 11 802.11a - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
신호 품질 | 신호 품질 아이콘 막대는 피어투피어 모드에서 무선 어댑터와 가장 가까운 액세스 포인트 또는 컴퓨터 사이의 신호 송수신 품질을 나타냅니다. 녹색 세로 막대의 수는 송수신 신호 강도를 나타냅니다. 신호 품질 범위는 훌륭함에서 범위를 벗어남 사이입니다. 다음과 같은 요소가 신호 품질에 영향을 줍니다. 신호 품질은 거리에 반비례하고 금속 및 콘크리트 벽의 영향을 받습니다. 금속 물체는 신호를 반사하여 간섭을 일으킵니다. 기타 전기 장치도 신호 간섭을 일으킬 수 있습니다.
정보 | 어댑터 연결 상태 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 연결 정보를 참조하십시오.
무선 켜기/끄기 | 라디오를 켜고 끕니다. 자세한 내용은 라디오 켜기/끄기를 참조하십시오.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.
닫기 | Intel PROSet/무선 주 창을 닫습니다.
X | Intel PROSet/무선 주 창을 닫습니다.

### 연결 정보

연결 정보 창에는 현재 네트워크 연결 정보가 표시됩니다.

네트워크 연결 정보 페이지 설명

이름 | 설명
프로파일 이름 | 프로파일의 이름입니다. 1회 연결인 경우 <활성 프로파일 없음>이 표시됩니다.
네트워크 이름 | 현재 연결의 네트워크 이름(SSID)입니다.
IP 주소 | 현재 연결에 대한 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다.
신호 품질 | 기본적으로 다음 두 개의 구성 요소를 통해 라디오 주파수(RF) 신호에 액세스할 수 있습니다. 신호 강도(양) 신호 품질 신호 품질은 여러 가지 요소에 의해 결정되지만 주로 신호 강도와 RF 잡음 비율로 구성됩니다. RF 잡음은 자연적으로 또는 전기 장비에 의해 인위적으로 발생합니다. RF 잡음이 많거나 신호 강도가 낮은 경우 신호 대 잡음 비율이 낮아져 신호 품질이 더 나빠집니다. 신호 대 잡음 비율이 낮은 상태에서는 라디오 수신기가 잡음 자체의 신호에 포함된 데이터 정보를 식별하기 어렵습니다.
신호 강도 | 양호한 데이터 통신을 위해 적절한 신호 강도가 필요하며 더 중요한 것은 신호 품질입니다. 품질이 나쁜 강한 신호를 수신하면 데이터 통신이 불량해집니다. 신호 품질이 낮은 경우에는 다른 무선 LAN, 기타 RF 송수신기, 전기 모터 또는 압축기의 간섭과 같은 주변의 잡음 원인을 조사하십시오. 해당 영역에서의 금속 또는 다른 물체에 의한 신호 반사 또한 신호 품질이 나빠지는 원인일 수 있습니다.
어댑터 MAC 주소 | 무선 어댑터의 MAC(Media Access Control) 주소입니다.
밴드 | 현재 연결에 대한 무선 밴드를 나타냅니다. 802.11a 802.11b 802.11g
지원되는 데이터 전송률 | 무선 어댑터가 데이터를 송수신할 수 있는 속도입니다. 사용할 주파수에 해당하는 속도(Mbps 단위)를 표시합니다. 802.11g - 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 802.11b - 1, 2, 5.5, 11 802.11a - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
라디오 주파수 | 현재 무선 연결의 주파수를 표시합니다. 5.260 Ghz 2.457 GHz
채널 번호 | 송수신 채널을 표시합니다.
네트워크 인증 | 개방, 공유 WPA-기업, WPA-개인, WPA2-기업 및 WPA2-개인 모드를 표시합니다. 현재 사용된 프로파일에서 사용하는 802.11 인증이 표시됩니다. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.
데이터 암호화 | 없음, WEP, CKIP TKIP 또는 AES-CCMP를 표시합니다. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.
CCX 버전 | 이 무선 연결에서의 Cisco Compatible Extensions 버전입니다.
CCX TPC | Cisco Compatible Extensions 전원 수준을 나타냅니다.
CCX 전원 수준 | 0.2, 0.4, 1.0, 6.3, 100.0 mW
액세스 포인트 MAC 주소 | 연결된 액세스 포인트의 MAC(Media Access Control) 주소입니다.
필수 액세스 포인트 | 활성화되지 않으면 "없음"이 표시되고 활성화되면 액세스 포인트 MAC 주소가 표시됩니다. 이 옵션은 특정 MAC 주소(48비트 12자리 16진수, 예: 00:06:25:0E:9D:84)를 사용하여 무선 어댑터를 액세스 포인트에 연결합니다.
닫기 | 페이지를 닫습니다.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

## 프로파일 목록

프로파일이란 네트워크 설정을 저장해 그룹으로 묶어 놓은 것입니다. 프로파일은 하나의 무선 네트워크에서 다른 무선 네트워크로 이동할 때 유용합니다. 각 무선 네트워크에 대해 프로파일을 다르게 구성할 수 있습니다. 프로파일 설정에는 네트워크 이름(SSID), 작동 모드 및 보안 설정이 포함될 수 있습니다.

프로파일 목록에는 적용될 순서로 현재 사용자 및 관리자 프로파일이 표시됩니다. 위/아래 화살표를 사용하여 무선 네트워크에 자동 연결할 순서로 프로파일을 정렬합니다. 구성 서비스 또한 프로파일 우선순위 목록을 사용하여 무선 네트워크에 연결합니다.

| 참고: | 사전 로그온/공통 또는 영구 프로파일은 프로파일 목록의 맨 위에 표시됩니다. 이러한 프로파일은 사용자 기반 프로파일보다 우선순위가 높습니다. 프로파일 목록의 사전 로그온/공통 프로파일은 볼 수만 있으며 수정할 수 없습니다.

연결 단추를 사용하여, 선택한 무선 네트워크에 프로파일을 연결합니다. 주 창에서는 프로파일에 대한 추가, 편집 및 제거 작업도 할 수 있습니다.

| 참고: | 자동 가져오기 사용 기능을 사용하여 프로파일 목록에 프로파일을 가져옵니다. 자세한 내용은 프로파일 자동 배포를 참조하십시오.

### 프로파일

이름 | 설명
프로파일 이름 | 프로파일은 무선 어댑터를 네트워크 액세스 포인트(기초 모드)에 연결하거나 액세스 포인트를 사용하지 않는 컴퓨터(피어투피어 Ad Hoc 모드)에 연결할 수 있도록 하는 네트워크 설정입니다. 자세한 내용은 프로파일 설정을 참조하십시오.
네트워크 이름 | 무선 네트워크(SSID) 또는 컴퓨터의 이름입니다.
연결 아이콘 - 네트워크 프로파일 상태 아이콘은 어댑터가 무선 네트워크에 연결된 여러 가지 상태, 사용할 작동 모드, WEP 암호화 또는 802.1x 인증이 활성화되었는지 여부를 나타냅니다.
| 무선 어댑터는 액세스 포인트 또는 컴퓨터(Ad Hoc 모드)와 연결됩니다. 프로파일에서 802.1x 설정이 활성화된 경우 이 아이콘은 어댑터가 연결되고 인증되었음을 나타냅니다.
| 기초 작동 모드입니다.
| Ad Hoc 작동 모드입니다.
| 네트워크에서 보안 암호화가 사용되고 있습니다.
| 무선 네트워크에서 사용하고 있는 밴드 주파수입니다.
네트워크 이름 | 무선 네트워크(SSID) 또는 컴퓨터의 이름입니다.
화살표 | 화살표를 사용하여 자동 연결할 기본 설정 순서로 프로파일을 배치합니다. 위 화살표: 프로파일 목록에서 선택한 프로파일을 위로 이동합니다. 아래 화살표: 프로파일 목록에서 선택한 프로파일을 아래로 이동합니다.
연결 | 선택한 프로파일을 활성화하고 무선 네트워크에 연결합니다.
추가 | 프로파일 마법사를 사용하여 새 프로파일을 만듭니다. 자세한 내용은 프로파일 마법사 개요를 참조하십시오.
제거 | 선택한 프로파일을 프로파일 목록에서 삭제합니다. 모든 프로파일을 목록에서 제거할 수는 없습니다. 목록에 프로파일 하나는 반드시 남겨 두어야 합니다. 자세한 내용은 프로파일 제거를 참조하십시오.
속성 | 기존 프로파일 내용을 편집합니다. 프로파일 목록에서 프로파일을 두 번 클릭하여 편집할 수도 있습니다. 자세한 내용은 기존 프로파일 편집을 참조하십시오.

### 사용 가능한 네트워크

사용 가능한 네트워크 목록에 어댑터 범위 내의 무선 네트워크들이 표시됩니다. 연결을 사용하여 프로파일 마법사를 시작한 다음 선택한 무선 네트워크에 대한 프로파일을 만듭니다.

이름 | 설명
무선 네트워크 액세스 포인트 또는 컴퓨터(Ad Hoc 모드)의 신호 강도. 신호 강도 아이콘 막대는 무선 네트워크 또는 컴퓨터를 연결에 사용할 수 있지만 여전히 액세스 포인트 또는 컴퓨터(Ad Hoc 모드)에 연결되어 있지는 않음을 나타냅니다.
| ### 무선 네트워크에서 기초 작동 모드를 사용하고 있습니다.
| ### 무선 네트워크에서 Ad Hoc 작동 모드를 사용하고 있습니다.
| ### 무선 네트워크에서 보안 암호화를 사용하고 있습니다.
| ### 무선 네트워크에서 사용하고 있는 밴드 주파수입니다.
네트워크 이름 | ### 무선 네트워크(SSID) 또는 컴퓨터의 이름입니다.
구성 | ### 선택한 사용 가능한 네트워크 이름에 연결
속성 | 네트워크 속성 대화 상자에 무선 어댑터에 대한 현재 네트워크 연결 상태가 표시됩니다. 자세한 내용은 네트워크 속성을 참조하십시오.
새로 고침 | 사용 가능한 네트워크 목록을 새로 고칩니다. 어댑터 범위에서 새 네트워크를 사용할 수 있는 경우 목록이 업데이트되며 새 네트워크 이름이 표시됩니다.

## 네트워크 속성

이 페이지에는 무선 어댑터의 현재 연결 상태가 표시됩니다.

네트워크 연결 정보 대화 상자 설명

이름 | 설명
네트워크 이름 | 무선 네트워크 이름을 표시합니다.
밴드 | 밴드(주파수): 현재 사용 중인 밴드와 주파수입니다. 밴드와 주파수가 없으면 범위를 벗어났다는 것을 표시합니다. 다음과 같이 표시됩니다. 802.11b, 802.11g 802.11a 802.11b 802.11g
작동 모드 | 기초[AP](기본값) 및 Ad Hoc 모드 중 현재 작동 모드를 표시합니다.
인증 수준 | 사용된 프로파일에 대한 현재 인증 보안 모드를 표시합니다. 다음과 같이 표시됩니다. 없음: 암호화가 사용되지 않습니다. 공유 WPA-기업 WPA-개인 알 수 없음 현재 사용된 프로파일에서 사용하는 802.11 인증이 표시됩니다. 802.1x 인증 알고리즘(MD5, LEAP, TLS, TTLS 및 PEAP)이 표시됩니다. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.
데이터 암호화 | 다음과 같이 표시됩니다. 예, 일반(개방 또는 공유 모드), WPA 및 WPA-PSK. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.
이 네트워크에서의 액세스 포인트 <0-50> | 신호 강도: 신호 품질 아이콘 바는 무선 어댑터와 액세스 포인트 사이의 신호 송수신 강도를 백분율 값으로 나타냅니다. 무선 어댑터와 액세스 포인트 또는 피어투피어 모드의 다른 무선 컴퓨터 사이의 통신 품질을 나타냅니다. 신호 품질의 범위는 훌륭함에서 범위를 벗어남 사이입니다. a, b 또는 g를 표시합니다. 이 아이콘은 사용할 밴드를 나타냅니다. 채널: 특정 무선 네트워크에 사용될 송수신 채널을 표시합니다. BSSID(기초 작동 모드): 선택한 네트워크의 액세스 포인트에 대한 12개의 10진수 MAC 주소를 표시합니다.
제외 관리 | 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오.
닫기 | 페이지를 닫습니다.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

## 메뉴

파일, 도구, 프로파일 및 도움말 메뉴 옵션을 사용하여 네트워크 설정을 구성합니다.

이름 | 설명
파일 | 종료: Intel PROSet/무선 주 창을 닫습니다. Intel PROSet/무선을 시작하려면 시작 > 프로그램 > Intel PROSet 무선 > Intel PROSet 무선을 차례로 클릭합니다. Windows 데스크탑의 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Intel PROSet 무선 열기 메뉴 옵션을 클릭합니다. 작업 트레이 아이콘을 두 번 클릭하여 Intel PROSet/무선을 엽니다.
도구 | 응용 프로그램 설정: 시스템 단위 연결 기본 설정을 제공합니다. 마우스를 사용하는 대신 키보드의 Ctrl+P를 사용하여 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 설정을 참조하십시오. 어댑터 설정: Windows 장치 관리자의 설정에 해당하는 어댑터 설정을 표시합니다. 마우스 대신 키보드의 Ctrl+A를 사용하여 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 어댑터 설정을 참조하십시오. Microsoft* 클라이언트 사용: Windows XP를 무선 관리자로서 활성화합니다. 마우스를 사용하는 대신 키보드의 F10을 사용하여 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 "Microsoft 클라이언트 사용"을 참조하십시오. 고급 통계: 어댑터가 액세스 포인트와 통신하는 방법에 대한 정보입니다. 마우스를 사용하는 대신 키보드의 Ctrl+S를 사용하여 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 고급 통계를 참조하십시오. 인텔 무선 문제 해결사는 무선 네트워크 연결 문제를 해결하는 데 도움이 되는 응용 프로그램입니다. 마우스를 사용하는 대신 키보드의 Ctrl+W를 사용하여 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 인텔 무선 문제 해결사를 참조하십시오. 관리자 도구: 관리자 도구는 이 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 사람이 사용합니다. 이 옵션은 사전 로그온 및 영구 프로파일을 사용하여 공유 프로파일을 구성하는 데 사용됩니다. 마우스를 사용하는 대신 키보드의 Ctrl+T를 사용하여 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 관리자 도구를 참조하십시오.
프로파일 | 가져오기/내보내기: 프로파일을 프로파일 목록으로 가져오거나 프로파일 목록에서 내보냅니다. 자세한 내용은 프로파일 가져오기/내보내기를 참조하십시오. 마우스를 사용하는 대신 키보드의 Ctrl+I를 사용하여 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 제외 관리: 특정 액세스 포인트를 포함 또는 제외시킵니다. 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오. 마우스를 사용하는 대신 키보드의 Ctrl+M을 사용하여 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 제외 목록을 참조하십시오.
도움말 | Intel PROSet/무선 도움말: 온라인 도움말(F1)을 실행합니다. 정보: 현재 설치된 응용 프로그램 구성 요소에 대한 버전 정보를 표시합니다.

## 응용 프로그램 설정(도구 메뉴)

응용 프로그램 설정은 Intel PROSet/무선이 동작하고 정보를 표시하는 방법을 제어합니다.

이름 | 설명
어댑터 | 현재 Intel PROSet/무선이 관리하고 있는 설치된 어댑터의 이름을 표시합니다.
작업 트레이 | 작업 표시줄에 응용 프로그램 아이콘 표시: 이 옵션을 선택하면 작업 트레이 상태 아이콘이 표시됩니다. 이 아이콘은 Windows 작업 표시줄(알림 영역)에 있습니다. 상자 선택을 해제하면 작업 트레이 아이콘이 표시되지 않습니다. 작업 트레이 메뉴에서 아이콘 숨기기를 선택해도 이 확인란의 선택이 해제됩니다. 작업 트레이 상태 아이콘이 제공하는 여러 가지 기능: 무선 네트워크의 연결 상태 및 무선 활동을 시각적으로 보여줍니다. 무선 활동에 따라 아이콘의 색과 동작이 변합니다. 자세한 내용은 작업 트레이 아이콘을 참조하십시오. 메뉴 - 아이콘을 클릭하면 메뉴가 표시됩니다. 이 메뉴에서 라디오를 켜고 끄거나 Intel PROSet/무선 응용 프로그램을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 자세한 내용은 작업 트레이 메뉴 아이콘을 참조하십시오. 도구 팁 및 풍선 프롬프트. 자세한 내용은 도구 팁 및 풍선 프롬프트 메시지를 참조하십시오.
알림 | 경고 알림 표시: 이 옵션을 선택하면 작업 트레이 아이콘 옆에 풍선 창이 표시됩니다. 작업이 필요한 경우 메시지 프롬프트가 표시됩니다. 중요도가 높은 이벤트(경고)인 경우에만 풍선 창이 표시됩니다. 풍선 창을 확인하면 해당 작업이 수행됩니다. 상자의 선택을 취소하면 풍선 메시지 프롬프트가 표시되지 않습니다. 자세한 내용은 도구 팁 및 풍선 프롬프트를 참조하십시오. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 정보 알림: 이러한 풍선은 중요도가 낮으며 사용자의 대응이 필요하지 않지만 무선 체험을 크게 개선해줍니다. 정보 알림 표시: 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있습니다. 모든 정보 풍선 창은 작업 트레이 상태 아이콘 옆에 표시됩니다. 사용 가능한 무선 네트워크가 범위 내에 있을 때 알림 기능을 하는 이 풍선은 무선 통신을 더욱 편하게 할 수 있도록 도와주며 무선 연결이 설정되거나 끊긴 경우 사용자에게 알려줍니다. 자세한 내용은 도구 팁 및 풍선 프롬프트를 참조하십시오. 연결되지 않은 경우 해당 영역에서 사용할 수 있는 네트워크 목록 표시: 정보 알림 표시 확인란의 선택이 취소되어 있으면 이 항목을 선택할 수 있습니다. 정보 풍선 창이 비활성화되어 있기 때문에 이 옵션은 무선 네트워크가 연결되지 않았을 때 사용 가능한 네트워크를 알려줍니다. 다른 응용 프로그램이 무선 장치를 사용하고 있을 때 알림: 이 옵션을 선택하면 다른 응용 프로그램이 무선 어댑터 관리를 시도할 때 대화 상자가 표시됩니다. 핫스팟 위치(커피숍, 공항 터미널)에서 제공하는 소프트웨어를 사용할 경우에 유용한 옵션입니다. Intel PROSet/무선 기능을 이용하려면 핫스팟을 나갈 때 이 소프트웨어를 비활성화해야 합니다. 다음 옵션에 대한 자세한 내용은 구성 서비스를 참조하십시오.
자동 연결 | 프로파일을 사용해서만 사용 가능한 네트워크에 연결: (기본값) 프로파일 목록에 있는 프로파일만을 사용하여 사용 가능한 네트워크에 무선 어댑터를 연결합니다. 일치하는 프로파일이 없는 경우 알림 메시지가 표시됩니다(알림 참조). 일치하는 프로파일을 찾거나 일치하는 프로파일을 새로 구성하기 전까지는 무선 장치가 끊긴 상태로 유지됩니다. 일치하는 프로파일이 없는 경우 임의의 사용 가능한 네트워크에 연결: 무선 어댑터의 연결이 끊기고 무선 네트워크가 발견되면 Intel PROSet/무선 구성 서비스가 프로파일 목록에서 일치하는 프로파일 검색하고 일치하는 프로파일을 발견하면 연결합니다. 일치하는 프로파일이 없고 사용 가능한 네트워크 중 하나가 개방된(보안 없음) 경우 이 옵션을 사용하여 인텔 구성 서비스를 개방 네트워크에 연결할 수 있습니다. 참고: 개방 네트워크에는 보안 기능이 없습니다. 이 무선 연결는 자체적인 보안 기능을 사용해야 합니다. 개방 무선 연결의 보안을 유지하는 방법 중 하나는 VPN(Virtual Private Networking) 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 프로파일을 기준으로만 네트워크에 연결(Cisco 모드): 이 모드는 Cisco Compatible Extensions를 지원하는 액세스 포인트에 대해 다중 및 공백 네트워크 이름(SSID)을 지원합니다. 이 옵션을 선택하면 기본 설정 순서대로 모든 프로파일을 시도합니다. 이는 프로파일이 두 개 이상의 SSID가 있는 액세스 포인트 주변에 있다는 것을 사용자가 알고 있지만 하나의 프로파일만 알린도록 지정합니다.
제외 관리 | 자동 제외 목록 기능 사용: 자동 제외 목록 기능을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 기능을 사용하면 자동 연결에서 액세스 포인트를 제외시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오. 수동 제외 목록 기능 사용: 수동 제외 목록 기능을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 기능을 사용하면 자동 연결에서 네트워크를 제외시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오.
확인 | 설정을 저장하고 이전 페이지로 돌아갑니다.
취소 | 페이지를 닫고 변경을 취소합니다.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

### 어댑터 설정(도구 메뉴)

어댑터 설정에는 Intel® PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결에 대한 장치 속성이 표시됩니다.

이름 | 설명
Ad Hoc 채널 | 값: 802.11b/g: 802.11b 및 802.11b(2.4 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다. 목록에서 허용되는 작동 채널을 선택합니다. 802.11a: 802.11a(5 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다. 목록에서 허용되는 작동 채널을 선택합니다.
Ad Hoc 전송 전원 | 전송 전원 수준을 줄이면 라디오 수신 범위가 축소됩니다. 기본 설정: 최대 전원 설정입니다. 최저: 최소 범위. 전송 전원 수준을 설정하여 주변에서 작동 중인 다른 무선 장치에 맞게 범위를 확장하거나 제한할 수 있습니다. 트래픽이 많은 영역에서 범위를 줄이면 해당 범위에서 놓치는 오류 신호 수와 잡음이 감소되어 전송 성능이 향상됩니다. 최대 범위. 어댑터를 최대 전송 전원 수준으로 설정합니다. 다른 장치가 주변에서 작동하고 있을 수 있는 환경에서 사용할 때와 적용되는 범위 밖에서 휴대용 컴퓨터와의 통신을 시도할 때 이 설정을 선택합니다. 참고: 이 설정은 기초 또는 Ad Hoc 모드를 사용하는 경우에 적용됩니다.
인텔 처리량 개선 | 패킷 버스트 컨트롤의 값을 변경합니다. 활성화: 처리량을 높이려면 이 옵션을 선택합니다. 비활성화: (기본값) - 처리량을 높이지 않으려면 이 옵션을 선택합니다.
혼합 모드 보호 | 이 옵션을 사용하면 11b/11g 혼합 환경에서 충돌을 피할 수 있습니다. 클라이언트가 서로 통신할 수 없는 경우 활성화된 RTS/CTS를 사용합니다. 활성화된 자체 CTS를 사용하면 클라이언트가 매우 가까운 위치에 있고 서로 통신할 수 있는 환경에서 처리량이 향상됩니다.
전원 관리 | 전원 관리: 전원 사용량과 어댑터 성능 사이의 균형을 맞출 수 있습니다. 무선 어댑터 전원 설정 슬라이더에서 컴퓨터 전원 소스와 배터리 사이의 균형을 조정합니다. 기본값 사용: (기본값) - 전원 소스에 맞게 컴퓨터 전원을 설정합니다. 수동: 슬라이더를 조절하여 원하는 설정에 맞춥니다. 배터리 수명을 최대로 늘리려면 최저 설정을 사용합니다. 최대 성능을 얻으려면 최고 설정을 사용합니다. 참고: 기초 설정에 따라 전원이 절약되는 양이 다릅니다.
기본 설정 밴드 | 작동 밴드를 선택합니다. 선택 사항은 다음과 같습니다. 802.11g 802.11a 802.11b
무선 모드 | 802.11a, 802.11b 및 802.11g: (기본값) - 802.11a, 802.11b 또는 802.11g 무선 네트워크를 연결합니다. 802.11g 전용: 무선 어댑터를 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11a 및 802.11g 전용: 무선 어댑터를 802.11a 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11b 및 802.11g 전용: 무선 어댑터를 802.11b 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 참고: 이러한 무선 모드(변조 유형) 옵션은 사용 가능한 네트워크 목록에 표시되는 검색된 액세스 포인트를 결정합니다.
확인 | 설정을 저장하고 이전 페이지로 돌아갑니다.
취소 | 변경 사항을 저장하지 않고 대화 상자를 닫습니다.
도움이 필요하세요? | 이 대화 상자에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

### Microsoft 클라이언트* 사용(도구 메뉴)

Windows XP Wireless Zero Configuration 기능에는 기본 제공 무선 유틸리티가 있습니다. 도구 메뉴에서 Microsoft 클라이언트 사용을 클릭하여 Windows XP에서 이 기능을 활성화하고 비활성화할 수 있습니다. XP Zero Configuration이 활성화되면 Intel PROSet/무선의 기능은 비활성화됩니다.

Intel PROSet/무선을 다시 활성화하는 방법은 Intel PROSet/무선 구성 서비스를 참조하십시오.

### 관리자 도구(도구 메뉴)

관리자 도구는 관리자 또는 이 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 사람이 사용하며 공통 (공유) 프로파일을 구성하는 데 사용됩니다.

관리자는 이 도구를 사용하여 무선 연결 상에 있는 이 컴퓨터의 사용자에 대한 제어 수준을 제한할 수 있습니다.

이 도구에 대한 암호가 없는 사용자는 관리자 설정 또는 프로파일을 수정할 수 없습니다. 암호는 쉽게 추측할 수 없는 안전한 것이어야 합니다.

이러한 설정과 프로파일을 하나의 패키지로 네트워크 상의 다른 컴퓨터로 내보낼 수 있습니다.

이름 | 설명
관리자 설정 | 설정:: 무선 네트워크 연결에 대한 사용자 제어 수준을 설정합니다.
관리자 프로파일 | 옵션:: 컴퓨터의 영구 및 사전 로그온 프로파일을 활성화하거나 비활성화합니다. 영구 연결: 영구 프로파일은 부트 과정에서 그리고 컴퓨터에 로그온한 사용자가 없을 때 활성화됩니다. 사전 로그온/공통 연결: 사전 로그온 프로파일은 사용자가 컴퓨터에 로그온한 후에 활성화됩니다. 단일 사인온 지원이 설치된 경우 이러한 프로파일 유형은 Windows 로그온 사용자 이름과 암호를 사용합니다. 사전 로그온/공통은 프로파일 목록의 맨 위에 나타납니다. 이러한 프로파일은 목록의 맨 위에 있기 때문에 사용 가능한 경우 가장 먼저 연결됩니다. 인텔 프로파일 전환을 비활성화합니다. 사용자는 첫번째 사전 로그온 프로파일을 사용해서만 연결할 수 있습니다. 프로파일 전환 비활성화는 사전 로그온 프로파일에만 적용됩니다. 추가: 프로파일 마법사를 시작하여 프로파일을 만듭니다. 제거: 선택한 프로파일을 프로파일 목록에서 제거합니다. 속성: 선택한 프로파일 내용을 편집합니다.
암호 변경 | 관리자 도구의 암호를 변경합니다. 자세한 내용은 암호 변경을 참조하십시오.
내보내기 | 설정 및 프로파일을 하나의 패키지로 네트워크의 다른 컴퓨터로 내보냅니다.
닫기 | 페이지를 닫습니다.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

### 관리자 설정

관리자는 이러한 설정을 사용하여 이 컴퓨터의 사용자가 무선 연결을 사용하는 방법을 제어합니다.

이름 | 설명
자격 증명 캐시 | 자격 증명 캐시: 사용자 세션 도중 사용자 자격 증명 캐시: 확인란 선택: Windows 로그온 세션 도중 네트워크에 연결하거나 네트워크 연결을 끊을 때마다가 아닌 연결하기 전 처음에만 메시지를 표시하도록 메모리에 자격 증명을 캐시합니다. 확인란 지우기: 'Windows 로그온 사용' 자격 증명 또는 '연결 시 자격 증명을 묻는 메시지 표시' 옵션이 있는 802.1x 프로파일을 사용하여 무선 연결(인증, 재인증)을 구성할 때마다 자격 증명을 묻는 메시지가 표시됩니다.
XP 공존 | 사용자가 XP Zero Configuration을 활성화할 수 있음: 사용자가 XP Zero Configuration을 활성화할 수 있음: 확인란 선택: Windows XP Zero Configuration이 활성화되고 무선 어댑터를 관리하고 있음을 나타내는 "Windows XP가 프로파일을 관리하고 있습니다"는 메시지가 표시됩니다. 다음 질문에 답하라는 메시지가 나타납니다. Windows XP 관리를 비활성화하지 않고 인텔(R) PROSet에서 무선 네트워크를 관리하도록 하시겠습니까? 예를 선택하면 Intel(R) PROSet for Wireless에서 무선 어댑터를 관리합니다. 아니오를 선택하면 Windows XP에서 무선 어댑터를 관리합니다. 확인란 지우기: 이 상자의 선택을 제거하면 Intel PROSet/무선 시작 시 Windows XP Zero Configuration 무선 관리자가 활성화되어도 알림 메시지가 표시되지 않습니다.
확인 | 설정을 저장하고 페이지를 닫습니다.
취소 | 설정을 취소하고 페이지를 닫습니다.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

### 관리자 프로파일 옵션

이러한 설정은 고급 프로파일 연결 옵션을 제공합니다. 관리자는 컴퓨터의 영구 및 사전 로그온 프로파일을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

이름 | 설명
영구 연결 | 영구 연결: 영구 프로파일은 부트 과정에서 그리고 컴퓨터에 로그온한 사용자가 없을 때 활성화됩니다.
사전 로그온/공통 연결 | 사전 로그온/공통 연결: 사전 로그온 프로파일은 사용자가 컴퓨터에 로그온한 후에 활성화됩니다. 이러한 프로파일은 프로파일 목록 맨 위에 나타납니다. 최종 사용자는 암호가 없으면 이 프로파일을 수정할 수 없습니다.
확인 | 설정을 저장하고 페이지를 닫습니다.
취소 | 설정을 취소하고 페이지를 닫습니다.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

### 암호 변경

관리자 도구는 암호로 보호할 수 있습니다. 기본 설정은 암호 없음입니다. 암호가 할당되면 할당된 암호를 입력해야 관리자 설정과 프로파일에 액세스할 수 있습니다. 속성 단추를 사용하여 프로파일 목록에 표시된 관리자 프로파일을 확인할 수 있습니다.

암호를 만들려면

1. 도구 메뉴에서 관리자 도구를 클릭합니다.

2. 암호 변경을 클릭합니다.

3. 새 암호 입력란에 암호를 입력합니다.

4. 암호 확인 입력란에 새 암호를 다시 입력합니다. 입력하는 암호는 별표로 표시됩니다.

5. 확인을 클릭하여 새 암호를 저장하고 페이지를 닫습니다.

기존 암호를 변경하거나 잠금을 해제하려면

1. 도구 메뉴에서 관리자 도구를 클릭합니다.

2. 암호 변경을 클릭합니다.

3. 이전 암호 입력란에 기존 암호를 입력합니다.

4. 새 암호 입력란에 새 암호를 입력합니다.

5. 암호 확인 입력란에 새 암호를 다시 입력합니다.

6. 확인을 클릭하여 새 암호를 저장하고 페이지를 닫습니다.

### 고급 통계(도구 메뉴)

현재 어댑터 연결 정보를 제공합니다. 여기서는 고급 통계 페이지에 대한 정보를 제공합니다.

이름 | 설명
통계 | 고급 통계 - 어댑터가 액세스 포인트와 통신하는 방법에 대한 정보입니다. 연결 - 어댑터가 통신 대상 액세스 포인트를 발견한 경우 연결 값이 '범위 내'이고 발견하지 못한 경우에는 연결 값이 '범위를 벗어남'입니다. AP MAC 주소: AP의 12자리 MAC 주소(00:40:96:31:1C:05) 연결 수: 액세스 포인트에서 어댑터를 발견한 횟수 AP 수: 무선 어댑터 범위 내의 사용 가능한 액세스 포인트의 횟수 완전 검색 개수: 어댑터가 정보를 수신하기 위해 모든 채널을 검색한 횟수 로밍 - 이 정보에는 어댑터 로밍 이유와 관련된 계수가 포함됩니다. 어댑터가 하나의 액세스 포인트와 통신한 다음 신호 강도를 높이기 위해 다른 액세스 포인트와 통신하는 경우 로밍이 발생합니다. 로밍 수: 로밍이 발생한 횟수 AP가 전송하지 않음: 어댑터가 액세스 포인트에서 전파 전송을 수신하지 않았습니다. 액세스 포인트를 다시 설정해야 할 수도 있습니다. 불량 비컨 품질: 신호 품질이 너무 나빠 액세스 포인트와의 통신을 유지할 수 없습니다. 어댑터를 액세스 포인트가 속하는 범위 밖으로 이동했거나 액세스 포인트의 장치 정보를 변경한 경우에 이러한 오류가 발생합니다. AP 로드 밸런싱: 액세스 포인트가 연결된 모든 어댑터와 통신을 유지할 수 없는 상태가 되어 어댑터와의 연결을 종료했습니다. 하나의 액세스 포인트에 너무 많은 어댑터가 연결을 시도하고 있습니다. AP RSSI가 너무 낮음: RSSI(Relative Signal Strength Indicator)가 너무 낮아서 어댑터와의 연결을 유지할 수 없습니다. 액세스 포인트가 속하는 범위 밖으로 이동했거나 액세스 포인트의 데이터 전송 속도를 높였을 가능성이 있습니다. 불량 채널 품질: 채널 품질이 너무 나빠 어댑터가 다른 액세스 포인트를 검색합니다. AP 드롭 모바일 단위: 액세스 포인트가 인식 가능한 모바일 장치 목록에서 컴퓨터를 삭제했습니다. 컴퓨터를 액세스 포인트에 다시 연결해야 합니다. 기타 - 이 정보를 사용하면 다른 액세스 포인트에 연결하여 성능을 향상시키고 가능한 최대 전송 속도를 유지할 수 있는지 여부를 결정할 수 있습니다. 수신 비컨 수: 어댑터에 수신된 오류 신호 수 놓친 비컨 비율: 오류 신호가 누락된 비율 값 전송 오류 비율: 데이터 전송 오류 백분율 값 RSSI: 어댑터와 통신 중인 액세스 포인트의 신호 세기
송/수신(Tx/Rx) 통계 | 경로가 지정되지 않은 패킷과 경로가 지정된 패킷의 백분율 값을 표시합니다. 총 호스트 패킷 수: 지정 패킷과 비지정 패킷의 총 수 전송 - (Mbps) 수신 - (Mbps) 비지정 패킷 수: 무선 네트워크로 브로드캐스팅되어 수신된 패킷 수 지정 패킷 수: 특별히 무선 어댑터에 전송된 수신 패킷 수 총 바이트 수: 무선 어댑터가 수신 및 송신한 패킷의 총 바이트 수
통계 재설정 | 어댑터 통계 계수를 0으로 되돌리고 새로운 데이터 측정을 시작합니다.
닫기 | 대화 상자를 닫고 주 창으로 돌아갑니다.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

### 인텔 무선 문제 해결사(도구 메뉴)

인텔 무선 문제 해결사는 무선 네트워크 연결 문제를 해결하는 데 도움이 되는 응용 프로그램입니다. 연결 문제가 발견되면 바탕 화면 오른쪽 아래에 풍선 팁이 나타납니다. 풍선 팁을 클릭하면 발생한 연결 문제의 해결을 위한 권장되는 단계가 진단 메시지에 표시됩니다. 예를 들어, 잘못된 암호로 인해 연결 문제가 발생한 경우 표시된 하이퍼링크를 클릭하면 프로파일 마법사 응용 프로그램이 시작됩니다. 이 페이지에서 무선 이벤트 뷰어를 실행하여 경고 알림을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 인텔 무선 문제 해결사는 Windows XP 및 2000에서 지원됩니다.

인텔 무선 문제 해결사 설명

인텔 무선 문제 해결사 페이지는 두 개의 창으로 구성됩니다. 왼쪽 창에는 마우스 왼쪽 단추를 사용해서 시작할 수 있는 사용 가능한 도구 목록이 표시됩니다. 오른쪽 창에는 섹션의 현재 연결 문제가 표시됩니다. 각 섹션은 오류 메시지와 힌트 텍스트의 두 부분으로 이루어집니다. 오류 메시지와 타임 스탬프 앞에는 아이콘이 나타납니다. 힌트 텍스트는 사용 가능한 유틸리티에 대한 설명과 관련 연결 문제를 해결하는 데 도움이 되는 도움말을 포함합니다. 도움말 텍스트 링크를 클릭하면 도움말 텍스트가 팝업 창에 표시됩니다. 해당 문제 해결 링크를 클릭하면 연결 문제를 해결할 수 있는 프로그램이 실행됩니다. 무선 이벤트 뷰어를 실행하여 최근 창을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

파일 | 종료: 인텔 무선 문제 해결사 응용 프로그램을 종료합니다.
도움말 | 인텔(R) 무선 문제 해결사 도움말: 인텔 무선 문제 해결사에 온라인 도움말을 표시합니다. 정보: 인텔 무선 문제 해결사의 버전 정보를 표시합니다.
무선 이벤트 뷰어 | 무선 이벤트 뷰어를 시작합니다.
알림 비활성화 | 경고 알림을 비활성화하려면 클릭합니다.
알림 활성화 | 오류가 감지된 경우 경고 알림을 활성화하려면 클릭합니다.
사용 가능한 도움말 | 날짜 시간 오류 메시지 오류 설명 오류 해결을 위한 링크(있는 경우). 아래의 '오류 해결'을 참조하십시오. 오류 해결을 위한 권장 단계에 대한 링크

### 프로파일 가져오기/내보내기(프로파일 메뉴)

사용자 기반 프로파일을 프로파일 목록에서 가져오거나 프로파일 목록으로 내보낼 수 있습니다. 무선 프로파일은 자동으로 프로파일 목록에 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 프로파일 가져오기/내보내기를 참조하십시오.

관리자 프로파일을 내보내려면 관리자 내보내기 속성을 참조하십시오.

프로파일 목록으로 프로파일 가져오기

무선 프로파일은 자동으로 프로파일 목록에 가져올 수 있습니다. 가져오기는 Intel PROSet/무선이 하드 디스크의 가져오기 폴더에서 새 프로파일 파일을 모니터하여 수행됩니다. 고급 설정에서 자동 가져오기 사용이 활성화된 프로파일만 자동으로 가져올 수 있습니다. 프로파일 목록에 이미 같은 이름의 프로파일이 있으면 가져오기를 거부하거나 수락할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다. 수락하면 기존 프로파일을 덮어씁니다. 가져온 모든 사용자 기반 프로파일은 프로파일 목록 맨 아래에 나타나며 가져온 프로파일 파일은 가져오기의 성공 여부에 관계 없이 즉시 삭제됩니다. 자세한 내용은 프로파일 자동 배포를 참조하십시오.

### 암호로 보호된 프로파일

암호로 보호된 사용자 기반 프로파일을 가져오거나 자동으로 원격 시스템으로 내보낼 수 있습니다. 프로파일이 암호로 보호된 경우 프로파일을 편집하려면 반드시 할당된 암호를 입력해야 합니다. 자세한 내용은 프로파일 암호 설정을 참조하십시오.

가져오기/내보내기 설명

이름 | 설명
프로파일 내보내기 | 내보낼 프로파일을 선택하십시오: 목록에서 프로파일을 하나 또는 여러 개 선택합니다. 프로파일 모드 아이콘은 사용 중인 모드가 기초 모드인지 Ad Hoc 모드인지 및 보안이 사용되고 있는 있는지 여부를 나타냅니다. 찾아보기: 하드 디스크에서 대상 디렉토리를 검색합니다. 대상 디렉토리 경로 창에 디렉토리 경로가 표시됩니다. 내보내기: 프로파일 내보내기를 시작합니다.
프로파일 가져오기 | 프로파일 목록으로 프로파일을 가져옵니다. 가져오기: 랩톱 하드 디스크에서 가져올 프로파일을 검색합니다.
확인 | 설정을 저장하고 이전 페이지로 돌아갑니다.
취소 | 변경 사항을 저장하지 않고 대화 상자를 닫습니다.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

### 제외 관리(프로파일 메뉴)

프로파일 메뉴에서 이 메뉴 옵션을 선택하면 제외 목록 관리 대화 상자가 표시됩니다.

중요: 이 목록에 있는 네트워크 또는 액세스 포인트에 자동으로 연결되지는 않습니다.

이 대화 상자에서는 전체 무선 네트워크(SSID)를 제외시킬 수 있으며 액세스 포인트가 두 개 이상 있는 네트워크의 경우에는 개별 무선 액세스 포인트(BSSID)를 제외시킬 수 있습니다.

이름 | 설명
제외 목록 관리 | 네트워크 이름: 무선 네트워크의 이름(SSID)입니다. BSSID: 선택한 액세스 포인트에 대한 MAC 주소입니다. 원인 자동 연결에서 이 항목이 제외된 원인을 나타냅니다. 참고: 회색으로 나타난 항목은 제외된 불량 액세스 포인트입니다. 이러한 항목은 목록에서 제거할 수 없습니다.
추가 | 액세스 포인트를 목록에 추가합니다.
제거 | 목록에서 액세스 포인트를 제거합니다.
목록 재설정 | 목록을 지웁니다.
닫기 | 페이지를 닫고 설정을 저장합니다.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

## 무선 끄기/켜기

Intel PROSet/무선에서 컴퓨터의 선택 항목인 하드웨어 라디오 스위치를 사용하거나 Windows에서 장치를 비활성화하여 무선 라디오를 켜거나 끌 수 있습니다.

| 참고: | 컴퓨터가 켜져 있는 동안 라디오는 계속해서 신호를 전송합니다. 항공기 내부와 같은 환경에서는 이러한 라디오 신호가 전파 간섭을 일으킬 수 있습니다. 라디오를 사용하지 않고 라디오 신호 방출 없이 랩톱을 사용하려면 다음 방법을 따르십시오.

### 선택 품목인 컴퓨터 라디오 끄기/켜기 스위치 사용

컴퓨터에 외부 스위치가 설치되어 있으면 이 스위치를 사용하여 라디오를 켜거나 끌 수 있습니다. 이 스위치에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 제조업체에 문의하십시오. Intel PROSet/무선이 설치되어 있는 경우 Intel PROSet/무선 주 창 및 작업 트레이에 현재 라디오 상태가 표시됩니다.

### Intel PROSet/무선을 사용하여 라디오 끄기/켜기

Intel PROSet/무선에서 라디오를 켜거나 끌 수 있습니다. Intel PROSet/무선의 상태 아이콘에 라디오의 현재 상태가 표시됩니다.

Intel PROSet/무선 주 창에서 무선 끄기/켜기를 클릭하여 라디오를 끄고 켭니다.

### 작업 트레이 아이콘에서 라디오 끄기/켜기

라디오를 끄거나 켜려면 작업 트레이 아이콘을 클릭하고 무선 켜기(끄기)를 선택합니다.

### 장치 관리자를 통한 라디오 비활성화 방법

Windows 운영 체제의 장치 관리자를 사용하여 라디오를 비활성화(작동 중지)할 수 있습니다.

Windows XP 및 2000

1. 바탕 화면에서 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.

2. 하드웨어 탭을 클릭합니다.

3. 장치 관리자를 클릭합니다.

4. 네트워크 어댑터를 두 번 클릭합니다.

5. 설치된 무선 어댑터 중 사용 중인 어댑터를 두 번 클릭합니다.

6. 팝업 메뉴에서 비활성화를 선택합니다.

7. 확인을 클릭합니다.

## 소프트웨어 설치 및 제거

인텔 무선 문제 해결사, 인텔 스마트 무선 솔루션, 단일 사인온 기능 및 관리자 도구는 일반 설치 도중 설치되지 않습니다. 이러한 기능을 설치하려면 설치 과정에서 사용자 정의 옵션을 사용하십시오. Intel PROSet/무선을 설치한 후 단일 사인온 기능 세트를 설치 또는 제거할 수도 있습니다. 자세한 내용은 단일 사인온 기능 설치 및 제거를 참조하십시오.

### 소프트웨어를 설치하려면

1. CD 드라이브에 설치 CD를 넣습니다.

2. Intel(R) PROSet 네트워크 화면에서 소프트웨어 설치를 클릭합니다.

3. 사용권 계약 화면에서 사용권 계약을 읽은 후 동의함을 선택하고 다음을 클릭합니다.

4. 사용자 정의를 클릭합니다.

5. 기능 목록에서 설치할 기능 선택:

Intel PROSet/무선: Intel(R) PROSet/무선 응용 프로그램 소프트웨어입니다.

- 설치: Intel PROSet 무선을 클릭합니다. 이 기능 및 모든 하위 기능 설치를 선택합니다. 단계 5로 이동합니다.

- 설치하지 않음: 이 기능을 설치하지 않음을 클릭합니다. 옵션 옆에 설치되지 않을 것임을 나타내는 빨간색 x가 표시됩니다.

인텔 스마트 무선 솔루션: 무선 라우터 연결 과정을 안내하는 구성 마법사를 제공합니다.

- 설치: 인텔 스마트 무선 솔루션을 클릭합니다. 이 기능 및 모든 하위 기능 설치를 선택합니다. 단계 5로 이동합니다.

- 설치하지 않음:이 기능을 설치하지 않음을 클릭합니다. 옵션 옆에 설치되지 않을 것임을 나타내는 빨간색 x가 표시됩니다.

단일 사인온: 사전 로그온 및 영구 연결에 대한 관리자 제어 기능을 제공합니다.

- 설치: 단일 사인온을 클릭합니다. 이 기능 및 모든 하위 기능 설치를 선택합니다. 다음을 클릭하여 단계 5로 이동합니다. 참고: 단일 사인온 기능이 설치되면 Windows XP 빠른 전환 및 시작 화면이 비활성화됩니다.

- 설치 제거: 단일 사인온을 클릭합니다. 이 기능을 설치하지 않음을 선택합니다. 옵션 옆에 설치되지 않았음을 나타내는 빨간색 x가 표시됩니다.

관리자 도구: 무선 네트워크 연결에 대한 각 사용자의 제어 수준보다 높은 관리자 제어 권한을 제공합니다.

- 설치: 단일 사인온을 클릭합니다. 이 기능 및 모든 하위 기능 설치를 선택합니다. 다음을 클릭하여 단계 5로 이동합니다. 참고: 단일 사인온 기능이 설치되면 Windows XP 빠른 전환 및 시작 화면이 비활성화됩니다.

- 설치하지 않음: 이 기능을 설치하지 않음을 클릭합니다. 옵션 옆에 설치되지 않을 것임을 나타내는 빨간색 x가 표시됩니다.

5. 설치를 클릭합니다.

6. 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하면 해당 구성 요소가 표시됩니다.

7. 확인을 클릭합니다.

   | 참고: | 단일 사인온 기능을 설치한 경우 시스템을 재부팅해야 합니다.

8. 예를 클릭하여 재부팅합니다.

## 단일 사인온 기능 설치 및 제거

단일 사인온 기능에는 사전 로그온 연결 및 영구 연결 기능이 있습니다. 기본적으로 사용자 정의 설치를 선택하지 않는 한 초기 소프트웨어 설치 프로세스 도중 설치되지 않습니다. 인텔 PROSet 무선을 설치한 후 이 기능을 설치하거나 제거할 수도 있습니다.

인텔 PROSet 무선을 설치한 후 단일 사인온 기능을 설치하려면

1. 시작 > 설정 > 제어판 > 프로그램 추가 및 제거 > Intel PROSet 무선을 클릭합니다.

2. 변경을 선택합니다.

3. 프로그램 유지 관리 화면에서 수정을 선택합니다.

4. 다음을 클릭합니다.

5. 단일 사인온을 클릭합니다. 이 기능 및 모든 하위 기능 설치를 선택합니다. 참고: 단일 사인온이 설치되면 Windows XP 빠른 전환 및 시작 화면이 비활성화됩니다.

6. 수정을 클릭합니다.

7. 컴퓨터에 소프트웨어가 설치된 후 구성 요소가 "설치됨"으로 나타납니다.

8. 확인을 클릭합니다.

단일 사인온 기능을 제거하려면

1. 시작 > 설정 > 제어판 > 프로그램 추가 및 제거 > Intel PROSet 무선을 클릭합니다.

2. 변경을 선택합니다.

3. 프로그램 유지 관리 화면에서 수정을 선택합니다.

4. 다음을 클릭합니다.

5. 단일 사인온을 클릭합니다. 이 기능을 설치하지 않음을 선택합니다. 옵션 옆에 빨간색 x가 표시됩니다.

6. 수정을 클릭합니다.

7. 컴퓨터에 소프트웨어가 설치된 후 구성 요소가 "없음"으로 나타납니다.

8. 확인을 클릭합니다.

목차 페이지로 돌아가기