На страницу содержания

# Использование профилей. Руководство пользователя сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Обзор мастера профилей
- Создание нового профиля
- Редактирование существующего профиля
- Удаление профиля
- Импорт и экспорт профилей
- Установка пароля профиля
- Профили администратора
- Автоматическое распространение профиля
- Поддержка Single Sign On, экран приветствия Windows XP и быстрое переключение пользователей

### Обзор мастера профилей

Используйте мастер профилей для создания профиля сетевого подключения к специфической беспроводной сети.

После того, как служба конфигурации Intel обнаружит доступную сеть, а сетевой адаптер еще не подключен к какой-либо другой беспроводной сети, отобразится страница "Подключиться к беспроводной сети" (Connect to wireless network)". В программе Intel PROSet/Wireless выберите сеть в списке доступных сетей и щелкните "Конфигурация".

1. В диалоге "Общие настройки" отобразится имя выбранной сети и режим ее работы. Установленное имя беспроводной сети (SSID) не может быть изменено, но имя профиля можно модифицировать.

2. Щелкните "Далее" для отображения второй страницы настроек защиты мастера профилей. Это действие запустит процесс запроса точки доступа для определения наивысшего уровня защиты выбранной сети. Дополнительную информацию см. в разделе "Настройка защиты".

3. После определения необходимой защиты нажмите "Далее".

4. На странице "Настройки защиты" отображается информация, которую нужно ввести для подключения к конкретной сети. Например, если выбрана сеть "Infrastructure" с WEP-защитой, отобразится информация WEP-шифрования и индекса ключа, и после этого нужно ввести только сетевой WEP-ключ. Если Вы не знаете нужных сетевых настроек, обратитесь к системному администратору.

### Создание нового профиля

Используйте мастер профилей для создания профилей.

Если Вы выбираете сеть из списка "Доступные сети" и щелкните "Конфигурация", будет запущен мастер профилей, который проведет вас через необходимые действия для создания профиля и подключения к сети. Во время этого процесса мастер профилей попытается определить необходимые для вас настройки сетевой защиты.

Для создания нового профиля и подключения к беспроводной сети:

1. В главном окне программы Intel PROSet/Wireless щелкните кнопку "Добавить". После запуска мастера профилей отобразится страница "Общие настройки".

2. В тестовом поле "Имя профиля" введите имя профиля.
3. В текстовом поле введите имя беспроводной сети (SSID).
4. Выберите режим работы: "Сеть" или "Одноранговая".
5. Щелкните кнопку "Дополнительно" для доступа к следующим параметрам:

- Защитить этот профиль паролем. Щелкните "Защитить этот профиль паролем". В текстовом поле введите пароль, а затем повторите ввод пароля в поле "Подтвердите пароль".

- Авто-импорт этого профиля (только для сетевого администратора).

- Главная точка доступа. Этот параметр позволяет беспроводному адаптеру подключаться к определенной точке доступа.

6. На странице "Общие настройки" щелкните "Далее". Отобразится страница "Настройки защиты".

6. Далее на странице "Настройке защиты" отобразится текущее состояние защиты сетевой точки доступа. Щелкните "Далее" для настройки параметров сетевой аутентификации и шифрования данных.

7. Выберите параметры "Сетевая аутентификация" и "Шифрование данных". Введите настройки ключа шифрования и необходимые установки конфигурации для спецификации 802.1x. Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройки защиты".

8. Щелкните "OK" после завершения настройки профиля. Мастер профилей завершит работу, и Вы вернетесь в главное окно программы Intel PROSet/Wireless. Для изменения и проверки настроек профиля щелкните кнопку "Назад".

9. Если в настоящий момент Вы не подключены к сети, программа Intel PROSet/Wireless обнаружит новый добавленный профиль и выполнит попытку подключения к сети с этим профилем.

10. Если нужно вручную подключиться к сети с этим профилем, щелкните "Подключить" для использования беспроводной сети. Значок подключения отобразит текущее состояние соединения. Также будут отображены имя сети, скорости приема и передачи и качество сигнала.

### Редактирование существующего профиля

Для редактирования существующего профиля:

1. Выберите профиль для редактирования в списке "Профили".
2. Щелкните "Свойства". На страницах "Общие настройки" и "Настройки защиты" отображаются все настройки и изменяемые параметры профиля.
3. Вы можете выбрать кнопки "Далее" и "Назад" для перехода между страницами "Общие настройки" и "Настройки защиты".

- Общие настройки. Для получения дополнительной информации см. "Общие настройки".
- Настройка защиты". Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройки защиты".

### Удаление профиля

Для удаления профиля:

1. Выберите профиль для удаления из списка "Профили".
2. Выберите "Удалить" для удаления профиля.

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Вы не можете удалить все профили из списка профилей. В списке всегда должен оставаться не менее одного профиля.

### Импорт и экспорт профилей

| Примечание. | Защищенный паролем профиль можно импортировать и экспортировать, однако нужно ввести пароль перед его редактированием. Дополнительную информацию см. в разделе "Настройка пароля профиля".

#### Экспорт профилей

Для экспорта профилей из списка профилей:

1. В главном окне программы Intel PROSet/Wireless щелкните "Импорт/экспорт" в меню "Профили".
2. Выберите сеть или устройство из списка.
3. Выберите папку назначения на своем жестком диске. Вы можете использовать кнопку "Обзор" для поиска нужного местоположения.
4. Щелкните "OK" после успешного экспортирования профилей.
5. Щелкните "Закрыть" для закрытия главного окна программы Intel PROSet/Wireless.

#### Импорт профилей

Для добавления профилей в список профилей:

1. В главном окне программы Intel PROSet/Wireless щелкните "Импорт/экспорт" в меню "Профили".
2. Щелкните "Импорт".
3. Найдите импортируемый профиль на своем компьютере или введите имя профиля в поле "Имя файла". Расширение имени файла профиля должно быть .profiles или .p50. Импортируемые профили могут располагаться в любом каталоге на Вашем компьютере.
4. Щелкните "Импорт" для импортирования профиля в список "Профили".
5. Щелкните "Закрыть" для возврата в главное окно программы Intel PROSet/Wireless. Импортированный профиль будет отображен в списке профилей и готов к использованию.

### Установка пароля профиля

| Примечание. | Защищенный паролем профиль можно импортировать, но перед тем, как начать его редактирование нужно ввести пароль.

Для установки пароля для существующего профиля:

1. В главном окне программы Intel PROSet/Wireless щелкните кнопку "Свойства". Отобразится страница "Общие настройки".
2. Щелкните кнопку "Дополнительно".
3. Щелкните "Защитить этот профиль паролем".
4. Пароль. Введите пароль.
5. Подтвердите пароль. Введите пароль еще раз.
6. Щелкните "OK" для сохранения настроек и возврата на страницу "Общие настройки".
7. Щелкните "OK". Отобразится главное окно программы Intel PROSet/Wireless.

## Профили администратора

Профили администратора создаются с помощью программы "Администратор".

Профили администратора - это профили, принадлежащие и управляемые сетевым администратором или администратором этого компьютера. Эти профили являются общими для всех пользователей этого компьютера. Однако другие пользователи не могут изменять такие профили без использования программы Администратор и ввода защищающего их пароля.

Существует два типа профилей администратора: постоянные профили и профили предварительного подключения/общие.

### Постоянное подключение

Профили постоянного подключения используются во время загрузки компьютера, или когда в систему еще не вошел ни один пользователь. После входа пользователя в систему беспроводное подключение обслуживается постоянным профилем до тех пор, пока компьютер не будет выключен или в систему не войдет другой пользователь.

### Предварительные/общие профили

Предварительные/общие профили работают только после входа пользователя в систему. Если в компьютере установлена функция Single Sign On (использование имени пользователя и пароля Windows), подключение выполняется во время процедуры входа пользователя в сеанс Windows (предварительное подключение). Если поддержка Single Sign On не установлена на этом компьютере, профиль начинает работу после того, как станет активен сеанс пользователя. Предварительные/общие профили всегда находятся в верхней части списка профилей. Пользователь может установить приоритет использования для собственных профилей, но не может это сделать для предварительных/общих профилей. Как только эти профили появляются в верхней части списка профилей, программа Intel PROSet/Wireless начинает сначала автоматически использовать для подключения профили администратора, и только затем профили, созданные пользователем.

### Состояние предварительного подключения

Когда компонент Single Sign On установлен в компьютере, Вы получаете поддержку для предварительного/общего подключения.

Во время процедуры входа в сеанс Windows отображается диалог состояния предварительного подключения. На этой странице отображается состояние выполнения подключения к сети. После того, как беспроводный адаптер выполнит подключение к сетевой точке доступа, страница состояния закрывается.

### Свойства экспорта программы Администратор

Используйте настройки и профили программы Администратор для конфигурирования общих профилей для экспорта. Экспортируемые профили и настройки могут быть перемещены в любую папку "авто-импорта" программы Intel PROSet/Wireless. Они экспортируются в виде единого пакета.

Диалог предпочтений экспорта программы Администратор

Имя | Описание
Предпочтения экспорта программы Администратор | Действие 1. Выберите предпочтения для экспорта: Настройки администратора. Экспорт всех настроек. Это включает управление сохраненными учетными данными и сосуществование с настройками Windows XP. Профили администратора. Выполняет экспорт всех постоянных и предварительных/общих профилей. Действие 2. Выберите файл назначения: Кнопка "Поиск". Выберите путь и каталог назначения. Файл назначения для экспорта имеет расширение .sso. Путь каталога отображается в окне целевого каталога. Действие 3. Экспорт выбранных предпочтений: Кнопка "Экспорт". Начинает экспорт ваших профилей в назначенную папку.
Закрыть | Закрывает отображаемую страницу.
Помощь? | Отображает информацию справки для этого диалога.

### Автоматическое распространение профиля

Функция "Включить автоимпорт" позволяет сетевому администратору автоматически распространять профиль на компьютеры, подключенные к сети. Эти профили могут быть автоматически импортированы для клиентского компьютера из каталога \Program Files\Intel\Wireless\AutoImport . Параметр "Включить автоимпорт" находится на странице "Дополнительные настройки". Для доступа к этому диалогу используйте кнопку "Дополнительно" на странице "Общие настройки".

Профиль должен копироваться в указанный каталог хост-компьютера, откуда он может быть распространен на несколько других компьютеров. Как только профиль будет получен удаленным компьютером, он автоматически будет доступен в списке профилей. Если будет сделана попытка редактирования предоставленного профиля, защищенного паролем, появится запрос на ввод пароля.

Автоматическое импортирование профилей беспроводной ЛС выполняется в виде проверки папки "import" на Вашем жестком диске на наличие файлов новых профилей. Автоимпорт возможет только для профилей, у которых отмечен параметр "Включить автоимпорт". Если профиль с таким же именем уже существует в списке "Профили", отобразится диалог, в котором можно отменить импорт или принять замену существующего профиля новым. Все импортированные профили помещаются нижнюю часть списка "Профили", а файл профиля будет немедленно удален после импорта, независимо от его исхода (успешно или нет).

Для импорта профиля в список профилей:

1. Выберите профиль из списка "Профили" и щелкните "Свойства".
2. Щелкните кнопку "Дополнительно".
3. Выберите "Включить автоимпорт".
4. Щелкните "OK" для сохранения настроек и выхода.
5. Щелкните "OK" для закрытия страницы "Общие настройки".
6. Экспорт профиля из списка профилей. Дополнительную информацию см. в "Импорт и экспорт профилей".
7. Скопируйте экспортированный профиль из его каталога в папку Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport. Теперь профиль готов для распространения в другие компьютеры.

## Поддержка Single Sign On, экран приветствия Windows XP и быстрое переключение пользователей

Функция быстрого переключения пользователей и экран приветствия Windows XP будут отключены после установки на компьютере поддержки функции Single Sign On.

Функция Single Sign On (использование имени пользователя и пароля Windows) предназначена для сетей предприятий, в которых пользователи выполняют вход в компьютеры с именами и паролями, принадлежащими к домену. Функция быстрого переключения не поддерживает работу с доменами.

| Примечание. | Быстрое переключение пользователей включено по умолчанию в системе Windows XP Home Edition. Функция быстрого переключения пользователей предназначена для домашнего использования; она также доступна Windows XP Professional, если она работает на автономном компьютере или компьютере в составе рабочей группы. Если компьютер под управлением Windows XP Professional является членом домена, функция быстрого переключения пользователей недоступна.

На страницу содержания

Товарные знаки и отказ от обязательств