Retour au sommaire

# Informations concernant la réglementation : Guide de l'utilisateur de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

## Pris en charge sur les cartes de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG et Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
Informations destinées à l'utilisateur
Informations concernant la réglementation
Carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG
Informations destinées à l'utilisateur
Informations concernant la réglementation

## Carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

Les informations contenues dans ce document s'appliquent aux produits suivants :

Cartes RLAN compatibles avec les trois modes (802.11a/802.11b/802.11g)
Carte de connexion réseau Intel® PRO/Wireless 2915ABG (modèle WM3B2915ABG)
Carte de connexion réseau Intel® PRO/Wireless 2915ABG (modèle WM3A2915ABG)

| REMARQUE : | en raison des normes et des réglementations en constante évolution dans le domaine des réseaux locaux sans fil (norme IEEE 802.11 et autres normes similaires), les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications. Intel Corporation décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission dans le présent document. Intel ne s'engage aucunement à mettre à jour les informations contenues dans ce document.

### Informations destinées à l'utilisateur

### Avis sur la sécurité

La FCC, avec son action dans le dossier ET Docket 96-8, a adopté une norme de sécurité relative à l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émise par les appareils homologués par la FCC. La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG satisfait aux limites d'exposition des êtres humains énoncées dans les normes OET Bulletin 65, 2001 et ANSI/IEEE C95.1, 1992. L'utilisation correcte de cet émetteur-récepteur selon les instructions stipulées dans ce manuel entraînera une exposition nettement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne touchez pas et ne déplacez pas l'antenne lorsque l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- Ne tenez aucun composant radio, tel que l'antenne, à proximité ou en contact avec une partie exposée de corps, particulièrement le visage et les yeux, lors de la transmission.
- Ne faites pas fonctionner la radio et n'essayez pas de transmettre des données à moins que l'antenne soit connectée. Tout manquement à cette consigne pourrait endommager la radio.
- Utilisation dans des lieux spécifiques :
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans des endroits dangereux est limitée par les contraintes imposées par les mesures de sécurité propres à ces endroits.
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans les hôpitaux est restreinte par les limites imposées par chaque hôpital.
- Utilisation de l'antenne :
  - Pour être conformes aux limites d'exposition de la FCC concernant les fréquences radio, les antennes intégrées à faible gain doivent être placées à une distance minimum de 20 cm (8 pouces) ou supérieure du corps de toute personne.
  - Les antennes à gain élevé montées sur un mur ou sur un mât sont conçues pour être installées par des techniciens qualifiés et doivent être placées à une distance minimum de 30 cm (12 pouces) ou supérieure du corps de toute personne. Veuillez contacter votre installateur professionnel, revendeur ou le fabricant de l'antenne pour obtenir les exigences d'installation correctes.
- Avertissement concernant la proximité d'appareils explosifs (voir ci-dessous)
- Avertissement concernant l'antenne (voir ci-dessous)
- Avertissement concernant l'utilisation dans les avions (voir ci-dessous)
- Autres appareils sans fil (voir ci-dessous)
- Bloc d'alimentation (point d'accès) (voir ci-dessous)

#### Avertissement concernant la proximité d'appareils explosifs

Avertissement : Ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (tel qu'un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que le périphérique ait été modifié et homologué en vue d'une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : Afin d'être conforme aux limites de la FCC et de la norme ANSI C95.1 concernant l'exposition aux fréquences radio, nous recommandons que l'antenne de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable soit installée afin qu'elle soit à une distance minimum de 20 cm de toute personne, et qu'elle ne soit pas au même endroit et ne fonctionne pas conjointement à une autre antenne ou émetteur radio. Nous recommandons que l'utilisateur limite la durée d'exposition si l'antenne est située à moins de 20 cm.

Avertissement : Les produits Intel(R) PRO/Wireless LAN ne sont pas conçus pour être utilisés avec des antennes directionnelles à gain élevé. L'utilisation de telles antennes avec cette carte est interdite.

#### Avertissement concernant l'utilisation dans les avions

Attention : Les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent l'utilisation en vol des appareils radioélectriques sans fil car leurs signaux pourraient perturber le fonctionnement d'instruments de vol critiques.

#### Autres appareils sans fil

Avis de sécurité concernant les autres périphériques sur un réseau sans fil : Reportez-vous à la documentation fournie avec les cartes Ethernet sans fil ou les autres périphériques du réseau sans fil.

#### Restrictions locales sur l'utilisation radioélectrique s'appliquant aux normes 802.11a et 802.11b

Attention : Compte tenu du manque d'harmonisation des fréquences utilisées par les périphériques RLR conformes aux normes 802.11a et 802.11b entre les différents pays, les produits 802.11a et 802.11b sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée en dehors des pays pour lesquels ils ont été conçus. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes responsable de veiller à ce que ces produits soient utilisés uniquement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés pour utiliser les fréquences et les canaux corrects en fonction du pays dans lequel ils sont utilisés. L'interface de contrôle de la puissance de transmission (TPC) de l'appareil fait partie du logiciel Intel(R) PROSet/Wireless. Les restrictions de fonctionnement de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) sont fournies par le fabricant du système. Toute déviation des paramètres de puissance et de fréquence autorisés pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois nationales et peut être punie en conséquence.

Pour obtenir des informations spécifiques à un pays, consultez les informations de conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG est conçue pour fonctionner avec tout produit de réseau local radioélectrique (RLR) fondé sur la technologie d'étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour se conformer aux normes suivantes :

- Norme IEEE 802.1b-1999. Norme sur les réseaux locaux radioélectriques.
- Homologation WiFi (Wireless Fidelity), comme définie par la WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

#### La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG et votre santé

La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG, comme les autres appareils utilisant les ondes radio, émet de l'énergie électromagnétique aux fréquences radio. Le niveau d'énergie électromagnétique émis par cet appareil est cependant inférieur à celui émis par d'autres appareils sans fil, tels que les téléphones portables. La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG fonctionne conformément aux directives des normes et recommandations concernant la sécurité relative aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus existant au sein de la communauté scientifique et résultent des délibérations de conseils et de comités de scientifiques examinant et interprétant continuellement la documentation exhaustive relative aux recherches dans ce domaine. L'utilisation de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG peut être restreinte dans certains environnements et situations par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants autorisés de l'entité concernée. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de telles situations :

- Utilisation de cartes de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG dans des avions, ou
- Utilisation de cartes de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG dans tout autre environnement où le risque d'interférence avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas certain de la politique applicable à l'utilisation des appareils sans fil dans un environnement ou une organisation spécifique (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à obtenir l'autorisation d'utiliser la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG avant de la mettre en marche.

### Informations concernant la réglementation

Informations pour les intégrateurs et les OEM :

La déclaration suivante doit être incluse avec toutes les versions de ce document fournies aux OEM ou aux intégrateurs, mais ne doit pas être distribuée à l'utilisateur final.

- Ce périphérique est conçu pour les intégrateurs et les OEM uniquement.
- Il ne peut être installé conjointement avec un autre transmetteur.
- Veuillez consulter le document Concession d'équipement pour obtenir une liste des rectrictions.
- Ce périphérique doit être utilisé en conjonction avec un point d'accès homologué localement.

### Informations à fournir à l'utilisateur final par les OEM ou les intégrateurs

Les avis sur la sécurité et la réglementation suivants doivent être inclus dans la documentation fournie à l'utilisateur final du produit ou du système incorporant la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG conformément aux réglementations locales. Le système hôte doit comporter l'indication « Contains FCC ID : XXXXXXXX », avec l'ID FCC affichée sur l'étiquette.

La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG pour réseaux sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant, telles qu'elles sont décrites dans la documentation destinée à l'utilisateur, fournie avec le produit. Pour obtenir les autorisations spécifiques aux pays, voir la section Autorisations radio. Intel Corporation ne peut être tenu responsable d'aucune interférence des signaux radio ou de télévision due à la modification non autorisée des appareils inclus dans le kit de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou à la substitution ou au raccordement de câbles de connexion et d'équipements non conformes à ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences entraînées par de tels modifications, substitutions ou raccordements incombe à l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs et distributeurs homologués ne peuvent être tenus responsables d'aucun dommage ou violation de régulations gouvernementales pouvant survenir lorsque l'utilisateur manque à observer ces directives.

### Restrictions locales sur l'utilisation radioélectrique s'appliquant aux normes 802.11a et 802.11b

La déclaration suivante relative aux restrictions locales doit être incluse dans la documentation sur la conformité pour tous les produits 802.11a et 802.11b.

Attention : Compte tenu du manque d'harmonisation des fréquences utilisées par les périphériques RLR conformes aux normes 802.11a et 802.11b entre les différents pays, les produits 802.11a et 802.11b sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée en dehors des pays pour lesquels ils ont été conçus. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes responsable de veiller à ce que ces produits soient utilisés uniquement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés pour utiliser les fréquences et les canaux corrects en fonction du pays dans lequel ils sont utilisés. Toute déviation des paramètres autorisés et des restrictions pour le pays d'utilisation peut constituer une violation des lois nationales et être punie en conséquence.

### Exigences de la FCC concernant les interférences aux fréquences radio

Ce périphérique est restreint à une utilisation intérieure en raison de son fonctionnement sur la bande de fréquences s'étendant de 5,15 à 5,25 GHz. Les réglementations de la FCC exigent que ce produit soit utilisé à l'intérieur dans les fréquences s'étendant de 5,15 à 5,25 GHz, en vue de réduire les perturbations potentielles qu'il pourrait infliger aux systèmes mobiles de télécommunication par satellite utilisant la même bande de fréquences. Les bandes de fréquences s'étendant de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHZ ont été affectées en priorité aux radars haute puissance. Ces stations de radar peuvent perturber le fonctionnement et/ou endommager ce périphérique.

- Ce périphérique est conçu pour les intégrateurs et les OEM uniquement.
- Il ne peut être installé conjointement avec un autre transmetteur.

#### États-Unis—Federal Communications Commission (FCC)

Ce matériel est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son opération est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil n'entraînera pas d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences risquant de provoquer un fonctionnement incontrôlé.

| REMARQUE : | la puissance de sortie radiée des cartes de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG pour réseaux sans fil est nettement inférieure aux limites de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Cependant, les appareils pour réseaux sans fil Intel(R) PRO/Wireless LAN doivent être utilisés de sorte que le potentiel de contact humain lors d'un fonctionnement normal est minimisé. Afin d'éviter la possibilité de dépassement des limites de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques, vous devez conserver une distance minimale de 20 cm entre vous (ou toute personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée dans l'ordinateur.

#### Déclaration sur les interférences

Cet équipement a été testé et prouvé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de Classe B en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans le cadre d’une installation à usage domestique. Cet équipement génère, utilise et peut radier de l'énergie aux fréquences radioélectriques. Si l'équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n’existe cependant aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si ce matériel produit des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision (identifiables en mettant l’appareil hors tension puis de nouveau sous tension), nous recommandons à l’utilisateur de tenter d’y remédier de l’une des manières suivantes :

- Orientez l’antenne réceptrice différemment ou déplacez-la.
- Augmentez la distance entre le matériel et votre récepteur.
- Branchez le matériel sur un circuit électrique différent de celui de votre récepteur.
- Consultez votre point de vente ou un technicien radio/TV expérimenté.

| REMARQUE : | La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG pour réseaux sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant, telles qu'elles sont décrites dans la documentation destinée à l'utilisateur, fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation est en violation de la Partie 15 des régulations de la FCC.

#### Canada—Industrie Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Bandes de fréquences en Europe

2,400 - 2,4835 GHz (Europe ETSI)
5,15 - 5,35 GHz et 5,47-5,725 GHz (Europe ETSI)
Les fréquences 5,15-5,25 GHz peuvent être utilisées ŕ l'extérieur et toutes les autres fréquences 5 GHz prises en charge doivent être utilisées en intérieur
Les basses fréquences 5,25 - 5,35 GHz sont à utiliser à l'intérieur uniquement.
Les fréquences 5,47 - 5,725 GHz ne sont pas autorisée en Autrivhe, en France et en Suisse.

Déclaration de conformité

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne 1999/5/CE.

Anglais | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnois | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Néerlandais | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Français | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables
Suédois | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danois | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Allemand | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Grec | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italien | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE
Espagnol | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portugais | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Déclaration de conformité requise pour les nouveaux états membres

Estonien | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hongrois | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
| Slovaque | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Tchèque | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Slovène | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Letton | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lituanien | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Polonais | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

France

Pour les départements métropolitains
2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation intérieure
2,400 - 2,454 GHz (canaux 1 à 7) pour une utilisation ŕ l'extérieur

La plage de fréquences est restreinte dans certaines régions françaises. Dans le pire des cas, la puissance maximum autorisée à l'intérieur est :

- 10 mW pour toute la plage de fréquences 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW pour les fréquences entre 2446,5 MHz et 2483,5 MHz (REMARQUE—les canaux 10 à 13 (inclus) utilisent la plage 2446,6 MHz à 2483,5 MHz)

Il existe quelques possibilités d'utilisation ŕ l'extérieur : Sur les propriétés privées ou sur la propriété privée des personnes publiques, l'utilisation est sujette à l'autorisation préalable du ministère de la défense, avec une puissance maximum autorisée de 100 mW dans la plage 2446,5–2483,5 MHz. L'utilisation ŕ l'extérieur sur les propriétés publiques n'est pas autorisée. Dans les départements énumérés ci-dessous, pour toute la plage 2,4 GHz :

- La puissance maximum autorisée à l'intérieur est 100 mW
- La puissance maximum autorisée ŕ l'extérieur est 10 mW

Il existe une restriction partielle sur l'utilisation ŕ l'extérieur /intérieur de la bande 2,4 GHz, conformément aux avis sur la sécurité et la réglementation destinés aux OEM en ce qui concerne la carte CX2 2200BG (voir en page 12 au sujet de la France).

Les départements dans lesquels l'utilisation de la plage 2400-2483,5 MHz est autorisée avec une PIRE inférieure à 100 mW à l'intérieur et inférieure à 10 mW ŕ l'extérieur :

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre-et-Loire | 67 | Bas-Rhin
03 | Allier | 41 | Loir-et-Cher | 68 | Haut-Rhin
05 | Hautes-Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute-Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône-et-Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn-et-Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drôme | 63 | Puy-de-Dôme | 94 | Val-de-Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées-Atlantiques |  |

Ces exigences finiront probablement par être amendées, ce qui permettra l'utilisation de votre carte de connexion réseau sur un plus grand territoire de la France. Veuillez consulter l'ART pour obtenir les dernières informations (www.art-telecom.co.fr).

Pour la Guadeloupe, la Martinique, St Pierre et Miquelon, et Mayotte :
2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation intérieure et extérieure.

Pour la Réunion et la Guyane :
2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation en intérieur.
2,420 - 2,4835 GHz pour une utilisation ŕ l'extérieur (canaux 5 à 13).

| REMARQUE : | Votre carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG transmet entre 10 mW et 100 mW.

Italie

Une licence est exigée pour l'utilisation en intérieur. L'utilisation ŕ l'extérieur est interdite.

| REMARQUE : | E' necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.

#### Bande de fréquences (Japon)

2,400 - 2,497 GHz (Japon)
Détection active 5,15 à 5,25 (décalage canaux japonais).

Fréquences de bande élevées :

Détection active 5,725 à 5,825

#### Autorisations radio

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser votre périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, veuillez vérifier que le numéro de type radio imprimé sur l'étiquette d'identification de l'appareil est répertorié dans le document de déclarations réglementaires fourni par le fabricant OEM.

Avertissement réglementaire des laboratoires Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Pour une utilisation dans (ou avec) les ordinateurs personnels répertoriés par UL ou compatibles.

## Informations concernant la réglementation : Connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Informations destinées à l'utilisateur
Informations concernant la réglementation

### Informations destinées à l'utilisateur

### Avis sur la sécurité

La FCC, avec son action dans le dossier ET Docket 96-8, a adopté une norme de sécurité relative à l'exposition des êtres humains à l'énergie électromagnétique des fréquences radio (FR) émise par les appareils homologués par la FCC. La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG satisfait aux limites d'exposition des êtres humains énoncées dans les normes OET Bulletin 65, 2001 et ANSI/IEEE C95.1, 1992. L'utilisation correcte de cette radio selon les instructions stipulées dans ce manuel entraînera une exposition nettement inférieure aux limites recommandées par la FCC.

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne touchez pas et ne déplacez pas l'antenne alors que l'appareil est en cours d'émission ou de réception.
- Ne tenez aucun composant radio, tel que l'antenne, à proximité ou en contact avec une partie exposée de corps, particulièrement le visage et les yeux, lors de la transmission.
- Ne faites pas fonctionner la radio et n'essayez pas de transmettre des données à moins que l'antenne soit connectée. Tout manquement à cette consigne pourrait endommager la radio.
- Utilisation dans des lieux spécifiques :
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans des endroits dangereux est limitée par les contraintes imposées par les mesures de sécurité propres à ces endroits.
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans les avions est régie par la FAA (Federal Aviation Administration).
  - L'utilisation d'appareils sans fil dans les hôpitaux est restreinte par les limites imposées par chaque hôpital.
- Avertissement concernant la proximité d'appareils explosifs (voir ci-dessous)
- Avertissement concernant l'antenne (voir ci-dessous)
- Avertissement concernant l'utilisation dans les avions (voir ci-dessous)
- Autres appareils sans fil (voir ci-dessous)
- Bloc d'alimentation (point d'accès) (voir ci-dessous)

#### Avertissement concernant la proximité d'appareils explosifs

Avertissement : Ne faites pas fonctionner d'émetteur portable (tel qu'un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un milieu explosif à moins que le périphérique ait été modifié et homologué en vue d'une telle utilisation.

#### Avertissements concernant l'antenne

Avertissement : afin d'être conforme aux limites de la FCC et de la norme ANSI C95.1 concernant l'exposition aux fréquences radio, nous recommandons que l'antenne de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG installée dans un ordinateur de bureau ou dans un ordinateur portable soit installée afin qu'elle soit à une distance minimum de 20 cm de toute personne, et qu'elle ne soit pas au même endroit et ne fonctionne pas conjointement à une autre antenne ou émetteur radio. Nous recommandons que l'utilisateur limite la durée d'exposition si l'antenne est située à moins de 20 cm.

Avertissement : le produit de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG n'est pas conçu pour être utilisé avec des antennes directionnelles à gain élevé. L'utilisation de telles antennes avec cette carte est interdite.

#### Avertissement concernant l'utilisation dans les avions

Attention : Les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent l'utilisation en vol des appareils radioélectriques sans fil car leurs signaux pourraient perturber le fonctionnement d'instruments de vol critiques.

### Restrictions locales sur l'utilisation radioélectrique s'appliquant à la norme 802.11b

Attention : Compte tenu du manque d'harmonisation des fréquences utilisées par les périphériques RLAN conformes à la norme 802.11b entre les différents pays, les produits 802.11b sont conçus pour être utilisés uniquement dans des pays spécifiques et leur utilisation n'est pas autorisée en dehors des pays pour lesquels ils ont été conçus. En tant qu'utilisateur de ces produits, vous êtes responsable de veiller à ce que ces produits soient utilisés uniquement dans les pays pour lesquels ils ont été prévus et de vérifier qu'ils sont configurés pour utiliser les fréquences et les canaux corrects en fonction du pays dans lequel ils sont utilisés. Toute déviation des paramètres autorisés pour le pays d'utilisation constitue une violation des lois nationales et peut être punie en conséquence.

Pour obtenir des informations spécifiques à un pays, consultez les informations de conformité fournies avec le produit.

#### Interopérabilité sans fil

La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG est conçue pour fonctionner avec tout produit de réseau local radioélectrique (RLR) fondé sur la technologie d'étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et pour se conformer aux normes suivantes :

- Norme IEEE 802.11b-1999. Norme sur les réseaux locaux radioélectriques.
- Norme IEEE Compatible 802.11g. Norme sur les RLR.
- Homologation WiFi(R) (Wireless Fidelity), comme définie par la WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

#### Les cartes Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200 3A Mini PCI et votre santé

La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, comme les autres appareils utilisant les ondes radio, émet de l'énergie électromagnétique aux fréquences radio. Le niveau d'énergie électromagnétique émis par cet appareil est cependant inférieur à celui émis par d'autres appareils sans fil, tels que les téléphones portables. La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG fonctionne conformément aux directives des normes et recommandations concernant la sécurité relative aux fréquences radio. Ces normes et recommandations sont le reflet du consensus existant au sein de la communauté scientifique et résultent des délibérations de conseils et de comités de scientifiques examinant et interprétant continuellement la documentation exhaustive relative aux recherches dans ce domaine. L'utilisation de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG peut être restreinte dans certains environnements et situations par le propriétaire de l'immeuble ou les représentants autorisés de l'entité concernée. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de telles situations :

- Utilisation de cartes de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG dans des avions, ou
- Utilisation de cartes de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG dans tout autre environnement où le risque d'interférence avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme étant nuisible.

Si vous n'êtes pas certain de la politique applicable à l'utilisation des appareils sans fil dans un environnement ou une organisation spécifique (un aéroport, par exemple), nous vous encourageons à obtenir l'autorisation d'utiliser la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG avant de la mettre en marche.

### Informations concernant la réglementation

La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG pour réseaux sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant, telles qu'elles sont décrites dans la documentation destinée à l'utilisateur, fournie avec le produit. Pour obtenir les autorisations spécifiques aux pays, voir la section Autorisations radio. Intel Corporation ne peut être tenu responsable d'aucune interférence des signaux radio ou de télévision due à la modification non autorisée des appareils inclus dans le kit des cartes de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG ou à la substitution ou au raccordement de câbles de connexion et d'équipements non conformes à ceux spécifiés par Intel Corporation. La responsabilité de la correction des interférences entraînées par de tels modifications, substitutions ou raccordements incombe à l'utilisateur. Intel Corporation et ses revendeurs et distributeurs homologués ne peuvent être tenus responsables d'aucun dommage ou violation de régulations gouvernementales pouvant survenir lorsque l'utilisateur manque à observer ces directives.

| REMARQUE : | Votre carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG transmet entre 10 mW et 100 mW.

#### États-Unis—Federal Communications Commission (FCC)

Ce matériel est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son opération est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil n'entraînera pas d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences risquant de provoquer un fonctionnement incontrôlé.

| REMARQUE : | la puissance de sortie radiée des cartes de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG pour réseaux sans fil est nettement inférieure aux limites de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Cependant, les appareils pour réseaux sans fil Intel(R) PRO/Wireless LAN doivent être utilisés de sorte que le potentiel de contact humain lors d'un fonctionnement normal est minimisé. Afin d'éviter la possibilité de dépassement des limites de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques, vous devez conserver une distance minimale de 20 cm entre vous (ou toute personne se trouvant à proximité) et l'antenne incorporée dans l'ordinateur.

#### Déclaration sur les interférences

Cet équipement a été testé et prouvé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de Classe B en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans le cadre d’une installation à usage domestique. Cet équipement génère, utilise et peut radier de l'énergie aux fréquences radioélectriques. Si l'équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n’existe cependant aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si ce matériel produit des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision (identifiables en mettant l’appareil hors tension puis de nouveau sous tension), nous recommandons à l’utilisateur de tenter d’y remédier de l’une des manières suivantes :

- Orientez l’antenne réceptrice différemment ou déplacez-la.
- Augmentez la distance entre le matériel et votre récepteur.
- Branchez le matériel sur un circuit électrique différent de celui de votre récepteur.
- Consultez votre point de vente ou un technicien radio/TV expérimenté.

| REMARQUE : | La carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG pour réseaux sans fil doit être installée et utilisée en stricte conformité avec les instructions du fabricant, telles qu'elles sont décrites dans la documentation destinée à l'utilisateur, fournie avec le produit. Toute autre installation ou utilisation est en violation de la Partie 15 des régulations de la FCC.

Bande de fréquences (États-Unis)

2,400 -2,473 GHz

#### Canada—Industrie Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Europe—Déclaration de conformité aux normes de l'UE

Bandes de fréquences en Europe

2,400 - 2,4835 GHz (Europe ETSI)

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales exigences essentielles définies dans la Directive européenne RTTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

France

La plage de fréquences est restreinte dans certaines régions françaises. Dans le pire des cas, la puissance maximum autorisée à l'intérieur est :

- 10 mW pour toute la plage de fréquences 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

- 100 mW pour les fréquences entre 2446,5 MHz et 2483,5 MHz (REMARQUE—les canaux 10 à 13 (inclus) utilisent la plage 2446,6 MHz à 2483,5 MHz)

Il existe quelques possibilités d'utilisation ŕ l'extérieur : Sur les propriétés privées ou sur la propriété privée des personnes publiques, l'utilisation est sujette à l'autorisation préalable du ministère de la défense, avec une puissance maximum autorisée de 100 mW dans la plage 2446,5–2483,5 MHz. L'utilisation ŕ l'extérieur sur les propriétés publiques n'est pas autorisée. Dans les départements énumérés ci-dessous, pour toute la plage 2,4 GHz :

- La puissance maximum autorisée à l'intérieur est 100 mW
- La puissance maximum autorisée ŕ l'extérieur est 10 mW

Les départements dans lesquels l'utilisation de la plage 2400-2483,5 MHz est autorisée avec une PIRE inférieure à 100 mW à l'intérieur et inférieure à 10 mW ŕ l'extérieur :

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre-et-Loire | 67 | Bas-Rhin
03 | Allier | 41 | Loir-et-Cher | 68 | Haut-Rhin
05 | Hautes-Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute-Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône-et-Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn-et-Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drôme | 63 | Puy-de-Dôme | 94 | Val-de-Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées-Atlantiques |  |

Ces exigences finiront probablement par être amendées, ce qui permettra l'utilisation des cartes RLR sur un plus grand territoire de la France. Veuillez consulter l'ART pour obtenir les dernières informations (http://www.telecom.co.fr/).

Belgique
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance supérieure à 300 m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Italie

Pour une utilisation privée : pas de restriction extérieure ou intérieure, 2,400 - 2,4835 GHz
Pour une utilisation dans les lieux publics : pas de restriction extérieure ou intérieure, 2,400 - 2,4835 GHz, mais une autorisation générale doit être demandée auprès du Ministère de la poste et des télécommunications.

#### Bande de fréquences (Japon)

2,400 -2,497 GHz (Japon)

#### Autorisations radio

Pour déterminer si vous êtes autorisé à utiliser votre périphérique réseau sans fil dans un pays spécifique, veuillez vérifier que le numéro de type radio imprimé sur l'étiquette d'identification de l'appareil est répertorié dans le document de déclarations réglementaires fourni par le fabricant OEM.

Retour au sommaire