Powrót do Spisu treści

# Przegląd sieci bezprzewodowej: Instrukcja obsługi karty Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

## Informacje o technologii sieci bezprzewodowych

- Wybór sieci bezprzewodowej
- Konfiguracja sieci bezprzewodowej
- Identyfikacja sieci bezprzewodowej

Sieć bezprzewodowa umożliwia łączenie komputerów bez użycia kabli sieciowych. Dane są przesyłane między komputerami z wykorzystaniem łączności radiowej. Użytkownik może komunikować się bezpośrednio z innymi komputerami w sieci lub połączyć się z istniejącą siecią, za pomocą punktu dostępu sieci bezprzewodowej. Podczas konfigurowania karty sieci bezprzewodowej, można wybrać tryb działania, odpowiedni dla żądanej sieci. Za pomocą karty Intel® PRO/Wireless Network Connections, można połączyć się z innymi podobnymi urządzeniami bezprzewodowymi, zgodnymi ze standardem sieci bezprzewodowych 802.11.

## Wybór trybu sieci bezprzewodowej

W sieciach bezprzewodowych można używać punktów dostępu lub zrezygnować z ich używania, w zależności od liczby użytkowników sieci. W trybie infrastruktury komputery wysyłają i odbierają dane, za pośrednictwem punktów dostępu. Komputery przesyłają dane do punktu dostępu, który odbiera je i przesyła do innych komputerów. Punkty dostępu mogą być również połączone z siecią przewodową lub z Internetem. Użycie wielu punktów dostępu, umożliwia zwiększenie zasięgu sieci.

W trybie „urządzenie z urządzeniem” (ad hoc) nie stosuje się punktów dostępu, a komputery łączą się bezpośrednio z innymi komputerami, w sieci bezprzewodowej. Trybu ad hoc można, na przykład używać do utworzenia sieci, w domu lub niewielkim biurze albo do utworzenia tymczasowej sieci bezprzewodowej, na czas zebrania.

## Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Aby sieć bezprzewodowa 802.11 działała poprawnie, należy skonfigurować trzy podstawowe elementy:

- Nazwę sieciową — każda sieć bezprzewodowa wymaga unikalnej nazwy identyfikacyjnej. Nazwa sieciowa jest również określana mianem identyfikatora SSID. Podczas konfigurowania karty sieci bezprzewodowej, należy określić identyfikator SSID. Aby podłączyć się do istniejącej sieci, należy użyć nazwy tej sieci. W przypadku konfigurowania własnej sieci, należy jej nadać nazwę i używać tej nazwy na każdym komputerze. Nazwa może składać się maksymalnie z 32 znaków i może zawierać litery i cyfry.
- Profile — podczas konfiguracji dostępu komputera do sieci bezprzewodowej, w programie Intel(R)PROSet/Wireless zostaje utworzony profil z określonymi przez użytkownika ustawieniami. Aby podłączyć komputer do innej sieci, można wyszukać istniejące sieci i utworzyć połączenie tymczasowe lub utworzyć nowy profil dla tej sieci. Po utworzeniu profili połączenie będzie nawiązywane automatycznie w przypadku zmiany lokalizacji.
- Zabezpieczenia — w sieciach w standardzie 802.11b dane są zabezpieczane przez szyfrowanie. Do szyfrowania danych metodą WEP używany jest współużytkowany klucz 64- lub 128-bitowy. Przed przesłaniem dane są szyfrowane za pomocą tajnego klucza szyfrowania. Następnie są one odszyfrowane przy użyciu tego samego klucza, przez komputer odbierający. W przypadku nawiązywania połączenia z istniejącą siecią, należy użyć klucza szyfrowania, dostarczonego przez administratora danej sieci bezprzewodowej. Jeśli konfigurowana jest własna sieć, można utworzyć własny klucz i używać go na każdym komputerze.

## Identyfikacja sieci bezprzewodowej

W zależności od rozmiaru i składników sieci bezprzewodowej, możliwe są różne sposoby identyfikacji sieci:

- Nazwa sieciowa (Identyfikator SSID) — identyfikuje sieć bezprzewodową. Wszystkie urządzenia w sieci muszą korzystać z tego samego identyfikatora SSID.
- Identyfikator ESSID — rodzaj identyfikatora SSID używany do identyfikacji sieci bezprzewodowych zawierających punkty dostępu.
- Identyfikator IBSSID — rodzaj identyfikatora SSID używany do identyfikacji komputerów w sieci bezprzewodowej, komunikujących się bezpośrednio bez użycia punktów dostępu.
- Identyfikator BSSID — unikalny identyfikator każdego urządzenia bezprzewodowego. Identyfikator BSSID to adres MAC urządzenia w sieci Ethernet.
- Identyfikator Broadcast SSID — identyfikator znajdujący się w pakietach próbnych, które mogą być wysyłane do komputerów, przez punkt dostępu. Jeśli ta opcja zostanie włączona dla punktu dostępu, dowolny użytkownik sieci bezprzewodowej będzie mógł skojarzyć komputer z tym punktem, za pomocą pustego identyfikatora SSID.

Powrót do spisu treści