Voltar ao índice

# Usando o software Intel PROSet/Wireless: Guia do usuário de conexão de rede do Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Usar o Intel(R) PROSet/Wireless como gerenciador de conexões sem fio

- Iniciar o Intel PROSet/Wireless

- Abrir o Intel PROSet/Wireless na bandeja de tarefas

- Opções do menu da bandeja de tarefas

- Dicas de ferramentas e avisos de mensagem em balão

- Janela principal do Intel PROSet/Wireless

- Ícones de status da conexão

- Detalhes da conexão

- Lista de perfis

- Redes disponíveis

- Menus (menus Ferramentas e Perfil)

- Menu Ferramentas

  - Configurações do aplicativo

  - Configurações do adaptador

  - Usar o cliente Microsoft

  - Estatísticas avançadas

  - Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio

  - Ferramentas do administrador

- Menu Perfis

  - Importar/Exportar

  - Gerenciar exclusões

- Ativar e desativar o rádio
- Instalação e desinstalação do software
- Instalação e desinstalação do recurso Sign-on único

## Usar o Intel(R) PROSet/Wireless como gerenciador de conexões sem fio

Intel PROSet/Wireless pode ser usado para configurar, editar e gerenciar perfis de rede, para conectar-se a uma rede. Também contém configurações avançadas, como o gerenciamento de energia e a seleção de canais para configurar redes ad hoc.

Ao utilizar o Windows XP como gerenciador de conexões sem fio, é possível desativá-lo na guia Rede sem fio. Para desativar o Windows XP como gerenciador de conexões sem fio em seu sistema:

1. Clique duas vezes no ícone Intel PROSet/Wireless icon na bandeja de tarefas da área de trabalho ou clique em Iniciar à Configurações à Painel de controle e clique duas vezes em Conexões de rede.
2. Clique com o botão direito do mouse em Conexão de rede sem fio e clique em Propriedades.
3. Clique na guia Redes sem fio em Propriedades de conexão de rede sem fio.
4. Certifique-se de que a caixa Usar o Windows para definir as configurações de rede sem fio não esteja marcada. Se estiver, desmarque-a.
5. Clique em OK. Esta ação confirma que o utilitário Intel PROSet/Wireless está configurado para gerenciar seus perfis de rede.

| NOTA: | Verifique se a opção de Configurações do aplicativo — Notificar quando outro aplicativo estiver usando o dispositivo sem fio está selecionada. Esta opção avisará quando o Windows XP começar a gerenciar os perfis da rede.

## Iniciar o Intel PROSet/Wireless

Abra o Intel PROSet/Wireless a partir do ícone da bandeja de tarefas, no botão Iniciar do Windows ou a partir do ícone do Painel de controle do Windows.

Para abrir o Intel PROSet/Wireless, use um dos seguintes métodos:

- Clique em Iniciar > Programas > Intel Wireless > Intel PROSet/Wireless.

- Clique com o botão direito no ícone da bandeja de tarefas posicionado no canto inferior direito da área de trabalho do Windows e clique na opção de menu Abrir o Intel PROSet/Wireless.

- Clique duas vezes no ícone da bandeja de tarefas para abrir o Intel PROSet/Wireless.

Sair do Intel PROSet/Wireless:

- Para sair do Intel PROSet/Wireless e fechar o ícone da bandeja de tarefas, clique em Sair do menu da bandeja de tarefas ou clique no botão Fechar na janela principal do Intel PROSet/Wireless.

## Abrir o Intel PROSet/Wireless na bandeja de tarefas

Para abrir o Intel PROSet/Wireless, clique duas vezes no ícone da bandeja de tarefas localizado no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows ou clique com o botão direito no ícone da bandeja de tarefas e clique em Abrir o Intel PROSet/Wireless.

#### Sair do Intel PROSet/Wireless

Para sair do Intel PROSet/Wireless e ocultar o ícone da bandeja de tarefas, clique com o botão direito no ícone e clique em Ocultar ícone no menu da bandeja de tarefas.

- Para mostrar o ícone da bandeja de tarefas após abrir o Intel PROSet/Wireless, selecione "Mostrar ícone do aplicativo na barra de tarefas" nas opções de Configurações do aplicativo.

#### Fechar o Intel PROSet/Wireless

- Clique em Fechar para fechar a janela principal do Intel PROSet/Wireless. Para abrir a janela principal, clique com o botão direito no ícone da bandeja de tarefas e clique em Abrir o Intel PROSet/Wireless.

## Opções do menu da bandeja de tarefas

O ícone do Intel PROSet/Wireless aparece na bandeja de tarefas, no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows. Clique com o botão direito no ícone do status para exibir as opções de menu. O Intel PROSet/Wireless pode suportar vários adaptadores. Estes adaptadores sem fio serão exibidos nas opções do menu da bandeja de tarefas.

Item de menu | Comentários
Abra o Intel PROSet/Wireless | Clique duas vezes nesta opção para abrir o Intel PROSet/Wireless.
Ativar sem fio | Ativar o rádio sem fio.
Desativar sem fio | Desligar o rádio.
Conectar ao perfil | Mostra os perfis atuais da Lista de perfis. Também é possível ativar um perfil.
Usar o cliente Microsoft Abre o Intel PROSet/Wireless | Alterna entre o Intel PROSet/Wireless e o Serviço de configuração zero para conexões sem fio do Windows XP. Quando usar o cliente Microsoft não é possível usar seus perfis da Intel
Ocultar ícone | Remover o ícone Intel PROSet/Wireless na bandeja de tarefas. Consulte Configurações do aplicativo para exibir ou ocultar o ícone da bandeja de tarefas.

### Ícones da bandeja de tarefas

O ícone da bandeja de tarefas indica o estado da conexão sem fio atual. O ícone de status da conexão está posicionado no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows. A bandeja de tarefas pode ser definida como visível ou invisível na opção de menu Ferramentas de Configurações dos aplicativos.

Ícone | Descrição
| Desativar conexões sem fio: O adaptador sem fio está desligado. O dispositivo sem fio não transmitirá nem receberá enquanto estiver desligado. Clique em Ativar/desativar conexão sem fio para habilitar o adaptador. O ícone é branco e estático.
| Procurando redes sem fio: O adaptador sem fio está procurando as redes sem fio disponíveis. Ícone branco com animação.
| Nenhuma rede sem fio encontrada: Não há redes sem fio disponíveis. O Intel PROSet/Wireless procura periodicamente por redes disponíveis. Se deseja forçar uma procura, clique duas vezes no ícone para abrir o Intel PROSet/Wireless e clique em Atualizar. Ícone vermelho.
| Rede sem fio encontrada: Foi encontrada uma rede sem fio disponível. Clique duas vezes no ícone para exibir a lista de redes disponíveis, selecione a rede e clique em Configurar. Ícone amarelo.
| Falha na autenticação. Não é possível autenticar a rede sem fio. Ícone verde com um triângulo amarelo de aviso
| Conectado a uma rede sem fio: Conectado a uma rede sem fio. As Dicas de ferramentas mostram o nome da rede, a velocidade e a qualidade do sinal. O ícone verde com ondas reflete a qualidade do sinal. Mais ondas significam a qualidade do sinal melhor.

| NOTA: | Se estiver usando Windows XP como seu gerenciador de conexões sem fio, o ícone da bandeja de tarefas está branco. Ele não reflete o status de conexão. Você ainda pode clicar sobre o ícone para abrir o menu da bandeja de tarefas.

## Dicas de ferramentas e avisos de mensagem em balão

As Dicas de ferramentas e os Avisos de mensagem em balão fornecem uma informação e propiciam interação. Para exibir as Dicas de ferramentas, posicione o ponteiro do mouse sobre o ícone. Os avisos de mensagem em balão são exibidos quando a rede sem fio muda o estado. Por exemplo, se você estiver fora da faixa de quaisquer redes sem fio, quando você entrar no aviso um aviso em balão será exibido. Este recurso pode ser ativado ou desativado nas Configurações avançadas.

Dicas de ferramentas

As Dicas de ferramentas aparecem quando o ponteiro do mouse é movimentado sobre o ícone. Essas dicas exibem um texto para cada estado da conexão.

Dicas de ferramentas: "Conectado a uma rede sem fio" Nome da rede sem fio: Velocidade da rede: 54 Mbps Intensidade do sinal: Muito bom

#### Avisos em balão

Quando for necessária uma ação do usuário, será exibida uma mensagem em balão. Se você clicar no aviso, a ação adequada será emitida. Por exemplo, quando as redes sem fio forem localizadas, aparece o seguinte aviso em balão:

Avisos em balão "Rede sem fio encontrada" Ação: Clique duas vezes no Aviso em balão para conectar à rede disponível.

## Janela principal do Intel PROSet/Wireless

A janela principal do Intel PROSet/Wireless fornece informações básicas sobre a conexão. Se seu sistema estiver associado a uma rede, essa guia conterá informações, como o SSID, nome do perfil, velocidade, configurações de PA, como banda do 802.11, canal e modo de segurança. A seção Qualidade do sinal da janela principal contém informações sobre a qualidade do sinal da conexão sem fio. Clique em Detalhes para ver os parâmetros detalhados do ponto de acesso e adaptador de rede.

Use o Intel PROSet/Wireless para:

- Ver o status da conexão atual (qualidade do sinal, velocidade e nome da rede atual)

- Procurar redes disponíveis sem fio

- Gerenciar perfis

- Conectar automaticamente perfis a redes disponíveis em uma seqüência específica, definida na Lista de perfis

- Conectar-se às redes de infra-estrutura e ad hoc

- Configurar configurações de energia do adaptador

## Ícones de status da conexão

A janela principal do Intel PROSet/Wireless exibe ícones do status da conexão que indicam o status da conexão atual do adaptador sem fio. O ícone da bandeja de tarefas indica o status da conexão atual. Consulte Ícones da bandeja de tarefas para obter mais informações.

Descrição do status da conexão na janela principal

Ícone | Descrição
| Sem fio desligado: O adaptador sem fio não está conectado a uma rede. Clique no botão Ativar sem fio para ativar o adaptador.
| Procurando redes sem fio: O adaptador sem fio está procurando as redes sem fio disponíveis. Ícones animados:
| Nenhuma rede sem fio encontrada: Não há redes sem fio disponíveis.
| Rede sem fio encontrada: Foi encontrada uma rede sem fio disponível. Você pode conectar-se às redes disponíveis contidas na lista Redes disponíveis.
| Conectado a uma rede sem fio: Conectado a uma rede sem fio. O nome da rede, velocidade e qualidade do sinal mostram o status da conexão atual. Clique no botão Detalhes para exibir os detalhes da conexão de rede atual.
| Não conectado a uma rede sem fio: Não conectado a uma rede sem fio.
Nome de rede | Nome de rede (SSID): Nome da rede à qual o adaptador está conectado. Este SSID (nome da rede) deve ser igual ao SSID do ponto de acesso no modo de infra-estrutura (também chamado BSSID, ESSID ou ID da rede) ou de outros computadores em uma rede ad hoc (também chamado IBSSID).
Velocidade | Mostra a taxa atual de transferência de dados em megabits por segundo (Mbps): 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 802.11b - 1, 2, 5,5 ou 11 802,11a - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
Qualidade do sinal | As barras do ícone da qualidade do sinal mostram a qualidade dos sinais de transmissão e recepção entre o adaptador sem fio e o ponto de acesso mais próximo ou o computador no modo peer-to-peer. O número de barras verdes verticais indica a intensidade dos sinais de transmissão e recepção. A Qualidade do sinal vai de Excelente a Fora da faixa. Os seguintes fatores afetam a qualidade do sinal: A qualidade do sinal diminui com a distância e é afetada por barreiras metálicas e de concreto. Objetos metálicos podem refletir o sinal e causar interferência. Outros dispositivos elétricos podem causar interferência.
Detalhes | Fornece informações sobre o status da conexão do adaptador Consulte Detalhes da conexão para obter informações.
Desativar/Ativar sem fio | Desligar e ligar o rádio. Consulte Desligar/ligar rádio para obter mais informações.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda desta página.
Fechar | Fecha a janela principal do Intel PROSet/Wireless:
. | Fecha a janela principal do Intel PROSet/Wireless:

### Detalhes da conexão

O diálogo Detalhes da conexão mostra informações sobre a conexão de rede atual.

Descrição da página Detalhes da conexão de rede

Nome | Descrição
Nome do perfil | Nome do perfil. Se esta for uma conexão ocasional, então, será exibido <sem perfil ativo>
Nome de rede | Nome da rede (SSID) da conexão atual.
Endereço IP | Endereço IP (Internet Protocol) para a conexão atual.
Qualidade do sinal | Um sinal de RF (Radio Frequency) pode ser basicamente fixado por dois componentes: intensidade (quantidade) do sinal A qualidade do sinal. A qualidade do sinal é determinada por uma combinação de fatores - mas é composta principalmente pela intensidade do sinal e pela taxa do ruído de RF presente. O ruído de RF ocorre naturalmente na natureza e artificialmente pelos equipamentos elétricos. Se a quantidade de ruído de RF for alta, e/ou a intensidade do sinal for baixa, isso resulta em um sinal mais baixo para a taxa de ruído que causa uma qualidade de sinal mais baixa. Com uma relação sinal/ruído baixa, é mais difícil para o receptor de rádio perceber as informações dos dados contidos no sinal do próprio ruído.
Intensidade do sinal | Enquanto é exigida uma intensidade de sinal adequada para a boa comunicação de dados, ainda mais importante é a qualidade do sinal. Um sinal forte de qualidade baixa resulta em comunicações de dados ruins. Se a qualidade do sinal for baixa, investigue as fontes de ruído próximas, como interferência de outras LANs sem fio, outros transmissores de RF, motores elétricos ou compressores. Além disso as reflexões do sinal por objetos metálicos ou outros na área podem resultar em qualidade do sinal ruim.
Endereço MAC do adaptador | Endereço MAC (Media Access Control) do adaptador sem fio.
Banda | Indica a banda sem fio da conexão atual. 802,11a 802.11b 802.11g
Taxas de dados suportadas | Taxas nas quais o adaptador sem fio pode enviar e receber dados. Mostra a velocidade em Mbps para a freqüência que está sendo usada. 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 802.11b - 1, 2, 5,5, e 11 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54
Rádio freqüência | Exibe a freqüência da conexão sem fio atual. 5,260 GHz 2.457 GHz
Nº do canal | Mostra o canal de transmissão e recepção.
Autenticação de rede | Exibe os modos abertos, compartilhados, WPA-empresa, WPA-pessoal, WPA2-empresa e WPA2- pessoal. Mostra a autenticação 802.11 usada pelo perfil atualmente em uso. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
Criptografia de dados | Exibe Nenhum, WEP, CKIP, TKIP ou AES-CCMP. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
Versão do CCX | Versão da Cisco Compatible Extensions nessa conexão sem fio.
CCX TPC | Níveis de potência do Cisco Compatible Extensions.
Níveis potência CCX | 0.2, 0.4, 1.0, 6.3, 100.0 mW
Endereço MAC do ponto de acesso | Endereço MAC (Media Access Control) do ponto de acesso associado.
Ponto de acesso obrigatório | Exibe "Nenhum" se não está ativado. Se está ativado, será exibido o endereço MAC do ponto de acesso. Esta opção instrui o adaptador sem fio a conectar-se a um ponto de acesso usando um endereço MAC específico (12 dígitos hexadecimais de 48 bits, por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84).
Fechar | Fechar página.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda desta página.

## Lista de perfis

Perfil é um grupo de configurações de rede gravado. Os perfis são úteis ao migrar de uma rede sem fio para outra. É possível configurar diversos perfis para cada rede sem fio. As configurações de perfis podem incluir o nome da rede (SSID), o modo operacional e as configurações de segurança.

A Lista de perfis mostra o usuário atual e os perfis de administrador na seqüência em que devem ser aplicados. Use as setas para cima e para baixo para organizar os perfis em uma seqüência específica, para a conexão automática com uma rede sem fio. O Serviço de configuração também usa a lista de prioridade de perfis para conectar-se a redes sem fio.

| NOTA: | Se os perfis Pré-login/Comum ou Persistente são exibidos no topo da lista de perfis. Esses perfis possuem prioridade sobre os perfis baseados no usuário. Os perfis pré-login/comuns na lista de perfis não podem ser modificados, apenas visualizados.

Use o botão Conectar para conectar um perfil à rede sem fio selecionada. É possível adicionar, editar e remover perfis na tela principal.

| NOTA: | Use o recurso Habilitar a importação automática para importar perfis para a Lista de perfis. Consulte Distribuição automática de perfis para obter mais informações.

### Perfis

Nome | Descrição
Nome do perfil | Perfis são configurações de rede que permitem que o adaptador sem fio se conecte a um ponto de acesso da rede (modo de infra-estrutura) ou a outro computador (modo ponto-a-ponto ad hoc ou peer-to-peer) sem o uso de um ponto de acesso. Consulte 'Configurar perfis' para obter mais informações.
Nome de rede | Nome da rede (SSID) sem fio ou do computador.
Ícones de conexão - Os ícones de status de perfil da rede indicam os diversos estados de conexão do adaptador com uma rede sem fio, o tipo de modo de operação e se a criptografia WEP ou a autenticação 802.1x está ativada.
| O adaptador sem fio está associado a um ponto de acesso ou a um computador (modo Ad hoc). Se um perfil tiver as configurações 802.1x ativadas, isso indica que ele está associado e autenticado.
| Modo de operação de infra-estrutura.
| Modo Ad Hoc.
| A rede está usando Criptografia de segurança.
| A freqüência sendo usada pela rede sem fio.
Nome de rede | Nome da rede (SSID) sem fio ou do computador.
Setas | Use as setas para posicionar os perfis em uma seqüência preferida para conexão automática. Seta para cima: Move a posição de um perfil selecionado para cima na lista. Seta para baixo: Move a posição de um perfil selecionado para baixo na lista.
Conectar | Ativa o perfil selecionado e conecta à rede sem fio.
Adicionar | Cria um novo perfil usando o Assistente de perfil. Consulte a Visão geral do Assistente de perfil para obter mais informações.
Remover | Apaga o perfil selecionado da Lista de perfis. Não é possível remover todos os perfis da lista, um deles deve permanecer. Consulte Remover um perfil para obter mais informações.
Propriedades | Edita o conteúdo de um perfil existente. Também é possível clicar duas vezes em um perfil na Lista de perfis para editá-lo. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.

### Redes disponíveis

A lista Redes disponíveis mostra uma lista de redes sem fio que estão na faixa de alcance do adaptador. Clique em Conectar para abrir o Assistente de perfil para criar um perfil para a rede sem fio selecionada.

Nome | Descrição
A intensidade do sinal do ponto de acesso da rede sem fio ou do computador (modo Ad hoc). As barras do ícone da intensidade do sinal indicam que a rede sem fio ou o computador está disponível para conexão mas ainda sem associação a um ponto de acesso ou computador (modo ad hoc).
| ### A rede sem fio está usando o modo de operação de Infra-estrutura.
| ### A rede sem fio está usando o modo de operação de Ad hoc.
| ### A rede está usando Criptografia de segurança.
| ### A freqüência sendo usada pela rede sem fio.
Nome de rede | ### Nome da rede (SSID) sem fio ou do computador.
Configurar | ### Faz a conexão com o Nome da rede disponível selecionado.
Propriedades | As Propriedades da rede mostram o status da conexão de rede atual do adaptador sem fio. Consulte Propriedades da rede para obter informações.
Atualizar | Atualiza a lista de redes disponíveis. Se existirem outras redes disponíveis com a faixa de alcance do adaptador, a lista será atualizada de modo a mostrar os novos nomes das redes.

## Propriedades de rede

Esta página mostra o status da conexão atual do adaptador sem fio.

Descrição do diálogo Detalhes da conexão de rede

Nome | Descrição
Nome de rede | Mostra o nome da rede sem fio.
Banda | Banda (freqüência): Banda e freqüência em uso no momento. Exibe Fora de alcance, se nenhuma banda e freqüência forem exibidas. Mostra: 802.11b, 802.11g 802,11a 802.11b 802.11g
Modo de operação | Mostra o modo de operação atual, Infra-estrutura [PA] (padrão) ou Ad hoc.
Nível de autenticação | Mostra o modo da segurança de autenticação atual do perfil que está sendo usado. Mostra: Nenhuma: Não está sendo usada nenhuma criptografia. Compartilhada WPA-Empresa WPA-Pessoal Desconhecido Mostra a autenticação 802.11 usada pelo perfil atualmente em uso. Mostra o algoritmo de autenticação 802.1x; MD5, LEAP, TLS, TTLS e PEAP. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
Criptografia de dados | Mostra: Sim, Normal (modos aberto ou compartilhado), WPA e WPA-PSK. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
Ponto de acesso nesta rede <0-50> | Intensidade do sinal:As barras do ícone Qualidade do sinal mostram a intensidade dos sinais de transmissão e recepção em valores percentuais entre o adaptador sem fio e o ponto de acesso mais próximo. Indica se o adaptador está se comunicando bem com o ponto de acesso ou com outro computador sem fio no modo ponto-a-ponto. A Qualidade do sinal vai de Excelente a Fora da faixa. Mostra a, b, ou g. Este ícone indica a banda sendo usada. Canal:Mostra os canais de transmissão e recepção atuais, usados em determinada rede sem fio. BSSID (Modo de operação de infra-estrutura: Mostra o endereço MAC de doze dígitos dos pontos de acesso na rede selecionada.
Gerenciar exclusões | Consulte Gerenciar exclusões para obter informações.
Fechar | Fechar página.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda para esta página.

## Menus

Use as opções de menu Arquivo, Ferramentas, Perfis e Ajuda para definir suas configurações de rede.

Nome | Descrição
Arquivo | Sair: Fecha a janela principal do Intel PROSet/Wireless: Para abrir o Intel PROSet/Wireless: Clique em Iniciar > Programas > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless. Clique com o botão direito no ícone da bandeja de tarefas posicionado no canto inferior direito da área de trabalho do Windows e clique na opção de menu Abrir o Intel PROSet/Wireless. Clique duas vezes no ícone da bandeja de tarefas para abrir o Intel PROSet/Wireless.
Ferramentas | Configurações do aplicativo: Fornece preferências de conexão para todo o sistema. Use Ctrl+P a partir do teclado como uma alternativa para o uso do mouse para acessar esse recurso. Consulte Configurações do aplicativo para obter informações. Configurações do adaptador: Exibe as configurações do adaptador que correspondem às configurações feitas no Gerenciador de dispositivos do Windows, Use Ctrl+A do seu teclado como uma alternativa para usar o mouse para acessar este recurso. Consulte Configurações de adaptador para obter informações. Usar o cliente Microsoft*: Ativar o Windows XP como gerenciador de conexões sem fio em seu sistema. Use F10 a partir do teclado como uma alternativa para o uso do mouse para acessar esse recurso. Consulte Usar cliente Microsoft para obter mais informações. Estatísticas avançadas: Estas informações indicam o modo como o adaptador está se comunicando com o ponto de acesso. Use Ctrl+S a partir do teclado como uma alternativa para o uso do mouse para acessar esse recurso. Consulte Estatísticas Avançadas para obter mais informações. Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio O Solucionador de problemas é um aplicativo que pode ajudar a solucionar problemas de conexão de rede sem fio. Use Ctrl+W a partir do teclado como uma alternativa para o uso do mouse para acessar esse recurso. Consulte o Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio para obter informações. Ferramentas de administrador: As Ferramentas do administrador são usadas pelos administradores de IT ou pela pessoa que tem privilégios de administrador nesse computador. Essa opção é usada para configurar perfis compartilhados usando perfis de pré-login e persistente. Use Ctrl+T a partir do teclado como uma alternativa para o uso do mouse para acessar esse recurso. Consulte Ferramentas do administrador para obter mais informações.
Perfis | Importar/Exportar: Importa e exporta perfis de e para a Lista de perfis. Consulte Importar/Exportar perfis para obter mais informações. Use Ctrl+I a partir do teclado como uma alternativa para o uso do mouse para acessar esse recurso. Gerenciar exclusões: Inclua ou exclua pontos de acesso específicos. Consulte Gerenciar exclusões para obter informações. Use Ctrl+M a partir do teclado como uma alternativa para o uso do mouse para acessar esse recurso. Consulte Lista de exclusões para obter mais informações.
Ajuda | Ajuda do Intel PROSet/Wireless: Abra a ajuda on-line (F1). Sobre: Mostra informações sobre a versão dos componentes do aplicativo atualmente instalados.

## Configurações do aplicativo (menu Ferramentas)

As Configurações do aplicativo controlam o modo como o Intel PROSet/Wireless se comporta e exibe informações.

Nome | Descrição
Adaptador | Mostra o nome do adaptador instalado atualmente sendo gerenciado pelo Intel PROSet/Wireless.
Bandeja de tarefas | Mostrar o ícone do aplicativo na barra de tarefas: Selecione essa opção para exibir o ícone de status da bandeja de tarefas. Este ícone reside na barra de tarefas do Windows (área de Notificação). Desmarque esta caixa para não exibir o ícone de status da bandeja de tarefas. A seleção de Ocultar ícone no menu da bandeja de tarefas também desmarca essa caixa de seleção. O ícone Status da bandeja de tarefas tem várias funções: Feedback visual sobre o estado da conexão e a atividade sem fio da rede sem fio. O ícone muda de cor de acordo com a atividade sem fio. Consulte Ícones da bandeja de tarefas para obter mais informações. Menu – Um menu é exibido quando você clica no ícone. A partir desse menu, você realiza tarefas como ligar/desligar o rádio para abrir o aplicativo Intel PROSet/Wireless. Consulte: Opções do menu da bandeja de tarefas para mais informações. Dicas de ferramentas e Avisos em balão. Consulte: Dicas de ferramentas e Avisos em balão para obter mais informações.
Notificações | Mostrar notificações de alerta: Selecione esta opção para exibir janelas de balão perto do ícone da bandeja de tarefas. Quando você tem que realizar alguma ação, é exibido um aviso. Somente os eventos de grande importância (alertas) fazem surgir uma janela de balão. Se a janela de balão for marcada, a ação necessária é realizada. Desmarque esta caixa para não exibir os avisos em balão. Consulte Dicas de ferramentas e Avisos em balão para obter mais informações. Selecione uma das seguintes opções: Notificações informativas: Esses balões têm menos importância. Não requerem interação, mas podem melhorar bastante a operação do dispositivo sem fio. Mostrar notificações informativas: Esta caixa de seleção fica marcada como padrão. Todas as janelas de balões informativos são exibidas perto do ícone de status da bandeja de tarefas. Esses balões melhoram a operação do dispositivo sem fio, avisando quando redes sem fio disponíveis estão dentro da faixa. Também informam quando uma conexão sem fio é realizada ou perdida. Consulte Dicas de ferramentas e Avisos em balão para obter mais informações. Mostrar lista de redes disponíveis na área quando desconectado: Quando a caixa de seleção Mostrar notificações informativas não está marcada, você pode marcar esse item. Já que as janelas dos balões informativos estão desabilitadas, essa opção permite que você continue sendo avisado sobre redes disponíveis quando o adaptador sem fio está desconectado. Notificar quando outro aplicativo usar o dispositivo sem fio: Quando a caixa está selecionada, é exibida uma caixa de diálogo quando outros aplicativos estão tentando gerenciar o seu adaptador sem fio. Isso é útil quando você está usando um software fornecido por um local de acesso (cybercafé, terminal de aeroporto). Para aproveitar os recursos do Intel PROSet/Wireless, convém desabilitar esse software quando sair do ponto de acesso. Para obter mais informações sobre o uso das opções acima, consulte o Serviço de configuração.
Conexão auto | Conectar-se à rede disponível usando perfis apenas: (Padrão) Conecta o adaptador sem fio a uma rede disponível usando o perfil compatível da Lista de perfis. Se não for encontrado nenhum perfil compatível, você receberá uma notificação (consulte Notificações). O dispositivo sem fio permanece desconectado até que um perfil compatível seja encontrado ou que você configure um novo perfil compatível. Conectar-se a qualquer rede disponível se não for encontrado nenhum perfil compatível: Se o adaptador sem fio for desconectado e forem encontradas redes sem fio, o Serviço de configuração do Intel PROSet/Wireless tenta encontrar um perfil compatível na Lista de perfis e, caso encontre um perfil compatível, conectar-se. Se não for encontrado nenhum perfil compatível e uma as redes disponíveis estiver aberta (sem segurança) essa opção permite que o Serviço de configuração Intel se conecte à rede aberta. Nota: As redes abertas não têm segurança. Seria necessário que você proporcionasse segurança à conexão sem fio. O uso de um software de rede privada virtual (VPN) é uma forma de dar segurança a conexões abertas sem fio. Conectar a qualquer rede com base em perfis apenas (modo Cisco): Esse modo dá suporte a nomes de rede múltiplos e em branco (SSIDs) para pontos de acesso com suporte para extensões compatíveis com Cisco. Selecione essa opção para tentar todos os perfis em ordem preferencial. Essa opção especifica que o usuário sabe que está nas proximidades de um ponto de acesso que tem mais de um SSID, mas só anuncia um.
Gerenciar exclusões | Ativar recurso de lista automática de exclusões: Marque esta caixa de seleção para ativar o recurso de lista automática de exclusões. Este recurso fornece um meio para excluir os pontos de acesso da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter informações. Ativar recurso de lista de exclusões manuais: Marque esta caixa de seleção para ativar o recurso da lista de exclusões manuais. Este recurso fornece um meio para excluir as redes da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter informações.
OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha a página e cancela as mudanças feitas.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda desta página.

### Configurações do adaptador (menu Ferramentas)

As Configurações do Adaptador exibem as Propriedades de Dispositivo da Conexão de Rede Intel® PRO/Wireless 2915ABG.

Nome | Descrição.
Canal ad-hoc | Valor: 802.11b/g: Selecione esta opção ao usar a freqüência das bandas ad hoc 802.11b e 802.11b (2,4 GHz). Selecione o canal de operação permitido da lista 802.11a: Selecione esta opção ao usar a freqüência das bandas ad hoc 802.11a (5 GHz). Selecione o canal de operação permitido da lista
Potência de transmissão (Ad Hoc) | A redução do nível de potência de transmissão diminui a cobertura do rádio. Configuração padrão: Configuração de potência máxima. Mais baixo: Cobertura mínima. Com a configuração da potência de transmissão você pode expandir ou contrair a área de cobertura em relação a outros dispositivos sem fio que possam estar nas imediações. A redução da cobertura em áreas de tráfego intenso melhora a qualidade da transmissão reduzindo o número de beacons perdidos e o nível de ruído. Cobertura de potência máxima. Define o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Selecione essa configuração ao operar em ambientes e áreas altamente refletivos em que outros dispositivos poderiam estar em operação por perto e ao tentar se comunicar com computadores móveis em uma borda mais externa de uma área de cobertura. Nota: Esta configuração entra em vigor ao usar o modo Infra-estrutura ou Ad hoc.
Aprimoramento de throughput da Intel | Mude o valor do Controle de estouro de pacote. Habilitado:Selecione esta opção para ativar a otimização de rendimento. Desabilitado:(Padrão) - Selecione esta opção para desativar a otimização de rendimento.
Proteção para modo misto | Use esta opção para evitar colisão no ambiente misto do 11b/11g. Use a opção 'RTS/CTS ativado' onde os clientes não puderem se ouvir. Use o CTS em auto-ativação para aumentar o desempenho nos ambientes de modo misto, onde os clientes estiverem muito próximos e puderem ouvir um ao outro.
Gerenciamento de energia | Gerenciamento de energia: Permite que você selecione um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador. A barra deslizante das configurações de energia do adaptador sem fio define um equilíbrio entre a bateria e a fonte de alimentação do computador. Usar o valor padrão: (Padrão) - Configurações de energia baseadas na fonte de alimentação do computador. Manual: Ajuste a barra deslizante para a configuração desejada. Usar a configuração mais baixa para obter a duração máxima da bateria. Usar a configuração mais alta para obter o máximo desempenho. Nota: A economia no consumo de energia varia de acordo com as configurações de infra-estrutura.
Banda preferencial | Selecione a banda operacional. As opções são: 802.11g 802,11a 802.11b
Modo sem fio | 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Padrão) - Conectar-se à redes sem fio 802.11a, 802.11b ou 802.11g. 802,11g apenas Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11g apenas. 802.11a e 802.11g apenas: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11a e 802.11g apenas. 802.11a e 802.11g apenas: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11b e 802.11g apenas. Nota: Essas opções de modo sem fio (tipo de modulação) determinam os pontos de acesso descobertos, exibidos na Lista de redes disponíveis.
OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha a página e cancela as mudanças feitas.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda deste diálogo.

### Usar o cliente Microsoft* (Menu Ferramentas)

O recurso Configuração zero para conexões sem fio do Windows XP é um utilitário de configuração de rede sem fio incorporado. Esse recurso pode ser ativado e desativado no Windows XP ao clicar em Usar o cliente Microsoft no menu Ferramentas. Se a Configuração zero do XP estiver ativada, os recursos no Intel PROSet/Wireless estão desativados.

Consulte o Serviço de configuração do Intel PROSet/Wireless para informações sobre como reativar o Intel PROSet/Wireless.

### Ferramentas do administrador (Menu Ferramentas)

As Ferramentas do administrador são usadas pelos administradores ou pela pessoa que tem privilégios de administrador nesse computador. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados).

Esta ferramenta também permite ao administrador restringir qual nível de controle os usuários deste computador têm nas conexões sem fio.

Os usuários não podem modificar as configurações do administrador ou os perfis a menos que eles tenham a senha para esta ferramenta. Deverá ser escolhida uma senha que é segura e que não seja descoberta com facilidade.

É possível exportar estas configurações e perfis como um pacote para outros computadores na sua rede.

Nome | Descrição
Configurações do administrador | Configurações: Define o controle do usuário entre suas conexões de rede sem fio.
Perfis do administrador | Opções: Ativar ou desativar os perfis de pré-login e persistente no computador. Conexão Persistente: Um perfil persistente está ativo durante o período de inicialização e quando nenhum usuário estiver logado no computador. Conexão pré-login/comum: Um perfil de pré-login está ativo assim que um usuário fizer o login no computador. Quando o suporte Sign-on único estiver instalado, esse tipo de perfil usa o nome do usuário e senha de login do Windows. Pré-login/Comum estão colocados no topo da lista de perfis. Já que eles estão no topo da lista, quando estiverem disponíveis serão conectados primeiro Desativar alternação de perfil da Intel. Os usuários somente estarão capacitados para conectar-se com o primeiro perfil de login: Desativar a alternação de perfil somente aplica-se aos perfis de pré-login. Adicionar: Abrir o Assistente de perfil para criar um perfil. Remover: Remove um perfil selecionado da Lista de perfis. Propriedades: Edite o conteúdo do perfil selecionado.
Alterar senha | Alterar a senha para as Ferramentas do administrador. Consulte Alterar senha para obter mais informações.
Exportar | Exportar as configurações e perfis como um pacote para outros computadores na sua rede.
Fechar | Fechar a página.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda desta página.

### Configurações do administrador

Estas configurações permitem que o administrador controle como os usuários deste computador usam as suas conexões sem fio.

Nome | Descrição
Guardar Credenciais | Credenciais do cache: Ocultar as credenciais do usuário durante uma seção de usuário: Clicar na caixa: A configuração padrão é guardar as credenciais na memória para que você seja solicitado a informar somente na primeira vez antes da conexão, e não a cada conexão ou desconexão da rede durante a sessão de login do Windows. Desmarcar a caixa: Ser solicitado a informar as credenciais sempre que a conectividade sem fio (autenticação, reautenticação) for estabelecida por meio dos perfis do 802.1x, quer com as credenciais da opção ‘Usar o login do Windows', quer com a opção ‘Solicitar credenciais ao conectar’.
Coexistência XP | Permite que o usuário ative a configuração zero do Windows XP: Permite que o usuário ative a configuração zero do Windows XP: Clicar na caixa: Exibe um aviso com a mensagem 'O Windows XP está gerenciando seus perfis', indicando que a Configuração zero do Windows XP está ativada e gerenciando o adaptador sem fio. Você é instruído a responder à seguinte pergunta: Quer desativar o gerenciamento do Windows XP para permitir que o Intel(R) PROSet gerencie a rede sem fio? Marque Sim, se desejar que o Intel(R) PROSet gerencie o adaptador sem fio. Selecione Não, se desejar que o Windows XP gerencie o adaptador sem fio. Desmarcar a caixa: Se a caixa estiver desmarcada, quando o Intel(R) PROSet for iniciado, você não será informado sobre a ativação do gerenciador sem fio da Configuração zero do Windows XP.
OK | Salva a configuração e fecha a página.
Cancelar | Cancela as configurações e fecha a página.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda desta página.

### Opções de perfis do administrador

Estas configurações fornecem as opções de conexão do perfil avançado. Permite que o administrador ative ou desative os perfis persistentes ou de pré-login no computador.

Nome | Descrição
Conexão Persistente | Conexão Persistente: Um perfil persistente está ativo durante o período de inicialização e quando nenhum usuário estiver logado no computador.
Conexão de Pré-login/Comum: | Conexão pré-login/comum: Um perfil de pré-login está ativo assim que um usuário fizer o login no computador. Estes perfis aparecem no topo da lista de perfis. Eles não podem ser modificados pelo usuário final sem uma senha.
OK | Salva a configuração e fecha a página.
Cancelar | Cancela as configurações e fecha a página.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda desta página.

### Alterar senha

As Ferramentas do administrador podem ser protegidas por senha. A configuração padrão é nenhuma senha. Quando for atribuída uma senha, as configurações e perfis do administrador podem ser acessados somente se a senha atribuída for digitada. Os perfis de administrador que são exibidos na lista de perfis podem ser visualizados usando o botão Propriedades.

Para criar uma senha:

1. Clique em Ferramentas do administrador a partir do menu Ferramentas.

2. Clique em Alterar senha.

3. Digite uma senha no campo Nova senha.

4. Redigite a nova senha no campo Confirme a senha. Os caracteres da senha digitada são exibidos como uma seqüência de asteriscos.

5. Para salvar a nova senha e fechar a página clique em OK.

Para alterar ou desbloquear a senha existente:

1. Clique em Ferramentas do administrador a partir do menu Ferramentas.

2. Clique em Alterar senha.

3. Redigite a senha atual no campo Senha antiga.

4. Digite a nova senha no campo Nova senha.

5. Redigite a nova senha no campo Confirme a senha.

6. Para salvar a nova senha e fechar a página clique em OK.

### Estatísticas avançadas (menu Ferramentas)

Fornece informações sobre a conexão do adaptador atual. Os itens a seguir descrevem as informações da página Estatísticas avançadas.

Nome | Descrição
Estatísticas | Estatísticas avançadas- Estas informações indicam o modo como o adaptador está se comunicando com o ponto de acesso. Associação - Se o adaptador encontra um ponto de acesso com o qual ele pode se comunicar, o valor será Dentro da faixa. Senão, o valor será Fora da faixa. Endereço MAC do ponto de acesso: Endereço MAC de doze dígitos (00:40:96:31:1C:05) do ponto de acesso. Número de associações: Número de vezes em que o ponto de acesso encontrou o adaptador. Total de PAs: Número de pontos de acesso disponíveis dentro da faixa de alcance do adaptador sem fio. Número de análises completas: Número de vezes em que o adaptador analisou todos os canais à procura de informações de recepção. Roaming - Estas informações contêm contadores que estão relacionados às razões pelas quais o adaptador faz roaming. O roaming acontece quando o adaptador muda de um ponto de acesso para outro em busca de um sinal com intensidade maior. Total de roaming: Número de vezes em que ocorreu roaming. PA sem transmissão: O adaptador não recebeu nenhum sinal de rádio do ponto de acesso. Você poderá ter que redefinir o ponto de acesso. Baixa qualidade de beacon: A qualidade do sinal é baixa demais para garantir a comunicação com o ponto de acesso. Você moveu o adaptador para fora da área de cobertura do ponto de acesso ou as informações de endereço do dispositivo do ponto de acesso mudaram. Balanceamento de carga do PA:O ponto de acesso encerrou a associação com o adaptador pois não foi capaz de manter a comunicação com todos os adaptadores associados. Um número excessivo de adaptadores está tentando se comunicar com um único ponto de acesso. RSSI de PA baixo demais:O RSSI (Receive Signal Strength Indicator) é baixo demais para manter a associação com o adaptador. Você pode ter saído da área de cobertura do ponto de acesso ou o ponto de acesso pode ter aumentado sua taxa de dados. Qualidade de canal baixa: A qualidade do canal é baixa e fez com que o adaptador começasse a procurar outro ponto de acesso. Unidade móvel perdida do PA:O ponto de acesso removeu um computador da lista de dispositivos móveis reconhecíveis. O computador precisa se reassociar com um ponto de acesso. Diversos - Use essas informações para determinar se a associação com um ponto de acesso diferente melhora o desempenho e ajuda a manter a taxa de dados mais alta possível. Beacons recebidos: Número de beacons recebidos pelo adaptador. Porcentagem de beacons perdidos: Valor percentual de beacons perdidos. Porcentagem de erros de transmissão: Porcentagem dos dados transmitidos que continham erros. RSSI: Intensidade do sinal do ponto de acesso com o qual o adaptador está se comunicando.
Estatísticas de transmissão/recepção (Tx/Rx) | Mostra os valores percentuais referentes a pacotes não direcionados e pacotes direcionados. Total de pacotes de host: Número total de contagens de pacotes direcionados e não direcionados. Transmissão - (Mbps) Recepção - (Mbps) Pacotes não direcionados: Número de pacotes difundidos para a rede sem fio que foram recebidos. Pacotes direcionados: Número de pacotes recebidos que foram enviados especificamente para o adaptador sem fio. Total de bytes: Número total de bytes dos pacotes enviados e recebidos pelo adaptador sem fio.
Estatísticas de redefinição | Zera os contadores estatísticos do adaptador e começa a fazer novas medições de dados.
Fechar | Fecha o diálogo e volta à janela principal.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda desta página.

### Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio (Menu Ferramentas)

O Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio é um aplicativo que pode ajudá-lo a solucionar problemas de conexão de rede sem fio. Quando um problema de conexão for detectado, uma dica em balão aparece na parte inferior direita da tela da área de trabalho. Assim que você clicar na dica em balão, uma mensagem de diagnóstico exibe as etapas recomendadas para solucionar o problema de conexão ocorrido. Por exemplo, se ocorreu um problema de conexão devido a uma senha inválida, o aplicativo Assistente de perfil é aberto quando você clicar em um hyperlink exibido. Você também pode abrir o Event Viewer para conexões sem fio a partir desta página e ativar ou desativar as notificações de alerta. O Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio é aceito pelo Windows XP e 2000.

Descrição do Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio

A página do Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio contém dois painéis. O painel da esquerda exibe uma lista de ferramentas disponíveis que podem ser iniciadas com o botão esquerdo do mouse. O painel direito exibe o problema da conexão atual em uma seção. Cada seção tem duas partes: mensagem de erro e texto de dicas. A mensagem de erro e a gravação de tempo são precedidas por um ícone. A parte do texto de dicas contém uma descrição dos utilitários disponíveis e ajuda para solucionar o problema de conexão associado. Se você clicar em um link para um texto de ajuda, o texto de ajuda será exibido em uma janela pop-up. Se você clicar em um link solucionador de problema associado, será aberto um programa para resolver o problema da conexão. Você pode abrir Event Viewer para conexões sem fio ou ativar ou desativar do último painel.

Arquivo | Sair: Sair do aplicativo do Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio.
Ajuda | Ajuda do Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio(R): Exibe a ajuda on-line do Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio. Sobre: Exibe as informações da versão do Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio.
Wireless Event Viewer | Abre o Event Viewer para conexões sem fio.
Desativar notificações | Clique para desativar as notificações de alerta.
Ativar notificação | Clique para ativar as notificações de alerta se for detectado um erro.
Ajuda disponível | Mensagem de erro de Data/Hora Descrição do erro Link para solucionar erro (se disponível). Consulte o item abaixo Solucionando erros. Link para etapas recomendadas para solucionar erro

### Importar e exportar perfis (menu Perfis)

Permite que você importe e exporte perfis baseados no usuário da Lista de perfis. Os perfis sem fio podem ser automaticamente importados para a Lista de perfis. Consulte Importar e Export\r Perfis para obter mais informações.

Para exportar perfis do administrador, consulte Propriedades de exportação do administrador para obter mais informações.

Importar perfis para a Lista de perfis.

Os perfis sem fio podem ser automaticamente importados para a Lista de perfis. Isso é feito pelo Intel PROSet/Wireless monitorando a presença de novos arquivos de perfil na pasta importar da unidade de disco rígido. Somente os perfis que foram ativados em Habilitar a importação automática em Configurações avançadas podem ser automaticamente importados. Se já existir um perfil com o mesmo nome na Lista de perfis, será mostrado um diálogo onde você poderá rejeitar o perfil importado ou aceitá-la com a substituição do perfil existente. Todos os perfis importados serão colocados no fim da Lista de perfis e o arquivo do perfil será imediatamente apagado depois da importação, mesmo que a importação não tenha sido bem-sucedida. Consulte Distribuição automática de perfis para obter mais informações.

### Perfis protegidos por senha

Os perfis baseados no usuário protegidos por senha podem ser importados e exportados automaticamente para os sistemas remotos. Se um perfil estiver protegido por senha, antes de ser editado, a senha atribuída deve ser digitada. Consulte Definir a senha de um perfil para obter mais informações.

Descrição do Importar/Exportar

Nome | Descrição
Exportar perfis | Selecione os perfis que você quer exportar: Selecione um ou vários perfis da lista. O ícone do modo do perfil indica qual modo de infra-estrutura ou ad-hoc está sendo usado e se a segurança está sendo usada. Procurar: Navega pelo disco rígido para procurar o diretório de destino. Este caminho aparece na janela do diretório de destino. Exportar: Inicia a exportação dos perfis.
Importar perfis | Importa os perfis para a Lista de perfis. Importar: Procura, no disco rígido do laptop, perfis a serem importados.
OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha a página e cancela as mudanças feitas.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda desta página.

### Gerenciar exclusões (menu Perfis)

O diálogo Gerenciamento da lista de exclusões é exibido quando você selecionar esta opção de menu do menu Perfis.

IMPORTANTE: Você não está conectado automaticamente a uma rede ou a um ponto de acesso que está nesta lista.

Este diálogo permite que você exclua todas as redes sem fio (SSID) ou para redes com mais do que um ponto de acesso você pode excluir um ponto de acesso sem fio individual (BSSID).

Nome | Descrição
Gerenciamento de lista de exclusões | Nome da rede: Nome (SSID) da rede sem fio. BSSID: Endereço MAC do ponto de acesso selecionado. Motivo: Indica a razão pela qual esta entrada foi excluída da conexão automática. Nota: Entradas que são na cor cinza são pontos de acesso vermelhos excluídos. Estas entradas não podem ser removidas da lista.
Adicionar | Adiciona um ponto de acesso à lista.
Remover | Remove um ponto de acesso da lista.
Redefinir lista | Desmarque a lista.
Fechar | Fecha a página e salva as configurações.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda desta página.

## Ligar/Desligar sem fio

O adaptador sem fio pode ser ligado e desligado usando a chave de rádio opcional do hardware, no computador, no aplicativo Intel PROSet/Wireless ou ao desativar o dispositivo no Windows.

| NOTA: | Quando o computador está ligado, o rádio transmite sinais continuamente. Em certas situações, como em aviões, os sinais de rádio podem causar interferência. Use os métodos a seguir se precisar se precisar desativar o rádio e usar o laptop sem emitir sinais de rádio.

### Uso da chave opcional ligar/desligar rádio do computador

Se o computador tiver uma chave externa opcional instalada, essa chave poderá ser usada para ligar ou desligar o rádio. Consulte o fabricante do computador, para obter mais informações sobre esta chave. Se o Intel PROSet/Wireless estiver instalado, o estado atual do rádio aparecerá na janela principal do Intel PROSet/Wireless e na Bandeja de tarefas.

### Uso do Intel PROSet/Wireless para ligar/desligar o rádio

No Intel PROSet/Wireless, o rádio pode ser ligado ou desligado. O ícone do status do Intel PROSet/Wireless mostra o estado atual do rádio.

Da janela principal do Intel PROSet/Wireless, clique em Sem fio ativado/desativado e desligue e ligue o rádio.

### Desligar ou ligar as transmissões de rádio a partir do ícone da bandeja de tarefas

Para desligar ou ligar o rádio, clique no Ícone da bandeja de tarefas e selecione Desligar sem fio (Ligar).

### Como desativar o rádio usando o Gerenciador de dispositivos

O rádio pode ser desativado (tornado inoperante) através do sistema operacional Windows, no Gerenciador de dispositivos.

Windows XP e 2000

1. Na Área de trabalho, clique com o botão direito em Meu computador e clique em Propriedades.

2. Clique na guia Hardware.

3. Clique em Gerenciador de dispositivos.

4. Clique duas vezes em Adaptadores de rede.

5. Clique com o botão direito no adaptador sem fio instalado, em uso.

6. Selecione Desativar no menu pop-up.

7. Clique em OK.

## Instalação e desinstalação do software

Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio, Soluções Intel Smart Wireless, o recurso Sign-on único e Ferramentas do administrador não são instalados durante o processo de instalação Típico. Para instalar esses recursos, use a opção Personalizada, no decorrer do processo de instalação. O Recurso de Sign-on único também pode ser instalado ou desinstalado após a instalação do Intel PROSet/Wireless. Consulte Instalação e desinstalação do recurso Sign-on único para obter instruções.

### Para instalar o software:

1. Insira o CD da Intel na unidade de CD.

2. Clique em Instalar software na tela Conexões de rede do Intel(R) PRO.

3. Na tela Contrato de licença, após ler o contrato, Selecione Aceito os termos deste contrato de licença e clique em Próxima.

4. Clique em Personalizado.

5. Selecione da lista os recursos a instalar:

Intel PROSet/Wireless: O software do aplicativo Intel(R) PROSet/Wireless.

- Instalação: Clique em Intel PROSet Wireless. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Vá para a etapa 5.

- Não instalar: Clique em Não instalar este recurso. Aparecerá um x vermelho ao lado da opção, indicando que ela não será instalada.

Soluções Intel Smart Wireless: Fornece um assistente de configuração fácil para conectar a um roteador sem fio.

- Instalação: Clique em Soluções Intel Smart Wireless. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Vá para a etapa 5.

- Não instalar:Clique em Não instalar este recurso. Aparecerá um x vermelho ao lado da opção, indicando que ela não será instalada.

Sign-on único: Fornece controle de administrador das conexões de pré-login e persistente.

- Instalação:Clique em Sign-on único. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Clique em Próxima e vá para a etapa 5. Nota: A Alternação rápida do Windows XP e a tela Bem-vindo são desativadas quando as opções do Sign-on único são instaladas.

- Desinstalar:Clique em Sign-on único. Selecione Não instalar este recurso. Aparecerá um x vermelho ao lado da opção, indicando que ela não será instalada.

Ferramentas do administrador: Fornece controle de administrador sobre qual nível de controle cada usuário possui sobre as conexões de rede sem fio.

- Instalação:Clique em Sign-on único. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Clique em Próxima e vá para a etapa 5. Nota: A Alternação rápida do Windows XP e a tela Bem-vindo são desativadas quando as opções do Sign-on único são instaladas.

- Não instalar: Clique em Não instalar este recurso. Aparecerá um x vermelho ao lado da opção, indicando que ela não será instalada.

6. Clique em Instalar.

7. Após o software ser instalado no computador, os componentes instalados são listados.

8. Clique em OK.

   | NOTA: | Se o recurso Sign-on único for instalado, é necessário reinicializar o sistema.

9. Clique em Sim para reiniciar.

## Instalação e desinstalação do recurso Sign-on único

O recurso de Sign-on único inclui os recursos de Conexão de pré-login e de Conexão persistente. Por padrão eles não são instalados durante o processo de instalação inicial do software a não ser que tenha escolhido fazer uma instalação personalizada. O recurso pode ser também instalado ou desinstalado após o Intel PROSet Wireless ter sido instalado.

Para instalar o recurso de Sign-on único após Intel PROSet/Wireless ter sido instalado:

1. Clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Adicionar ou remover programas > Intel PROSet Wireless.

2. Selecione Alterar.

3. Selecione Modificar na tela de Manutenção do programa

4. Clique em Próxima.

5. Clique em Sign-on único. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Nota: A Alternação rápida do Windows XP e a tela Bem-vindo são desativadas quando o Sign-on único é instalado.

6. Clique em Modificar.

7. Após o software ser instalado no seu computador, o componente é listado como "Instalado".

8. Clique em OK.

Para remover o recurso de Sign-on único:

1. Clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Adicionar ou remover programas > Intel PROSet Wireless.

2. Selecione Alterar.

3. Selecione Modificar na tela de Manutenção do programa

4. Clique em Próxima.

5. Clique Sign-on único. Selecione Não instalar este recurso. Um x vermelho é exibido ao lado da opção.

6. Clique em Modificar.

7. Após o software ser instalado no seu computador, o componente é listado como "Ausente".

8. Clique em OK.

Voltar ao índice