Takaisin Sisältö-sivulle

# Tietoja langattomasta verkosta: Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection - käyttöopas

## Tietoja langattomasta verkkotekniikasta

- Langattoman verkon valitseminen
- Langattoman verkon määrittäminen
- Langattoman verkon tunnistaminen

Langaton verkko yhdistää tietokoneet toisiinsa ilman verkkokaapeleita. Tietokoneet lähettävät tietoja toisilleen käyttämällä radiotietoliikennettä. Langattoman tukiaseman kautta voidaan viestiä suoraan toisten langattomien tietokoneiden kanssa tai muodostaa yhteys olemassa olevaan verkkoon. Kun langattoman sovittimen asetukset määritetään, valitaan toimintatila halutun langattomalle verkon mukaan. Intel® PRO/Wireless Network Connection -sovittimen avulla voidaan muodostaa yhteys muihin samankaltaisiin langattomiin laitteisiin, jotka ovat yhdenmukaisia langattoman verkkokäytön 802.11-standardin kanssa.

## Langattoman lähiverkon tilan valitseminen

Langattomat lähiverkot voivat toimia tukiasemien kanssa tai ilman niitä riippuen verkossa olevien käyttäjien määrästä. Perusrakennetilassa käytetään tukiasemia, joiden kautta langattomat tietokoneet lähettävät ja vastaanottavat tietoja. Langattomat tietokoneet lähettävät tukiasemaan, tukiasema vastaanottaa tiedot ja lähettää ne uudelleen muille tietokoneille. Tukiasema voi myös muodostaa yhteyden langalliseen verkkoon tai Internetiin. Monet tukiasemat voivat toimia yhdessä ja kattaa laajan alueen.

Laitteidenvälinen tila, jota kutsutaan myös nimellä Ad Hoc -tila, toimii ilman tukiasemia ja sallii langattomien tietokoneiden lähettää tiedot suoraan muihin langattomiin tietokoneisiin. Vertaistilaa voi käyttää koti- tai pientoimiston verkkotietokoneissa tai sen avulla voi määrittää tilapäisen langattoman verkon kokousta varten.

## Langattoman verkon määrittäminen

Langattoman 802.11-lähiverkon toiminta edellyttää seuraavan kolmen peruskomponentin määrittämistä:

- Verkon nimi—Kukin langaton verkko käyttää yksilöllistä verkon nimeä verkon tunnistamiseksi. Tämä nimi on palvelun tunnus eli Service Set Identifier (SSID). SSID määritetään langattoman sovittimen asentamisen yhteydessä. Jos halutaan muodostaa yhteys olemassa olevaan verkkoon, on käytettävä kyseisen verkon nimeä. Jos muodostetaan oma verkko, voidaan itse määrittää sen nimi ja käyttää tätä nimeä kussakin tietokoneessa. Nimi voi olla korkeintaan 32 merkkiä pitkä ja se voi sisältää kirjaimia ja numeroita.
- Profiilit—Kun tietokone määritetään käyttämään langatonta verkkoa, Intel® PROSet/Wireless luo profiilin määritetyistä langattoman verkon asetuksista. Jos halutaan muodostaa yhteys toiseen verkkoon, voidaan etsiä olemassa olevia verkkoja ja muodostaa tilapäinen yhteys tai luoda uusi profiili kyseiselle verkolle. Profiilin luomisen jälkeen tietokone muodostaa yhteyden automaattisesti, kun vaihdetaan paikkaa.
- Suojaus—Langattomissa 802.11b-verkoissa tiedot suojataan salaamalla. WEP (Wired Equivalent Privacy) sekoittaa tiedot käyttämällä 64-bittistä tai 128-bittistä jaettua salausavainta. Ennen kuin tietokone lähettää tietoja, se sekoittaa ne käyttäen salaista salausavainta. Vastaanottava tietokone purkaa tietojen salauksen käyttämällä samaa avainta. Jos muodostetaan yhteys olemassa olevaan verkkoon, on käytettävä langattoman verkon verkonvalvojan antamaa avainta. Jos asennetaan oma verkko, voidaan itse määrittää sen avain ja käyttää sitä kussakin tietokoneessa.

## Langattoman verkon tunnistaminen

Langaton verkko voidaan tunnistaa monella eri tavalla riippuen sen koosta ja komponenteista:

- Verkkonimi tai Palvelusarjan tunnistin (SSID)—Ilmaisee langattoman verkon. Kaikkien verkossa olevien langattomien laitteiden on käytettävä samaa SSID:tä.
- >Extended Service Set Identifier (ESSID)—Erityinen SSID-tunnus, jota käytetään tunnistamaan langaton verkko, joka sisältää tukiasemat.
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID)—Erityinen SSID-tunnus, jota käytetään tunnistamaan langattomien tietokoneiden verkko, jossa tietokoneet on määritetty viestimään suoraan toistensa kanssa ilman tukiasemaa.
- Basic Service Set Identifier (BSSID)—Kunkin langattoman laitteen yksilöllinen tunnus. BSSID on laitteen Ethernet MAC -osoite.
- Lähetys-SSID—Tukiasema voi vastata tietokoneille lähettämällä lähetys-SSID:llä varustettuja koetinpaketteja. Jos tämä toiminto on käytössä tukiasemassa, mikä tahansa langaton käyttäjä voi liittyä tukiasemaan käyttämällä tyhjää (null) SSID:tä.

Takaisin Sisältö-sivulle