Powrót do Spisu treści

# Rozwiązywanie problemów: Instrukcja obsługi karty Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

- Narzędzie do rozwiązywania problemów Intel Wireless
- Przeglądarka zdarzeń
- Usuwanie błędów

## Narzędzie do rozwiązywania problemów Intel Wireless

Narzędzie do rozwiązywania problemów Intel Wireless to aplikacja pomocna przy rozwiązywaniu problemów związanych z połączeniami w sieci bezprzewodowej. Kiedy wykryty zostanie problem, związany z połączeniem, w prawym, dolnym rogu ekranu wyświetlany jest dymek, zawierający wskazówkę. Po kliknięciu dymku, w komunikacie programu diagnostycznego, wyświetlone zostają zalecane punkty, które należy podjąć, w celu rozwiązania problemu. Jeśli na przykład problem jest związany z wprowadzeniem nieprawidłowego hasła, po kliknięciu łącza uruchomiony zostanie Kreator profili. Na tej stronie można również uruchamiać Przeglądarkę zdarzeń sieci bezprzewodowej, a także włączać i wyłączać powiadomienia o alertach. Narzędzie do rozwiązywania problemów Intel Wireless działa w systemach Windows XP i 2000.

Opis narzędzia do rozwiązywania problemów Intel Wireless

Strona narzędzia do rozwiązywania problemów Intel Wireless zawiera dwa okienka. W lewym okienku wyświetlana jest lista dostępnych narzędzi, które można uruchomić, za pomocą lewego przycisku myszy. W prawym okienku wyświetlany jest problem, związany z bieżącym połączeniem bezprzewodowym w postaci sekcji. Każda sekcja składa się z dwóch części: komunikatu o błędzie i tekstu wskazówki. Przed komunikatem o błędzie występuje ikona i znacznik czasu. Tekst wskazówki zawiera opis dostępnych narzędzi i informacje ułatwiające rozwiązanie problemu, związanego ze skojarzonym połączeniem. Po kliknięciu łącza do tekstu pomocy tekst pomocy zostanie wyświetlony w oknie podręcznym. Jeśli kliknięte zostanie łącze rozwiązywania problemów, uruchomiony zostanie program, umożliwiający rozwiązanie problemu. W ostatnim okienku można uruchamiać, włączać i wyłączać Przeglądarkę zdarzeń sieci bezprzewodowej.

Plik | Zakończ : Zamykanie narzędzia do rozwiązywania problemów Intel Wireless.
Pomoc | Narzędzie do rozwiązywania problemów Intel(R) Wireless (Intel(R) Wireless Troubleshooter): Wyświetla pomoc online narzędzia do rozwiązywania problemów Intel Wireless. Informacje: Wyświetla informacje o wersji narzędzia do rozwiązywania problemów Intel Wireless.
Przeglądarka zdarzeń sieci bezprzewodowej | Uruchamianie Przeglądarki zdarzeń sieci bezprzewodowej.
Wyłącz powiadomienie | Kliknij, aby wyłączyć powiadomienia o alertach.
Włącz powiadamianie | Kliknij, aby włączyć powiadomienia o alertach, w przypadku wykrycia błędu.
Dostępna pomoc | Data, godzina, komunikat o błędzie Opis błędu. Łącze do usunięcia błędu (jeśli jest dostępne). Patrz: Usuwanie błędów (poniżej). Łącze do zalecanych punktów, które mają zostać podjęte w celu usunięcia błędu.

### Przeglądarka zdarzeń sieci bezprzewodowej

W Przeglądarce zdarzeń sieci bezprzewodowej, wyświetlana jest lista rekordów dziennika błędów. Wszystkie dostępne rekordy dziennika można zapisać w pliku binarnym i wysłać do działu pomocy technicznej. Jeśli dostępne jest połączenie sieciowe, plik dziennika w formacie binarnym można dodatkowo wysłać pocztą e-mail (wstępnie skonfigurowany jest domyślny adres e-mail). Przeglądarka zdarzeń sieci bezprzewodowej, obsługiwana jest w systemach Windows XP i 2000. Aby uruchomić Przeglądarkę zdarzeń sieci bezprzewodowej, kliknij przycisk Start > Programy > Intel PROset Wireless > > Intel PROset Wireless > Narzędzia (Tools) > Narzędzie do rozwiązywania problemów Intel Wireless (Intel Wireless Troubleshooter) > Przeglądarka zdarzeń sieci bezprzewodowej.

Nazwa | Opis
Plik | Preferencje: Zmiana nazwy pliku dziennika przez wybranie polecenia menu Preferencje . Po kliknięciu wyświetlane jest okno dialogowe Preferencje . Dostępne dzienniki będą zapisywane do następującego pliku: W edytowalnym polu tekstowym wyświetlana jest aktualna nazwa pliku. Lokalizacją domyślną jest pulpit. Przycisk Przeglądaj : Określ nową pełną nazwę pliku. Przycisk OK: Zamyka okno dialogowe i stosuje nowo wprowadzone zmiany. Przycisk Anuluj : Zamyka okno dialogowe bez stosowania żadnych zmian. Zakończ : Zamykanie narzędzia do rozwiązywania problemów Intel Wireless.
Poziom | Poziom ważności problemu, związanego z połączeniem jest wskazywany przez ikonę. Istnieją następujące poziomy ważności: Informacje Błąd Ostrzeżenie
Opis | Krótki opis problemu, związanego z połączeniem.
Data i godzina | Data i godzina wykrycia problemu, związanego z połączeniem. Wartości tego pola mogą być sortowane rosnąco lub malejąco. Aby posortować wyświetlone zdarzenia, należy kliknąć nagłówek kolumny.
Zapisz jako | Zapisywanie dostępnych dzienników do pliku o predefiniowanej nazwie. Do tego pliku zapisywana jest cała zawartość dziennika. Nazwa domyślna: nazwa_produktu_miesiąc_dzień_rok_GG_MM_SS.rozszerzenie_pliku_binarnego Domyślny format nazwy można zmieniać.
&Wyczyść | Usuwanie informacji z Przeglądarki zdarzeń sieci bezprzewodowej.
Pomoc? | Po naciśnięciu, wyświetlane są informacje pomocy dla tego okna dialogowego.

## Usuwanie błędów

Poniższe zalecenia umożliwiają usuwanie problemów związanych z połączeniami sieciowymi, wykrytych przez narzędzie do rozwiązywania problemów Intel Wireless.

Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowych poświadczeń użytkownika
Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowej nazwy użytkownika
Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowego hasła użytkownika
Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowego certyfikatu serwera
Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowych poświadczeń serwera
Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowej tożsamości serwera
Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowego certyfikatu użytkownika
Nieprawidłowy kod PIN w przypadku pobierania certyfikatu
Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu niedostępności serwera AAA
Błąd pobierania nieprawidłowego adresu IP przez kartę sieci bezprzewodowej
Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu przekroczenia limitu czasu
Nieoczekiwane wyjęcie karty inteligentnej
Odłączenie od punktu dostępu
Wystąpił błąd z powodu nieoczekiwanego wyjęcia karty GSM
Serwer AAA odrzucił metodę EAP
Błąd potwierdzania autentyczności profilu administratora
Błąd uzyskiwania adresu IP z serwera DHCP przy użyciu profilu administratora

## Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowych poświadczeń użytkownika — ponowne wprowadzanie poświadczeń

Ten błąd potwierdzania autentyczności może zostać spowodowany nieprawidłowymi poświadczeniami użytkownika dla profilu TTLS lub PEAP.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz profil TTLS lub PEAP z listy profili.

2. Kliknij przycisk Właściwości .

3. Kliknij przycisk Dalej .

4. Wybierz typ potwierdzania autentyczności 802.1x TTLS lub PEAP.

5. Dla poświadczeń użytkownika zaznacz opcję Używane wartości (Use the following).

6. Zweryfikuj nazwę użytkownika, domenę i hasło.

   - Jeśli zaznaczona została opcja Użyj logowania systemu Windows lub Monituj przy każdym łączeniu (Prompt each time I connect), upewnij się, że podczas łączenia z siecią bezprzewodową, wprowadzone zostały prawidłowe poświadczenia użytkownika.

7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

# Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowej nazwy użytkownika — ponowne wprowadzanie nazwy użytkownika

Ten błąd potwierdzania autentyczności może zostać spowodowany nieprawidłową nazwą użytkownika dla profilu TTLS, PEAP lub LEAP.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz odpowiedni profil z listy profili.

2. Kliknij przycisk Właściwości .

3. Kliknij przycisk Dalej .

4. Wybierz odpowiedni typ potwierdzania autentyczności 802.1x.

   - W przypadku profili TTLS i PEAP: Dla poświadczeń użytkownika zaznacz opcję Używane wartości (Use the following).

     - Zweryfikuj nazwę użytkownika.

     - Jeśli zaznaczona została opcja Użyj logowania systemu Windows lub Monituj przy każdym łączeniu (Prompt each time I connect), upewnij się, że podczas łączenia z siecią bezprzewodową, wprowadzone zostały prawidłowe poświadczenia użytkownika.

   - W przypadku profili LEAP: Zaznacz opcję Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła i zweryfikuj poprawność nazwy użytkownika. Jeśli zaznaczona została opcja Użyj nazwy użytkownika i logowania systemu Windows lub Monituj o nazwę użytkownika i hasło, upewnij się, że podczas łączenia z siecią bezprzewodową, wprowadzone zostały prawidłowe poświadczenia użytkownika.

   - W przypadku potwierdzania autentyczności EAP-SIM: Sprawdź poprawność nazwy użytkownika w polu Określ nazwę użytkownika (tożsamość).

5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

## Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowego hasła użytkownika — ponowne wprowadzanie hasła

Ten błąd potwierdzania autentyczności może zostać spowodowany nieprawidłowym hasłem użytkownika dla profilu TTLS, PEAP lub LEAP.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz odpowiedni profil z listy profili.

2. Kliknij przycisk Właściwości .

3. Kliknij przycisk Dalej .

4. Wybierz odpowiedni typ potwierdzania autentyczności 802.1x.

   - W przypadku profili TTLS i PEAP: Dla poświadczeń użytkownika zaznacz opcję Używane wartości (Use the following).

     - Zweryfikuj poprawność hasła.

     - Jeśli zaznaczona została opcja Użyj logowania systemu Windows lub Monituj przy każdym łączeniu (Prompt each time I connect), upewnij się, że podczas łączenia z siecią bezprzewodową, wprowadzone zostały prawidłowe poświadczenia użytkownika.

   - W przypadku profili LEAP: Zaznacz opcję Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła i zweryfikuj poprawność hasła. Jeśli zaznaczona została opcja Użyj nazwy użytkownika i logowania systemu Windows lub Monituj o nazwę użytkownika i hasło, upewnij się, że podczas łączenia z siecią bezprzewodową, wprowadzone zostało prawidłowe hasło.

5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

## Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowego certyfikatu serwera — wybieranie innego certyfikatu

Ten błąd potwierdzania autentyczności może zostać spowodowany nieprawidłowym certyfikatem serwera dla profilu TLS, TTLS lub PEAP.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz odpowiedni profil z listy profili.

2. Kliknij przycisk Właściwości .

3. Kliknij przycisk Dalej .

4. Wybierz odpowiedni typ potwierdzania autentyczności 802.1x.

   - W przypadku profili TTLS i PEAP: Sprawdź poprawność typu potwierdzania autentyczności wybranego z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Wybierz, wybierz inny certyfikat z listy zainstalowanych certyfikatów i kliknij przycisk OK.

   - W przypadku profili TLS: Kliknij przycisk Wybierz, wybierz inny certyfikat z listy zainstalowanych certyfikatów i kliknij przycisk OK.

Uwaga dotycząca certyfikatów: Określona tożsamość powinna odpowiadać tożsamości podanej w polu "Wystawiony dla" w certyfikacie i powinna zostać zarejestrowana na serwerze potwierdzania autentyczności (tj. na serwerze RADIUS), używanym przez potwierdzającego. Certyfikat musi być "poprawny" względem serwera potwierdzania autentyczności. To wymaganie jest zależne od danego serwera potwierdzania autentyczności i oznacza, że serwer musi uznawać wystawcę certyfikatu za urząd certyfikacji. Użytkownik powinien być zalogowany pod nazwą, która została użyta podczas instalowania certyfikatu.

5. Kliknij przycisk Zamknij .

6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

## Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowych poświadczeń serwera — ponowne wprowadzanie poświadczeń serwera

Ten błąd potwierdzania autentyczności może zostać spowodowany nieprawidłowymi poświadczeniami serwera (Domena) dla profilu TTLS, PEAP lub LEAP.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz odpowiedni profil z listy profili.

2. Kliknij przycisk Właściwości .

3. Kliknij przycisk Dalej .

4. Wybierz odpowiedni typ potwierdzania autentyczności 802.1x.

   - W przypadku profili TTLS i PEAP: Dla poświadczeń użytkownika zaznacz opcję Używane wartości (Use the following).

     - Zweryfikuj poprawność domeny.

     - Jeśli zaznaczona została opcja Użyj logowania systemu Windows lub Monituj przy każdym łączeniu (Prompt each time I connect), upewnij się, że podczas łączenia z siecią bezprzewodową, wprowadzone zostały prawidłowe poświadczenia domeny.

   - W przypadku profili LEAP: Zaznacz opcję Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła i zweryfikuj poprawność domeny. Jeśli zaznaczona została opcja Użyj nazwy użytkownika i logowania systemu Windows lub Monituj o nazwę użytkownika i hasło, upewnij się, że podczas łączenia z siecią bezprzewodową wprowadzona została prawidłowa domena.

5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

## Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowej tożsamości serwera — ponowne wprowadzanie nazwy serwera

Ten błąd potwierdzania autentyczności może zostać spowodowany nieprawidłową tożsamością serwera dla profilu TTLS lub PEAP.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz odpowiedni profil z listy profili.

2. Kliknij przycisk Właściwości .

3. Kliknij przycisk Dalej .

4. Wybierz odpowiedni typ potwierdzania autentyczności 802.1x.

5. W przypadku profili TTLS i PEAP: Sprawdź poprawność nazwy serwera Tożsamość mobilna .

6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

## Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu nieprawidłowego certyfikatu użytkownika — ponowne wprowadzanie poświadczeń użytkownika

Ten błąd potwierdzania autentyczności może zostać spowodowany nieprawidłowym certyfikatem użytkownika dla profilu TLS, TTLS lub PEAP.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz odpowiedni profil z listy profili.

2. Kliknij przycisk Właściwości .

3. Kliknij przycisk Dalej .

4. Wybierz odpowiedni typ potwierdzania autentyczności 802.1x.

   - W przypadku profili TTLS i PEAP: Sprawdź poprawność typu potwierdzania autentyczności wybranego z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Wybierz, wybierz inny certyfikat z listy zainstalowanych certyfikatów i kliknij przycisk OK.

   - W przypadku profili TLS: Kliknij przycisk Wybierz, wybierz inny certyfikat z listy zainstalowanych certyfikatów i kliknij przycisk OK.

Uwaga dotycząca certyfikatów: Określona tożsamość powinna odpowiadać tożsamości podanej w polu "Wystawiony dla" w certyfikacie i powinna zostać zarejestrowana na serwerze potwierdzania autentyczności (tj. na serwerze RADIUS), używanym przez potwierdzającego. Certyfikat musi być "poprawny" względem serwera potwierdzania autentyczności. To wymaganie jest zależne od danego serwera potwierdzania autentyczności i oznacza, że serwer musi uznawać wystawcę certyfikatu za urząd certyfikacji. Użytkownik powinien być zalogowany pod nazwą, która została użyta podczas instalowania certyfikatu.

5. Kliknij przycisk Zamknij .

6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

## Nieprawidłowy kod PIN w przypadku pobierania certyfikatu — ponowne wprowadzanie kodu PIN

Zalecane działanie:

Pobieranie certyfikatu nie powiodło się z powodu nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź ponownie prawidłowy kod PIN.

## Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu niedostępności serwera AAA

Karta sieci bezprzewodowej została skojarzona z punktem dostępu, ale nie można przeprowadzić potwierdzania autentyczności 802.1x, z powodu odpowiedzi serwera potwierdzania autentyczności.

Zalecane działanie:

Wybierz profil, kliknij przycisk Połącz (Connect), a następnie spróbuj skojarzyć kartę z siecią i potwierdzić autentyczność na serwerze.

## Błąd pobierania prawidłowego adresu IP przez kartę sieci bezprzewodowej

Ten błąd może być spowodowany błędem potwierdzania autentyczności w sieci, błędnymi kluczami szyfrowania lub nieprawidłowym działaniem serwera DHCP. Wprowadź ponownie klucze szyfrowania.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk Właściwości .

2. Kliknij przycisk Dalej .

3. Wprowadź klucz szyfrowania.

4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia zabezpieczeń profilu.

## Błąd potwierdzania autentyczności, z powodu przekroczenia limitu czasu

Podczas potwierdzania autentyczności stacji mobilnej w możliwym nielegalnym punkcie dostępu nastąpiło przekroczenie limitu czasu. Limit czasu nielegalnego punktu dostępu został przekroczony (mógł wystąpić problem, związany z serwerem RADIUS).

Zalecane działanie:

1. Aby zapobiec łączeniu karty sieci bezprzewodowej z ewentualnym nielegalnym punktem dostępu, można rozważyć dodanie tego punktu do listy wykluczonych punktów dostępu.

2. Wybierz profil, kliknij przycisk Połącz (Connect), a następnie spróbuj skojarzyć kartę z siecią i potwierdzić autentyczność na serwerze.

## Nieoczekiwane wyjęcie karty inteligentnej

Ten błąd występuje z powodu nieoczekiwanego wyjęcia karty inteligentnej Smart Card.

Zalecane działanie:

1. Włóż kartę inteligentną Smart Card.

2. Wybierz profil potwierdzania autentyczności 802.1x EAP-SIM, kliknij przycisk Połącz (Connect) i spróbuj skojarzyć kartę z siecią.

## Odłączenie od punktu dostępu

Poniższe komunikaty o błędach są wyświetlane w przypadku odłączenia karty sieci bezprzewodowej od punktu dostępu do sieci.

Odłączenie od punktu dostępu, z powodu błędu skojarzenia .

Odłączenie od punktu dostępu, z powodu błędów potwierdzania autentyczności.

Odłączenie od punktu dostępu, z powodu błędu kontroli integralności TKIP.

Odłączenie od punktu dostępu, z powodu błędu ramki klasy 2 niezwiązanego z potwierdzaniem autentyczności.

Odłączenie od punktu dostępu, z powodu błędu ramki klasy 3 niezwiązanego z kojarzeniem.

Odłączenie od punktu dostępu, z powodu błędu podczas ponownego kojarzenia.

Odłączenie od punktu dostępu, z powodu błędu elementu informacji .

Odłączenie od punktu dostępu, z powodu błędu podczas uzgadniania 4-kierunkowego protokołu klucza EAPOL .

Odłączenie od punktu dostępu, z powodu błędu potwierdzania autentyczności 802.1x.

Zalecane działanie:

Aby nawiązać połączenie ponownie, należy usunąć punkt dostępu z listy wykluczeń lub ustanowić połączenie ręcznie (tzn. w oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless wybrać profil i kliknąć przycisk Połącz).

## Wystąpił błąd z powodu nieoczekiwanego wyjęcia karty GSM

Ten błąd występuje, gdy karta GSM nie jest do końca włożona lub gdy zostaje nieoczekiwanie wyjęta ze stacji mobilnej.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Włóż ponownie kartę GSM.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę Intel PROSet/Wireless w prawym, dolnym rogu ekranu.
3. Wybierz z listy profili skojarzony lub ostatnio używany profil.
4. Kliknij przycisk Połącz . Profil zostanie zastosowany ponownie. Nastąpi próba nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową przez program Intel PROSet/Wireless.

## Serwer AAA odrzucił metodę EAP

Ten błąd występuje, gdy skonfigurowany typ potwierdzania autentyczności nie jest akceptowany przez serwer AAA.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz program Intel PROSet/Wireless, klikając dwukrotnie ikonę, na pasku zadań w prawym, dolnym rogu ekranu.
2. Wybierz z listy profili skojarzony lub ostatnio używany profil.
3. Kliknij przycisk Właściwości . Otwarta zostanie strona Właściwości profilu połączenia bezprzewodowego – Ustawienia ogólne. .
4. Kliknij przycisk Dalej . Otwarta zostanie strona Właściwości profilu połączenia bezprzewodowego – Ustawienia zabezpieczeń.
5. Sprawdź, czy zaznaczone zostało pole Włącz 802.1x .
6. Sprawdź, czy zaznaczono właściwy typ potwierdzania autentyczności.

7. Kliknij przycisk Dalej (Next), aby przejść do punktu 2 — strony Właściwości profilu połączenia bezprzewodowego – Ustawienia zabezpieczeń.

8. Wprowadź wymagane informacje.
9. Kliknij przycisk OK. Profil zostanie zastosowany ponownie. Nastąpi próba nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową przez program Intel(R) PROSet/Wireless.

## Błąd potwierdzania autentyczności profilu administratora

Ten błąd występuje, gdy poświadczenia profilu nie są akceptowane przez stronę potwierdzającą autentyczność (np. punkt dostępu lub serwer AAA).

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij dwukrotnie ikonę Intel PROSet/Wireless w prawym, dolnym rogu ekranu.
2. W menu Narzędzia (Tools) wybierz polecenie Narzędzie administratora .
3. Wybierz odpowiedni profil administratora z listy profili.
4. Kliknij przycisk Właściwości . Pojawi się strona Właściwości profilu połączenia bezprzewodowego – Ustawienia ogólne.
5. Kliknij przycisk Dalej . Otwarta zostanie strona Właściwości profilu połączenia bezprzewodowego – Ustawienia zabezpieczeń.
6. Dokonaj edycji poświadczeń (np. kluczy WEP i certyfikatów).
7. Kliknij przycisk OK. Profil zostanie zastosowany ponownie. Nastąpi próba nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową przez program Intel(R) PROSet/Wireless.

## Błąd uzyskiwania adresu IP z serwera DHCP przy użyciu profilu administratora

Ten błąd może być spowodowany błędem potwierdzania autentyczności w sieci, błędnymi kluczami szyfrowania lub nieprawidłowym działaniem serwera DHCP.

Aby usunąć ten błąd, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij dwukrotnie ikonę Intel PROSet/Wireless w prawym, dolnym rogu ekranu.
2. W menu Narzędzia (Tools) wybierz polecenie Narzędzie administratora .
3. Wybierz odpowiedni profil administratora z listy profili.
4. Kliknij przycisk Właściwości . Otwarta zostanie strona Właściwości profilu połączenia bezprzewodowego – Ustawienia ogólne.
5. Kliknij przycisk Dalej . Otwarta zostanie strona Właściwości profilu połączenia bezprzewodowego – Ustawienia zabezpieczeń.
6. Dokonaj edycji poświadczeń (np. kluczy WEP i certyfikatów).
7. Kliknij przycisk OK. Profil zostanie zastosowany ponownie. Nastąpi próba nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową przez program Intel(R) PROSet/Wireless.

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia