返回目录页面

# 规格：英特尔 PRO/无线 2915ABG 网络连接用户指南

- Intel PROSet/Wireless 2915ABG 网络连接
- Intel PROSet/Wireless 2200BG 网络连接

## 规格：Intel PROSet/Wireless 2915ABG 网络连接

外形参数 | Mini PCI Type 3A
尺寸 | 宽 59.75 mm x 长 50.95 mm x 高 5 mm（2.85 英寸 x 1.75 英寸 x 0.20 英寸）
重量 | 12.90 克（0.7 盎司）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 124 针 SO-DIMM 边缘连接器
电压 | 3.3 伏特
操作温度 | 摄氏 0 至 +70
湿度 | 50 - 85% 非冷凝
频率调制 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
频带 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.472 GHz（依国家而定）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：正交分频多路传送（OFDM） | 2.4 GHz ISM：正交分频多路传送（OFDM）
信道 | 4 - 12 非重叠，随国家而异 | 信道 1-11（仅适用于美国） 信道 1-13（日本、欧洲）
数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 | Windows XP、Windows 2000
Wi-Fi(R) 联盟认证 | 802.11b、802.11g、802.11a 的 Wi-Fi(R) 认证
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
体系架构 | 基础结构或 ad hoc（对等网络）操作模式
安全性 | WPA、WPA-企业、AES 128 位、WEP 128 位和 64 位。Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x：LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## 规格：Intel PROSet/Wireless 2200BG 网络连接

外形参数 | Mini PCI Type 3A
尺寸 | 宽 59.75 mm x 长 50.95 mm x 高 5 mm（2.85 英寸 x 1.75 英寸 x 0.20 英寸）
重量 | 12.90 克（0.7 盎司）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 124 针 SO-DIMM 边缘连接器
电压 | 3.3 伏特
操作温度 | 摄氏 0 至 +80
湿度 | 50 - 85% 非冷凝
2.4 GHz 频带 (802.11b/g) | 全球大多数（美国） | 全球其他地方（欧洲、日本）
频率范围 | 2.412 -2.462 GHz | 2.412 -2.472 GHz
信道 | 1 - 11（主动扫描） | 1 -13（主动扫描）
调制 | CCK、DQPSK、DBPSK、BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM
无线媒体 | 2.4 GHz ISM：直接序列展布频谱 (DSSS) 和跃频展布频谱 (OFDM)
数据率 | 54、48、36、24、18、12、11、9、6、5.5、2、1 Mbps
常规
操作系统 | Windows XP、2000
Wi-Fi(R) 联盟认证 | 802.11b、802.11g、802.11a 的 Wi-Fi(R) 认证
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
体系架构 | 基础结构或 ad hoc（对等网络）操作模式
安全性 | WPA、WPA-企业、AES 128 位、WEP 128 位和 64 位。Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

返回目录页面

商标和免责声明