Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Software-Installation: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG - Benutzerhandbuch

# Software-Installation

## Installieren der Treiber und der Intel(R) PROSet für Wireless Software

Lesen Sie die Anleitung für Ihr Betriebssystem:

- Windows 2000
- Windows XP

# Installation unter Windows* 2000

### Einleitende Hinweise

Die Installationsanweisungen in diesem Abschnitt gehen von folgenden Voraussetzungen aus:

- Die drahtlose Adapterhardware wurde den Herstelleranweisungen entsprechend bereits auf dem Computer installiert.
- Der Computer wurde seit Beendigung der Hardwareinstallation nicht mehr eingeschaltet.
- Auf diesem Computer ist keine andere drahtlose LAN-Karte installiert.

Um den Treiber vor der Hardware zu installieren, verwenden Sie die Option Start > Ausführen und suchen auf der Intel CD die Datei SetupWLD.exe unter dem Pfad PROW2200\WIN2K. Nachdem Sie "SetupWLD.exe" ausgeführt haben, fahren Sie den Computer herunter und installieren Sie die Hardware. Beim Neustart des Computers wird der Treiber automatisch installiert.

Nachdem Sie das Betriebssystem Windows 2000 geladen haben, müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden. Wenn Sie sich bei Windows 2000 ohne Administratorrechte anmelden, könnten während der Installation Schwierigkeiten auftreten.

Es kann während der ersten Adapterinstallation und -konfiguration bis zu zwei Minuten dauern, ehe die Adaptereinstellungen bestätigt werden.

### Treiberinstallation

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Treibersoftware unter Windows* 2000 zu installieren:

1. Schalten Sie den Computer ein, auf dem die drahtlose Adapterhardware gerade installiert wurde.
2. Melden Sie sich nach der Aufforderung durch Windows 2000 mit Administratorrechten an.
3. Warten Sie darauf, dass Windows die neu installierte Hardware erkennt und das Dialogfeld Neue Hardware gefunden anzeigt. Falls Windows die neue Hardware nicht erkennt, finden Sie entsprechende Hinweise im Abschnitt Fehlerbehebung.
4. Legen Sie die Intel CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn die Menüoption Intel(R) PRO Netzwerkverbindung angezeigt wird, lassen Sie sie offen und klicken Sie auf das Dialogfeld Neue Hardware gefunden, um dieses zum aktiven Fenster zu machen.
5. Stellen Sie sicher, dass im Bildschirm Hardware-Gerätetreiber installieren die Option Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen) markiert ist und klicken Sie auf Weiter.
6. Wenn das Dialogfeld Suche nach Treiberdateien angezeigt wird, achten Sie darauf, dass CD-ROM-Treiber markiert ist und klicken Sie auf Weiter.
7. Wenn zur Bestätigung, dass ein Treiber gefunden wurde, das Dialogfeld Treiberdateien - Suchergebnisse angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter.
8. Klicken Sie im Bildschirm Netzwerkname auf Weiter, um den Standard-Netzwerknamen (SSID) zu akzeptieren, oder geben Sie eine bestimmte SSID für Ihr Netzwerk ein und klicken Sie dann auf Weiter.
9. Klicken Sie im Bildschirm Datenverschlüsselung auf Weiter, um die Standard-Verschlüsselungseinstellung Keine zu akzeptieren, oder geben Sie bestimmte Verschlüsselungseinstellungen für Ihr Netzwerk ein und klicken Sie dann auf Weiter.
10. Klicken Sie im Bildschirm Neue Hardware gefunden auf Beenden. Fahren Sie mit der Installation von Intel(R) PROSet für Wireless fort.

### Intel(R) PROSet für Wireless Installation (erforderlich)

Führen Sie die folgenden Schritte zur Installation des Dienstprogramms Intel(R) PROSet für Wireless für die drahtlose Konfiguration aus (nicht optional):

Einige Produktversionen unterstützen den Menübildschirm Intel(R) PRO Netzwerkverbindungen zur Installation der Dienstprogrammsoftware nicht. Wenn der Menübildschirm "Intel(R) PRO Netzwerkverbindungen" nicht angezeigt wird oder kein Menübefehl für drahtlose LAN-Adapter vorhanden ist, können Sie die Intel(R) PROSet für Wireless-Installation manuell starten, indem Sie auf Start > Ausführen klicken und auf der mit dem Produkt gelieferten Intel CD nach der Datei iSetup.exe im Pfad APPS/PROSET/WINXPT32 suchen. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte 11 und 12 und fahren Sie mit Schritt 13 fort.

11. Klicken Sie im Bildschirm Intel(R) PRO Netzwerkverbindungen auf Drahtlose LAN-Adapter.
    Dieser Bildschirm wurde möglicherweise unter Schritt 4 oben gestartet. Wenn der Bildschirm beim Schließen des Dialogfelds Neue Hardware gefunden nicht sichtbar ist, zeigen Sie ihn durch Herausnehmen und erneutes Einlegen der Intel CD an oder indem Sie auf der CD die Option "autorun.exe" ausführen.

12. Klicken Sie in der Menüoption Intel PRO/Wireless LAN-Adapter auf Software installieren.
13. Klicken Sie im Bildschirm Willkommen beim InstallShield-Assistenten für Intel(R) PROSet für Wireless auf Weiter.
14. Wählen Sie nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung im Bildschirm Lizenzvereinbarung die Option Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter.
15. Stellen Sie sicher, dass im Bildschirm Setuptyp die Option Standard markiert wurde und klicken Sie dann auf Weiter. Dies ist die empfohlene Einstellung bei der Erstinstallation.
16. Klicken Sie im Bildschirm Bereit zur Programminstallation auf Installieren.
17. Nachdem die Software auf dem Computer installiert ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Klicken Sie auf "Beenden", um den Bildschirm Intel(R) PRO Netzwerkverbindungen zu schließen.
18. Um Intel(R) PROSet für Wireless zu starten, doppelklicken Sie in der Systemablage auf das Symbol "Intel(R) PROSet für Wireless" oder folgen dem Pfad Start > Programme > Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet. Solange das Programm läuft, können Sie durch Drücken der Taste F1 oder durch Klicken auf Hilfe weitere Informationen aufrufen.

Es kann während der ersten Adapterinstallation und -konfiguration bis zu zwei Minuten dauern, ehe die Adaptereinstellungen bestätigt werden.

Deinstallieren von Intel(R) PROSet für Wireless

Nachdem Sie Intel(R) PROSet für Wireless über die Windows-Funktion "Software" deinstalliert haben, führen Sie einen Neustart durch. Alle aktuellen Verbindungen bleiben aktiv (das Profil ist aktiv), bis der Computer neu gestartet wird.

# Installation unter Windows* XP

### Einleitende Hinweise

Die Installationsanweisungen in diesem Abschnitt gehen von folgenden Voraussetzungen aus:

- Die drahtlose Adapterhardware wurde den Herstelleranweisungen entsprechend bereits auf dem Computer installiert.
- Der Computer wurde seit Beendigung der Hardwareinstallation nicht mehr eingeschaltet.
- Auf diesem Computer ist keine andere drahtlose LAN-Karte installiert.

Um den Treiber vor der Hardware zu installieren, verwenden Sie die Option Start > Ausführen und suchen auf der Intel CD die Datei SetupWLD.exe unter dem Pfad PROW2200\WINXP. Nachdem Sie "SetupWLD.exe" ausgeführt haben, fahren Sie den Computer herunter und installieren Sie die Hardware. Beim Neustart des Computers wird der Treiber automatisch installiert.

Bevor Sie fortfahren, achten Sie darauf, Windows XP mit Administratorrechten auszuführen. Wenn Sie sich bei Windows XP ohne Administratorrechte anmelden, könnten während der Installation Schwierigkeiten auftreten.

Das Intel(R) PROSet für Wireless Programm oder die Windows XP-Funktion für drahtlose Konfigurationen kann zur Konfiguration drahtloser Netzwerkeinstellungen verwendet werden. Die Anweisungen unten enthalten Schritte zur Installation des Intel(R) PROSet für Wireless Dienstprogramms und zum Deaktivieren der Windows XP Konfigurationsfunktion. Wenn die Windows XP-Funktion nicht deaktiviert wird, können Sie Intel(R) PROSet für Wireless zur Konfiguration drahtloser Netzwerkeinstellungen nicht verwenden. Informationen zum Einsatz der Windows XP-Funktion finden Sie in Ihrer Windows XP-Dokumentation.

### Treiberinstallation

Führen Sie zum Installieren der Treiber unter Windows* XP die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie den Computer ein, auf dem die drahtlose Adapterhardware gerade installiert wurde.
2. Melden Sie sich nach der Aufforderung durch Windows XP mit Administratorrechten an.
3. Warten Sie darauf, dass Windows die neu installierte Hardware erkennt und das Dialogfeld Neue Hardware gefunden anzeigt. Stellen Sie sicher, dass die Option Software automatisch installieren (empfohlen) markiert ist. Falls Windows die neue Hardware nicht erkennt, finden Sie entsprechende Hinweise im Abschnitt Fehlerbehebung.
4. Legen Sie die Intel CD in das Laufwerk ein. Der Assistent Neue Hardware gefunden sucht nach den korrekten Treiberdateien und kopiert sie auf Ihre Festplatte.
5. Klicken Sie im Bildschirm Netzwerkname auf Weiter, um den Standard-Netzwerknamen (SSID) zu akzeptieren, oder geben Sie eine bestimmte SSID für Ihr Netzwerk ein und klicken Sie dann auf Weiter.
6. Klicken Sie im Bildschirm Datenverschlüsselung auf Weiter, um die Standard-Verschlüsselungseinstellung Keine zu akzeptieren, oder geben Sie bestimmte Verschlüsselungseinstellungen für Ihr Netzwerk ein und klicken Sie dann auf Weiter.
7. Klicken Sie im Bildschirm Neue Hardware gefunden auf Beenden. Fahren Sie fort und deaktivieren Sie die Windows XP-Funktion für drahtlose Konfigurationen.

### Drahtlose Konfigurationsfunktion von Windows XP deaktivieren (erforderlich)

Um die Funktion von Windows XP für die drahtlose Konfiguration zu deaktiveren, damit Sie Intel(R) PROSet für Wireless zur drahtlosen Konfiguration verwenden können, fahren Sie folgendermaßen fort:

Die Anweisungen gelten für das Startmenü und die Kategorie "Anzeigen" in der Systemsteuerung von Windows XP, nicht für das "klassische" Startmenü oder die Systemsteuerungsanzeigen.

8. Klicken Sie auf Start und Systemsteuerung.
9. Klicken Sie im Bildschirm Eine Kategorie auswählen auf die Option Netzwerk- und Internet-Verbindungen und anschließend unter der Überschrift oder ein Symbol aus der Systemsteuerung auswählen auf die Option Netzwerkverbindungen.
10. Klicken Sie im Fenster Netzwerkverbindungen mit der rechten Maustaste auf Ihrer Drahtlose Netzwerkverbindung und markieren Sie die Option Eigenschaften.
11. Wählen Sie das Register Drahtlose Netzwerke.
12. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden, um es freizugeben (deaktivieren) und klicken Sie dann auf OK im Register Drahtloses Netzwerk. Klicken Sie auf keine weiteren Register. Fahren Sie mit der Installation von Intel(R) PROSet für Wireless fort.

### Intel(R) PROSet für Wireless Installation (erforderlich)

Führen Sie die folgenden Schritte zur Installation des Dienstprogramms Intel(R) PROSet für Wireless für die drahtlose Konfiguration aus (nicht optional):

Einige Produktversionen unterstützen den Menübildschirm Intel(R) PRO Netzwerkverbindungen zur Installation der Dienstprogrammsoftware nicht. Wenn der Menübildschirm "Intel(R) PRO Netzwerkverbindungen" nicht angezeigt wird oder kein Menübefehl für drahtlose LAN-Adapter vorhanden ist, können Sie die Intel(R) PROSet für Wireless-Installation manuell starten, indem Sie auf Start > Ausführen klicken und auf der mit dem Produkt gelieferten Intel CD nach der Datei iSetup.exe im Pfad APPS/PROSET/WINXP32 suchen. Überspringen Sie die nachfolgenden Schritte 13 und 14 und fahren Sie mit Schritt 15 fort.

13. Zeigen Sie den Bildschirm Intel(R) PRO Netzwerkverbindungen an, indem Sie die Intel CD herausnehmen und wieder einlegen oder indem Sie die Option "autorun.exe" von der CD aus ausführen. Klicken Sie auf Drahtlose LAN-Adapter.
14. Klicken Sie in der Menüoption Intel PRO/Wireless LAN-Adapter auf Software installieren.
15. Klicken Sie im Bildschirm Willkommen beim InstallShield-Assistenten für Intel(R) PROSet für Wireless auf Weiter.
16. Wählen Sie nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung im Bildschirm Lizenzvereinbarung die Option Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter.
17. Markieren Sie im Bildschirm Setuptyp die Option Standard und klicken Sie dann auf Weiter. Dies ist die empfohlene Einstellung bei der Erstinstallation.
18. Klicken Sie im Bildschirm Bereit zur Programminstallation auf Installieren.
19. Nachdem die Software auf dem Computer installiert ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Klicken Sie auf Beenden, um den Bildschirm Intel(R) PRO Netzwerkverbindungen zu schließen.
20. Um Intel(R) PROSet für Wireless zu starten, doppelklicken Sie in der Systemablage auf das Symbol "Intel(R) PROSet für Wireless" oder folgen dem Pfad Start > Programme > Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet. Solange das Programm läuft, können Sie durch Drücken der Taste F1 oder durch Klicken auf Hilfe weitere Informationen aufrufen.

Deinstallieren von Intel(R) PROSet für Wireless

Nachdem Sie Intel(R) PROSet für Wireless über die Windows-Funktion "Software" deinstalliert haben, führen Sie einen Neustart durch. Alle aktuellen Verbindungen bleiben aktiv (das Profil ist aktiv), bis der Computer neu gestartet wird.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bitte lesen Sie alle Einschränkungen und Haftungsablehnungen.