# Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 使用者指南

您的 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡可與 802.11b 或 802.11g 無線標準合併作業。 以 2.4 GHz 頻率操作，速度最高可達 54 Mbps，現在起，您可以在大型或小型環境中，使用多重存取點，將電腦連接到高容量的現有 802.11b ，以及連接到高速的 802.11g 網路。 您的無線介面卡會根據存取點的位址維持自動資料速率控制來達到最快的可能連線速度。 所有的無線用戶端連線可以輕易使用 Intel(R) PROSet 無線公用程式來管理。 使用 Intel(R) PROSet for Wireless 設定檔精靈，您可以建立自動配合您的特定連線需求的設定檔。 使用 802.1x、WPA 加密和驗證、以及 128 位元 WEP 加密的增強保全性方法是 802.11b 和 802.11g 的標準。

介紹無線網路
軟體安裝
使用 Intel(R) PROSet for Wireless
連線到網路
保全性概述
設定保全性
疑難排解
規格
辭彙
客戶支援
安全性和規定注意事項
保固
註冊介面卡

本文件中的資訊若有變更，恕不另行通知。
(c) 2000–2003 Intel Corporation. 保留一切權利。 Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

事先未取得 Intel Corporation 的書面同意，嚴格禁止以任何方式對本文件中的任何資料進行複製或再製造。 Intel(R) 是 Intel Corporation 或其在美國和其它國家的附屬公司的商標或註冊商標。 本文件中可能引用到的其他商標及商品名是代表擁有各該商標或商品名的組織或其產品。 Intel 除自有商標及商品名以外，無任何專利權益。 Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

* 其它的名稱和品牌可能是有關持有人的財產。

Intel Corporation 對此文件中的任何錯誤或錯失部份不承擔任何責任。 Intel 亦不承諾更新包含在其中的資訊。
2003 年 12 月