# Intel(R) PRO/무선 2200BG 사용자 안내서

이 Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터는 802.11b 또는 802.11g 무선 표준에서 작동합니다. 최대 54 Mbps의 속도에서 2.4 GHz의 주파수로 작동하면 컴퓨터를 대규모/소규모 환경에서 다중 액세스 포인트를 사용하는 기존의 고용량 802.11b 네트워크 및 고속 802.11g 네트워크에 액세스할 수 있습니다. 무선 어댑터는 액세스 포인트 위치에 따라 데이터 전송률을 자동으로 제어하여 가장 빠른 연결 속도를 찾습니다. 무선 유틸리티용 Intel(R) PROSet을 사용하여 모든 무선 클라이언트 연결을 쉽게 관리할 수 있습니다. Intel(R) PROSet for Wireless 프로파일 마법사를 사용하여 특정 연결 요구 사항에 맞게 자동으로 프로파일을 만들 수 있습니다. 802.11b 및 802.11g 모두에 대해 802.1x, WPA 암호화 및 인증, 128비트 WEP 암호화를 사용한 향상된 보안 방법이 표준으로 제공됩니다.

무선 네트워킹 소개
소프트웨어 설치
Intel(R) PROSet for Wireless 사용
네트워크에 연결
보안 개요
연결 보안 설정
문제 해결
사양
용어
고객 지원
안전 및 규정 정보
품질 보증
어댑터 등록

이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
(c) 2000-2003 Intel Corporation. All rights reserved. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

Intel Corporation의 서면 동의 없이는 어떠한 형태나 수단으로도 이 문서를 복사 또는 복제할 수 없습니다. Intel(R)은 미국, 대한민국 및/또는 기타 국가에서 인텔사나 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 문서에서 상표와 이름에 대한 권리를 주장하는 회사나 그 회사의 제품을 참조하기 위해 그 밖의 다른 상표와 상호가 사용되었을 수도 있습니다. 인텔은 자사 소유가 아닌 상표와 상호에 대해 어떠한 재산권도 주장하지 않습니다. Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

* 다른 이름과 상표는 해당 회사의 소유일 수 있습니다.

인텔사는 이 문서의 오류나 누락에 대한 책임을 지지 않습니다. 인텔은 여기에 수록된 정보를 업데이트한다는 약속을 하지 않습니다.
2003년 12월