回到內容頁

# 軟體安裝： Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 使用者指南

# 軟體安裝

## 安裝驅動程式和 Intel(R) PROSet for Wireless 軟體

請參閱您的作業系統的說明：

- Windows 2000
- Windows XP

# 在 Windows* 2000 下安裝

### 初步注意事項

本單元的安裝說明以以下的假設情況為基礎：

- 無線介面卡硬體已經根據電腦製造廠商的說明安裝在電腦中。
- 到硬體安裝完成為止電腦尚未啟動。
- 本電腦中沒有安裝其它無線 LAN 卡。

要在安裝硬體之前安裝驅動程式，請使用 「開始」 > 「執行」 並在 Intel CD 光碟片上的路徑 PROW2200\WIN2K 瀏覽到檔案 SetupWLD.exe。 執行 SetupWLD.exe 後，請關閉電腦並安裝硬體。 電腦重新啟動時，驅動程式會自動安裝。

載入 Windows 2000 作業系統後，請確定用管理權利登入。 如果您在沒有管理權利的情況下登入 Windows 2000，安裝期間可能會遇到問題。

初步介面卡安裝和組態期間，確認介面卡設定最多可能會需要兩分鐘的時間。

### 驅動程式安裝

要在 Windows* 2000 中安裝驅動程式軟體，請遵照這些步驟執行：

1. 啟動剛安裝了無線介面卡硬體的電腦。
2. 得到 Windows 2000 提示時，以管理權利登入。
3. 等候 Windows 偵測新安裝的硬體並顯示 「尋找新增硬體精靈」對話方塊。 如果 Windows 沒有偵測到新硬體，請參閱疑難排解。
4. 將 Intel CD-ROM 光碟片插入您的光碟機中。 如果 Intel(R) PRO Network Connections 功能表螢幕出現，將它保留在開啟狀態，按一下「尋找新增硬體精靈」對話方塊來使它成為作用中的視窗。
5. 在 「安裝硬體裝置驅動程式」螢幕驗證 「搜尋適當的裝置驅動程式檔案」（建議選項） 已選取，然後按一下「下一步」。
6. 當「尋找驅動程式檔案」對話方塊出現時，請確定核取 光碟機 再按一下「下一步」。
7. 當「驅動程式檔案搜尋結果」對話方塊出現時，表示已經找到驅動程式，請按一下「下一步」。
8. 在「網路名稱」螢幕中，按一下「下一步」來接受預設的「網路名稱」(SSID)，或為您的網路輸入特定的 SSID，然後按一下「下一步」。
9. 在「資料加密」螢幕中，按一下「下一步」來接受預設的加密設定「無」，或為您的網路輸入特定的加密設定，然後按一下「下一步」。
10. 在「尋找新增硬體精靈」螢幕上，按一下「完成」。 繼續安裝 Intel(R) PROSet for Wireless。

### Intel(R) PROSet for Wireless 安裝（規定的）

繼續遵照以下的步驟來安裝 Intel(R) PROSet for Wireless 無線組態公用程式 (規定的)：

這個產品有些版本不支援公用程式軟體的 Intel(R) PRO Network Connections 安裝功能表螢幕。 如果 Intel(R) PRO Network Connections 功能表螢幕沒有出現，或者沒有 Wireless LAN Adapters 的功能表項目，您可以使用「開始」 > 「執行」來手動地啟動 Intel(R) PROSet for Wireless 安裝程式，並瀏覽到產品提供的 Intel CD 光碟片上，APPS/PROSET/WINXP32 路徑中的 iSetup.exe 檔案。 跳到下面的 "步驟 11" 和 "12"，進行 "步驟 13"。

11. 在 Intel(R) PRO Network Connections 螢幕上，按一下 Wireless LAN Adapters。
    這個螢幕可能已經在上面的 "步驟 4" 啟動了。 關閉「尋找新增硬體精靈」對話方塊後，如果螢幕沒有出現，請移除並再重新插入 Intel CD 光碟片或從光碟片執行 autorun.exe 來使其顯示出來。

12. 在 Intel PRO/Wireless LAN Adapters 功能表螢幕上，按一下「安裝軟體」。
13. 在 Welcome to the InstallShield Wizard for Intel(R) PROSet for Wireless（歡迎使用 InstallShield Wizard for Intel(R) PROSet for Wireless）螢幕上，按一下「下一步」。
14. 在 「授權合約」螢幕上，閱讀授權合約後，請選取 「我接收授權合約中的條款」並按一下 「下一步」。
15. 在 「安裝類型」螢幕，確定選取 「一般」，然後按一下「下一步」。 第一次安裝時建議使用此種設定。
16. 在 「就緒安裝程式」螢幕上按一下「安裝」。
17. 軟體安裝到電腦後，請按一下「完成」。 按一下 「結束」來關閉 Intel(R) PRO Network Connections 螢幕。
18. 要啟動 Intel(R) PROSet for Wireless，請連續按兩下系統匣中的 Intel(R)PROSet for Wireless 圖示，或遵照此路徑「開始」 > 「程式集」> Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet。 若須此程式的其它資訊，請按 F1 或在程式執行中時按一下 「說明」。

初步介面卡安裝和組態期間，確認介面卡設定最多可能會需要兩分鐘的時間。

解除安裝 Intel(R) PROSet for Wireless

使用 Windows 中的「新增/移除」功能解除安裝 Intel(R) PROSet for Wireless 後，請重新啟動電腦。 任何目前的連線都會維持在作用中的狀態 (設定檔在作用中) 直到電腦重新啟動為止。

# 在 Windows XP* 下安裝

### 初步注意事項

本單元的安裝說明以以下的假設情況為基礎：

- 無線介面卡硬體已經根據電腦製造廠商的說明安裝在電腦中。
- 到硬體安裝完成為止電腦尚未啟動。
- 本電腦中沒有安裝其它無線 LAN 卡。

要在安裝硬體之前安裝驅動程式，請使用 「開始」 > 「執行」 並在 Intel CD 光碟片上的路徑 PROW2200\WIN2K 瀏覽到檔案 SetupWLD.exe。 執行 SetupWLD.exe 後，請關閉電腦並安裝硬體。 電腦重新啟動時，驅動程式會自動安裝。

進行之前，請確定您以管理權利操作 Windows XP。 如果您在沒有管理權利的情況下登入 Windows XP，安裝期間可能會遇到問題。

Intel(R) PROSet for Wireless 公用程式或 Windows XP 無線組態功能可用來設定無線網路設定。 以下的基礎架構包括安裝 Intel(R) PROSet for Wireless 公用程式以及關閉 Windows XP 組態功能的步驟。 如果您沒有關閉 Windows XP 功能，就無法使用 Intel(R) PROSet for Wireless 來設定無線網路設定。 若須如何使用 Windows XP 功能的資訊，請參閱您的 Windows XP 說明文件。

### 驅動程式安裝

要在 Windows* XP 中安裝驅動程式，請遵照這些步驟執行：

1. 啟動剛安裝了無線介面卡硬體的電腦。
2. 如果得到 Windows XP 提示，以管理權利登入。
3. 等候 Windows 偵測新安裝的硬體並顯示 「尋找新增硬體精靈」對話方塊。 確定選取 「自動安裝軟體」(建議使用)。 如果 Windows 沒有偵測到新硬體，請參閱疑難排解。
4. 將 Intel CD 光碟片插入您的光碟機中。 「找到硬體精靈」會搜尋正確的驅動程式檔案，並將它們複製到您的硬碟中。
5. 在「網路名稱」螢幕中，按一下「下一步」來接受預設的「網路名稱」(SSID)，或為您的網路輸入特定的 SSID，然後按一下「下一步」。
6. 在「資料加密」螢幕中，按一下「下一步」來接受預設的加密設定「無」，或為您的網路輸入特定的加密設定，然後按一下「下一步」。
7. 在「尋找新增硬體精靈」螢幕上，按一下「完成」。 繼續進行停用 Windows XP 無線組態功能。

### 停用 Windows XP 無線組態（規定使用）

要停用 Windows XP 無線組態功能以便使用 Intel(R) PROSet for Wireless 於無線組態，請進行以下的項目：

這些說明是針對 Windows XP「開始功能表」和「控制台」檢視的使用提供的，不是針對“一般”的「開始功能表」或「控制台」檢視說明的。

8. 按一下「開始」然後 「控制台」。
9. 在 「選擇類別」螢幕，按一下「網路和網際網路連線」，然後，在 「或選擇控制台圖示」標題下按一下「網路連線」。
10. 在 「網路連線」視窗，用滑鼠右鍵按一下 「無線網路連線」，選取「內容」。
11. 選取 「無線網路」標籤。
12. 按一下來清除 ("取消選取") 核取方塊 「使用 Windows 來設定我的無線網路設定」，然後在 「無線網路」標籤上按一下 「確定」。 不要按任何其它標籤。 繼續安裝 Intel(R) PROSet for Wireless。

### Intel(R) PROSet for Wireless 安裝（規定的）

繼續遵照以下的步驟來安裝 Intel(R) PROSet for Wireless 無線組態公用程式 (規定的)：

這個產品有些版本不支援公用程式軟體的 Intel(R) PRO Network Connections 安裝功能表螢幕。 如果 Intel(R) PRO Network Connections 功能表螢幕沒有出現，或者沒有 Wireless LAN Adapters 的功能表項目，您可以使用「開始」 > 「執行」來手動地啟動 Intel(R) PROSet for Wireless 安裝程式，並瀏覽到產品提供的 Intel CD 光碟片上，APPS/PROSET/WINXP32 路徑中的 iSetup.exe 檔案。 跳到下面的 "步驟 13" 和 "14"，進行 "步驟 15"。

13. 移除並重新插入 Intel CD 光碟片或從光碟片執行 autorun.exe 來顯示 Intel(R) PRO Network Connections 螢幕。 按一下 「無線 LAN 介面卡」。
14. 在 Intel PRO/Wireless LAN Adapters 功能表螢幕上，按一下「安裝軟體」。
15. 在 Welcome to the InstallShield Wizard for Intel(R) PROSet for Wireless（歡迎使用 InstallShield Wizard for Intel(R) PROSet for Wireless）螢幕上，按一下「下一步」。
16. 在 「授權合約」螢幕上，閱讀授權合約後，請選取 「我接收授權合約中的條款」並按一下 「下一步」。
17. 在 「安裝類型」螢幕，選取 「一般」，然後按一下「下一步」。 第一次安裝時建議使用此種設定。
18. 在 「就緒安裝程式」螢幕上按一下「安裝」。
19. 軟體安裝到電腦後，請按一下「完成」。 按一下 「結束」來關閉 Intel(R) PRO Network Connections 螢幕。
20. 要啟動 Intel(R) PROSet for Wireless，請連續按兩下系統匣中的 Intel(R)PROSet for Wireless 圖示，或遵照此路徑「開始」 > 「程式集」> Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet。 若須此程式的其它資訊，請按 F1 或在程式執行中時按一下 「說明」。

解除安裝 Intel(R) PROSet for Wireless

使用 Windows 中的「新增/移除」功能解除安裝 Intel(R) PROSet for Wireless 後，請重新啟動電腦。 任何目前的連線都會維持在作用中的狀態 (設定檔在作用中) 直到電腦重新啟動為止。

回到內容頁

請閱讀所有的限制規定和免責聲明。