Tillbaka till Innehåll

# Installera programvaran: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Användarhandbok

# Installera programvaran

## Installera drivrutiner och programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

Se instruktionerna för ditt operativsystem:

- Windows 2000
- Windows XP

# Installation i Windows* 2000

### Allmänna anteckningar

Installationsanvisningarna i detta avsnitt är baserade på följande antaganden:

- Maskinvaran för det trådlösa kortet har redan installerats i datorn i enlighet med datortillverkarens anvisningar.
- Datorn har inte varit påslagen sedan maskinvaruinstallationen slutfördes.
- Inget annat trådlöst LAN-kort finns installerat i datorn.

Om du vill installera drivrutinen innan du installerar maskinvaran använder du Start > Kör och bläddrar till filen SetupWLD.exe i sökvägen PROW2200\WIN2K på Intel-CD:n. När du har kört SetupWLD.exe stänger du av datorn och installerar maskinvaran. När datorn startas om installeras drivrutinen automatiskt.

När du har laddat operativsystemet Windows 2000 ska du se till att du loggar in med administrativa rättigheter. Om du loggar in till Windows 2000 utan administrativa rättigheter, kan det inträffa problem under installationen.

Under den första kortinstallationen och -konfigurationen kan det ta upp till två minuter att bekräfta kortinställningarna.

### Installera drivrutin

Följ dessa steg när du ska installera programvaran i Windows* 2000:

1. Sätt på datorn som maskinvaran för den trådlösa adaptern just installerats i.
2. Logga in med administrativa rättigheter när du instrueras att göra så av Windows 2000.
3. Vänta tills Windows har identifierat den nyligen installerade maskinvaran och visa dialogrutan Guiden Ny maskinvara. Om Windows inte identifierar den nya maskinvaran, se Felsökning.
4. Sätt in Intel-CD-skivan i CD-enheten. Om menyskärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar visas lämnar du den öppen och klickar på dialogrutan Guiden Ny maskinvara för att göra den till det aktiva fönstret.
5. På skärmen Installera drivrutiner för maskinvara verifierar du att Söka efter en lämplig drivrutin för enheten (rekommenderas) är markerat och sedan klickar du på Nästa.
6. När dialogrutan Hitta drivrutinsfiler visas verifierar du att CD-ROM-enheter är markerat och klickar på Nästa.
7. När dialogrutan Resultat av sökningen efter drivrutinsfiler visas, vilket anger att en drivrutin hittades, klickar du på Nästa.
8. På skärmen Nätverksnamn klickar du på Nästa för att godta standardnamnet för nätverket (SSID) eller anger ett specifikt SSID för ditt nätverk och klickar sedan på Nästa.
9. På skärmen Datakrykryptering klickar du på Nästa för att godta standard krypteringsinställningen Ingen eller ange specifika krypteringsinställningar för ditt nätverk och klicka sedan på Nästa.
10. På skärmen Guiden Ny maskinvara klickar du på Slutför. Fortsätt installera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

### Installera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar (krav)

Fortsätt med följande steg för att installera verktyget för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningars trådlösa konfiguration (krav):

Vissa versioner av denna produkt stöder inte menyskärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar för installationen av verktygets programvara. Om menyskärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar inte visas, eller om den inte har något menyalternativ för trådlösa LAN-kort, kan du starta Intel(R) PROSet-installationsprogrammet manuellt genom att använda Start > Kör och bläddra till filen iSetup.exe i sökvägen APPS/PROSET/WINXPT32 på den Intel-CD som levererades med produkten. Hoppa över steg 11 och 12 nedan och fortsätt med steg 13.

11. På skärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar klickar du på Trådlösa LAN-kort.
    Denna skärm kan ha startats i steg 4 ovan. Om skärmen inte visas när du stänger dialogrutan Guiden Ny maskinvara visar du den genom att ta ut och sätta in Intel-CD:n igen, eller genom att köra autorun.exe från CD:n.

12. På menyskärmen Intel PRO/Trådlösa LAN-kort klickar du på Installera programvara.
13. På skärmen Välkommen till InstallShield Wizard för Intel(R) PROSet for Wireless klickar du på Nästa.
14. På skärmen Licensavtal, efter det att du läst licensavtalet, väljer du Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klickar på Nästa.
15. På skärmen Installationstyp bekräftar du att Standard är markerat och sedan klickar du på Nästa. Detta är den rekommenderade inställningen för en förstagångsinstallation.
16. På skärmen Klar att installera programmet klickar du på Installera.
17. När programvaran installerats på datorn klickar du på Slutför. Klicka på Avsluta när du vill stänga skärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar.
18. Starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar-ikonen i Aktivitetsfältet eller följ sökvägen Start > Program > Intel-nätverkskort > Intel(R) PROSet. För ytterligare information om programmet trycker du på F1 eller klickar på Hjälp medan programmet körs.

Under den första kortinstallationen och -konfigurationen kan det ta upp till två minuter att bekräfta kortinställningarna.

Avinstallera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

Starta om datorn när du avinstallerat Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar med Windows "lägg till/ta bort"-funktion. Eventuell aktuell anslutning förblir aktiv (profilen är aktiv) tills datorn startas om.

# Installation i Windows* XP

### Allmänna anteckningar

Installationsanvisningarna i detta avsnitt är baserade på följande antaganden:

- Maskinvaran för det trådlösa kortet har redan installerats i datorn i enlighet med datortillverkarens anvisningar.
- Datorn har inte varit påslagen sedan maskinvaruinstallationen slutfördes.
- Inget annat trådlöst LAN-kort finns installerat i datorn.

Om du vill installera drivrutinen innan du installerar maskinvaran använder du Start > Kör och bläddrar till filen SetupWLD.exe i sökvägen PROW2200\WINXP på Intel-CD:n. När du har kört SetupWLD.exe stänger du av datorn och installerar maskinvaran. När datorn startas om installeras drivrutinen automatiskt.

Innan du fortsätter ska du se till att du använder Windows XP med administrativa rättigheter. Om du loggar in till Windows XP utan administrativa rättigheter, kan det inträffa problem under installationen.

Du kan använda verktyget Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar eller Windows XP-funktionen för trådlös konfiguration när du vill konfigurera trådlösa nätverksinställningar. Anvisningarna nedan inkluderar steg för hur du installerar verktyget Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar och stänger av Windows XP:s konfigurationsfunktion. Om du inte stänger av Windows XP-funktionen kan du inte använda Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att konfigurera inställningarna för trådlösa nätverk. För information om hur du använder Windows XP-funktionen, se Windows XP-dokumentationen.

### Installera drivrutin

Installera drivrutiner under Windows* XP genom att följa dessa steg:

1. Sätt på datorn som maskinvaran för den trådlösa adaptern just installerats i.
2. Logga in med administrativa rättigheter när du instrueras att göra så av Windows XP.
3. Vänta tills Windows har identifierat den nyligen installerade maskinvaran och visa dialogrutan Guiden Ny maskinvara. Bekräfta att Installera programvaran automatiskt (rekommenderas) är markerat. Om Windows inte identifierar den nya maskinvaran, se Felsökning.
4. Sätt i Intel-CD:n i din CD-enhet. Guiden Ny maskinvara söker efter korrekta drivrutinsfiler och kopierar dem till din hårddiskenhet.
5. På skärmen Nätverksnamn klickar du på Nästa för att godta standardnamnet för nätverket (SSID) eller anger ett specifikt SSID för ditt nätverk och klickar sedan på Nästa.
6. På skärmen Datakrykryptering klickar du på Nästa för att godta standard krypteringsinställningen Ingen eller ange specifika krypteringsinställningar för ditt nätverk och klicka sedan på Nästa.
7. På skärmen Guiden Ny maskinvara klickar du på Slutför. Fortsätt om du vill avaktivera funktionen för den trådlösa konfigurationen i Windows XP.

### Avaktivera trådlös konfiguration i Windows XP (krav)

Om du vill inaktivera funktionen för trådlös konfiguration i Windows XP så att du kan använda Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för trådlös konfiguration fortsätter du enligt följande:

Anvisningarna har skrivits för användning med Windows XP:s Start-meny och Kontrollpanelens kategorivy. Använd inte klassiska Start-meny- eller Kontrollpanelvyer.

8. Klicka på Start och Kontrollpanelen.
9. På skärmen Välj en kategori klickar du på Nätverks- och Internet-inställningar och sedan under rubriken eller välj en ikon på Kontrollpanelen klickar du på Nätverksanslutningar.
10. I fönstret Nätverksanslutningar högerklickar du på Trådlös nätverksanslutning och väljer Egenskaper.
11. Välj fliken Trådlösa nätverk.
12. Klicka för att radera ("avmarkera") kryssrutan Konfigurera trådlöst nätverk och klicka sedan på OK på fliken Trådlöst nätverk. Klicka inte på några andra flikar. Fortsätt med installationen av Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

### Installera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar (krav)

Fortsätt med följande steg för att installera verktyget för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningars trådlösa konfiguration (krav):

Vissa versioner av denna produkt stöder inte menyskärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar för installationen av verktygets programvara. Om menyskärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar inte visas, eller om den inte har något menyalternativ för trådlösa LAN-kort, kan du starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar-installationsprogrammet manuellt genom att använda Start > Kör och bläddra till filen iSetup.exe i sökvägen APPS/PROSET/WINXP32 på den Intel-CD som levererades med produkten. Hoppa över steg 13 och 14 nedan och fortsätt med steg 15.

13. Visa skärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar genom att ta ut och återigen sätta in Intel-CD:n eller genom att köra autorun.exe från CD-skivan. Klicka på Trådlösa LAN-kort.
14. På menyskärmen Intel PRO/Trådlösa LAN-kort klickar du på Installera programvara.
15. På skärmen Välkommen till InstallShield Wizard för Intel(R) PROSet for Wireless klickar du på Nästa.
16. På skärmen Licensavtal, efter det att du läst licensavtalet, väljer du Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klickar på Nästa.
17. På skärmen Installationstyp väljer du Standard och sedan klickar du på Nästa. Detta är den rekommenderade inställningen för en förstagångsinstallation.
18. På skärmen Klar att installera programmet klickar du på Installera.
19. När programvaran installerats på datorn klickar du på Slutför. Klicka på Avsluta när du vill stänga skärmen Intel(R) PRO Nätverksanslutningar.
20. Starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar-ikonen i Aktivitetsfältet eller följ sökvägen Start > Program > Intel-nätverkskort > Intel(R) PROSet. För ytterligare information om programmet trycker du på F1 eller klickar på Hjälp medan programmet körs.

Avinstallera Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar

Starta om datorn när du avinstallerat Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar med Windows "lägg till/ta bort"-funktion. Eventuell aktuell anslutning förblir aktiv (profilen är aktiv) tills datorn startas om.

Tillbaka till Innehåll

Läs alla begränsningar och ansvarsfriskrivningar.