Torna al Sommario

# Installazione del software: Manuale dell'utente di Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

# Installazione del software

## Installazione dei driver e del software Intel(R) PROSet for Wireless

Per l'installazione, seguire le istruzioni relative al sistema operativo in uso:

- Windows 2000
- Windows XP

# Installazione in Windows* 2000

### Note preliminari

Le istruzioni di installazione riportate in questa sezione si basano sui presupposti seguenti:

- L'hardware della scheda di rete è stato già installato sul computer in base alle istruzioni fornite dal produttore del computer.
- Il computer non è stato acceso dopo che è stata completata l'installazione dell'hardware.
- Sul computer non sono installate altre schede di rete LAN wireless.

Per installare il driver prima dell'installazione dell'hardware, selezionare Avvio > Esegui e ricercare il file SetupWLD.exe nel percorso PROW2200\WIN2K del CD Intel. Dopo aver eseguito il file SetupWLD.exe, spegnere il computer e installare l'hardware. l riavvio del computer, il driver verrà installato automaticamente.

Dopo aver caricato il sistema operativo Windows 2000, accertarsi di accedervi con i diritti di amministrazione. Se si accede a Windows 2000 senza disporre dei diritti di amministrazione, potrebbero verificarsi dei problemi durante l'installazione.

Durante l'installazione e la configurazione iniziale della scheda di rete, la conferma delle impostazioni della scheda di rete potrebbe richiedere fino a due minuti.

### Installazione del driver

Per installare il software del driver in Windows* 2000, seguire questa procedura:

1. Accendere il computer su cui si è appena installato l'hardware della scheda di rete wireless.
2. Quando richiesto, accedere a Windows 2000 con diritti di amministrazione.
3. Attendere che Windows rilevi l'hardware appena installato e visualizzi la finestra di dialogo Installazione guidata nuovo hardware. Se Windows non rileva il nuovo hardware, vedere Risoluzione dei problemi.
4. Inserire il CD-ROM Intel nella relativa unità. Se viene visualizzata la schermata di menu Connessioni di rete Intel(R) PRO, lasciarla aperta e fare clic sulla finestra di dialogo Installazione guidata nuovo hardware per renderla attiva.
5. Nella schermata Installa driver periferica hardware, verificare che l'opzione Cerca un driver adatto alla periferica (scelta consigliata) sia selezionata e fare clic su Avanti.
6. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Individua file del driver, verificare che la voce Unità CD-ROM sia selezionata e fare clic su Avanti.
7. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Risultati ricerca file del driver indicante che è stato trovato un driver, fare clic su Avanti.
8. Nella schermata Nome di rete, fare clic su Avanti per accettare il nome di rete predefinito (SSID) oppure immettere un valore di SSID specifico per la rete in uso, quindi fare clic su Avanti.
9. Nella schermata Crittografia dati, fare clic su Avanti per accettare l'impostazione predefinita Nessuna per la crittografia oppure immettere le impostazioni di crittografia specifiche per la rete in uso, quindi fare clic su Avanti.
10. Nella schermata Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su Fine. Passare all'installazione di Intel(R) PROSet for Wireless.

### Installazione di Intel(R) PROSet for Wireless (obbligatoria)

Per installare l'utilità di configurazione wireless Intel PROSet for Wireless (obbligatoria), seguire i passi descritti di seguito:

Alcune versioni di questo prodotto non supportano la schermata di menu Connessioni di rete Intel(R) PRO per l'installazione del software dell'utilità. Se la schermata di menu Intel(R) PRO Network Connections non viene visualizzata o se in essa non è presente la voce di menu Schede di rete LAN wireless, è possibile avviare manualmente il programma di installazione di Intel(R) PROSet for Wireless selezionando Avvio > Esegui e ricercando il file iSetup.exe nel percorso APPS/PROSET/WINXPT32 del CD Intel fornito con il prodotto. Saltare i passi 11 e 12 e continuare a partire dal Passo 13.

11. Nella schermata Connessioni di rete Intel(R) PRO, fare clic su Schede di rete LAN wireless.
    Questa schermata potrebbe essere stata già avviata nel corso della procedura descritta nel passo 4 precedente. Se la schermata non è visibile quando si chiude la finestra di dialogo Installazione guidata nuovo hardware, visualizzarla rimovendo e reinserendo il CD Intel oppure eseguendo autorun.exe dal CD.

12. Nella schermata di menu Schede di rete LAN Intel PRO/Wireless, fare clic su Installa software.
13. Nella schermata Installazione guidata InstallShield di Intel(R) PROSet for Wireless, fare clic su Avanti.
14. Nella schermata Contratto di licenza, leggere il contratto di licenza, quindi selezionare Accetto i termini del contratto di licenza e fare clic su Avanti.
15. Nella schermata Tipo di installazione, verificare che sia stato selezionato Tipica quindi fare clic su Avanti. Questa è l'impostazione consigliata quando si effettua l'installazione per la prima volta.
16. Nella schermata Installazione del programma fare clic su Installa.
17. Dopo aver installato il software sul computer, fare clic su Fine. Fare clic su Esci per chiudere la schermata Intel(R) PRO Network Connections.
18. Per avviare Intel(R) PROSet for Wireless, fare doppio clic sull'icona Intel(R) PROSet for Wireless sulla barra di sistema o seguire il percorso Avvio > Programmi > Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet. Per ulteriori informazioni sul programma, premere F1 o fare clic su ? mentre il programma è in esecuzione.

Durante l'installazione e la configurazione iniziale della scheda di rete, la conferma delle impostazioni della scheda di rete potrebbe richiedere fino a due minuti.

Disinstallazione di Intel(R) PROSet for Wireless

Dopo aver disinstallato Intel(R) PROSet for Wireless usando la funzionalità Installazione applicazioni di Windows, riavviare il computer. Tutte le eventuali connessioni correnti rimangono attive (il profilo è attivo) finché il computer viene riavviato.

# Installazione in Windows* XP

### Note preliminari

Le istruzioni di installazione riportate in questa sezione si basano sui presupposti seguenti:

- L'hardware della scheda di rete è stato già installato sul computer in base alle istruzioni fornite dal produttore del computer.
- Il computer non è stato acceso dopo che è stata completata l'installazione dell'hardware.
- Sul computer non sono installate altre schede di rete LAN wireless.

Per installare il driver prima dell'installazione dell'hardware, selezionare Start > Esegui e ricercare il file SetupWLD.exe nel percorso PROW2200\WINXP del CD Intel. Dopo aver eseguito il file SetupWLD.exe, spegnere il computer e installare l'hardware. l riavvio del computer, il driver verrà installato automaticamente.

Prima di continuare accertarsi di disporre dei diritti di amministrazione su Windows XP. Se si accede a Windows XP senza disporre dei diritti di amministrazione, potrebbero verificarsi dei problemi durante l'installazione.

Per configurare le impostazioni di una rete wireless è possibile usare l'utilità Intel(R) PROSet for Wireless o la funzione di configurazione di una rete senza fili di Windows XP. Le istruzioni riportate qui di seguito descrivono i passaggi per installare l'utilità Intel(R) PROSet for Wireless e per disattivare la funzione di configurazione di Windows XP. Se non si disattiva la funzione di Windows XP non sarà possibile utilizzare Intel(R) PROSet for Wireless per configurare le impostazioni della rete wireless. Per informazioni sull'utilizzo della funzione di Windows XP, consultare la documentazione di Windows XP.

### Installazione del driver

Per installare i driver in Windows* XP, seguire questa procedura:

1. Accendere il computer su cui si è appena installato l'hardware della scheda di rete wireless.
2. Se richiesto, accedere a Windows XP con diritti di amministrazione.
3. Attendere che Windows rilevi l'hardware appena installato e visualizzi la finestra di dialogo Installazione guidata nuovo hardware. Verificare che sia selezionata Installa il software automaticamente (consigliata). Se Windows non rileva il nuovo hardware, vedere Risoluzione dei problemi.
4. Inserire il CD Intel nella relativa unità. Installazione guidata nuovo hardware ricerca i file del driver corretto e li copia sul disco rigido.
5. Nella schermata Nome di rete, fare clic su Avanti per accettare il nome di rete predefinito (SSID) oppure immettere un valore di SSID specifico per la rete in uso, quindi fare clic su Avanti.
6. Nella schermata Crittografia dati, fare clic su Avanti per accettare l'impostazione predefinita Nessuna per la crittografia oppure immettere le impostazioni di crittografia specifiche per la rete in uso, quindi fare clic su Avanti.
7. Nella schermata Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su Fine. Passare alla disattivazione della funzione di Windows XP per la configurazione di una rete senza fili.

### Disattivazione della funzione di Windows XP per la configurazione di una rete senza fili (obbligatoria)

Per disattivare la funzione di Windows XP per la configurazione di una rete senza fili in modo che si possa utilizzare Intel(R) PROSet for Wireless per la configurazione wireless, continuare some indicato qui di seguito:

Le istruzioni sono intese per l'uso con il menu di avvio di Windows XP e la visualizzazione della categoria Pannello di controllo e non con il menu di avvio "classico" e le visualizzazioni del Pannello di controllo.

8. Fare clic su Start e Pannello di controllo.
9. Nella schermata Scegliere una categoria, fare clic su Rete e connessioni Internet, quindi sotto l'intestazione o un'icona del Pannello di controllo fare clic su Connessioni di rete.
10. Nella finestra Connessioni di rete, fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione rete senza fili e selezionare Proprietà.
11. Selezionare la scheda Reti senza fili.
12. Deselezionare la casella Usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili, quindi fare clic su OK nella scheda Reti senza fili. Non fare clic su altre schede. Continuare con l'installazione di Intel(R) PROSet for Wireless.

### Installazione di Intel(R) PROSet for Wireless (obbligatoria)

Per installare l'utilità di configurazione wireless Intel PROSet for Wireless (obbligatoria), seguire i passi descritti di seguito:

Alcune versioni di questo prodotto non supportano la schermata di menu Connessioni di rete Intel(R) PRO per l'installazione del software dell'utilità. Se la schermata di menu Intel(R) PRO Network Connections non viene visualizzata o se in essa non è presente la voce di menu Schede di rete LAN wireless, è possibile avviare manualmente il programma di installazione di Intel(R) PROSet for Wireless selezionando Start > Esegui e ricercando il file iSetup.exe nel percorso APPS/PROSET/WINXP32 del CD Intel fornito con il prodotto. Saltare i passi 13 e 14 e continuare a partire dal Passo 15.

13. Visualizzare la schermata Connessioni di rete Intel(R) PRO rimovendo e reinserendo il CD Intel oppure eseguendo autorun.exe dal CD. Fare clic su Schede di rete LAN wireless.
14. Nella schermata di menu Schede di rete LAN Intel PRO/Wireless, fare clic su Installa software.
15. Nella schermata Installazione guidata InstallShield di Intel(R) PROSet for Wireless, fare clic su Avanti.
16. Nella schermata Contratto di licenza, leggere il contratto di licenza, quindi selezionare Accetto i termini del contratto di licenza e fare clic su Avanti.
17. Nella schermata Tipo di installazione, selezionare Tipica quindi fare clic su Avanti. Questa è l'impostazione consigliata quando si effettua l'installazione per la prima volta.
18. Nella schermata Installazione del programma fare clic su Installa.
19. Dopo aver installato il software sul computer, fare clic su Fine. Fare clic su Esci per chiudere la schermata Intel(R) PRO Network Connections.
20. Per avviare Intel(R) PROSet for Wireless, fare doppio clic sull'icona Intel(R) PROSet for Wireless sulla barra di sistema o seguire il percorso Start > Programmi > Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet. Per ulteriori informazioni sul programma, premere F1 o fare clic su ? mentre il programma è in esecuzione.

Disinstallazione di Intel(R) PROSet for Wireless

Dopo aver disinstallato Intel(R) PROSet for Wireless usando la funzionalità Installazione applicazioni di Windows, riavviare il computer. Tutte le eventuali connessioni correnti rimangono attive (il profilo è attivo) finché il computer viene riavviato.

Torna al Sommario

Leggere le sezioni relative alle limitazioni e declinazioni di responsabilità.