# インテル(R) PRO/Wireless 2200BG ユーザ ガイド

インテル(R) PRO/Wireless 2200BG ネットワーク接続アダプタは、802.11b または 802.11g の無線規格のいずれかで動作します。2.4 GHz （802.11b） 周波数で最高 54 Mbps の速度で操作し、大規模な環境でも小規模の環境においても複数のアクセス ポイントを使用して、コンピュータを大容量の既存の 802.11b ネットワークに接続したり、高速の 802.11g ネットワークに接続できます。ワイヤレス アダプタはアクセス ポイントの場所に基づいて自動データ速度を保持して可能な限り最高速の接続を行います。 インテル(R) PROSet for Wireless ユーティリティを使用すると、すべてのワイヤレス クライアント接続を簡単に管理できます。 インテル(R) PROSet for Wireless プロファイル ウィザードを使用して、特定の接続要件に合ったプロファイルを自動的に作成できます。802.11b と 802.11g 規格の両方において、802.1x、WPA 暗号化と認証、128 ビット WEP 暗号化の使用によるセキュリティの強化が標準規格化されています。

無線ネットワークの紹介
ソフトウェアのインストール
インテル(R) PROSet for Wireless の使用
ネットワークへの接続
セキュリティの概要
セキュリティの設定
トラブルシューティング
仕様
用語集
カスタマ サポート
安全性と規定情報
保証
アダプタの登録

この内容は予告なく変更されることがあります。
(C) 2000 - 2003 Intel Corporation.　All rights reserved.Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

本書のあらゆる内容をインテル コーポレーションからの書面による許可なしにいかなる方法により複写または複製することは、厳重に禁止されています。Intel(R)は、米国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標あるいは登録商標です。その他の商標および商標名は、そのマークおよび名称が示す実体、または製品を参照するために本書での使用が許可されています。インテルは、当社の所有する以外の商標または商品名に関する所有権を放棄します。Microsoft と Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。

*その他の製品名またはブランドは各所有者に帰属します。

Intel Corporation は本書の誤記および省略に対して責任を一切負いません。また、本書の記載内容を更新する義務も一切負いません。
2003 年 12 月