Terug naar inhoudsopgave

# Software-installatie: Gebruikershandleiding Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

# Software-installatie

## Stuurprogramma's en software van Intel(R) PROSet for Wireless installeren

Zie de instructies die horen bij het besturingssysteem dat u gebruikt:

- Windows 2000
- Windows XP

# Installatie onder Windows* 2000

### Opmerkingen

De installatie-instructies in dit onderdeel zijn gebaseerd op de volgende veronderstellingen:

- De hardware van de draadloze adapter is al geïnstalleerd in de computer, conform de instructies van de leverancier van de computer.
- Sinds de hardware-installatie is de computer niet aan geweest.
- Er is geen andere draadloze LAN-kaart geïnstalleerd in deze computer.

Om het stuurprogramma te installeren voordat u de hardware installeert, gebruikt u Start > Uitvoeren en bladert u naar het bestand SetupWLD.exe in het pad PROW2200\WIN2K op de cd van Intel. Wanneer SetupWLD.exe is uitgevoerd, sluit u de de computer af en installeert u de hardware. Als de computer opnieuw wordt gestart, wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd.

Wanneer het besturingssysteem Windows 2000 is geladen, meldt u zich aan als een gebruiker met beheerdersrechten. Als u zich aanmeldt bij Windows 2000 zonder beheerdersrechten, zou u later problemen kunnen ondervinden tijdens de installatie.

Bij de eerste installatie en configuratie van de adapter kan er twee minuten nodig zijn om de instellingen voor de adapter te bevestigen.

### Installatie van stuurprogramma's

Voer de volgende stappen uit om een stuurprogramma te installeren onder Windows* 2000:

1. Start de computer waarin u zojuist de hardware van de draadloze adapter hebt geïnstalleerd.
2. Meld u aan met beheerdersrechten wanneer daarom wordt gevraagd door Windows 2000.
3. Wacht tot Windows de geïnstalleerde hardware gedetecteerd heeft en het dialoogvenster Wizard Nieuwe hardware gevonden wordt weergegeven. Als de nieuwe hardware niet door Windows wordt gedetecteerd, raadpleegt u Probleemoplossing.
4. Plaats de cd-rom van Intel in het cd-rom-station. Als het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen verschijnt, laat u dat openstaan en klikt u in het dialoogvenster Wizard Nieuwe hardware gevonden om dat te activeren.
5. Controleer in het venster Stuurprogramma's voor hardwareapparaat installeren of de optie Zoeken naar een geschikt stuurprogramma voor dit apparaat (aanbevolen) geselecteerd is en klik dan op Volgende.
6. Wanneer het dialoogvenster Stuurprogrammabestanden zoeken verschijnt, controleert u of het item Cd-rom-stations is geselecteerd en klikt u op Volgende.
7. Als het dialoogvenster Resultaten van het zoeken naar stuurprogrammabestanden verschijnt en aangeeft dat er een stuurprogramma gevonden is, klikt u op Volgende.
8. Klik in het scherm Netwerknaam op Volgende om de standaardnetwerknaam (SSID) te accepteren of geef een specifieke SSID voor het netwerk op en klik dan op Volgende.
9. Klik in het scherm Gegevenscodering op Volgende om de standaardinstelling Geen voor de codering te accepteren of geef specifieke coderingsinstellingen op voor het netwerk en klik dan op Volgende.
10. Klik in het scherm Wizard Nieuwe hardware gevonden op Voltooien. Ga verder met het installeren van Intel(R) PROSet for Wireless.

### Installatie van Intel(R) PROSet for Wireless (vereist)

Voer de volgende stappen uit om het hulpprogramma Intel(R) PROSet for Wireless te installeren voor het beheer van de draadloze configuratie (vereist):

Niet alle versies van dit product ondersteunen het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen voor installatie van het hulpprogramma. Als het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen niet wordt weergegeven of als er geen menu-item voor draadloze LAN-adapters is, kunt u het installatieprogramma van Intel(R) PROSet for Wireless handmatig starten door Start > Uitvoeren te selecteren en daarna te bladeren naar het bestand iSetup.exe in het pad APPS/PROSet/WINXPT32 op de Intel-cd die is geleverd bij het product. Sla stappen 11 en 12 hieronder over en ga verder met stap 13.

11. Klik in het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen op Draadloze LAN-adapters.
    Het is mogelijk dat dit scherm al bij stap 4 werd weergegeven. Als het scherm niet verschijnt wanneer u het dialoogvenster Wizard Nieuwe hardware gevonden sluit, kunt u het weergeven door de Intel-cd te verwijderen en weer in het station te plaatsen of door autorun.exe uit te voeren vanaf de cd.

12. Klik in het scherm Intel PRO/Wireless LAN-adapters op Software installeren.
13. Klik in het welkomstscherm van de InstallShield Wizard voor Intel(R) PROSet for Wireless op Volgende.
14. Lees de licentieovereenkomst in het scherm Licentieovereenkomst, selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
15. Controleer of in het scherm Type installatie de optie Standaard geselecteerd is en klik dan op Volgende. Dit is de aanbevolen instelling voor een eerste installatie.
16. Klik in het scherm Gereed om het programma te installeren op Installeren.
17. Als de software geïnstalleerd is op de computer, klikt u op Voltooien. Klik op Afsluiten om het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen te sluiten.
18. Als u Intel(R) PROSet for Wireless wilt starten, dubbelklikt u op het pictogram van Intel(R) PROSet for Wireless in het systeemvak of selecteert u Start > Programma's > Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet. Voor aanvullende informatie over het programma drukt u op F1 of klikt u op Help terwijl het programma wordt uitgevoerd.

Bij de eerste installatie en configuratie van de adapter kan er twee minuten nodig zijn om de instellingen voor de adapter te bevestigen.

Intel(R) PROSet for Wireless verwijderen

Wanneer u Intel(R) PROSet for Wireless hebt verwijderd met de functie "Software" van Windows, moet u de computer opnieuw opstarten. Alle bestaande verbindingen blijven actief, totdat de computer opnieuw is gestart.

# Installatie onder Windows* XP

### Opmerkingen

De installatie-instructies in dit onderdeel zijn gebaseerd op de volgende veronderstellingen:

- De hardware van de draadloze adapter is al geïnstalleerd in de computer, conform de instructies van de leverancier van de computer.
- Sinds de hardware-installatie is de computer niet aan geweest.
- Er is geen andere draadloze LAN-kaart geïnstalleerd in deze computer.

Om het stuurprogramma te installeren voordat u de hardware installeert, gebruikt u Start > Uitvoeren en bladert u naar het bestand SetupWLD.exe in het pad PROW2200\WINXP op de cd van Intel. Wanneer SetupWLD.exe is uitgevoerd, sluit u de de computer af en installeert u de hardware. Als de computer opnieuw wordt gestart, wordt het stuurprogramma automatisch geïnstalleerd.

Controleer, voordat u verdergaat, of u beheerdersrechten hebt in Windows XP. Als u zich aanmeldt bij Windows XP zonder beheerdersrechten, kunnen zich later tijdens de installatie problemen voordoen.

U kunt het hulpprogramma Intel(R) PROSet for Wireless of de Windows XP-voorziening voor draadloze configuraties gebruiken om instellingen voor het draadloze netwerk te configureren. Met de instructies hieronder installeert u het hulpprogramma Intel(R) PROSet for Wireless en schakelt u de Windows XP-voorziening voor draadloze configuraties uit. Als de Windows XP-voorziening niet wordt uitgeschakeld, kunt u Intel(R) PROSet for Wireless niet gebruiken om de instellingen voor het draadloze netwerk te configureren. Voor informatie over gebruik van de Windows XP-voorziening, raadpleegt u de documentatie bij Windows XP.

### Installatie van stuurprogramma's

Om stuurprogramma's te installeren onder Windows* XP, voert u de volgende stappen uit:

1. Start de computer waarin u zojuist de hardware van de draadloze adapter hebt geïnstalleerd.
2. Meld u aan met beheerdersrechten wanneer daarom wordt gevraagd door Windows XP.
3. Wacht tot Windows de geïnstalleerde hardware gedetecteerd heeft en het dialoogvenster Wizard Nieuwe hardware gevonden wordt weergegeven. Controleer of De software automatisch installeren (aanbevolen) geselecteerd is. Als de nieuwe hardware niet door Windows wordt gedetecteerd, raadpleegt u Probleemoplossing.
4. Plaats de Intel-cd in het cd-rom-station. De wizard Nieuwe hardware gevonden zoekt naar het juiste stuurprogramma en kopieert het naar de harde schijf.
5. Klik in het scherm Netwerknaam op Volgende om de standaardnetwerknaam (SSID) te accepteren of geef een specifieke SSID voor het netwerk op en klik dan op Volgende.
6. Klik in het scherm Gegevenscodering op Volgende om de standaardinstelling Geen voor de codering te accepteren of geef specifieke coderingsinstellingen op voor het netwerk en klik dan op Volgende.
7. Klik in het scherm Wizard Nieuwe hardware gevonden op Voltooien. Ga verder om de Windows XP-voorziening voor draadloze configuraties uit te schakelen.

### Windows XP-voorziening voor draadloze configuraties uitschakelen (vereist)

Als u de Windows XP-voorziening voor draadloze configuraties wilt uitschakelen zodat u Intel(R) PROSet for Wireless kunt gebruiken voor de draadloze configuratie, gaat u als volgt te werk:

De instructies gaan uit van het gebruik van het menu Start van Windows XP en de categorieweergave van het Configuratiescherm, en niet van het "klassieke" startmenu en Configuratiescherm.

8. Klik op Start en Configuratiescherm.
9. Klik in het scherm Kies een categorie op Netwerk- en Internet-verbindingen en klik vervolgens op Netwerkverbindingen onder de kop of kies een pictogram....
10. Klik in het scherm Netwerkverbindingen met de rechtermuisknop op de Draadloze netwerkverbinding en selecteer Eigenschappen.
11. Selecteer het tabblad Draadloze netwerken.
12. Klik op het selectievakje Draadloos netwerk automatisch configureren om de optie uit te schakelen en klik dan op OK in het tabblad Draadloze netwerken. Klik niet op een van de andere tabs. Ga verder met het installeren van Intel(R) PROSet for Wireless.

### Installatie van Intel(R) PROSet for Wireless (vereist)

Voer de volgende stappen uit om het hulpprogramma Intel(R) PROSet for Wireless te installeren voor het beheer van de draadloze configuratie (vereist):

Niet alle versies van dit product ondersteunen het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen voor installatie van het hulpprogramma. Als het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen niet wordt weergegeven of als er geen menu-item voor draadloze LAN-adapters is, kunt u het installatieprogramma van Intel(R) PROSet for Wireless handmatig starten door Start > Uitvoeren te selecteren en daarna te bladeren naar het bestand iSetup.exe in het pad APPS/PROSet/WINXP32 op de Intel-cd die is geleverd bij het product. Sla stappen 13 en 14 hieronder over en ga verder met stap 15.

13. Geef het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen weer door de Intel-cd te verwijderen en weer in het station te plaatsen of door autorun.exe uit te voeren vanaf de cd. Klik op Draadloze LAN-adapters.
14. Klik in het scherm Intel PRO/Wireless LAN-adapters op Software installeren.
15. Klik in het welkomstscherm van de InstallShield Wizard voor Intel(R) PROSet for Wireless op Volgende.
16. Lees de licentieovereenkomst in het scherm Licentieovereenkomst, selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
17. Kies in het scherm Type installatie de optie Standaard en klik op Volgende. Dit is de aanbevolen instelling voor een eerste installatie.
18. Klik in het scherm Gereed om het programma te installeren op Installeren.
19. Als de software geïnstalleerd is op de computer, klikt u op Voltooien. Klik op Afsluiten om het scherm Intel(R) PRO Netwerkverbindingen te sluiten.
20. Als u Intel(R) PROSet for Wireless wilt starten, dubbelklikt u op het pictogram van Intel(R) PROSet for Wireless in het systeemvak of selecteert u Start > Programma's > Intel Network Adapters > Intel(R) PROSet. Voor aanvullende informatie over het programma drukt u op F1 of klikt u op Help terwijl het programma wordt uitgevoerd.

Intel(R) PROSet for Wireless verwijderen

Wanneer u Intel(R) PROSet for Wireless hebt verwijderd met de functie "Software" van Windows, moet u de computer opnieuw opstarten. Alle bestaande verbindingen blijven actief, totdat de computer opnieuw is gestart.

Terug naar inhoudsopgave

Lees alle voorwaarden voor het gebruik.