목차 페이지로 돌아가기

# 프로파일 사용: Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 사용자 안내서

- 프로파일 마법사 개요
- 새 프로파일 만들기
- 기존 프로파일 편집
- 프로파일 제거
- 기존 프로파일 가져오기 및 내보내기
- 프로파일 암호 설정
- 관리자 프로파일
- 프로파일 자동 배포
- 단일 사인온 지원과 Windows XP 시작 화면 및 빠른 사용자 전환

### 프로파일 마법사 개요

프로파일 마법사를 사용하면 특정 무선 네트워크에 연결할 수 있는 네트워크 프로파일을 만들 수 있습니다.

인텔 구성 서비스가 사용 가능한 네트워크를 검색하고 어댑터가 다른 무선 네트워크에 연결되지 않은 경우 "무선 네트워크에 연결" 페이지가 표시됩니다. Intel PROSet/무선에서 사용 가능한 네트워크 목록에 있는 네트워크를 선택하고 구성을 클릭합니다.

1. 일반 설정 페이지에 선택한 네트워크에 대한 네트워크 이름과 작동 모드가 표시됩니다. 식별된 무선 네트워크 이름(SSID)은 수정할 수 없지만 프로파일 이름은 변경이 가능합니다.

2. 다음을 클릭하여 두번째 프로파일 마법사 보안 설정 페이지를 표시합니다. 그러면 액세스 포인트 조회 프로세스가 시작되고 선택한 네트워크에 필요한 최고 수준의 보안이 결정됩니다. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.

3. 필요한 보안 방법을 결정한 후 다음을 클릭합니다.

4. 보안 설정 페이지에 특정 네트워크 연결 시 입력해야 하는 필수 정보가 표시됩니다. 예를 들어, 기초 WEP를 선택한 경우 WEP 암호화 및 키 인덱스 정보가 표시되지만 WEP 네트워크 키만 입력하면 됩니다. 필요한 네트워크 설정을 모르는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.

### 새 프로파일 만들기

새 프로파일을 만들려면 프로파일 마법사를 사용하십시오.

사용 가능한 네트워크 목록에서 네트워크를 선택하고 구성을 클릭하면 프로파일 마법사가 프로파일 작성 및 네트워크에의 연결에 필요한 단계를 안내합니다. 이 프로세스 도중 프로파일 마법사는 적절한 보안 설정 검색을 시도합니다.

새 프로파일을 만들고 무선 네트워크에 연결하려면

1. Intel PROSet/무선 주 창에서 추가를 클릭합니다. 프로파일 마법사가 시작되고 일반 설정 페이지가 표시됩니다.

2. 프로파일 이름 텍스트 상자에 프로파일 이름을 입력합니다.
3. 텍스트 상자에 무선 네트워크 이름(SSID)을 입력합니다.
4. 작동 모드 선택: 네트워크 또는 장치 대 장치
5. 고급을 클릭하여 다음 옵션을 설정합니다.

- 암호로 이 프로파일을 보호. 암호로 이 프로파일을 보호를 클릭합니다. 텍스트 상자에 암호를 입력한 다음 암호 확인 입력란에 다시 입력합니다.

- 이 프로파일을 자동 가져오기(네트워크 관리자 전용)

- 필수 액세스 포인트. 이 옵션을 사용하면 무선 어댑터가 특정 액세스 포인트에 연결됩니다.

6. 일반 설정 페이지에서 다음을 클릭합니다. 보안 설정 페이지가 표시됩니다.

6. 보안 설정 페이지에 네트워크 액세스 포인트에 대한 현재 보안 상태가 표시됩니다. 다음을 클릭하여 네트워크 인증 및 데이터 암호화 옵션을 설정합니다.

7. 네트워크 인증 및 데이터 암호화 옵션을 선택합니다. 암호화 키 설정을 입력하고 필요하면 802.1x 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.

8. 프로파일 설정이 끝나면 확인을 클릭합니다. 프로파일 마법사가 종료되고 Intel PROSet/무선 주 창으로 돌아갑니다. 프로파일 설정을 변경하거나 확인하려면 뒤로 단추를 클릭합니다.

9. 현재 네트워크에 연결되지 않은 경우 Intel PROSet/무선은 추가된 새 프로파일이 있는지 검색하여 자동으로 이 프로파일에 연결하려 시도합니다.

10. 이 프로파일에 수동으로 연결하려면 연결을 클릭하여 이 무선 네트워크를 사용합니다. 연결 아이콘에 현재 연결 상태와 함께 네트워크 이름, 송수신 속도 및 신호 품질이 표시됩니다.

### 기존 프로파일 편집

기존 프로파일을 편집하려면

1. 프로파일 목록에서 편집할 프로파일을 선택합니다.
2. 속성을 클릭합니다. 일반 설정 및 보안 설정 페이지에는 수정할 수 있는 모든 프로파일 설정과 매개변수가 표시됩니다.
3. 다음과 뒤로를 클릭하여 일반 및 보안 설정의 앞, 뒤로 이동합니다.

- 일반 설정. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.
- 보안 설정. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.

### 프로파일 제거

프로파일을 제거하려면

1. 프로파일 목록에서 제거할 프로파일을 선택합니다.
2. 제거를 클릭하여 프로파일을 삭제합니다.

| 참고: | 프로파일 목록의 모든 프로파일을 삭제할 수는 없습니다. 프로파일 목록에는 최소한 하나의 프로파일이 있어야 합니다.

### 기존 프로파일 가져오기 및 내보내기

| 참고: | 암호로 보호된 프로파일은 가져오고 내보낼 수 있습니다. 그러나 프로파일을 편집하려면 반드시 암호를 입력해야 합니다. 자세한 내용은 프로파일 암호 설정을 참조하십시오.

#### 프로파일 내보내기

프로파일 목록에서 프로파일을 내보내려면

1. Intel PROSet/무선 주 창에서 프로파일 메뉴의 가져오기/내보내기를 클릭합니다.
2. 목록에서 프로파일을 선택합니다.
3. 하드 드라이브의 대상 폴더를 지정합니다. 찾아보기 단추를 사용하여 폴더를 탐색할 수 있습니다.
4. 프로파일 내보내기가 끝나면 확인을 클릭합니다.
5. 닫기를 클릭하여 Intel PROSet/무선 주 창을 닫습니다.

#### 프로파일 가져오기

프로파일 목록에 프로파일을 추가하려면

1. Intel PROSet/무선 주 창에서 프로파일 메뉴의 가져오기/내보내기를 클릭합니다.
2. 가져오기를 클릭합니다.
3. 컴퓨터에서 가져올 프로파일을 찾거나 파일 이름 필드에 프로파일 이름을 입력합니다. 프로파일 확장자는 .profiles 또는 .p50입니다. 가져올 프로파일은 컴퓨터의 선택한 디렉토리에 있습니다.
4. 가져오기를 클릭하여 프로파일 목록으로 프로파일을 가져옵니다.
5. 닫기을 클릭하여 Intel PROSet/무선 주 창으로 돌아갑니다. 가져온 프로파일은 프로파일 목록에 표시되며 바로 사용할 수 있습니다

### 프로파일 암호 설정

| 참고: | 암호로 보호된 프로파일은 가져오고 내보낼 수 있습니다. 그러나 프로파일을 편집하려면 반드시 암호를 입력해야 합니다.

기존의 프로파일에 암호를 설정하려면

1. Intel PROSet/무선 주 창에서 속성을 클릭합니다. 일반 설정 페이지가 표시됩니다.
2. 고급을 클릭합니다.
3. 암호로 이 프로파일을 보호를 클릭합니다.
4. 암호: 암호를 입력합니다.
5. 암호 확인: 암호를 다시 입력합니다.
6. 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 일반 설정 페이지로 돌아갑니다.
7. 확인을 클릭합니다. Intel PROSet/무선 주 창이 표시됩니다.

## 관리자 프로파일

관리자 도구를 사용하여 관리자 프로파일을 만듭니다.

관리자 프로파일은 네트워크 관리자나 이 컴퓨터의 관리자가 소유하고 관리하는 프로파일 또는 공유 프로파일입니다. 이 컴퓨터의 모든 사용자가 이러한 프로파일을 공유합니다. 그러나 최종 사용자는 일반적으로 이러한 프로파일을 수정할 수 없으며, 수정이 필요한 경우에는 반드시 암호로 보호된 관리자 도구를 사용해야 합니다.

관리자 프로파일에는 영구 및 사전 로그온/공통의 두 가지 유형이 있습니다.

### 영구 연결

영구 프로파일은 부팅할 때 또는 컴퓨터에 로그온한 사용자가 없을 때 적용됩니다. 사용자가 로그오프한 경우, 컴퓨터 전원을 끄거나 다른 사용자가 로그온할 때까지는 영구 프로파일이 무선 연결을 유지합니다.

### 사전 로그온/공통 프로파일

사전 로그온/공통 프로파일은 사용자가 로그온하면 적용됩니다. 단일 사인온("Windows 사용자 이름 및 암호 사용") 지원이 설치된 경우 Windows 로그온 순서의 일부로 연결이 구성됩니다(사전 로그온). 단일 사인온 지원이 설치되어 있지 않은 경우에는 사용자 세션이 활성화되면 프로파일이 적용됩니다. 사전 로그온/공통 프로파일은 항상 사용자 프로파일 목록의 맨 위에 나타납니다. 사용자는 직접 만든 프로파일의 우선순위를 지정할 수는 있지만 사전 로그온/공통 프로파일의 우선순위는 다시 지정할 수 없습니다. 이러한 프로파일은 프로파일 목록의 맨 위에 나타나기 때문에 Intel PROSet/무선은 자동으로, 사용자가 프로파일을 만들기 전에 우선 관리자 프로파일에 연결하려 시도합니다.

### 사전 로그온 연결 상태

단일 사인온 구성 요소가 설치되어 있으면 사전 로그온/공통이 지원됩니다.

Windows 로그온 순서 도중 사전 로그온 상태 페이지가 표시됩니다. 이 페이지에는 네트워크 연결 진행 상황이 표시됩니다. 무선 어댑터가 네트워크 액세스 포인트에 연결되면 상태 페이지가 닫힙니다.

### 관리자 내보내기 속성

관리자 설정 및 관리자 프로파일 옵션을 사용하여 내보낼 공유 프로파일 구성합니다. 내보낸 프로파일 및 설정을 Intel PROSet/ 무선 '자동 가져오기' 폴더에 넣을 수 있습니다. 설정과 프로파일이 하나의 패키지로 내보내집니다.

관리자 기본 설정 내보내기 대화 상자

이름 | 설명
관리자 기본 설정 내보내기 | 단계 1: 내보낼 기본 설정을 선택합니다. 관리자 설정: 모든 설정을 내보냅니다. 여기에는 자격 증명 캐시 및 XP 공존이 포함됩니다. 관리자 프로파일: 모든 영구 및 사전 로그온/공통 프로파일을 내보냅니다. 단계 2: 대상 파일을 선택합니다. 찾아보기 단추: 대상 경로 및 디렉토리를 선택합니다. 내보내기 대상 파일의 확장자는 .sso입니다. 대상 디렉토리 경로 창에 디렉토리 경로가 표시됩니다. 단계 3: 선택한 기본 설정을 내보냅니다. 내보내기 단추: 할당된 대상 폴더으로 프로파일을 내보내기 시작합니다.
닫기 | 페이지를 닫습니다.
도움이 필요하세요? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 표시합니다.

### 프로파일 자동 배포

자동 가져오기 사용 기능을 사용하면 네트워크 관리자가 네트워크에 연결된 컴퓨터에 자동으로 프로파일을 배포할 수 있습니다. 클라이언트 컴퓨터의 \Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport 디렉토리에서 이러한 프로파일을 자동으로 가져올 수 있습니다. 자동 가져오기 사용 옵션은 고급 설정 페이지에 있습니다. 고급 설정에 액세스하려면 프로파일 마법사 일반 설정 페이지의 고급 단추를 클릭하십시오.

프로파일 호스트 컴퓨터의 특정 디렉토리에 복사해야 다른 여러 컴퓨터로 배포할 수 있습니다. 원격 컴퓨터에서 프로파일을 수신하면 자동으로 프로파일 목록에서 사용할 수 있게 됩니다. 배포된 프로파일이 암호로 보호된 경우 프로파일을 편집하려고 하면 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

자동으로 프로파일 가져오기는 하드 디스크의 가져오기 폴더에 새 프로파일 파일이 있는지 모니터링하는 방식으로 수행됩니다. 자동 가져오기 사용 상자가 선택된 프로파일만 자동으로 가져올 수 있습니다. 프로파일 목록에 이미 같은 이름의 프로파일이 있으면 가져오기를 거부하거나 수락할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다. 수락하면 기존 프로파일을 덮어씁니다. 가져온 모든 프로파일은 프로파일 목록 맨 아래에 나타나며 가져온 프로파일 파일은 가져오기의 성공 여부에 관계 없이 즉시 삭제됩니다.

프로파일 목록으로 프로파일을 가져오려면

1. 프로파일 목록에서 프로파일을 선택하고 속성 단추를 클릭합니다.
2. 고급 단추를 클릭합니다.
3. 자동 가져오기 사용을 선택합니다.
4. 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 종료합니다.
5. 확인을 클릭하여 일반 설정 페이지를 닫습니다.
6. 프로파일 목록에서 프로파일을 내보냅니다. 자세한 내용은 프로파일 가져오기/내보내기를 참조하십시오.
7. 디렉토리의 내보낸 프로파일을 Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport 디렉토리에 복사합니다. 이제 프로파일을 다른 컴퓨터로 배포할 준비가 되었습니다.

## 단일 사인온 지원과 Windows XP 시작 화면 및 빠른 사용자 전환

단일 사인온 지원 기능이 설치되면 빠른 사용자 전환 및 Windows XP 시작 화면이 비활성화됩니다.

단일 사인온("Windows 사용자 이름 및 암호 사용")은 사용자가 사용자 이름, 암호 및 도메인(선택적)을 사용하여 컴퓨터에 로그온하는 기업 환경을 위해 고안된 것입니다. 빠른 사용자 전환은 도메인 로그온을 지원하지 않습니다.

| 참고: | Windows XP Home Edition을 사용하는 경우 기본적으로 Windows 빠른 사용자 전환이 활성화됩니다. 이 기능은 가정 사용자를 위한 것으로, 독립형이나 작업 그룹에 연결된 컴퓨터에 설치하는 경우에는 Windows XP Professional에서도 이 기능이 활성화됩니다. Windows XP Professional을 실행하는 컴퓨터가 도메인에 추가되면 빠른 사용자 전환 옵션을 사용할 수 없습니다.

목차 페이지로 돌아가기

상표 및 법적 고지 사항